{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Analitico","NOVO","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":61869,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95602,"SINAPI",102274,0.32050000000000001]
[95996,"SINAPI",95632,4.3400000000000001E-2]
[95995,"SINAPI",88314,1.1301000000000001]
[94882,"SINAPI",5632,6.7599999999999993E-2]
[94876,"SINAPI",88316,0.19700000000000001]
[90733]
[90724,"SINAPI",88246,0.50860000000000005]
[90730]
[94881,"SINAPI-I",20078,0.20830000000000001]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90705,"SINAPI",88246,0.15490000000000001]
[90697,"SINAPI-I",20078,2.0799999999999999E-2]
[90699,"SINAPI-I",20078,2.92E-2]
[105249,"SINAPI-I",20078,0.45250000000000001]
[105394]
[105395,"SINAPI-I",20078,9.7799999999999998E-2]
[105398,"SINAPI",88246,0.64070000000000005]
[105372]
[105361,"SINAPI",88316,0.3523]
[105315]
[105252]
[105300,"SINAPI",88316,0.2873]
[105257,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105305]
[105250,"SINAPI",88316,9.8500000000000004E-2]
[105275,"SINAPI",88316,1.1572]
[105362,"SINAPI",88246,0.38769999999999999]
[105347,"SINAPI",88316,1.8605]
[105283,"SINAPI",5678,3.3500000000000002E-2]
[105348,"SINAPI",5679,0.2374]
[105352,"SINAPI",88316,0.85429999999999995]
[105325,"SINAPI-I",20078,0.29749999999999999]
[105343,"SINAPI",5679,6.2899999999999998E-2]
[105366,"SINAPI-I",20078,8.7499999999999994E-2]
[105387]
[97180,"SINAPI",88317,1.504]
[97190,"SINAPI",5631,4.4400000000000002E-2]
[97173,"SINAPI",88316,0.1069]
[97185,"SINAPI",5631,2.3599999999999999E-2]
[97171,"SINAPI-I",20078,4.0300000000000002E-2]
[97143]
[97161,"SINAPI",88316,9.3299999999999994E-2]
[97149,"SINAPI-I",20078,2.2100000000000002E-2]
[97166]
[97169,"SINAPI",5632,6.0600000000000001E-2]
[97127,"SINAPI",88316,0.1038]
[97135,"SINAPI",88246,0.10299999999999999]
[97131,"SINAPI-I",20078,3.1300000000000001E-2]
[105308,"SINAPI-I",20078,1.3599999999999999E-2]
[105310,"SINAPI",88246,0.12429999999999999]
[105290]
[105288,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105333,"SINAPI-I",9829,1.0249999999999999]
[105335,"SINAPI",5679,4.58E-2]
[105327,"SINAPI",88246,7.5600000000000001E-2]
[105370,"SINAPI",88316,0.1186]
[92848,"SINAPI-I",40347,0.4]
[92834,"SINAPI",5632,3.1099999999999999E-2]
[92858]
[92860,"SINAPI-I",40345,0.4]
[92832]
[92809]
[92810,"SINAPI",88246,0.27350000000000002]
[92813,"SINAPI",5632,0.19500000000000001]
[95568,"SINAPI",88246,0.21510000000000001]
[95569,"SINAPI-I",7795,1.03]
[104932,"SINAPI",5632,0.15040000000000001]
[92853,"SINAPI",88246,0.16220000000000001]
[92857,"SINAPI",5632,0.10290000000000001]
[92841,"SINAPI-I",40344,0.4]
[92816,"SINAPI",88629,2.3E-2]
[95565,"SINAPI-I",40334,1.03]
[92210,"SINAPI",5632,9.3399999999999997E-2]
[92222]
[92223,"SINAPI",88629,9.2999999999999992E-3]
[94304,"SINAPI",5632,6.4100000000000004E-2]
[94329,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104739,"SINAPI",90692,7.4200000000000002E-2]
[104742]
[93369,"SINAPI",91533,0.12520000000000001]
[93372,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104732]
[104733]
[104735,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[96397,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[96396,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105737,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105749,"SINAPI",5685,6.5963800000000003E-2]
[105754,"SINAPI",5631,1.9506300000000001E-2]
[105657,"SINAPI",89036,4.8996499999999998E-2]
[100566,"SINAPI",96463,5.0073000000000001E-3]
[105645,"SINAPI",88316,3.1328000000000002E-2]
[105658,"SINAPI",5903,5.10088E-2]
[100567,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105640,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105659,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105668,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105647,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105710,"SINAPI",5685,3.8790999999999999E-2]
[105705]
[105708,"SINAPI",5685,1.93955E-2]
[105699,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105684,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105691,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105700,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105692,"SINAPI",96464,4.8064200000000001E-2]
[100571]
[105701,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105718,"SINAPI",5903,5.0627199999999997E-2]
[100565,"SINAPI",5903,3.75739E-2]
[105714]
[96391,"SINAPI",89036,1.50578E-2]
[105632,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105617,"SINAPI",105525,1]
[96392,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105633,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105571,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[96389,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105599,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105623,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105631]
[105608,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[100572,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105583,"SINAPI",88316,5.4823999999999998E-2]
[105721,"SINAPI",93244,3.0478700000000001E-2]
[105595,"SINAPI",5934,4.7182000000000002E-2]
[105590,"SINAPI",5903,5.2534900000000002E-2]
[105566,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[101767,"SINAPI",88316,0.20885339999999999]
[104375,"SINAPI",91486,4.8510999999999997E-3]
[105757,"SINAPI",91486,6.9274999999999996E-3]
[105557,"SINAPI",5934,4.1050000000000003E-2]
[96385,"SINAPI",93244,2.5237800000000001E-2]
[105733,"SINAPI",5903,6.5855700000000003E-2]
[105736]
[105738,"SINAPI",96464,5.2280899999999998E-2]
[105738,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105751,"SINAPI",5932,8.0309999999999999E-3]
[105746]
[105660,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105663,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105642,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105661,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105670,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105649,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105662,"SINAPI-I",4721,0.75918399999999997]
[105671,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105656,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105712,"SINAPI",5903,4.6911899999999999E-2]
[105707,"SINAPI",5903,4.31408E-2]
[105693,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105675,"SINAPI",88316,5.6787400000000002E-2]
[105681,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105697]
[105697,"SINAPI-I",1379,136.6636876]
[105682,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105698,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105677,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105683,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105582,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105715,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105629,"SINAPI",5934,2.5125600000000001E-2]
[105635,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105621,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105630,"SINAPI",5903,2.6471399999999999E-2]
[105636,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105572,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105574,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105619,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105628,"SINAPI",5923,2.4459100000000001E-2]
[105604,"SINAPI",5685,2.8126600000000002E-2]
[105586,"SINAPI",93244,8.1603499999999995E-2]
[105589,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105720,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105593,"SINAPI",73436,2.0613800000000002E-2]
[105591,"SINAPI",96464,7.5746900000000006E-2]
[105567]
[105568,"SINAPI",96464,2.1085199999999998E-2]
[105598,"SINAPI",96463,7.5109999999999999E-4]
[102733,"SINAPI-I",39017,0.113]
[102765,"SINAPI",102727,49.963799999999999]
[102766,"SINAPI",102727,63.248100000000001]
[102755,"SINAPI",102736,5.1308999999999996]
[102783,"SINAPI",92756,14]
[102757]
[102762,"SINAPI",102731,96.0779]
[102764,"SINAPI",102729,555.60419999999999]
[102794]
[102754]
[102738,"SINAPI",102728,37.4086]
[102751,"SINAPI",102736,2.1583000000000001]
[102799]
[102800,"SINAPI",92744,29.5]
[102758,"SINAPI",102727,21.773399999999999]
[102749]
[102760,"SINAPI",102728,653.96190000000001]
[102114,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[102117,"SINAPI-I",39997,4]
[102132,"SINAPI",88264,2.6697000000000002]
[102118,"SINAPI-I",39997,4]
[102126,"SINAPI-I",5086,10.137600000000001]
[102121,"SINAPI-I",39997,4]
[102129,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[104941,"SINAPI",88251,0.29535800000000001]
[101800,"SINAPI",89998,2.0977999999999999]
[98108,"SINAPI",100475,9.2799999999999994E-2]
[98109,"SINAPI",97733,4.7999999999999996E-3]
[98107,"SINAPI-I",6193,0.2208]
[98104,"SINAPI-I",6193,0.2208]
[97891,"SINAPI-I",650,10.036099999999999]
[97888,"SINAPI",88316,3.5674000000000001]
[97889,"SINAPI",5678,1.3599999999999999E-2]
[97884,"SINAPI",101619,0.121]
[99251]
[97901,"SINAPI",101616,0.49]
[99253,"SINAPI",5678,8.6999999999999994E-3]
[97903,"SINAPI-I",4491,0.14799999999999999]
[97904,"SINAPI-I",4517,0.2112]
[97905,"SINAPI-I",2692,4.1000000000000003E-3]
[97906,"SINAPI-I",4517,0.14080000000000001]
[97907,"SINAPI-I",5069,1.5599999999999999E-2]
[99264,"SINAPI",5678,1.9699999999999999E-2]
[97897,"SINAPI-I",41629,1]
[101795,"SINAPI-I",660,14.175000000000001]
[101796,"SINAPI",5678,4.5699999999999998E-2]
[101802,"SINAPI-I",4491,0.2072]
[101804,"SINAPI",89998,2.468]
[101805,"SINAPI",101616,1.69]
[102623]
[102622,"SINAPI",94703,3]
[102606,"SINAPI",88248,0.12970000000000001]
[102621,"SINAPI",88248,1.4821]
[102617,"SINAPI-I",37105,1]
[102597,"SINAPI",88248,0.12509999999999999]
[103005,"SINAPI",101616,0.58499999999999996]
[103006,"SINAPI",88316,2.7406999999999999]
[102989]
[102993,"SINAPI",5631,5.3069999999999999E-2]
[106009,"SINAPI",105944,0.17]
[106011,"SINAPI",92916,16.664899999999999]
[105997,"SINAPI",97090,2.0063111]
[106002,"SINAPI",105944,0.1229]
[105996,"SINAPI",97114,0.23246710000000001]
[106018,"SINAPI",88316,1.91939E-2]
[98522,"SINAPI-I",4417,8.7999999999999995E-2]
[102362,"SINAPI",88316,0.99739999999999995]
[101192,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101199]
[101203,"SINAPI",88262,0.53069999999999995]
[101205,"SINAPI",101202,1]
[87894]
[87888,"SINAPI",88316,2.8899999999999999E-2]
[87879]
[87911,"SINAPI",88309,0.28920000000000001]
[103688]
[103684,"SINAPI",90587,5.0999999999999997E-2]
[103677,"SINAPI-I",38408,1.103]
[103682,"SINAPI-I",38408,1.103]
[91084,"SINAPI",95967,0.31859999999999999]
[91080,"SINAPI",88297,0.38500000000000001]
[91097,"SINAPI",88377,0.17660000000000001]
[91082,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91099,"SINAPI",88377,0.24579999999999999]
[91076,"SINAPI",95967,0.73880000000000001]
[91072,"SINAPI-I",7155,1.1845000000000001]
[91089,"SINAPI",90650,2.4E-2]
[91074,"SINAPI",90650,3.61E-2]
[91087,"SINAPI",88830,8.43E-2]
[91083,"SINAPI",90651,1.5717000000000001]
[91100,"SINAPI",88831,0.31259999999999999]
[91100,"SINAPI",88297,0.74729999999999996]
[91077,"SINAPI",90982,0.56330000000000002]
[91098,"SINAPI",90979,4.4200000000000003E-2]
[91094,"SINAPI",88316,0.47810000000000002]
[91092,"SINAPI",102726,0.25]
[91073,"SINAPI",90982,0.93779999999999997]
[91073,"SINAPI",90650,4.3799999999999999E-2]
[91090,"SINAPI-I",370,9.8299999999999998E-2]
[104281,"SINAPI",102828,0.06]
[104286,"SINAPI-I",43055,5.2965]
[104292,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104289,"SINAPI-I",44859,1]
[104290,"SINAPI-I",44870,1]
[104291,"SINAPI",102827,0.26040000000000002]
[104270,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104277,"SINAPI",88245,0.36249999999999999]
[104278,"SINAPI",88245,0.39879999999999999]
[104305,"SINAPI",88238,6.1999999999999998E-3]
[104308]
[104309,"SINAPI-I",44893,1]
[104297]
[104294,"SINAPI-I",39481,0.80810000000000004]
[90954,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[90942,"SINAPI",87373,6.6100000000000006E-2]
[90950,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[87769]
[87644,"SINAPI",88309,0.27100000000000002]
[87633,"SINAPI",88316,0.123]
[87767,"SINAPI",87373,5.2999999999999999E-2]
[87622]
[87735,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87620,"SINAPI",87301,3.1E-2]
[92716,"SINAPI",92715,1]
[102952]
[90651,"SINAPI",90646,1]
[90663]
[102810,"SINAPI",102806,1]
[96036]
[89876,"SINAPI",89870,1]
[5811]
[91645,"SINAPI",91640,1]
[6260,"SINAPI",88282,1]
[73467,"SINAPI",73335,1]
[5890,"SINAPI",91354,1]
[91031,"SINAPI",91028,1]
[90999,"SINAPI",90992,1]
[90979,"SINAPI",90976,1]
[103944,"SINAPI",103943,1]
[95127,"SINAPI",88297,1]
[92119]
[102899,"SINAPI",88294,1]
[91486]
[89243,"SINAPI",89236,1]
[102934,"SINAPI",102931,1]
[83766,"SINAPI",88317,1]
[73417,"SINAPI",73303,1]
[104913,"SINAPI",104909,1]
[102844,"SINAPI",102840,1]
[104907,"SINAPI",88296,1]
[93402,"SINAPI",93401,1]
[105845]
[99834,"SINAPI",99830,1]
[90686]
[102274,"SINAPI",88298,1]
[96156,"SINAPI",96060,1]
[88404,"SINAPI",88400,1]
[90637,"SINAPI",90634,1]
[5932,"SINAPI",89229,1]
[92960,"SINAPI",92957,1]
[102941]
[103176,"SINAPI",103172,1]
[90674,"SINAPI",90672,1]
[93224,"SINAPI",93220,1]
[102874,"SINAPI",88297,1]
[103224,"SINAPI",103222,1]
[103237]
[90632,"SINAPI",90627,1]
[88418]
[88433,"SINAPI",88434,1]
[5940]
[89251,"SINAPI",89247,1]
[5875,"SINAPI",89012,1]
[7049,"SINAPI",7054,1]
[5685,"SINAPI",89211,1]
[5865,"SINAPI",53818,1]
[7031]
[104091]
[102905,"SINAPI",102900,1]
[5857]
[96013,"SINAPI",96009,1]
[96155,"SINAPI",96053,1]
[89035,"SINAPI",5714,1]
[5882,"SINAPI",88848,1]
[93434]
[5837,"SINAPI",89241,1]
[97623,"SINAPI",88309,1.0847]
[97630]
[97634,"SINAPI",102275,7.8799999999999995E-2]
[104795]
[97665,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[97639,"SINAPI",88316,0.66359999999999997]
[97651]
[97655,"SINAPI",88316,0.56520000000000004]
[92715]
[102948]
[90647]
[90658,"SINAPI-I",39009,6.3999999999999997E-5]
[92142]
[96031,"SINAPI-I",37734,1.4600000000000001E-5]
[89871,"SINAPI-I",37762,1.4100000000000001E-5]
[91402,"SINAPI-I",37752,5.6999999999999996E-6]
[91644]
[91359,"SINAPI-I",44057,3.43E-5]
[91392]
[91355]
[102812,"SINAPI-I",43999,6.3999999999999997E-5]
[95263,"SINAPI-I",4222,0.78]
[90962]
[90962,"SINAPI-I",13803,6.6699999999999995E-5]
[103940,"SINAPI-I",44852,6.3999999999999997E-5]
[91282]
[102830,"SINAPI-I",44237,1.36E-5]
[5627,"SINAPI-I",10685,5.5999999999999999E-5]
[102836]
[89231]
[88855,"SINAPI-I",36529,5.1400000000000003E-5]
[104685]
[93423]
[104912,"SINAPI-I",2705,38.25]
[104903]
[102855]
[105839,"SINAPI-I",45281,7.2000000000000002E-5]
[91633]
[90683]
[104653,"SINAPI-I",45092,1.4800000000000001E-5]
[90688]
[88387,"SINAPI-I",37544,6.3999999999999997E-5]
[90633]
[95131,"SINAPI-I",40637,7.1099999999999994E-5]
[92958,"SINAPI-I",13836,6.9999999999999994E-5]
[102939,"SINAPI-I",2705,9.35]
[103180]
[92110]
[90678]
[90622]
[95619,"SINAPI-I",11651,8.0000000000000007E-5]
[91276,"SINAPI-I",4222,1.44]
[95275]
[95217,"SINAPI-I",2705,0.63]
[102956,"SINAPI-I",44387,6.6699999999999995E-5]
[89012,"SINAPI-I",6046,1.4800000000000001E-5]
[96457]
[89280]
[95269,"SINAPI-I",4222,1.44]
[7034]
[5724]
[89010,"SINAPI-I",7624,1.3699999999999999E-5]
[96019,"SINAPI-I",4221,16.16]
[96055,"SINAPI-I",7640,1.43E-5]
[89034,"SINAPI-I",7640,1.43E-5]
[100637]
[5707]
[90585,"SINAPI-I",2705,0.52]
[103801]
[103795,"SINAPI-I",2692,9.4999999999999998E-3]
[103800,"SINAPI",88316,3.1021000000000001]
[104320,"SINAPI",88248,0.1182]
[104319,"SINAPI",88267,0.1182]
[104322,"SINAPI-I",3903,1]
[102726,"SINAPI",88316,0.51149999999999995]
[102722,"SINAPI",93358,0.09]
[102688,"SINAPI-I",3670,0.1071]
[102696,"SINAPI-I",3899,4.7600000000000003E-2]
[102673,"SINAPI",90106,0.75]
[102677,"SINAPI",88309,0.10349999999999999]
[102670,"SINAPI-I",38052,1.0029999999999999]
[102676,"SINAPI-I",44315,1.05]
[102664]
[102669,"SINAPI",90106,0.16]
[102719]
[102711,"SINAPI-I",3668,1]
[102708,"SINAPI",88309,0.19109999999999999]
[98327,"SINAPI",102834,0.86319999999999997]
[98370,"SINAPI",88243,0.1799]
[98392,"SINAPI",88279,0.22650000000000001]
[98368,"SINAPI",88279,2.6642999999999999]
[98367,"SINAPI",98331,1]
[98352,"SINAPI-I",42527,1.05]
[98350,"SINAPI-I",43851,3.7037]
[98383,"SINAPI",88243,0.22620000000000001]
[98346,"SINAPI-I",43728,4.6666999999999996]
[98337,"SINAPI-I",43727,1]
[98344,"SINAPI",88243,1.4746999999999999]
[98361,"SINAPI-I",43852,4.0099999999999997E-2]
[98397,"SINAPI-I",7307,0.10979999999999999]
[97291,"SINAPI-I",44027,4]
[97292,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97309]
[97310,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97288]
[97305,"SINAPI",88247,1.1968000000000001]
[97278,"SINAPI",88264,0.38350000000000001]
[97289,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97296,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97277,"SINAPI-I",44027,4]
[97240,"SINAPI-I",43962,0.97299999999999998]
[97245,"SINAPI",88247,0.26590000000000003]
[97248,"SINAPI-I",44047,0.86599999999999999]
[97255,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97258,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97270,"SINAPI",88264,1.0689]
[97271,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97253,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97268,"SINAPI-I",44027,4]
[97316,"SINAPI",88247,0.57909999999999995]
[97319,"SINAPI",88264,0.91800000000000004]
[97313,"SINAPI-I",43965,25.2]
[97325,"SINAPI-I",44027,6]
[103519,"SINAPI",92443,0.12]
[103498,"SINAPI",88267,0.17199999999999999]
[103495,"SINAPI-I",44715,1]
[103513,"SINAPI",93288,2.3613]
[103512,"SINAPI",93288,2.3613]
[104988,"SINAPI-I",45140,5.1999999999999998E-2]
[102655]
[104985]
[97035]
[97030,"SINAPI",88262,0.28731449999999997]
[97028,"SINAPI-I",5068,8.0000000000000002E-3]
[97013,"SINAPI-I",3993,0.17499999999999999]
[97016,"SINAPI-I",3993,0.23300000000000001]
[104990,"SINAPI",88262,0.15786819999999999]
[97045,"SINAPI-I",41947,1.4999999999999999E-2]
[97064,"SINAPI",88278,0.69769999999999999]
[96999,"SINAPI-I",43058,1.3675999999999999]
[96998,"SINAPI-I",41958,0.2]
[97001]
[97002,"SINAPI",91693,4.2900000000000001E-2]
[97007,"SINAPI-I",3992,12.8886]
[97006,"SINAPI",88239,0.82381389999999999]
[97066,"SINAPI",88239,1.3196203]
[97058,"SINAPI-I",38200,2.8340000000000001E-2]
[97057,"SINAPI-I",44346,1.635]
[95947,"SINAPI",88245,4.2000000000000003E-2]
[102077,"SINAPI",95943,15.6]
[102075,"SINAPI",95946,124.08]
[102081,"SINAPI",88315,1.01]
[102087,"SINAPI",91692,6.7000000000000004E-2]
[101997,"SINAPI-I",4517,0.98399999999999999]
[101998,"SINAPI-I",4491,3.5920000000000001]
[101992]
[101989,"SINAPI",88262,0.93600000000000005]
[101985]
[101973,"SINAPI",91693,0.129]
[102071,"SINAPI-I",10749,1.123]
[102069,"SINAPI-I",2692,0.01]
[102063,"SINAPI-I",40304,8.1000000000000003E-2]
[102050]
[102048,"SINAPI",101998,0.9]
[102044,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102040,"SINAPI",88262,4.806]
[102036,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[102013,"SINAPI",101988,0.37]
[102007]
[102005,"SINAPI",88239,0.49299999999999999]
[102003,"SINAPI-I",2692,0.01]
[101977,"SINAPI-I",40304,7.0000000000000007E-2]
[101118,"SINAPI",88844,1.5800000000000002E-2]
[101116,"SINAPI",5849,8.2000000000000007E-3]
[101134,"SINAPI",88316,3.1E-2]
[101137,"SINAPI",93589,0.25]
[101123,"SINAPI",88844,3.0200000000000001E-2]
[101131,"SINAPI",5847,9.1999999999999998E-3]
[101150,"SINAPI",5851,1.5100000000000001E-2]
[101142,"SINAPI",93589,0.26]
[101210,"SINAPI",5632,2.8999999999999998E-3]
[101216,"SINAPI",5631,1.0699999999999999E-2]
[101214]
[101259,"SINAPI",91386,7.9600000000000004E-2]
[101220,"SINAPI",88316,1.0800000000000001E-2]
[101228]
[101263,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101264,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101240]
[101237,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101238,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101248]
[101251,"SINAPI",88908,6.0000000000000001E-3]
[101246,"SINAPI",89876,4.9399999999999999E-2]
[101244]
[102291,"SINAPI",5631,2.4345800000000001E-2]
[102322,"SINAPI",88316,0.15114179999999999]
[102326,"SINAPI",5679,5.0495600000000002E-2]
[102325,"SINAPI",88316,0.1171803]
[102304,"SINAPI",5678,3.9673E-2]
[102316]
[90095,"SINAPI",88316,2.62189E-2]
[102321,"SINAPI",88908,1.4152700000000001E-2]
[90105,"SINAPI",5679,3.7515199999999999E-2]
[102355]
[102357,"SINAPI",88316,1.6685000000000001]
[102352,"SINAPI",102899,0.1384]
[101595,"SINAPI",101613,1.1E-4]
[101596,"SINAPI",5631,2.7519999999999999E-2]
[101590,"SINAPI",5631,0.13819999999999999]
[101592,"SINAPI",5632,9.0399999999999994E-2]
[101587]
[101576,"SINAPI",88262,0.59550000000000003]
[101606,"SINAPI",88316,0.94950000000000001]
[101572,"SINAPI",88316,0.14610000000000001]
[101613,"SINAPI",102947,7.5785]
[101611,"SINAPI-I",10999,45.919800000000002]
[101614,"SINAPI-I",44294,0.29189999999999999]
[101615,"SINAPI-I",44294,0.46200000000000002]
[101617,"SINAPI",91533,1.6000000000000001E-3]
[101622,"SINAPI",88316,1.1204000000000001]
[104465,"SINAPI",104190,0.5]
[104182,"SINAPI",88267,0.14729999999999999]
[104180]
[100664,"SINAPI",88309,0.72700679999999995]
[94590]
[94572,"SINAPI-I",4377,9.1999999999999993]
[94561,"SINAPI",88309,2.1770711]
[100668]
[100924,"SINAPI-I",4430,1.49]
[100663,"SINAPI-I",39961,0.66785709999999998]
[100660,"SINAPI",88261,6.8000000000000005E-2]
[91292,"SINAPI",88316,0.95699999999999996]
[91306]
[100708,"SINAPI",88316,0.624]
[100688,"SINAPI",91305,1]
[90843,"SINAPI",90830,1]
[91318]
[91315,"SINAPI",91304,1]
[100678,"SINAPI",91009,1]
[91014,"SINAPI",100659,9.8000000000000007]
[100712,"SINAPI",91307,1]
[100691,"SINAPI",91298,1]
[100675,"SINAPI-I",39493,1]
[90795,"SINAPI",88309,1.706]
[90799]
[100701,"SINAPI-I",4930,1]
[91296]
[90823,"SINAPI",88316,0.83899999999999997]
[90825,"SINAPI-I",11055,19.8]
[91299,"SINAPI-I",4998,1.68]
[100697,"SINAPI-I",11055,19.8]
[101183,"SINAPI",95576,1.2350000000000001]
[101184,"SINAPI",90776,0.43099999999999999]
[101182,"SINAPI",95578,0.59699999999999998]
[101186,"SINAPI",98657,0.10299999999999999]
[101187,"SINAPI",102844,0.58399999999999996]
[101177,"SINAPI",90778,1.4E-2]
[101179,"SINAPI-I",43422,2.0000000000000001E-4]
[100896,"SINAPI",90681,4.9000000000000002E-2]
[100892,"SINAPI",89843,1.4E-3]
[100889,"SINAPI-I",43082,1.1140000000000001]
[100890,"SINAPI",88316,6.1999999999999998E-3]
[100656,"SINAPI-I",38538,1.099]
[102650,"SINAPI",102970,0.54969999999999997]
[102651,"SINAPI",102970,0.6875]
[102651,"SINAPI",90644,0.6734]
[102652,"SINAPI",5953,0.29570000000000002]
[102648,"SINAPI",88316,1.3089999999999999]
[100653,"SINAPI",90674,3.44E-2]
[100374,"SINAPI",88262,22.481999999999999]
[100375,"SINAPI-I",21142,1]
[100366,"SINAPI",88239,6.9180000000000001]
[100358,"SINAPI-I",4415,4]
[100369,"SINAPI-I",4400,4]
[100371]
[100372,"SINAPI-I",39027,2]
[100373,"SINAPI-I",4425,11]
[100379,"SINAPI",93282,1.03E-2]
[100383,"SINAPI-I",5075,0.12]
[100377,"SINAPI-I",10997,3.0000000000000001E-3]
[92596,"SINAPI-I",4777,57.52]
[92620,"SINAPI",92258,1]
[92606,"SINAPI-I",40598,61.56]
[92590,"SINAPI-I",4777,34.94]
[92594]
[92553,"SINAPI-I",39027,3.5750000000000002]
[92554,"SINAPI-I",4415,11]
[92545]
[92557]
[92549,"SINAPI-I",39027,1.925]
[92559,"SINAPI",88262,18.734999999999999]
[92551,"SINAPI",88239,4.3230000000000004]
[92260,"SINAPI-I",5075,1.125]
[92257,"SINAPI",93288,0.157]
[100389,"SINAPI",88239,0.192]
[92575]
[92575,"SINAPI-I",40535,2.6080000000000001]
[92576,"SINAPI-I",40664,1.7210000000000001]
[92579,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92568,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92580,"SINAPI",93282,9.4000000000000004E-3]
[92541,"SINAPI-I",4425,0.73499999999999999]
[97725,"SINAPI",89272,0.35809999999999997]
[97719]
[97720]
[97740,"SINAPI",88316,7.3795000000000002]
[97736]
[97735]
[97737]
[98616,"SINAPI",91634,7.2249999999999997E-3]
[98625,"SINAPI",95577,8.4323332999999998]
[105918,"SINAPI",95578,0.67578950000000004]
[98637,"SINAPI-I",43667,0.35409780000000002]
[98645,"SINAPI",102851,0.21374299999999999]
[98645,"SINAPI-I",44480,0.3]
[98653,"SINAPI",102816,0.15604029999999999]
[100345,"SINAPI",92804,1]
[100349,"SINAPI",90586,0.1195]
[100337,"SINAPI",105759,0.1]
[105808,"SINAPI",88262,1.4032028999999999]
[100351,"SINAPI",87286,1.8287999999999999E-2]
[100350,"SINAPI",89993,3.4151800000000003E-2]
[105047,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105096,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105097]
[105051,"SINAPI-I",10527,5.7499999999999999E-4]
[105059,"SINAPI",88262,0.47343000000000002]
[105057,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105042,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105058]
[105062,"SINAPI-I",35274,1.0915900000000001]
[105069,"SINAPI-I",35275,1.0915900000000001]
[105073,"SINAPI-I",10527,6.5129999999999995E-4]
[105076,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105061,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105077,"SINAPI-I",43055,0.155774]
[105077,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105080]
[105083]
[105086,"SINAPI",95140,0.31553300000000001]
[105085,"SINAPI-I",4481,1.0915900000000001]
[93961,"SINAPI",6259,3.7499999999999999E-2]
[93971,"SINAPI",90625,3.1300000000000001E-2]
[93969,"SINAPI",90638,0.43569999999999998]
[93957,"SINAPI",90625,6.5000000000000002E-2]
[93967,"SINAPI",90650,4.9500000000000002E-2]
[104877,"SINAPI-I",43082,42.56]
[104887,"SINAPI",90632,2.1999999999999999E-2]
[104852,"SINAPI",90625,7.2900000000000006E-2]
[104890,"SINAPI",100981,3.1399999999999997E-2]
[104850,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104847,"SINAPI",90778,2.7400000000000001E-2]
[104855,"SINAPI",90651,5.1799999999999999E-2]
[104886,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104851,"SINAPI",90650,9.0700000000000003E-2]
[104845,"SINAPI",88316,0.6986]
[95108,"SINAPI-I",1330,0.2041]
[104856]
[104858,"SINAPI",90778,2.2700000000000001E-2]
[104871,"SINAPI-I",44383,0]
[104872,"SINAPI",90778,1.01E-2]
[104872,"SINAPI-I",39848,3.2692000000000001]
[104866,"SINAPI-I",44383,5.7380000000000004]
[104885,"SINAPI-I",40543,3.85E-2]
[104867,"SINAPI-I",39848,4.8922999999999996]
[104874,"SINAPI-I",44384,4.2756999999999996]
[104869,"SINAPI",88316,8.4599999999999995E-2]
[104863,"SINAPI-I",44067,1.0769]
[104870,"SINAPI-I",45084,5.5599999999999997E-2]
[104882,"SINAPI-I",9874,0.5]
[105940,"SINAPI",88316,0.77775000000000005]
[105939,"SINAPI",88316,0.56715000000000004]
[96122,"SINAPI-I",13587,1.1389]
[104757,"SINAPI-I",43131,2.8299999999999999E-2]
[96112,"SINAPI-I",20212,1.7082999999999999]
[96116,"SINAPI-I",40552,3.3599999999999998E-2]
[96486,"SINAPI-I",36225,1.0363]
[101806,"SINAPI-I",7258,114.0487]
[98059,"SINAPI",101624,0.37330000000000002]
[98060,"SINAPI",88316,1.9862]
[98088,"SINAPI",88316,13.0322]
[98090,"SINAPI",88628,0.82840000000000003]
[98092]
[98092,"SINAPI",89993,0.1196]
[98072,"SINAPI",89995,0.192]
[98073,"SINAPI",97735,0.4874]
[98074,"SINAPI",88309,50.138800000000003]
[98076,"SINAPI-I",6193,2.8980000000000001]
[98062,"SINAPI",5679,0.81899999999999995]
[98063,"SINAPI",88309,1.4995000000000001]
[98099,"SINAPI",89996,7.4039999999999999]
[98101,"SINAPI",89998,9.1316000000000006]
[98078,"SINAPI",96536,1.04]
[98080,"SINAPI-I",7258,4566.3545999999997]
[98053,"SINAPI",5679,0.80679999999999996]
[98056,"SINAPI",97740,0.38140000000000002]
[98082,"SINAPI-I",25067,106.8938]
[98084,"SINAPI-I",6193,2.2355999999999998]
[98085,"SINAPI",89996,4.4424000000000001]
[98087,"SINAPI",5679,0.40760000000000002]
[98066,"SINAPI-I",5069,4.4499999999999998E-2]
[98067,"SINAPI-I",4491,0.4884]
[98069,"SINAPI",101624,0.89300000000000002]
[98070,"SINAPI",89998,8.3911999999999995]
[104915]
[104922,"SINAPI",92806,1]
[104918,"SINAPI",88245,0.10199999999999999]
[96555,"SINAPI",88316,2.8820000000000001]
[96521,"SINAPI",88316,0.16600000000000001]
[96537,"SINAPI-I",1358,0.629]
[96534,"SINAPI-I",40304,2.9000000000000001E-2]
[104929]
[104926,"SINAPI-I",4517,1.224]
[96541,"SINAPI-I",20247,2.1999999999999999E-2]
[96529,"SINAPI-I",40304,4.7E-2]
[96542,"SINAPI-I",40304,1.4999999999999999E-2]
[96530,"SINAPI-I",4517,2.0270000000000001]
[101792,"SINAPI",88239,0.09]
[101791,"SINAPI-I",4491,0.19600000000000001]
[92267]
[92266,"SINAPI",88239,0.20200000000000001]
[92528,"SINAPI-I",40291,0.05]
[92515]
[92530,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[103761,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92514,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[92482,"SINAPI",92271,1.02]
[92492,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92498,"SINAPI",88262,0.94099999999999995]
[92502,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92437,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92425,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92439,"SINAPI",92264,8.5999999999999993E-2]
[92443,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92411]
[92473,"SINAPI",88262,1.032]
[92477,"SINAPI-I",6193,0.48499999999999999]
[92471,"SINAPI-I",6193,0.32800000000000001]
[92455,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92447,"SINAPI-I",40304,6.6000000000000003E-2]
[92466,"SINAPI",88262,1.72]
[92454,"SINAPI",88262,2.1789999999999998]
[92462,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92472,"SINAPI-I",4491,0.186]
[92456,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92464,"SINAPI-I",40339,1.1859999999999999]
[96254]
[96258,"SINAPI-I",4517,0.12]
[92751,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92750,"SINAPI-I",5063,4.1999999999999997E-3]
[92743,"SINAPI-I",4460,0.71430000000000005]
[92748,"SINAPI-I",40436,0.1628]
[92753]
[104500,"SINAPI-I",44925,1]
[104500,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104508,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104514,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104502,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104511]
[104494,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104496,"SINAPI",88309,2.0251999999999999]
[87433]
[104627]
[104632,"SINAPI-I",3315,17.073789999999999]
[104636,"SINAPI",88269,1.2938499999999999]
[89997,"SINAPI",88238,2.63E-2]
[90282]
[90281,"SINAPI-I",1106,15.958]
[99860]
[99855,"SINAPI",88251,0.77800000000000002]
[99839,"SINAPI",88251,4.7480000000000002]
[99847,"SINAPI-I",44179,3.3330000000000002]
[99850,"SINAPI-I",547,0.14599999999999999]
[99854,"SINAPI-I",546,7.2009999999999996]
[99842,"SINAPI-I",21012,1.0289999999999999]
[99845,"SINAPI-I",4777,3.4119999999999999]
[99838,"SINAPI",88315,5.5970000000000004]
[94280,"SINAPI",88309,0.2477]
[94277,"SINAPI",88309,0.20269999999999999]
[94294,"SINAPI",88316,2.5600000000000001E-2]
[94286]
[94291,"SINAPI-I",34492,7.51E-2]
[94266,"SINAPI",88316,0.53580000000000005]
[94263,"SINAPI-I",370,6.6E-3]
[94269]
[97604,"SINAPI",88264,2.4131]
[105553,"SINAPI",88247,0.82762500000000006]
[100916,"SINAPI",88264,0.62660000000000005]
[100910,"SINAPI-I",43992,1]
[103787,"SINAPI-I",44791,1]
[105546,"SINAPI",88247,0.16998450000000001]
[97596]
[98549,"SINAPI-I",516,5.75]
[98548,"SINAPI",102810,4.8000000000000001E-2]
[98552,"SINAPI",88243,6.7500000000000004E-2]
[98571,"SINAPI-I",1523,4.3999999999999997E-2]
[98558,"SINAPI-I",135,0.73850000000000005]
[98550,"SINAPI",102811,0.14219999999999999]
[91933,"SINAPI-I",1020,1.2434000000000001]
[104620,"SINAPI-I",44946,1]
[104621,"SINAPI",88264,0.48299999999999998]
[91939,"SINAPI",88247,0.55000000000000004]
[91944,"SINAPI-I",1873,1]
[91889]
[91892,"SINAPI-I",12034,1]
[91887]
[91908,"SINAPI",88247,0.23499999999999999]
[91833,"SINAPI",88264,0.08]
[91855,"SINAPI-I",39244,1.0169999999999999]
[91852,"SINAPI",88247,0.124]
[91836,"SINAPI-I",2690,1.1000000000000001]
[91861,"SINAPI",88247,0.16600000000000001]
[91868,"SINAPI",88247,0.114]
[91980,"SINAPI",88247,0.40200000000000002]
[91954,"SINAPI-I",38113,1]
[91984]
[91952,"SINAPI-I",38112,1]
[92026,"SINAPI",88247,0.65600000000000003]
[91974,"SINAPI-I",38112,4]
[91884]
[91885,"SINAPI-I",1892,1]
[91950,"SINAPI",88264,0.15]
[92006,"SINAPI",88264,0.42099999999999999]
[92014,"SINAPI",88247,0.6]
[92003]
[95783]
[95784]
[95788,"SINAPI",88247,0.39019999999999999]
[95797,"SINAPI-I",11950,2]
[95804,"SINAPI",88247,0.21479999999999999]
[104401,"SINAPI",88247,0.2422]
[95811]
[95808]
[95815,"SINAPI",88247,0.3488]
[104392,"SINAPI",88247,0.20280000000000001]
[95763,"SINAPI-I",44395,2]
[104409,"SINAPI",91170,1]
[95728,"SINAPI",88247,0.20300000000000001]
[104449,"SINAPI-I",44088,1]
[101884,"SINAPI-I",21127,0.01]
[101938,"SINAPI",88247,0.3947]
[101903,"SINAPI-I",1620,1]
[97398,"SINAPI-I",44101,1]
[97416,"SINAPI-I",44105,1]
[97412]
[93663,"SINAPI-I",34616,1]
[93655,"SINAPI-I",34653,1]
[101896,"SINAPI",88264,1.3231999999999999]
[101897,"SINAPI-I",2393,1]
[93671,"SINAPI-I",34709,1]
[101894]
[97377,"SINAPI",88247,0.46179999999999999]
[101882,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101878,"SINAPI",88247,1.5233000000000001]
[101872,"SINAPI",87367,7.4000000000000003E-3]
[101538]
[101540,"SINAPI",88247,0.1244542]
[101541,"SINAPI-I",39997,8]
[101565,"SINAPI-I",977,1.0401]
[101501,"SINAPI-I",4346,3]
[101502,"SINAPI-I",4346,3]
[101504,"SINAPI",93666,1]
[101497,"SINAPI",91872,6.05]
[101498,"SINAPI-I",11950,4]
[101500,"SINAPI",96986,1]
[101494,"SINAPI",100578,1]
[101495,"SINAPI",100578,1]
[101496,"SINAPI",104749,1]
[101490]
[101490,"SINAPI-I",39808,1]
[101491,"SINAPI-I",1094,1]
[101509,"SINAPI",91919,1]
[101510,"SINAPI",93673,1]
[101511,"SINAPI-I",3398,1]
[101505,"SINAPI",93673,1]
[101507,"SINAPI",104749,1]
[101507,"SINAPI-I",11950,4]
[101525,"SINAPI",96986,1]
[101527,"SINAPI-I",39809,1]
[101528,"SINAPI",88247,0.14860000000000001]
[101524,"SINAPI",97668,6.3]
[101518,"SINAPI",97668,6.3]
[101519,"SINAPI",88264,1.2739]
[101515,"SINAPI",104749,1]
[101533,"SINAPI",91933,26.4]
[101536,"SINAPI",97668,6.3]
[101530]
[101532,"SINAPI",93673,1]
[94764,"SINAPI-I",44254,1]
[94783,"SINAPI-I",95,1]
[94707,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[94714,"SINAPI",88248,0.28170000000000001]
[94658,"SINAPI-I",122,4.7000000000000002E-3]
[105215,"SINAPI-I",38002,1]
[105217,"SINAPI-I",21114,0.12]
[105228,"SINAPI",88248,7.1800000000000003E-2]
[105230]
[94613,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[94609,"SINAPI-I",39897,3.3999999999999998E-3]
[94728,"SINAPI",88267,5.6000000000000001E-2]
[94732]
[94483,"SINAPI-I",4178,1]
[94480,"SINAPI",88267,10.368399999999999]
[94476]
[94476,"SINAPI-I",3448,1]
[94620,"SINAPI-I",39897,8.3999999999999995E-3]
[105198,"SINAPI",88248,0.64780000000000004]
[94755,"SINAPI-I",43843,1]
[94747,"SINAPI-I",43845,1]
[105202,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[105205,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94675,"SINAPI-I",1957,1]
[94679,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[105148]
[105156,"SINAPI",88267,0.10050000000000001]
[105158,"SINAPI",88248,0.1885]
[94672]
[94746,"SINAPI",88267,0.1077]
[96748,"SINAPI",104092,3.49E-2]
[96752,"SINAPI",88248,0.25790000000000002]
[94678,"SINAPI",88267,0.1401]
[105219,"SINAPI-I",21114,0.08]
[105166,"SINAPI-I",21114,0.16]
[105152,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[105180,"SINAPI",88248,0.10050000000000001]
[105182,"SINAPI-I",38383,2.1000000000000001E-2]
[105144,"SINAPI",88267,0.1095]
[94606,"SINAPI-I",38383,0.1019]
[94610,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[94729,"SINAPI",88267,5.6000000000000001E-2]
[96746,"SINAPI",104098,0.12939999999999999]
[96737,"SINAPI",88248,7.3800000000000004E-2]
[96744]
[94669,"SINAPI-I",3866,1]
[94470,"SINAPI-I",3148,3.5400000000000001E-2]
[105189,"SINAPI",88267,0.15]
[94623,"SINAPI-I",39897,1.0200000000000001E-2]
[94759]
[94462,"SINAPI",88267,0.37819999999999998]
[94603,"SINAPI-I",38383,8.5599999999999996E-2]
[96735]
[96727,"SINAPI",88248,9.98E-2]
[96723]
[96734]
[94648,"SINAPI-I",9868,1.0492999999999999]
[94689,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[94700,"SINAPI",88267,0.3931]
[105164,"SINAPI",104091,9.2100000000000001E-2]
[96759]
[94690,"SINAPI-I",38383,1.26E-2]
[94690,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[94699,"SINAPI-I",7145,1]
[105192,"SINAPI",104097,0.1004]
[96821,"SINAPI",88248,0.2089]
[104533,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[104530,"SINAPI",88248,0.14530000000000001]
[104532,"SINAPI",88248,0.17269999999999999]
[96879,"SINAPI-I",1164,1]
[96849,"SINAPI-I",39300,1]
[96841,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[104571,"SINAPI",88248,0.2266]
[104568,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[96843,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[104573,"SINAPI",88248,0.2029]
[104578,"SINAPI-I",39294,1]
[96823]
[104584,"SINAPI-I",39299,1]
[104540,"SINAPI",88248,0.2155]
[104549,"SINAPI-I",45026,1]
[104553,"SINAPI",88248,0.33139999999999997]
[104557,"SINAPI",88248,0.2949]
[96871]
[96865,"SINAPI",88267,0.48920000000000002]
[96702,"SINAPI",88267,0.12820000000000001]
[96641]
[96657]
[96685,"SINAPI-I",36349,1]
[96693,"SINAPI",88248,0.37940000000000002]
[96697,"SINAPI",104098,0.2]
[96652,"SINAPI",104091,8.9399999999999993E-2]
[96694,"SINAPI",104098,0.1401]
[96703,"SINAPI",104091,0.1162]
[96706,"SINAPI",104091,0.17319999999999999]
[96675,"SINAPI",88267,0.35239999999999999]
[96645]
[96670]
[96673]
[104192,"SINAPI",104091,0.16880000000000001]
[96710]
[96711,"SINAPI",88248,0.28160000000000002]
[96714,"SINAPI",104091,0.34649999999999997]
[104330,"SINAPI",88267,0.41620000000000001]
[104341,"SINAPI-I",20078,2.5000000000000001E-2]
[104357,"SINAPI",88248,9.2499999999999999E-2]
[89803,"SINAPI",88248,3.4299999999999997E-2]
[89730,"SINAPI-I",122,9.9000000000000008E-3]
[89808]
[89855,"SINAPI",88267,0.36049999999999999]
[89744,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89801,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89737,"SINAPI-I",297,2]
[89834,"SINAPI",88248,0.28960000000000002]
[89785,"SINAPI-I",3662,1]
[89795,"SINAPI-I",3658,1]
[89821,"SINAPI",88267,0.14480000000000001]
[89752,"SINAPI-I",3897,1]
[89817,"SINAPI-I",20083,2.5999999999999999E-2]
[89825,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[89786,"SINAPI",88248,0.2203]
[104346,"SINAPI-I",20078,0.1525]
[89714,"SINAPI",88267,0.44440000000000002]
[89798,"SINAPI-I",9838,1.0548999999999999]
[89383,"SINAPI-I",65,1]
[89570,"SINAPI",88248,6.59E-2]
[89595,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[103947]
[103953,"SINAPI",88267,9.9400000000000002E-2]
[103954,"SINAPI-I",20083,8.5000000000000006E-3]
[103964]
[104003]
[89407,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89365,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89416,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[103987,"SINAPI",88248,0.22939999999999999]
[89360,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89364,"SINAPI-I",1956,1]
[103982,"SINAPI",88267,0.192]
[89517,"SINAPI",88248,0.1847]
[89423,"SINAPI-I",38129,1]
[89392]
[89485]
[89493,"SINAPI-I",38383,1.3100000000000001E-2]
[103985,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[89523]
[89408,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89413,"SINAPI-I",3536,1]
[103984,"SINAPI",88267,0.22939999999999999]
[89521,"SINAPI",88248,0.20710000000000001]
[103951,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[89979]
[89564]
[89425,"SINAPI-I",38383,3.0200000000000001E-2]
[89387,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[89598,"SINAPI-I",122,2.12E-2]
[89373,"SINAPI",88248,9.4399999999999998E-2]
[89579,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[89385,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[89389,"SINAPI",88267,0.1111]
[89541,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89575,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89597]
[104008,"SINAPI-I",38383,6.9000000000000006E-2]
[89393,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89620,"SINAPI-I",122,1.41E-2]
[89625,"SINAPI",88248,0.1694]
[89631,"SINAPI-I",7145,1]
[89402,"SINAPI-I",38383,3.6999999999999998E-2]
[89448,"SINAPI-I",38383,6.6E-3]
[89396,"SINAPI-I",122,8.8000000000000005E-3]
[89444,"SINAPI-I",20083,1.2800000000000001E-2]
[89445,"SINAPI",88248,0.19869999999999999]
[89626,"SINAPI-I",7131,1]
[89421,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89382,"SINAPI",88267,0.1013]
[89594,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89609,"SINAPI",88248,0.1]
[89663,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89758,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89676,"SINAPI-I",38007,1]
[89721,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89638]
[89725]
[89719,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[89777]
[89781]
[89738,"SINAPI-I",37982,1]
[89682]
[89740]
[89826,"SINAPI",88248,6.7699999999999996E-2]
[104025]
[89840]
[89700,"SINAPI-I",38018,1]
[104022]
[89718,"SINAPI",88248,0.20219999999999999]
[89775,"SINAPI",88248,5.7700000000000001E-2]
[89846,"SINAPI-I",38015,1]
[89757,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89841]
[89546,"SINAPI-I",38418,1]
[104179,"SINAPI-I",20089,1]
[89592]
[89585,"SINAPI-I",299,2]
[89582,"SINAPI",88248,0.17369999999999999]
[89584,"SINAPI-I",299,2]
[89581,"SINAPI",88267,0.17369999999999999]
[89569,"SINAPI-I",298,1]
[89698]
[89685]
[89669,"SINAPI",88248,0.18190000000000001]
[104170,"SINAPI-I",300,1]
[89547,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89681,"SINAPI",88248,0.24809999999999999]
[89580,"SINAPI",88248,0.13089999999999999]
[89576,"SINAPI-I",9839,1.0353000000000001]
[104172,"SINAPI-I",300,2]
[89704]
[89701]
[102450]
[102250,"SINAPI",88316,0.39300000000000002]
[102238,"SINAPI",91692,0.214]
[102254,"SINAPI",91693,1.3160000000000001]
[102254,"SINAPI-I",131,0.53]
[102235,"SINAPI",91692,9.5000000000000001E-2]
[102246,"SINAPI",88278,1.71]
[102251,"SINAPI-I",44372,0.375]
[102252,"SINAPI",91692,0.14599999999999999]
[101912,"SINAPI-I",20971,1]
[101914,"SINAPI-I",10885,1]
[97435,"SINAPI-I",40411,2]
[97479,"SINAPI",88248,0.22500000000000001]
[97523,"SINAPI",88317,0.26100000000000001]
[97487,"SINAPI-I",40389,1]
[97549]
[97482,"SINAPI",88317,0.28799999999999998]
[97484,"SINAPI-I",40385,1]
[97455,"SINAPI",88248,0.84799999999999998]
[101911,"SINAPI-I",10890,1]
[101910,"SINAPI-I",20977,1]
[101937,"SINAPI-I",4181,16]
[92669]
[92679,"SINAPI",88267,0.65300000000000002]
[92387,"SINAPI",88248,0.96499999999999997]
[92670,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92636,"SINAPI-I",3148,3.5000000000000003E-2]
[92384,"SINAPI",88248,0.79900000000000004]
[92355,"SINAPI",88267,1.137]
[97500,"SINAPI-I",11002,1.7999999999999999E-2]
[97468,"SINAPI",88267,0.24]
[97512,"SINAPI",88248,0.20899999999999999]
[92943,"SINAPI-I",3148,1.9E-2]
[92930,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92927,"SINAPI",88267,0.53300000000000003]
[92910,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92911,"SINAPI",88248,0.70199999999999996]
[92931,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[92912,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92913]
[101921,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[101931,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[97543]
[97443,"SINAPI",88248,0.51100000000000001]
[97477,"SINAPI",88267,0.48099999999999998]
[97514]
[92660,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92666,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92345]
[101924,"SINAPI-I",4183,1]
[92692,"SINAPI-I",4177,1]
[92663,"SINAPI",88267,0.36199999999999999]
[92373,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92335,"SINAPI",88267,0.26529999999999998]
[92687,"SINAPI",88267,0.17299999999999999]
[92656]
[92367,"SINAPI-I",7701,1.0389999999999999]
[92691,"SINAPI",88317,0.38200000000000001]
[92648,"SINAPI",88267,0.13]
[97442]
[97529,"SINAPI-I",40394,1]
[97530,"SINAPI",88248,0.26400000000000001]
[97533]
[101926,"SINAPI",88248,1.6773]
[92705,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92682,"SINAPI-I",6296,1]
[92685]
[92357,"SINAPI-I",7307,1.0999999999999999E-2]
[92905,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92900,"SINAPI-I",7307,5.0000000000000001E-3]
[92894,"SINAPI-I",9884,1]
[92891,"SINAPI-I",7307,8.0000000000000002E-3]
[100834,"SINAPI",88267,0.13689999999999999]
[100829,"SINAPI-I",44270,1]
[100833,"SINAPI",88248,7.2400000000000006E-2]
[100788,"SINAPI-I",3472,2]
[100796]
[100797,"SINAPI-I",44205,1.0216000000000001]
[100803]
[100803,"SINAPI-I",38828,1.0216000000000001]
[103283,"SINAPI",100308,0.20130000000000001]
[103280,"SINAPI-I",39996,1.48]
[103253,"SINAPI",100308,2.6335000000000002]
[103256,"SINAPI-I",37591,2]
[103261,"SINAPI",88243,4.3619000000000003]
[103265,"SINAPI-I",1570,10]
[103270,"SINAPI-I",39997,8]
[103267,"SINAPI-I",39997,8]
[103271,"SINAPI-I",39997,8]
[103275,"SINAPI-I",43200,1]
[103254,"SINAPI-I",43192,1]
[103255,"SINAPI-I",1570,10]
[103259,"SINAPI",100308,3.9727999999999999]
[103277,"SINAPI",93288,3.0331999999999999]
[103286,"SINAPI-I",40547,0.04]
[97333,"SINAPI",88248,7.0999999999999994E-2]
[103892]
[93091,"SINAPI-I",39897,1.4E-3]
[103831,"SINAPI-I",39887,1]
[93062,"SINAPI-I",12732,7.4000000000000003E-3]
[103818,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103851,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[103824,"SINAPI-I",39863,1]
[103825]
[93059,"SINAPI-I",39865,1]
[103899,"SINAPI-I",38383,3.6400000000000002E-2]
[103807,"SINAPI",88248,0.15740000000000001]
[103840,"SINAPI",88267,0.15029999999999999]
[103879,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103880,"SINAPI-I",39871,1]
[92311]
[103805,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103808,"SINAPI-I",12715,1]
[103881,"SINAPI",88248,0.32769999999999999]
[92328,"SINAPI",88248,0.30180000000000001]
[92291,"SINAPI-I",12732,2.4E-2]
[93055,"SINAPI",88267,5.9299999999999999E-2]
[103891]
[93060,"SINAPI-I",39868,1]
[103897,"SINAPI-I",38383,7.2800000000000004E-2]
[93097]
[103878,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103842,"SINAPI-I",39880,1]
[103846,"SINAPI-I",38383,0.12330000000000001]
[93126,"SINAPI",88248,0.27810000000000001]
[93066,"SINAPI-I",39897,4.4000000000000003E-3]
[103817,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103821,"SINAPI",88267,0.27750000000000002]
[93092,"SINAPI-I",39874,1]
[103829,"SINAPI",88267,0.37659999999999999]
[92329]
[103819,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[92330,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[92295,"SINAPI-I",38383,6.4399999999999999E-2]
[93080,"SINAPI",88248,9.9599999999999994E-2]
[103815,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93084,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103896,"SINAPI",88267,0.21840000000000001]
[103860,"SINAPI",88248,0.2465]
[93118,"SINAPI",88267,0.21410000000000001]
[92299,"SINAPI-I",12734,1]
[92319,"SINAPI",88267,0.25609999999999999]
[92302,"SINAPI-I",12737,1]
[92323,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92275,"SINAPI-I",12743,1.0225]
[92325,"SINAPI",88248,0.73860000000000003]
[92283,"SINAPI-I",12745,1.0225]
[92284]
[103901,"SINAPI",88267,0.32690000000000002]
[103834,"SINAPI-I",38383,0.28249999999999997]
[105113,"SINAPI-I",34492,1.1054999999999999]
[105130,"SINAPI",91692,2E-3]
[98453]
[98455,"SINAPI",91693,8.5599999999999996E-2]
[98456,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[98447,"SINAPI",88262,0.56399999999999995]
[98447,"SINAPI",88239,0.38300000000000001]
[105122,"SINAPI-I",4491,1.8032999999999999]
[105123,"SINAPI-I",6194,1.595]
[105119]
[98457]
[98459,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[105118,"SINAPI-I",44673,1.05]
[101948,"SINAPI",88262,0.42699999999999999]
[101947,"SINAPI-I",6193,1.87]
[101961,"SINAPI",88262,0.21]
[101953,"SINAPI-I",43355,1]
[101963,"SINAPI-I",3743,1]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[96617,"SINAPI",88316,5.0799999999999998E-2]
[104050,"SINAPI",88316,6.5799999999999997E-2]
[104037]
[104038,"SINAPI-I",44701,1]
[104062,"SINAPI",88246,0.25240000000000001]
[104056,"SINAPI",88246,0.13950000000000001]
[104060,"SINAPI-I",9813,1.0207999999999999]
[104075,"SINAPI",88316,0.1351]
[99811,"SINAPI",88316,0.16500000000000001]
[99817,"SINAPI",88316,0.124]
[99810]
[101374,"SINAPI-I",40863,1]
[101375,"SINAPI-I",43472,1]
[88241,"SINAPI-I",37371,1]
[101379,"SINAPI-I",40863,1]
[101380,"SINAPI-I",43479,1]
[90767,"SINAPI-I",43482,1]
[93569,"SINAPI-I",43498,1]
[88246,"SINAPI-I",43464,1]
[101383]
[93566,"SINAPI",95416,1]
[101386,"SINAPI-I",43500,1]
[101387,"SINAPI-I",40861,1]
[101389,"SINAPI",101301,1]
[88257,"SINAPI",95325,1]
[101392,"SINAPI-I",40862,1]
[101396,"SINAPI-I",40863,1]
[101396,"SINAPI-I",40862,1]
[101287,"SINAPI-I",40919,2.811E-2]
[95395,"SINAPI-I",33952,8.3099999999999997E-3]
[101294]
[101304,"SINAPI-I",41069,1.112E-2]
[95332,"SINAPI-I",2436,3.7319999999999999E-2]
[95415]
[101331,"SINAPI-I",41067,1.112E-2]
[95345,"SINAPI-I",2437,3.0870000000000002E-2]
[101338]
[101346,"SINAPI-I",40979,8.6899999999999998E-3]
[95372]
[101365,"SINAPI-I",41087,8.6899999999999998E-3]
[101370,"SINAPI-I",41097,8.6899999999999998E-3]
[88264,"SINAPI-I",2436,1]
[101401,"SINAPI-I",43496,1]
[101402,"SINAPI-I",40861,1]
[90779,"SINAPI-I",43486,1]
[88269,"SINAPI",95337,1]
[101408,"SINAPI-I",40863,1]
[101410,"SINAPI",101326,1]
[88274,"SINAPI-I",37373,1]
[101412,"SINAPI-I",40863,1]
[88275,"SINAPI",95342,1]
[100307]
[101418,"SINAPI",101308,1]
[88279,"SINAPI-I",37372,1]
[101421,"SINAPI",101328,1]
[88284,"SINAPI-I",4095,1]
[88286,"SINAPI-I",37372,1]
[101428]
[88292]
[101430]
[88295,"SINAPI-I",37373,1]
[101434,"SINAPI",101346,1]
[101437]
[101438,"SINAPI-I",41024,1]
[101440,"SINAPI-I",43500,1]
[88303]
[101443,"SINAPI-I",41001,1]
[88307,"SINAPI-I",43464,1]
[88309,"SINAPI-I",37373,1]
[101447,"SINAPI-I",41082,1]
[88313,"SINAPI-I",37371,1]
[88314,"SINAPI-I",37373,1]
[88318,"SINAPI",95380,1]
[101453]
[100534,"SINAPI-I",43470,1]
[88321]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[100289,"SINAPI-I",34345,1]
[99061,"SINAPI-I",7356,2.9000000000000001E-2]
[99059,"SINAPI",91693,2.8000000000000001E-2]
[99063,"SINAPI",88239,0.11840000000000001]
[100857]
[86899,"SINAPI-I",37590,2]
[86894]
[93442,"SINAPI",86884,1]
[100869,"SINAPI-I",4351,6]
[100872,"SINAPI-I",4351,6]
[86937,"SINAPI",86883,1]
[86939,"SINAPI",86884,1]
[86904,"SINAPI",88267,0.38700000000000001]
[100858,"SINAPI",88267,1.0089999999999999]
[86881,"SINAPI-I",6136,1]
[100861,"SINAPI-I",37590,1]
[86922,"SINAPI",86914,1]
[86876,"SINAPI",88316,0.31059999999999999]
[86915]
[86906,"SINAPI-I",13415,1]
[95471,"SINAPI-I",6138,1]
[86879,"SINAPI-I",6153,1]
[101635,"SINAPI",88264,0.57399999999999995]
[101637,"SINAPI-I",2512,1]
[101654,"SINAPI",88264,0.2064]
[101655,"SINAPI",88247,0.2064]
[105922,"SINAPI-I",45273,1]
[104227,"SINAPI",88309,0.7]
[87795,"SINAPI",88316,0.372]
[87808,"SINAPI",88309,0.53100000000000003]
[87787,"SINAPI",88309,0.79100000000000004]
[87794,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[87777,"SINAPI",88309,0.67900000000000005]
[104234,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[104246,"SINAPI",87369,5.4300000000000001E-2]
[104220,"SINAPI",90668,7.2099999999999997E-2]
[104228,"SINAPI",87292,5.28E-2]
[104232,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104248,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104211,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[104214,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104237,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[104260,"SINAPI",87292,4.9299999999999997E-2]
[87797,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[87813]
[104972,"SINAPI",87369,1.9400000000000001E-2]
[87554,"SINAPI",88309,0.28050000000000003]
[87546,"SINAPI",88309,0.45800000000000002]
[87545,"SINAPI",88316,0.22900000000000001]
[104964]
[104955,"SINAPI",88316,0.30249999999999999]
[87529,"SINAPI",88316,0.23619999999999999]
[103296,"SINAPI",88309,1.8461000000000001]
[103301,"SINAPI-I",44447,1]
[103293,"SINAPI-I",44446,1]
[103302,"SINAPI",88309,0.14399999999999999]
[103310,"SINAPI-I",42440,1]
[103315,"SINAPI",88239,0.42099999999999999]
[87851,"SINAPI",88309,0.61399999999999999]
[105112]
[105106,"SINAPI",88316,37.762]
[98506,"SINAPI",88441,1.24E-2]
[98518,"SINAPI-I",44163,1]
[98513,"SINAPI-I",44159,1]
[91597,"SINAPI",88245,1.0937799999999999E-2]
[91603,"SINAPI",88238,4.2490999999999996E-3]
[100067,"SINAPI",88238,1.40809E-2]
[91595,"SINAPI-I",39017,2.1092784]
[99235,"SINAPI",88316,0.17799999999999999]
[103183,"SINAPI",88316,1.5740000000000001]
[105538,"SINAPI",88316,0.29399999999999998]
[99437,"SINAPI",88309,0.53400000000000003]
[104421,"SINAPI",88309,0.32300000000000001]
[105818,"SINAPI-I",130,1.7350000000000001]
[104415,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[104416]
[102573,"SINAPI-I",45259,2.7499999999999998E-3]
[103082,"SINAPI-I",39397,3.3333300000000003E-2]
[96368,"SINAPI",88278,0.80100000000000005]
[96367,"SINAPI-I",39437,20.186800000000002]
[104722,"SINAPI-I",37586,3.4700000000000002E-2]
[96361,"SINAPI",88316,0.23699999999999999]
[96359,"SINAPI-I",37586,2.9600000000000001E-2]
[96371,"SINAPI-I",39435,10.093400000000001]
[104724,"SINAPI-I",39431,1.2513000000000001]
[96365,"SINAPI-I",39431,2.5026999999999999]
[96362,"SINAPI-I",39434,1.0978000000000001]
[103206]
[103217,"SINAPI",5795,0.23330000000000001]
[103216,"SINAPI",5952,2.5667]
[103218,"SINAPI",88316,2.5489000000000002]
[103214,"SINAPI",88309,6.7428999999999997]
[103210,"SINAPI-I",4721,2.3999999999999998E-3]
[103192,"SINAPI",88309,1.6898]
[103193,"SINAPI",102486,6.59E-2]
[103194,"SINAPI",88309,1.6898]
[95004,"SINAPI",88316,0.2883]
[95003,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[95007,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[94994,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94991,"SINAPI",88262,1.6268]
[94995,"SINAPI-I",4509,0.25]
[104384,"SINAPI-I",4720,4.3999999999999997E-2]
[104438,"SINAPI-I",44911,1.0663]
[104426]
[92396,"SINAPI",91283,4.9099999999999998E-2]
[92396,"SINAPI",91278,0.18210000000000001]
[104430,"SINAPI",88316,0.1512]
[104430,"SINAPI",88260,0.1512]
[104428,"SINAPI-I",44916,1.0041]
[104433,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92397,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92398,"SINAPI-I",36170,1.0041]
[97115,"SINAPI-I",4229,1]
[97117,"SINAPI",88245,0.21623000000000001]
[97111,"SINAPI",88316,0.25746000000000002]
[103904,"SINAPI-I",5069,5.3610000000000003E-3]
[103907,"SINAPI-I",6193,0.19433300000000001]
[103911,"SINAPI",97114,0.16]
[103906,"SINAPI",88262,9.6933000000000005E-2]
[97106,"SINAPI",97117,0.74383999999999995]
[97106,"SINAPI-I",4517,0.15547]
[97108,"SINAPI",90587,3.3759999999999998E-2]
[103913,"SINAPI",97090,2.2000000000000002]
[103915]
[103916,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103918,"SINAPI",88316,0.164352]
[103921,"SINAPI",97115,2.9217E-2]
[103921,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103908,"SINAPI",97113,1]
[103909,"SINAPI",95271,3.0259999999999999E-2]
[103912,"SINAPI",90586,1.8242999999999999E-2]
[101978,"SINAPI",91693,0.66700000000000004]
[101968,"SINAPI",91693,0.82599999999999996]
[104101,"SINAPI",88316,0.17899999999999999]
[103615,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103593,"SINAPI",103243,4.4329399999999998E-2]
[103638,"SINAPI",103224,9.1968400000000006E-2]
[103594,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103595,"SINAPI",90776,0.1326]
[103631,"SINAPI",90776,4.8129999999999999E-2]
[103587,"SINAPI",90776,3.5999999999999997E-2]
[103640,"SINAPI",91285,0.32840000000000003]
[103619,"SINAPI",5930,0.21490000000000001]
[103641,"SINAPI-I",44433,1]
[103597,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103642,"SINAPI",103243,0.2760051]
[103621,"SINAPI-I",43366,2.74194]
[103599,"SINAPI",88316,1.2369000000000001]
[103644,"SINAPI",103230,0.27891529999999998]
[103600,"SINAPI-I",44689,0.83668070000000005]
[103632,"SINAPI",88316,0.24099999999999999]
[103623,"SINAPI",103243,0.23980000000000001]
[103645,"SINAPI",5679,8.5000000000000006E-3]
[103624,"SINAPI",88297,1.0553999999999999]
[103646,"SINAPI",88297,1.6677999999999999]
[103602,"SINAPI",5679,9.4999999999999998E-3]
[103603,"SINAPI",90776,0.51119999999999999]
[103633,"SINAPI",5903,4.7100000000000003E-2]
[103589,"SINAPI",103242,1.61216E-2]
[103648,"SINAPI",5930,1.0871]
[103604,"SINAPI-I",44688,4.8192808999999999]
[103649,"SINAPI",103243,0.71509929999999999]
[103612,"SINAPI",88297,9.6699999999999994E-2]
[103634,"SINAPI",103225,2.9066999999999999E-2]
[103628,"SINAPI",91283,1.8E-3]
[103606,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103651,"SINAPI",88316,7.3625999999999996]
[103613,"SINAPI",103242,1.96455E-2]
[103635]
[103630,"SINAPI",5928,0.1031]
[103608,"SINAPI",103243,0.1553274]
[103614,"SINAPI",103242,2.02028E-2]
[88412]
[88414]
[96130]
[88431]
[95622]
[88497,"SINAPI",88316,0.1203]
[104645,"SINAPI-I",43626,0.7288]
[104637]
[88489,"SINAPI-I",7356,0.22850000000000001]
[102202,"SINAPI-I",4049,0.55120000000000002]
[102199]
[102209]
[102218,"SINAPI-I",5318,1.2999999999999999E-2]
[102232,"SINAPI-I",44374,0.33829999999999999]
[102215,"SINAPI",88310,0.4718]
[100734,"SINAPI",88310,0.45479999999999998]
[100742,"SINAPI-I",7311,0.12740000000000001]
[100748,"SINAPI",88310,0.21490000000000001]
[100721,"SINAPI",88310,0.52659999999999996]
[100725]
[100731,"SINAPI-I",44306,0.1905]
[102500]
[102512,"SINAPI-I",44478,1.0999999999999999E-2]
[102509,"SINAPI-I",7343,0.42699999999999999]
[102804]
[102490,"SINAPI-I",12815,1.4E-2]
[102514]
[102513,"SINAPI-I",12815,0.23]
[98679,"SINAPI",88316,0.17699999999999999]
[98681,"SINAPI",87298,3.1E-2]
[101734,"SINAPI",88316,0.314]
[104162,"SINAPI",89225,2.5399999999999999E-2]
[101092,"SINAPI",88316,0.73799999999999999]
[101731,"SINAPI",87298,3.0700000000000002E-2]
[101095]
[101727,"SINAPI-I",4791,9.5000000000000001E-2]
[101738,"SINAPI",88262,0.36349999999999999]
[100606,"SINAPI",88264,13.3660636]
[100609]
[100607,"SINAPI-I",863,10.5]
[100612,"SINAPI",5928,7.7299999999999994E-2]
[100615,"SINAPI",88247,1.9809635999999999]
[100586,"SINAPI",88264,7.0160726999999996]
[100590,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100598]
[100600]
[100602,"SINAPI",5928,7.1900000000000006E-2]
[105973]
[105974,"SINAPI-I",45365,8]
[105968,"SINAPI",88264,2.4757364000000002]
[105960,"SINAPI",88264,3.6904908999999999]
[105960,"SINAPI",88247,0.82010910000000004]
[100620,"SINAPI-I",14162,1]
[100620,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[105955,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[99283,"SINAPI",88316,9.6255000000000006]
[99249,"SINAPI",88628,0.70899999999999996]
[99288,"SINAPI",88309,0.55620000000000003]
[97989,"SINAPI",88316,14.0115]
[97991]
[99241,"SINAPI",87316,5.7099999999999998E-2]
[99276,"SINAPI",87316,8.2299999999999998E-2]
[99261,"SINAPI",88316,12.519299999999999]
[99266,"SINAPI-I",660,17.850000000000001]
[99289,"SINAPI",88309,29.669499999999999]
[99299,"SINAPI",87316,0.1075]
[99307,"SINAPI",89998,2.7147999999999999]
[99321,"SINAPI-I",660,28.35]
[99314]
[99306,"SINAPI",89995,0.1061]
[98009,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98013,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[97995,"SINAPI-I",660,12.6]
[97999,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98007,"SINAPI",88316,23.311800000000002]
[98035,"SINAPI",100475,0.92220000000000002]
[98037,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98023,"SINAPI-I",25067,115.7625]
[98047,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98039,"SINAPI",88309,35.441200000000002]
[101809,"SINAPI",88309,3.4621]
[99280,"SINAPI-I",4491,0.26150000000000001]
[99292,"SINAPI-I",7258,492.0421]
[99248,"SINAPI",88316,16.2864]
[102457,"SINAPI",101625,0.49859999999999999]
[97980,"SINAPI",89998,1.5507]
[98405,"SINAPI",100475,0.58250000000000002]
[97988,"SINAPI-I",7258,596.22280000000001]
[98410,"SINAPI",100475,9.9500000000000005E-2]
[102139,"SINAPI",88316,1.5265]
[99290,"SINAPI",92767,21.102399999999999]
[99244,"SINAPI",97736,0.64159999999999995]
[99271,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99284,"SINAPI",88907,0.3]
[99294,"SINAPI",101624,1.7807999999999999]
[99259]
[99265,"SINAPI",101624,0.91080000000000005]
[99265,"SINAPI-I",660,35.700000000000003]
[99274,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99279,"SINAPI",88309,33.428199999999997]
[99286,"SINAPI-I",4491,0.64380000000000004]
[99287,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[99300,"SINAPI",88908,1.0653999999999999]
[99300,"SINAPI-I",5069,8.5400000000000004E-2]
[99312,"SINAPI",97736,1.0016]
[99322,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99322,"SINAPI-I",4517,0.83160000000000001]
[99310,"SINAPI",101624,2.7648000000000001]
[99303]
[99303,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99305,"SINAPI-I",660,72.45]
[99315,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98010,"SINAPI",94970,0.97560000000000002]
[98010,"SINAPI-I",4491,0.4773]
[98014,"SINAPI",94970,1.337]
[98016,"SINAPI-I",5069,6.7900000000000002E-2]
[98018,"SINAPI-I",5069,7.3700000000000002E-2]
[97996,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98407,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98002,"SINAPI",89995,0.13539999999999999]
[98406,"SINAPI",101624,1.3248]
[98406,"SINAPI-I",2692,2.7E-2]
[98032,"SINAPI",89998,7.2805999999999997]
[98032,"SINAPI-I",660,61.95]
[98036,"SINAPI-I",2692,3.7199999999999997E-2]
[98020,"SINAPI",87316,6.6799999999999998E-2]
[98022,"SINAPI-I",4491,0.58830000000000005]
[98026,"SINAPI",94970,1.8626]
[98028,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98044,"SINAPI-I",5069,9.1300000000000006E-2]
[98038,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98040,"SINAPI-I",660,72.45]
[98042,"SINAPI",100475,2.2408000000000001]
[97955,"SINAPI",101617,2]
[97948,"SINAPI-I",6193,0.96599999999999997]
[97934,"SINAPI",88908,0.54849999999999999]
[97933,"SINAPI",101622,5.8500000000000003E-2]
[97961,"SINAPI-I",5069,2.4199999999999999E-2]
[97951,"SINAPI-I",6193,0.85560000000000003]
[97952,"SINAPI-I",7258,1212.9626000000001]
[97950,"SINAPI",97735,0.1232]
[97950,"SINAPI-I",6193,0.99360000000000004]
[97949,"SINAPI",96536,0.8]
[99319,"SINAPI",89998,1.163]
[98050,"SINAPI-I",12532,2]
[99272,"SINAPI",5678,1.18E-2]
[99270,"SINAPI-I",7258,11.780200000000001]
[97976,"SINAPI-I",5069,2.3900000000000001E-2]
[97974,"SINAPI",100475,2.9000000000000001E-2]
[102474,"SINAPI",88830,0.77170000000000005]
[102480,"SINAPI-I",4734,0.58689999999999998]
[102481,"SINAPI",89225,0.67749999999999999]
[94965,"SINAPI-I",370,0.72289999999999999]
[102483,"SINAPI",89225,0.66930000000000001]
[102478,"SINAPI",88316,2.2483]
[94968,"SINAPI",88316,2.1057999999999999]
[102473,"SINAPI",88830,0.77559999999999996]
[104834,"SINAPI-I",370,0.72419999999999995]
[104829,"SINAPI",88316,2.4224999999999999]
[103767,"SINAPI",88316,0.85119999999999996]
[103765,"SINAPI-I",44657,2]
[103780,"SINAPI",88316,0.1051]
[103778,"SINAPI",88309,0.49209999999999998]
[103775,"SINAPI",88309,7.7600000000000002E-2]
[97091,"SINAPI",88245,2.8000000000000001E-2]
[97084,"SINAPI",91277,5.0000000000000001E-3]
[97096,"SINAPI",90587,4.9000000000000002E-2]
[103078,"SINAPI",96624,0.1]
[103062,"SINAPI",97097,1]
[103066,"SINAPI",97097,1]
[103074,"SINAPI",96624,0.1]
[103058]
[97099,"SINAPI",97090,4.4000000000000004]
[103072,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[97086,"SINAPI-I",4517,0.44]
[90469,"SINAPI",88248,4.3299999999999998E-2]
[96564,"SINAPI",88243,0.15679999999999999]
[91186,"SINAPI-I",14153,1.9400000000000001E-2]
[91185]
[104758,"SINAPI",88247,0.1229]
[104762,"SINAPI",88247,0.22009999999999999]
[90441,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[104782,"SINAPI-I",43132,1.95E-2]
[104783,"SINAPI-I",43132,8.9999999999999993E-3]
[90458]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[90462,"SINAPI-I",11267,1.05]
[96560,"SINAPI-I",11267,4.375]
[96559,"SINAPI-I",11267,7]
[104365,"SINAPI",91278,3.0876000000000001]
[101868,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[101861]
[101864,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101859,"SINAPI",88260,0.16159999999999999]
[101850,"SINAPI",88260,0.67420000000000002]
[101853,"SINAPI",5685,0.18029999999999999]
[101842,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101847,"SINAPI",88316,0.1333]
[101837,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101828]
[101826,"SINAPI",88316,4.2]
[104370]
[102988,"SINAPI",88316,1.5437000000000001]
[104367,"SINAPI",5869,0.67820000000000003]
[92998,"SINAPI",88247,0.20250000000000001]
[93026,"SINAPI-I",1878,1]
[103488,"SINAPI",88247,0.32940000000000003]
[97667]
[93017,"SINAPI-I",1895,1]
[93016,"SINAPI",88247,0.34200000000000003]
[98280,"SINAPI",88247,0.13880000000000001]
[98282]
[98283,"SINAPI-I",11904,1.05]
[98267]
[98278,"SINAPI",88247,5.4100000000000002E-2]
[98400,"SINAPI",88264,9.1899999999999996E-2]
[98593,"SINAPI",88264,12.323600000000001]
[103402,"SINAPI",88316,0.92379999999999995]
[103406,"SINAPI",88316,1.4434]
[103417,"SINAPI",88246,1.0392999999999999]
[103434]
[103483,"SINAPI",103164,3.4679000000000002]
[103466,"SINAPI",93421,5.0700000000000002E-2]
[103471,"SINAPI",93421,8.3599999999999994E-2]
[103476,"SINAPI",103158,4.2028999999999996]
[103463,"SINAPI",93421,2.41E-2]
[103459,"SINAPI",103181,1.5283]
[103447,"SINAPI",93422,1.1449]
[103449,"SINAPI",93421,0.82850000000000001]
[103454,"SINAPI",5930,2.0179999999999998]
[103458,"SINAPI",5928,0.9657]
[103429,"SINAPI",88246,1.1547000000000001]
[104806,"SINAPI",88246,0.1855]
[103384,"SINAPI",88316,3.5799999999999998E-2]
[103386,"SINAPI",5930,7.7100000000000002E-2]
[103391,"SINAPI",88316,0.15559999999999999]
[103437]
[104591,"SINAPI-I",37595,5.24]
[104614,"SINAPI",88316,0.34489999999999998]
[87271,"SINAPI",88256,0.79600000000000004]
[104615,"SINAPI-I",36881,1.0900000000000001]
[87246,"SINAPI",88316,0.1893]
[87250,"SINAPI-I",1381,9.1325000000000003]
[87255,"SINAPI-I",1381,9.1300000000000008]
[104593,"SINAPI",88316,0.22919999999999999]
[87261,"SINAPI",88256,1.1135999999999999]
[103755,"SINAPI",92923,0.98429999999999995]
[103753,"SINAPI",88316,0.52529999999999999]
[103759,"SINAPI-I",39397,7.2999999999999995E-2]
[103757,"SINAPI",92923,0.76129999999999998]
[103756,"SINAPI-I",39397,5.5E-2]
[103746,"SINAPI-I",44740,0.5]
[103749,"SINAPI-I",44742,5.5]
[103745,"SINAPI",103668,6.5100000000000005E-2]
[103738,"SINAPI",102275,1.37E-2]
[103689,"SINAPI-I",5065,1.1299999999999999E-2]
[103702,"SINAPI",88316,1.2123999999999999]
[103707]
[103712,"SINAPI-I",44634,1]
[103714,"SINAPI-I",44636,1]
[103705]
[103725,"SINAPI",88316,13.843299999999999]
[103728,"SINAPI-I",44650,1]
[103733,"SINAPI",5930,1.3599000000000001]
[103690,"SINAPI",102486,2.3699999999999999E-2]
[96989,"SINAPI-I",4274,1]
[96982,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96973]
[96975,"SINAPI-I",864,1.05]
[96985]
[104828,"SINAPI",88248,0.315]
[104995,"SINAPI",87367,3.3E-3]
[105135]
[95648,"SINAPI-I",6019,1]
[95649,"SINAPI-I",37957,4]
[95652,"SINAPI-I",38130,2.9904999999999999]
[95654,"SINAPI-I",21114,3.1]
[95659,"SINAPI",104091,4.1554000000000002]
[95660,"SINAPI",104091,5.4074999999999998]
[95662,"SINAPI-I",44176,5.9202000000000004]
[95665,"SINAPI",104092,0.78839999999999999]
[95666,"SINAPI-I",38436,2]
[95668,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95671,"SINAPI",104092,2.3165]
[95641,"SINAPI-I",9875,0.94440000000000002]
[95642,"SINAPI-I",9875,1.1541999999999999]
[95643,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95645,"SINAPI-I",9869,5.8235999999999999]
[95636,"SINAPI-I",6019,1]
[95639,"SINAPI",88248,5.9878]
[95635,"SINAPI",88248,1.4904999999999999]
[98534,"SINAPI",88316,4.0278]
[100434]
[94227]
[100326,"SINAPI",88323,7.9000000000000001E-2]
[94223,"SINAPI-I",7219,1.0289999999999999]
[94224,"SINAPI",87337,9.4999999999999998E-3]
[94231]
[94447]
[94441,"SINAPI-I",7175,17.748999999999999]
[94198,"SINAPI",88323,0.153]
[94218,"SINAPI-I",7231,0.20399999999999999]
[94207]
[103656,"SINAPI",88264,14.761699999999999]
[103655]
[105451,"SINAPI",90686,6.6100000000000006E-2]
[105411,"SINAPI",90686,2.12E-2]
[105421,"SINAPI",90686,2.3599999999999999E-2]
[105442,"SINAPI-I",45147,2.5000000000000001E-3]
[105452,"SINAPI",90686,7.46E-2]
[105485]
[105490,"SINAPI",67827,2.2000000000000001E-3]
[105483,"SINAPI-I",45150,8.6999999999999994E-3]
[105476,"SINAPI",67826,3.7000000000000002E-3]
[105441,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105500,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105462]
[105468,"SINAPI",5930,2.7E-2]
[105469,"SINAPI",5930,7.0999999999999994E-2]
[105422]
[100203,"SINAPI",88316,5.16E-2]
[100223,"SINAPI",88316,0.26090000000000002]
[100219]
[100220,"SINAPI",88316,1.2982]
[100274,"SINAPI",88316,1.2988999999999999]
[100239]
[100271,"SINAPI",88316,2.9209999999999998]
[101003,"SINAPI",89877,1.04E-2]
[100982]
[100981,"SINAPI",67827,2.0299999999999999E-2]
[100978]
[100991]
[100989]
[101014,"SINAPI",5930,4.8300000000000003E-2]
[101472,"SINAPI",5930,2.29E-2]
[101016,"SINAPI",88316,0.30590000000000001]
[101481]
[93588]
[100939]
[100944,"SINAPI",89884,4.0000000000000001E-3]
[95880,"SINAPI",89884,1.2999999999999999E-3]
[100945]
[100960,"SINAPI",5903,4.4999999999999997E-3]
[100955,"SINAPI",6259,1.7500000000000002E-2]
[102331,"SINAPI",91646,5.0000000000000001E-4]
[104389]
[104389,"SINAPI",7030,2.7000000000000001E-3]
[104376,"SINAPI",7030,1.2999999999999999E-3]
[104382,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[104380,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[103142,"SINAPI",88248,0.27960000000000002]
[103149,"SINAPI",5928,0.44600000000000001]
[103109]
[103110,"SINAPI",5928,0.30609999999999998]
[103122,"SINAPI",5928,0.13150000000000001]
[103127]
[103121]
[103104,"SINAPI",5928,0.2276]
[103097]
[103089,"SINAPI",88248,3.4200000000000001E-2]
[101113]
[101102,"SINAPI",88309,0.52100000000000002]
[101099,"SINAPI",100973,1.25]
[101103,"SINAPI",90681,0.16700000000000001]
[101100,"SINAPI",94971,1.22]
[101097,"SINAPI",97913,0.375]
[101101,"SINAPI",97913,0.375]
[101109,"SINAPI",90778,0.115]
[96394,"SINAPI-I",1379,88]
[104358,"SINAPI-I",370,0.24210000000000001]
[104362,"SINAPI-I",1106,51.88]
[104359,"SINAPI-I",370,0.32479999999999998]
[104374,"SINAPI-I",44953,7.6899999999999996E-2]
[105031,"SINAPI",89994,2.1000000000000001E-2]
[105030,"SINAPI",92270,7.5999999999999998E-2]
[105039,"SINAPI",88309,4.3999999999999997E-2]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI-I",4491,0.20300000000000001]
[93184,"SINAPI",92270,4.2000000000000003E-2]
[102150]
[102148,"SINAPI",88316,0.21199999999999999]
[102177,"SINAPI-I",39432,2.605]
[102178,"SINAPI-I",39432,2.3220000000000001]
[102155,"SINAPI-I",21107,1]
[102161]
[102166,"SINAPI",88325,0.47899999999999998]
[102168,"SINAPI-I",34385,1]
[102188,"SINAPI",88325,1.8180000000000001]
[102183,"SINAPI-I",5031,3.78]
[102192,"SINAPI",88316,0.33800000000000002]
[103038,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[94490,"SINAPI-I",20080,0.04]
[94492,"SINAPI-I",11677,1]
[89986]
[94501,"SINAPI",88248,0.72250000000000003]
[89985,"SINAPI",88248,0.22120000000000001]
[103029,"SINAPI-I",11756,1]
[94797,"SINAPI",88248,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI-I",11751,1]
[95250,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"NOVO","index":1,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V2.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D7<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alteração da extensão do arquivo “Referência mm–aaaa” de xls para xlsm."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D9<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para importar os relatórios do SINAPI no novo formato."]
[null,null,{"$f":"IF(D10<>\"\",\"▪\",\"\")","v":""}]
["V2.1"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D13<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para continuar importando também no antigo formato do SINAPI."]
[]
["V2.2"]
[null,"Busca"]
[null,null,{"$f":"IF(D17<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Busca]."]
[]
["V2.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D21<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Substituição da função própria “@CONCATENAR” pela função “=concat()” nativa do Excel, para evitar incompatibilidade com versões antigas do MS Excel."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D23<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D25<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Fixação do nome “Composição” na coluna FONTE nas linhas de título das composições."]
[null,null,{"$f":"IF(D26<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna FONTE), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D28<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna EMPRESA e ÍNDICE RETROAÇÃO), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[]
["V2.4"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D32<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Importar Banco Qualquer]."]
[null,null,{"$f":"IF(D33<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Exibidas as colunas J:K quem apresentam os percentuais dos preços de insumos Atribuídos São Paulo (% AS)."]
[]
["V2.5"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D37<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar Banco Qualquer] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D38<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formatação, para exibir na cor vermelha, os códigos dos insumos e composições sem custo."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D40<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formação das linhas de título das composições para ajuste automático da altura da linha."]
[null,null,{"$f":"IF(D41<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na fórmula dos preços totais dos itens dos insumos/composições (alterada a função “truncar” para a função “arredondar”)."]
[null,null,{"$f":"IF(D42<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a lista suspensa nas células na coluna FONTE para exibir apenas as fontes disponíveis na aba Banco."]
[null,null,{"$f":"IF(D43<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D45<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[]
["V2.6"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D49<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de alerta de erro, na célula B4, para indicar se a extensão do arquivo está errada (diferente de \"xlsm\") e se o nome do arquivo está errado, tendo por referência a data base de preço do SINAPI (célula B3)."]
[null,null,{"$f":"IF(D50<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Limpar Banco]. Que estava ocultando a coluna H e causando erro na macro [Importar SINAPI] antigo (até 2024)."]
[null,null,{"$f":"IF(D51<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para ocultar as colunas J:K (percentual Atribuído São Paulo) para o SINAPI antigo (até 2024)."]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":15753,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.6",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO",null,null,{"$f":"MID(CELL(\"nome.arquivo\"),SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))+1,SEARCH(\"]\",CELL(\"nome.arquivo\"))-SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))-1)","v":"Referência 06-2025.xlsm"}]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,null,{"$f":"MID(L1,1,LEN(L1)-IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",4,5))","v":"Referência 06-2025"}]
[null,"06/2025",null,"CAMPO GRANDE",null,null,null,null,"C = COLETADO",null,null,{"$f":"IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",RIGHT(L1,3),RIGHT(L1,4))","v":"xlsm"}]
[null,{"$f":"IF(L3<>\"xlsm\",\"Extensão do arquivo: xlsm\",IF(DATABASE=\"\",\"\",IF(L2<>L4,\"Nome arquivo: \" & L4,\"\")))","v":""},null,"11/07/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO",null,null,{"$f":"IF(B3=\"\",\"\",_xlfn.CONCAT(\"Referência \",TEXT(B3,\"mm\"),\"-\",TEXT(B3,\"aaaa\")))","v":"Referência 06-2025"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição CPU 01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.339999999999996},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":29.65},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 02",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":998.6400000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1020.2700000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 03",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":949.89000000000033},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":972.4600000000006},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 06",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1215.6400000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1216.3799999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 07",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":78.779999999999987},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":79.759999999999991},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 09",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REFLETOR LED BIVOLT, 50W, PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":121.9},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":129.69999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 10",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":52.41},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.81},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 11",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO, SEM REAPROVEITAMENTO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.439999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.22},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 12",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 6 CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":33.370000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":34.410000000000004},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 13",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":26.36},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":27.580000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 15",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 15"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REATERRO MANUAL DE VALAS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.14},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5.54},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 16",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 16"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":25.25},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":25.509999999999998},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 18",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 18"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 5,5x25MM²"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.81},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0.83000000000000007},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 19",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 19"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.650000000000006},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":52.99},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 20",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 20"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO PARA PILARES EM CHAPAS DE AÇO A36-FY250Mpa, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS #3,00MM-A36-FY250Mpa, LIGAÇÕES SOLDADAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.98},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":12.04},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 21",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 21"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA METÁLICA PARA PILARES EM PERFIS \"U\" #6.35MM-AÇO A36-FY250Mpa, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS #3,00MM-A36-FY250Mpa, LIGAÇÕES SOLDADAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.600000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.66},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 22",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 22"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LIGAÇÕES COMPOSTOS POR CHAPAS DE BASE, CHAPAS DE LIGAÇÃO E CHUMBADORES PARA ESTRUTURA METÁLICA, AÇO A36-FY250Mpa, LIGAÇÕES SOLDADAS, MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.68},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":11.739999999999998},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 23",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 23"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA TRELIÇADA PARA TESOURAS DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.649999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 24",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 24"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TELA DE ACO MALHA 25X25MM, 1.24MM PARA REBOCO - FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":17.299999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":17.330000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B26,\" \",$C26)","v":"Composição CPU 25"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 25"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.81},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6.1899999999999995},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 26",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 26"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE QUEBRA DEGRAUS, COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ENCHIMENTO EM CONCRETO MAGRO, ACABAMENTO COM REBOCO E TELA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1222.4499999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1262.3499999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 27",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 27"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":77.28},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":80.239999999999995},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 28",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 28"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE LAJE DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":74.860000000000014},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":76.240000000000009},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 29",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 29"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2\", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2\" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1\" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2\"CH 18 - REF AGESUL - 1101002049 "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":686.87},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":690.61},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 30",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 30"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2\" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":288.65999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":290.22000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 31",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 31"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2\" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":388.76},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":390.32},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU 32",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 32"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO \"CADEIRANTE\", NA MEDIDA DE (0,90 X 1,20)M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":87.25},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":91.309999999999988},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B36,\" \",$C36)","v":"Cotação C01"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1206.01},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1206.01},"Cotações"]
["Cotação CT 01",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CT 01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLAFON DE LED DE SOBREPOR 24W BIVOLT 6500K QUADRADO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":35.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":35.9},"Cotações"]
["Cotação C02",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":21.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":21.9},"Cotações"]
["Cotação C03",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.34},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.34},"Cotações"]
["Cotação C04",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.76},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.76},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B41,\" \",$C41)","v":"Cotação C05"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.83},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.83},"Cotações"]
["Cotação C06",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.95},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.95},"Cotações"]
["Cotação C07",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.76},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.76},"Cotações"]
["Cotação C08",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.18},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.18},"Cotações"]
["Cotação C09",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.29},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.29},"Cotações"]
["Cotação C10",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A46)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":31.97},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":31.97},"Cotações"]
["Cotação C11",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A47)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.49},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.49},"Cotações"]
["Cotação C12",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A48)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":92.24},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":92.24},"Cotações"]
["Cotação C13",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A49)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":25.33},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":25.33},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A50)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B51,\" \",$C51)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",213.23,213.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",3,3,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.49,1.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.23,0.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.44,1.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.8,5.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.23,5.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.37,3.37,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.52,7.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",8.31,8.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.02,6.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",12.04,12.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10.029999999999999,10.029999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.24,9.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.01,3.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.93,2.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.01,3.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",11.93,11.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",32.049999999999997,32.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.75,1.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",1.21,1.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",4.8,4.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.86,0.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",9.2100000000000009,9.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",12.84,12.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",10.26,10.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",15.86,15.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",37.15,37.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",100,100,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",14.03,14.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.89,8.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.5,8.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.9,10.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.84,10.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.55,11.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",10.02,10.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.94,7.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.24,8.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",8.2799999999999994,8.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",7.17,7.17,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.27,8.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.08,9.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",8.73,8.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.7799999999999994,8.7799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.2100000000000009,8.2100000000000009,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B115,\" \",$C115)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",7.83,7.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.68,8.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",32.840000000000003,32.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",36.4,36.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",41.11,41.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",65.05,65.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",74.34,74.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",102.03,102.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",19.57,19.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",26.19,26.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",81.040000000000006,81.040000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",63.42,63.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN",66.12,66.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",17.25,17.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",38.67,38.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",13.1,13.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",44.22,44.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",42.6,42.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.8,0.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",6.13,6.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",8.2899999999999991,8.2899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.3899999999999997,4.3899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",11,11,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",19.14,19.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",26.39,26.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.15,11.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",18.25,18.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",27.32,27.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",25.82,25.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",49.53,49.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",30.59,30.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",16.010000000000002,16.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",15.32,15.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",45.12,45.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",263.07,263.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",210.32,210.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",300.69,300.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",380.24,380.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.68,10.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",200.1,200.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",283.54000000000002,283.54000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",199.15,199.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",44.8,44.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",40.450000000000003,40.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",151.12,151.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",53.81,53.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",46.01,46.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",39.26,39.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.9499999999999993,9.9499999999999993,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",76.56,76.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.98,24.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.739999999999998,17.739999999999998,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B179,\" \",$C179)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",34.020000000000003,34.020000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.26,7.26,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.329999999999998,17.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.2,7.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",8.0399999999999991,8.0399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.46,7.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",18.79,18.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",4126.38,4126.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",5168.3999999999996,5168.3999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",7002.35,7002.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",8304.8700000000008,8304.8700000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",11.83,11.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",13.75,15.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",2404.17,2678.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",13.75,15.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",2404.17,2678.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN",12.89,12.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN",6.08,6.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",18.86,18.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",11.38,11.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN",4.57,4.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",30.71,30.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",31.44,31.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",208.74,208.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",203.31,203.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",253.79,253.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",199.32,199.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",158.96,158.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",213.17,213.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",42.12,42.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.6,1.6,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",301.52999999999997,301.52999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",18.75,20.87,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",3273.76,3647.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",3,3,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",12.18,12.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",10.039999999999999,10.039999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",20.22,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",31.71,31.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.45,10.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",40.06,40.06,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B243,\" \",$C243)","v":"SINAPI-I 309"},"SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",65.62,65.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",90.95,90.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",89.4,89.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.36,5.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN",765.54,765.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN",1206.6500000000001,1206.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN",1694.31,1694.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN",158.38,158.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN",206.31,206.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",499.12,499.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",1.72,1.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",12.71,12.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",19.2,19.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.29,11.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",22.07,22.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",26.34,26.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",37.26,37.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",50.79,50.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",62.58,62.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",72.599999999999994,72.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",91.21,91.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",641.4,641.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",2212.1999999999998,2212.1999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",775.79,775.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1042.01,1042.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1458.82,1458.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",187.56,187.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN",87.52,87.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",134.99,134.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN",453.27,453.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",323.39999999999998,323.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",250.08,250.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",328.23,328.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",177.14,177.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",238.24,238.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN",625.21,625.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",447.31,447.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",281.33999999999997,281.33999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",593.94000000000005,593.94000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",729.41,729.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1021.17,1021.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",5123.88,5123.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",53.28,53.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",18.04,20.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3150.91,3510.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B307,\" \",$C307)","v":"SINAPI-I 34477"},"SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",23.01,23.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",20.38,20.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.07,1.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",19.43,19.43,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",25.54,25.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",27.71,27.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",22.57,22.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",26.23,26.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",19.43,19.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",33.770000000000003,33.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",84,84,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",85.09,85.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",84,84,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",42,42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",964.06,964.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.88,0.88,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.96,0.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.89,2.89,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B371,\" \",$C371)","v":"SINAPI-I 36880"},"SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.93,2.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.5299999999999998,2.5299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",4.1399999999999997,4.1399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",589.22,589.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",51.36,51.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN",35.92,35.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN",76.34,76.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",59.07,59.07,null,"C"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN",137.94999999999999,137.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",98.77,98.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN",177.75,177.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",150.88,150.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",107.28,119.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",18733.349999999999,20871.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",113.66,126.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",19846.18,22110.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",119.12,132.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",20799.439999999999,23172.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.04,2.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.02,1.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.56000000000000005,0.56000000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.67,2.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",6.9,6.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.66,0.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.02,1.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",9.6199999999999992,9.6199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",11.98,13.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2094.2199999999998,2333.1999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",39.950000000000003,39.950000000000003,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",85.01,85.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",55.5,55.5,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",12.8,14.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2237.58,2492.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",15.99,17.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",2795.3,3114.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",23.42,26.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4092.2,4559.1899999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",12.86,14.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2245.42,2501.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",9.58,10.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",1673.92,1864.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",22.32,24.86,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B435,\" \",$C435)","v":"SINAPI-I 40931"},"SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",3898.72,4343.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",44.81,44.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",13.34,13.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",415.04,415.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",574.51,574.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",698.54,698.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",625.92999999999995,625.92999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",222.04,222.04,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",243.99,243.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",491.98,491.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",4006.86,4006.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",10.97,10.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",260.89999999999998,260.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",327.04000000000002,327.04000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",736.98,736.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",932.91,932.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",721.7,721.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",254.5,254.5,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",338.42,338.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",490.31,490.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",248.77,248.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",295.82,295.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",691.3,691.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1101.45,1101.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1380.05,1380.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",289.27999999999997,289.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1184.74,1184.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1306.9000000000001,1306.9000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",528.11,528.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",806.56,806.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",863.9,863.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",10.42,10.42,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.9400000000000004,4.9400000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",12.78,12.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",40.090000000000003,40.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",19.89,19.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",29.89,29.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",53.8,53.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",106.52,106.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",26.63,26.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",33.31,33.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",39.89,39.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",472.97,472.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN",60.41,60.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN",66.25,66.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B499,\" \",$C499)","v":"SINAPI-I 44172"},"SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",230,230,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",142.44999999999999,142.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",307.16000000000003,307.16000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",178.06,178.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",374.15,374.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",4790.01,4790.01,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6532.27,6532.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",5991.57,5991.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN",26060.9,26060.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5480.09,5480.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN",19484.78,19484.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",23682.13,23682.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",16.86,18.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",2945.08,3281.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.12,2.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.99,0.99,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",1,1,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.23,3.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.4,2.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.09,3.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.91,5.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.62,4.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.8499999999999996,4.8499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.15,5.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",6.08,6.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",5.16,5.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.43,5.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",8.25,8.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",9.5399999999999991,9.5399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",6.39,6.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.55,3.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B563,\" \",$C563)","v":"SINAPI-I 38395"},"SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",12.47,12.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",63.39,63.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",46.49,46.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.0599999999999996,4.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.58,3.58,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.3,3.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.27,3.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.98,3.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",77.34,77.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",85.07,85.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",88.39,88.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",140.15,140.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",83.74,83.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",66.290000000000006,66.290000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",100.02,100.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",75.599999999999994,75.599999999999994,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",84.03,84.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",119.91,119.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",75.599999999999994,75.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",90.72,90.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",55.36,55.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",156.30000000000001,156.30000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",1091.95,1091.95,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",15778.58,15778.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",1062.74,1062.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1658.48,1658.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1815.83,1815.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1791.42,1791.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",3186.84,3186.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",10045.76,10045.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2679.56,2679.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",4658.1499999999996,4658.1499999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",9450.42,9450.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1920.4,1920.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",58391.68,58391.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",62559.45,62559.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",6148.72,6148.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",8840.64,8840.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",14985.63,14985.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",14227.67,14227.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",58383.44,58383.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",21472.35,21472.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",63674.96,63674.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",6383.15,6383.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",7710,7710,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",10357.9,10357.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",57825,57825,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",9107.43,9107.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",14456.25,14456.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",28912.5,28912.5,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B627,\" \",$C627)","v":"SINAPI-I 44489"},"SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",271458.28000000003,271458.28000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",89693.84,89693.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",31.77,31.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",48.01,48.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",84.5,84.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",53.93,53.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",17.28,17.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",23.43,23.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",11.73,11.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.25,0.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.43,0.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.04,0.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.04,0.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.13,0.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",36.270000000000003,36.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",21.66,21.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",21.66,21.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN",21.66,21.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",21.66,21.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",16.649999999999999,16.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",17.010000000000002,17.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",17.010000000000002,17.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",10.47,10.47,null,"C"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",10.47,10.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",6,6,null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN",6,6,null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",46.77,46.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",46.77,46.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN",46.77,46.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",46.77,46.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",68.94,68.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",67.02,67.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",67.36,67.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",68.94,68.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",7.23,7.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",127.38,127.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",127.38,127.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN",127.38,127.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN",348.64,348.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN",368.37,368.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",395.17,395.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.94,0.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.0699999999999998,2.0699999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.6,3.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.71,6.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.17,3.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.59,3.59,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B691,\" \",$C691)","v":"SINAPI-I 813"},"SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.62,5.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.02,10.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.45,12.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",18.59,18.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",21.5,21.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",22.46,22.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",23.77,23.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",17.5,17.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",21.26,21.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",18.34,18.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.9,6.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",70.52,70.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",73.67,73.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",75.98,75.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",67.87,67.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",39.17,39.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",41.92,41.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",45.95,45.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",47.79,47.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",84.32,84.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",84.99,84.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",68.63,68.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",80.62,80.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",5.79,5.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",134.5,134.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",137.75,137.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",130.69,130.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",7.15,7.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.35,3.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.34,1.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.68,4.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",31.98,31.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",36.78,36.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",66.02,66.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.44,5.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.3199999999999998,2.3199999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.05,1.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.31,6.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",8.4600000000000009,8.4600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.28,1.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",0.99,0.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",16.79,16.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",9.9600000000000009,9.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",7.62,7.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.07,3.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",32.869999999999997,32.869999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",16.96,16.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",65.510000000000005,65.510000000000005,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B755,\" \",$C755)","v":"SINAPI-I 1102"},"SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",49.01,49.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",4.07,4.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",71.239999999999995,71.239999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",17.12,17.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",27.16,27.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",2.4300000000000002,2.4300000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",2.5299999999999998,2.5299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",65.03,65.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",62.06,62.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",61.47,61.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.47,51.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.47,51.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.47,51.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",52.1,52.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",56.48,56.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.33,57.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",56.48,56.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",57.28,57.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",122.06,122.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",243.03,243.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",51.49,51.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.08,6.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.14,11.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",141.52000000000001,141.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",171.3,171.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.63,18.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",198.2,198.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.55,26.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",39.1,39.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",55.71,55.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",73.58,73.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",105.84,105.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.69,0.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.49,1.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.77,10.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",114.57,114.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",144.49,144.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.39,15.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",174.56,174.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.36,2.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",229.6,229.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.09,24.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.119999999999997,35.119999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.92,3.92,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",48.89,48.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.63,5.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.099999999999994,72.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.56,95.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.0099999999999998,2.0099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.27,10.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",125.84,125.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",152.46,152.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.350000000000001,16.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",187.27,187.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.81,2.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",248.86,248.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.35,25.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",322.89,322.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.83,35.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.3099999999999996,4.3099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",434.14,434.14,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B819,\" \",$C819)","v":"SINAPI-I 1018"},"SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",52.98,52.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",519.33000000000004,519.33000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.26,6.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",74.12,74.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.23,96.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",127.51,127.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",169.55,169.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.690000000000001,16.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",211.1,211.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",276.5,276.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.37,26.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.1,36.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.97,49.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.34,6.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",68.91,68.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.11,95.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.96,3.96,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",7.34,7.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5.42,5.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",10.56,10.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",27.82,27.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.69,10.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.55,15.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.95,5.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.74,14.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",21.9,21.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.94,7.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.149999999999999,19.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.26,29.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.95,5.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",34.090000000000003,34.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",532.80999999999995,532.80999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54.28,54.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",8.9700000000000006,8.9700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",93.86,93.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",130.03,130.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.82,13.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",176.53,176.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.16,21.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",266.38,266.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",333.05,333.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.93,1.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.92,2.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.56,3.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",4.53,4.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",8.31,8.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",132.47999999999999,132.47999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",23.09,23.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",37.340000000000003,37.340000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",54.66,54.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",11.37,11.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",81.89,81.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",20.02,20.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",23.75,23.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",23.32,23.32,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B883,\" \",$C883)","v":"SINAPI-I 5085"},"SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",34.72,34.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",49.6,49.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",885.63,885.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",23.41,23.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",27.96,27.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",13.7,13.7,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",26.79,26.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",21.8,21.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",43.54,43.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5142.93,5142.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1028.58,1028.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",7750.34,7750.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1290.8900000000001,1290.8900000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12243.59,12243.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",1913.08,1913.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",479.47,479.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",2950.19,2950.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3674.15,3674.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",690.33,690.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",667.62,667.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",474.1,474.1,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1094.31,1094.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1241.32,1241.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2139.96,2139.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",286.70999999999998,286.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",443.48,443.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN",115.65,115.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",125.04,125.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",229.24,229.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",401.17,401.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",727.32,727.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1302.52,1302.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",192.77,192.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",354.28,354.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",450.15,450.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",99.74,99.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",165.68,165.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",320.94,320.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",666.89,666.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1051.3900000000001,1051.3900000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",245.25,245.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",260.62,260.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1073.6500000000001,1073.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",48.57,48.57,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN",177.14,177.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",370.61,370.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",398.14,398.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",503.6,503.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",417.1,417.1,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",509.52,509.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",42.68,42.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",49.49,49.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",79.05,79.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",67.45,67.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",147.69,147.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",33.090000000000003,33.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",40.479999999999997,40.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",66.56,66.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",220.64,220.64,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B947,\" \",$C947)","v":"SINAPI-I 43102"},"SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",134.16,134.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",197.56,197.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",74.739999999999995,74.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",44.28,44.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",523.78,523.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",3.61,3.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",145.38999999999999,145.38999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",4.7,4.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN",127.12,127.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",75.91,75.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",180.04,180.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN",583.52,583.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",23.46,23.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",98.68,98.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",67.23,67.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43.9,43.9,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",52.92,52.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",1.23,1.23,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",2.0499999999999998,2.0499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.15,0.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",15.56,17.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",2717.58,3027.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",171.3,171.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1011,\" \",$C1011)","v":"SINAPI-I 10545"},"SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",278241.67,278241.67,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",117.97,117.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",16.03,16.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",18.93,18.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.31,3.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.96,3.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.89,6.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.72,5.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",7.3,7.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",8.68,8.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",13.21,13.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",34.74,34.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",73.2,73.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG",8.7799999999999994,8.7799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",67.44,67.44,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",39.65,39.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",62.71,62.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",62.94,62.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",66.989999999999995,66.989999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",106.01,106.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",20.07,20.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",16.260000000000002,16.260000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",10.65,10.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN",5.49,5.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",52.3,52.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",29,29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",74.56,74.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",7.31,7.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN",5.49,5.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",124.72,124.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.73,1.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.18,13.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",64.61,64.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.9,10.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.0099999999999998,2.0099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.87,3.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.99,6.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1075,\" \",$C1075)","v":"SINAPI-I 1204"},"SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",20.57,20.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.9,9.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.25,8.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",27.09,27.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",66.959999999999994,66.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",73.75,73.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",22.98,22.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",15.43,15.43,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",228.49,228.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",388.22,388.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",35.32,35.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",85.38,85.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN",77.400000000000006,77.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN",149.71,149.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",134.71,134.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",16.170000000000002,18.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",2825.33,3147.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",22.77,22.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",3587.34,3587.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",179.9,179.9,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",1159.05,1159.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",168.74,168.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",9108.2000000000007,9108.2000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",756122.48,756122.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",765306.02,765306.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",870000,870000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",881632.5,881632.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",1066836.6299999999,1066836.6299999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",15.78,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",2758.5,3073.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",6072.86,6072.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",8097.15,8097.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1411.16,1411.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3114.29,3114.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",19.29,19.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1479.91,1479.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",986.59,986.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1139,\" \",$C1139)","v":"SINAPI-I 1322"},"SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",43.64,43.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",48.34,48.34,null,"C"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",61.35,61.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",88.11,88.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",31.91,31.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.7,41.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",45.88,45.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",50.06,50.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",62.15,62.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",93.88,93.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",34.42,34.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",42.1,42.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",35.14,35.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",37.049999999999997,37.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",45.21,45.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",60.11,60.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",73.290000000000006,73.290000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",21.1,21.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",28.36,28.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",101.09,101.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",58.8,58.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",72.86,72.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",84.52,84.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",121.75,121.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",42.73,42.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",48.62,48.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",59.69,59.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",74.06,74.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",22.7,22.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",37.61,37.61,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",56.78,56.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",183.6,183.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",32.200000000000003,32.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",149.22999999999999,149.22999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",17.61,17.61,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1203,\" \",$C1203)","v":"SINAPI-I 45247"},"SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",21.64,21.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",94.44,94.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",23.91,23.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",27.15,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",94.95,94.95,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",307.13,307.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",5.35,5.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",17.100000000000001,17.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.77,0.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",53.56,53.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN",63.81,63.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",170.04,170.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",134.66999999999999,134.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",36.56,36.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",124.35,124.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",15.93,15.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.51,5.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.56,8.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.3800000000000008,8.3800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",10.48,10.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.65,12.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",17.27,17.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN",11856.9,11856.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",9953.7800000000007,9953.7800000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN",8591.9500000000007,8591.9500000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN",6641.91,6641.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN",117438.03,117438.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN",15461.49,15461.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN",14692.24,14692.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",83.77,83.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",90.44,90.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",103.56,103.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",124.95,124.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",141.91999999999999,141.91999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",168.77,168.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",46.02,46.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",53.7,53.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",20.350000000000001,20.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",14.55,14.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",607.63,607.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",631.41,631.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",638.5,638.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",657.01,657.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",627.28,627.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",639.5,639.5,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",560.73,560.73,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1267,\" \",$C1267)","v":"SINAPI-I 1524"},"SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",582.98,582.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",540,540,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",559.33000000000004,559.33000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",641,641,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",650.29999999999995,650.29999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",601.49,601.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",555.22,555.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",576.58000000000004,576.58000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",638.22,638.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",619.99,619.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",573.73,573.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",608.83000000000004,608.83000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",642.57000000000005,642.57000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",670.02,670.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",638.5,638.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",592.23,592.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",657.01,657.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",617.79999999999995,617.79999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",686.49,686.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",733.47,733.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",784.36,784.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",509.87,509.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",518.20000000000005,518.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",17.89,17.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.76,13.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.97,13.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",18.52,18.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",14.81,14.81,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",245.51,245.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",32.840000000000003,32.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",24.71,24.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.149999999999999,20.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.98,11.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",48.17,48.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",133.76,133.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",12,12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",222.84,222.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",37.979999999999997,37.979999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",30.17,30.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",19.489999999999998,19.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.62,11.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",57.84,57.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",171.06,171.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",266.89,266.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",45.5,45.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",34.200000000000003,34.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.02,23.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",14.2,14.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",61.65,61.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",192.47,192.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",14.3,14.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",264.12,264.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",141.71,141.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",42.2,42.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",36.17,36.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",22.03,22.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",17.22,17.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",65.16,65.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",158.5,158.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",18.87,18.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",263.85000000000002,263.85000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",7.99,7.99,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1331,\" \",$C1331)","v":"SINAPI-I 12010"},"SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.39,9.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",8.44,8.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",7.29,7.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",6.71,6.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",8.42,8.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",8.42,8.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.39,9.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.25,12.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",8.99,8.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.25,12.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",9.2899999999999991,9.2899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",13.99,13.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",10.34,10.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",10,10,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",45.16,45.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",100.63,100.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",42.36,42.36,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",20.76,20.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",44.04,44.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",26.29,26.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",16.989999999999998,16.989999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",13.64,13.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.45,10.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",125.13,125.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",53.27,53.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",150.88,150.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.35,11.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",277.7,277.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",59.2,59.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",52.76,52.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",23.05,23.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",15.61,15.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",89.38,89.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",18.12,18.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",14.68,14.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",2.2000000000000002,2.2000000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",4.6900000000000004,4.6900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",19.75,19.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",26.5,26.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",7.9,7.9,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",41.58,41.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",9.2799999999999994,9.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",70.209999999999994,70.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",9.7899999999999991,9.7899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",12.24,12.24,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1395,\" \",$C1395)","v":"SINAPI-I 11862"},"SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",17.170000000000002,17.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",6.93,6.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",25.62,25.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",38.74,38.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",9.41,9.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",6.03,6.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.0499999999999998,2.0499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",23.68,23.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.43,10.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",34.39,34.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",53.9,53.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1803.75,1803.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",21.45,21.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",28.5,28.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",25.52,25.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",32.880000000000003,32.880000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",52.62,52.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",64.42,64.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",105,105,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",405.1,405.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",588.29,588.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",157.19,157.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.2,0.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",92.16,92.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.18,9.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",12.75,12.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN",503.29,503.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2293.3000000000002,2293.3000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",3429.91,3429.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",239.57,239.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7739.9,7739.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",504.65,504.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",18837.07,18837.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",964.63,964.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",195.37,195.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",268.75,268.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",5917.31,5917.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",9100.93,9100.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",415.94,415.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",10864.54,10864.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",743.91,743.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",26705.56,26705.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1396.94,1396.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",183.99,183.99,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1919.6,1919.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",51.73,51.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",10.19,10.19,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1459,\" \",$C1459)","v":"SINAPI-I 38200"},"SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",438.94,438.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.5299999999999998,2.5299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.1300000000000008,9.1300000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",710.44,710.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",38.15,38.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",85.25,85.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",14354.37,14354.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",118332.49,118332.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",37.549999999999997,37.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",30.65,30.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",18.87,18.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",8.65,8.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",105.54,105.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",54.6,54.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",154.30000000000001,154.30000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",12.94,12.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",270.37,270.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",42.45,42.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",34.99,34.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",21.77,21.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",10.14,10.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",123.91,123.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",61.16,61.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",188.47,188.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",34.03,34.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",25.55,25.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",16.3,16.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",7.25,7.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",95.02,95.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",52.21,52.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",134.02000000000001,134.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",254.88,254.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN",371.9,371.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",950.56,950.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1523,\" \",$C1523)","v":"SINAPI-I 3468"},"SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",44.42,44.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",44.4,44.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",31.65,31.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",18.489999999999998,18.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",18.489999999999998,18.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",112.77,112.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",63.69,63.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",12.2,12.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",177.38,177.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",32.090000000000003,32.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",110.16,110.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",80.25,80.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",62.86,62.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",43.22,43.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",22.51,22.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",200.5,200.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",110.82,110.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",287.77,287.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",30.89,30.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",225.48,225.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",140.61000000000001,140.61000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",184.65,184.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",203.01,203.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",12.83,12.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",68.900000000000006,68.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",55.4,55.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",13.39,13.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",67.28,67.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",59.68,59.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",170.89,170.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.0599999999999996,4.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",16.399999999999999,16.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",24.02,24.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",36.54,36.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",64.37,64.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",87.06,87.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.98,7.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",12.75,12.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.61,3.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",86.52,86.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",62.95,62.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",51.22,51.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",18.82,18.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",209.44,209.44,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1587,\" \",$C1587)","v":"SINAPI-I 1818"},"SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",139.02000000000001,139.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",304.58999999999997,304.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",27.18,27.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",627.92999999999995,627.92999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",66.39,66.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",52.49,52.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",34.200000000000003,34.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.64,15.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",187.47,187.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",103.98,103.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",262.5,262.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",22.49,22.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",3.81,3.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5,5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",14.11,14.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",20,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",83.04,83.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",66.56,66.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",39.58,39.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",16.53,16.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",240,240,null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",138.30000000000001,138.30000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",323.95999999999998,323.95999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",26.23,26.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",654.62,654.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN",94.29,94.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",72.33,72.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN",38.93,38.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN",17.27,17.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN",298.97000000000003,298.97000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN",133.78,133.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN",389.39,389.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN",23.92,23.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",743.41,743.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN",1859.56,1859.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",77.849999999999994,77.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",63.96,63.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",37.119999999999997,37.119999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",16.16,16.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",219.27,219.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",130.51,130.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",313.60000000000002,313.60000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",23,23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN",628.71,628.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",120.74,120.74,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1651,\" \",$C1651)","v":"SINAPI-I 2616"},"SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",3.41,3.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.25,5.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",11.96,11.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",14.58,14.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",21.41,21.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",54.22,54.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",71.19,71.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",2.73,2.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.6,1.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.6,3.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",3.19,3.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.08,2.08,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",18.079999999999998,18.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",18.11,18.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",36.380000000000003,36.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.83,5.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",8.27,8.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",15.53,15.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.34,5.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.1300000000000008,9.1300000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.74,14.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",30.48,30.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",180.8,180.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.08,2.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.36,6.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.84,11.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.85,12.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",33.57,33.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",51.56,51.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",66.05,66.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",36.380000000000003,36.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9.82,9.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",11.47,11.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.8499999999999996,4.8499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",56.37,56.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",129.11000000000001,129.11000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",59.99,59.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",156.31,156.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",32.81,32.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.54,5.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.92,23.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.15,5.15,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1715,\" \",$C1715)","v":"SINAPI-I 1932"},"SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.8,11.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.61,24.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",59.8,59.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.1,7.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.03,14.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",45.69,45.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",113.04,113.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",24.68,24.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",60.9,60.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",137.94999999999999,137.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",30.92,30.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",73.010000000000005,73.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",439.1,439.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",306.77999999999997,306.77999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",587.61,587.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.48,25.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",104.13,104.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.37,26.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",16.79,16.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",11.32,11.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 45199","SINAPI-I",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN",43.03,43.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",13.86,15.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",2421.9299999999998,2698.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",37.94,37.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",17.29,17.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.97,6.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",11.43,11.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",18.48,18.48,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",42.12,42.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",17.22,17.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",59.04,59.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",257.2,257.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",21.06,21.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",22.27,22.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",22.6,22.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN",4.43,4.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1167.18,1167.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1807.17,1807.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4222.1099999999997,4222.1099999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",50.59,50.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",51.38,51.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",72.47,72.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",13.29,13.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",8.9600000000000009,8.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",16.239999999999998,16.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",62.95,62.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",75.19,75.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",343.39,343.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",389.57,389.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",546.72,546.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",915.56,915.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",800.79,800.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1483.88,1483.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1483.73,1483.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1257.6500000000001,1257.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1257.6500000000001,1257.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2071.34,2071.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",4428.1400000000003,4428.1400000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",62.48,62.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",95.84,95.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",11.61,11.61,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1779,\" \",$C1779)","v":"SINAPI-I 2386"},"SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",19.47,19.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",30.51,30.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",77.930000000000007,77.930000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",109.8,109.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",67.08,67.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",75.459999999999994,75.459999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",96.53,96.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",171.57,171.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",69.89,69.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",85.87,85.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",103.2,103.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",179.3,179.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",115.83,115.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",123.48,123.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",140.1,140.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",263.74,263.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",129.22,129.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",133.22,133.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",156.96,156.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",323.89,323.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",274.89999999999998,274.89999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",138.03,138.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",140.47999999999999,140.47999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",150.22999999999999,150.22999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",256.17,256.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",156.29,156.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",170.47,170.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",171.49,171.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",286.98,286.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",317.81,317.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",157.26,157.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",157.38,157.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",171.57,171.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",320.14999999999998,320.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",514.83000000000004,514.83000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",195.26,195.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",228.8,228.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",220.51,220.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",510.84,510.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",744.46,744.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",914.58,914.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",125413.41,125413.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",27.96,27.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",12.97,12.97,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",9.4700000000000006,9.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",16.27,16.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",32.15,32.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",86.18,86.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1586.97,1586.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",184.37,184.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",388.42,388.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",12.01,12.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1843,\" \",$C1843)","v":"SINAPI-I 1370"},"SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",129.30000000000001,129.30000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",6.27,6.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",14.61,14.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",20.09,20.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",24.25,24.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",28.25,28.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",42.01,42.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",37.26,37.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",19.36,19.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",33.74,33.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",17.04,17.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",19.75,21.99,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3449.49,3843.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",36.32,36.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",33.270000000000003,33.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",31.97,31.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",34.65,34.65,null,"C"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M",12.1,12.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M",11.01,11.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",8.27,8.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2\", SEM LUVA","M",4.25,4.25,null,"C"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2\", SEM LUVA","M",28.85,28.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M",19.78,19.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3\", SEM LUVA","M",36.18,36.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4\", SEM LUVA","M",5.29,5.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",57.01,57.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",3.09,3.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",4.7699999999999996,4.7699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",6.64,6.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",8.6300000000000008,8.6300000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",11.71,11.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",7.91,7.91,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",3.17,3.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",4.0599999999999996,4.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",8.09,8.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",8.77,8.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",11.51,11.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",17.36,17.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",22.35,22.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",29.77,29.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",46.4,46.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",18.75,18.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",15.92,15.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",9.92,9.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",41.37,41.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",25.26,25.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",46.59,46.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.16,2.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",2.57,2.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",2.78,2.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",4.76,4.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.24,4.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",8.16,8.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",22.58,22.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",12.2,12.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",15.55,15.55,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1907,\" \",$C1907)","v":"SINAPI-I 39246"},"SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.5,5.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",4.8,4.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",7.9,7.9,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",15.42,15.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",22.18,24.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",3872.56,4314.4799999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",32.89,32.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",23.37,26.02,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",4080.81,4546.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.93,8.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",1.1000000000000001,1.1000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",1.1200000000000001,1.1200000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",76.48,76.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",83.71,83.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",5.7,5.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",7.19,7.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",109.31,121.71,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19086.11,21264.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",115.41,128.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",20150.689999999999,22450.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",137.63,153.22999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",24031.54,26773.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",57.75,57.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",221.04,221.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",586.12,586.12,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1971,\" \",$C1971)","v":"SINAPI-I 45112"},"SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1119291.29,1119291.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",973117.09,973117.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1187988,1187988,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",723123.08,723123.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",860000,860000,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1190883.8799999999,1190883.8799999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",51.56,51.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4\", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",48.63,48.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",6.13,6.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",217.26,217.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",264.27999999999997,264.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",66.31,66.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",66.930000000000007,66.930000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",72.069999999999993,72.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",109.23,109.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",109.23,109.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",119.8,119.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",1039,1039,null,"C"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",10.94,10.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",4.8,4.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11558","SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",16.72,16.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 37372","SINAPI-I",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC","UN",312.54000000000002,312.54000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3074","SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM","UN",104.97,104.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11468","SINAPI-I",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM","UN",13.47,13.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 3080","SINAPI-I",3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",68.2,68.2,null,"C"]
["SINAPI-I 3099","SINAPI-I",3099,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ",122.27,122.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN",28.53,28.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43577","SINAPI-I",43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM","UN",99.04,99.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43473","SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",59.01,59.01,null,"C"]
["SINAPI-I 43477","SINAPI-I",43477,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",147.87,147.87,null,"C"]
["SINAPI-I 43479","SINAPI-I",43479,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",114.77,114.77,null,"C"]
["SINAPI-I 3121","SINAPI-I",3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM","UN",7.12,7.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11461","SINAPI-I",11461,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN",12.4,12.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 38125","SINAPI-I",38125,"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A","KG",2.14,2.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 938","SINAPI-I",938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39431","SINAPI-I",39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M",0.34,0.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39432","SINAPI-I",39432,"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M",3.07,3.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 14154","SINAPI-I",14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF","UN"]
["SINAPI-I 3267","SINAPI-I",3267,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",103.23,103.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3266","SINAPI-I",3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",65.680000000000007,65.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39511","SINAPI-I",39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2"]
["SINAPI-I 39362","SINAPI-I",39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)","UN",3234.26,3234.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 14576","SINAPI-I",14576,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP","UN"]
["SINAPI-I 3297","SINAPI-I",3297,"FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN",18.5,18.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 40453","SINAPI-I",40453,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","M2",117.59,117.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40452","SINAPI-I",40452,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)","M2",128.97999999999999,128.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34635","SINAPI-I",34635,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN",960.7,960.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 4315","SINAPI-I",4315,"GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 4226","SINAPI-I",4226,"GAS DE COZINHA - GLP","KG",8.57,8.57,null,"C"]
["SINAPI-I 36498","SINAPI-I",36498,"GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2227,\" \",$C2227)","v":"SINAPI-I 44324"},"SINAPI-I",44324,"GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO","KG",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 5076","SINAPI-I",5076,"GRAMPO DE ACO POLIDO 1\" X 9","KG",20.45,20.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 426","SINAPI-I",426,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN",30.9,30.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1564","SINAPI-I",1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS","UN",11.51,11.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11731","SINAPI-I",11731,"GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS","UN",10.02,10.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36492","SINAPI-I",36492,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M","UN"]
["SINAPI-I 13333","SINAPI-I",13333,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS","UN"]
["SINAPI-I 14254","SINAPI-I",14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 39831","SINAPI-I",39831,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG",292.83,292.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 36497","SINAPI-I",36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM","UN",2673.07,2673.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 36491","SINAPI-I",36491,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 3365","SINAPI-I",3365,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 4316","SINAPI-I",4316,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 37772","SINAPI-I",37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 12775","SINAPI-I",12775,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN"]
["SINAPI-I 41076","SINAPI-I",41076,"IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)","MES",2973.96,3313.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 38065","SINAPI-I",38065,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",24.59,24.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38063","SINAPI-I",38063,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",8.36,8.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 12128","SINAPI-I",12128,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN",8.2100000000000009,8.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 38072","SINAPI-I",38072,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",18.260000000000002,18.260000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3394","SINAPI-I",3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV","UN",411.82,411.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 40662","SINAPI-I",40662,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","UN"]
["SINAPI-I 3429","SINAPI-I",3429,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2"]
["SINAPI-I 3421","SINAPI-I",3421,"JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2"]
["SINAPI-I 37963","SINAPI-I",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.09,5.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37965","SINAPI-I",37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",9.82,9.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 37956","SINAPI-I",37956,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.97,4.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 37961","SINAPI-I",37961,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",161.58000000000001,161.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38431","SINAPI-I",38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",17.260000000000002,17.260000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 36360","SINAPI-I",36360,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38435","SINAPI-I",38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 3510","SINAPI-I",3510,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.41,12.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 3527","SINAPI-I",3527,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.58,12.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 3530","SINAPI-I",3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",203.68,203.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 3516","SINAPI-I",3516,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.4,2.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 3528","SINAPI-I",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.3800000000000008,9.3800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 37950","SINAPI-I",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",61.88,61.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 20155","SINAPI-I",20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",6.14,6.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 3500","SINAPI-I",3500,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 3478","SINAPI-I",3478,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",64.23,64.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38925","SINAPI-I",38925,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38917","SINAPI-I",38917,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 12032","SINAPI-I",12032,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG",63.68,63.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 14157","SINAPI-I",14157,"JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA","UN"]
["SINAPI-I 20146","SINAPI-I",20146,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",187.5,187.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 3666","SINAPI-I",3666,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.88,3.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M"]
["SINAPI-I 39358","SINAPI-I",39358,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 13343","SINAPI-I",13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN",51.52,51.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39488","SINAPI-I",39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",655.44,655.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39494","SINAPI-I",39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",713.24,713.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39499","SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",1498.31,1498.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 3745","SINAPI-I",3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",60.69,60.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 3744","SINAPI-I",3744,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2",61.74,61.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38193","SINAPI-I",38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 746","SINAPI-I",746,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV","UN",2069.3200000000002,2069.3200000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 36521","SINAPI-I",36521,"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN",166.22,166.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 10853","SINAPI-I",10853,"LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)","UN",103.66,103.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 37768","SINAPI-I",37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 40287","SINAPI-I",40287,"LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE","MES",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10779","SINAPI-I",10779,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES"]
["SINAPI-I 10749","SINAPI-I",10749,"LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","UNXMES",31.95,31.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 40275","SINAPI-I",40275,"LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M","UNXMES",28.8,28.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 42247","SINAPI-I",42247,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",413.31,413.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 42246","SINAPI-I",42246,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",253.71,253.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 12271","SINAPI-I",12271,"LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 12266","SINAPI-I",12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 21119","SINAPI-I",21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.13,2.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 37980","SINAPI-I",37980,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",182.75,182.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 3844","SINAPI-I",3844,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM","UN",172.07,172.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 38021","SINAPI-I",38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",21.58,21.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 3826","SINAPI-I",3826,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",43.37,43.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37984","SINAPI-I",37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",23.99,23.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 3908","SINAPI-I",3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",6.34,6.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 3913","SINAPI-I",3913,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",67.05,67.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1904","SINAPI-I",1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3921","SINAPI-I",3921,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",21.04,21.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 3937","SINAPI-I",3937,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",21.03,21.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 3929","SINAPI-I",3929,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",109.08,109.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 40358","SINAPI-I",40358,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40370","SINAPI-I",40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",13.86,13.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40372","SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40375","SINAPI-I",40375,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1895","SINAPI-I",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",20.67,20.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2642","SINAPI-I",2642,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",13.47,13.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39855","SINAPI-I",39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 3904","SINAPI-I",3904,"LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 3862","SINAPI-I",3862,"LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38447","SINAPI-I",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38446","SINAPI-I",38446,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 11045","SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",26.53,26.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 3875","SINAPI-I",3875,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.39,3.39,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2867,\" \",$C2867)","v":"SINAPI-I 3906"},"SINAPI-I",3906,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.49,1.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3905","SINAPI-I",3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.17,10.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39294","SINAPI-I",39294,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39313","SINAPI-I",39313,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39311","SINAPI-I",39311,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 4115","SINAPI-I",4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",42.61,42.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4006","SINAPI-I",4006,"MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M3",1561.03,1561.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37457","SINAPI-I",37457,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X 1,5 MM","M"]
["SINAPI-I 37529","SINAPI-I",37529,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN",855.44,855.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN",1200,1200,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2931,\" \",$C2931)","v":"SINAPI-I 37523"},"SINAPI-I",37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M","UN"]
["SINAPI-I 39699","SINAPI-I",39699,"MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM","M2",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4016","SINAPI-I",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2"]
["SINAPI-I 44506","SINAPI-I",44506,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44511","SINAPI-I",44511,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 11479","SINAPI-I",11479,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX","UN",35.840000000000003,35.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 14534","SINAPI-I",14534,"MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)","H",15.91,17.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG","UN",13269.21,13269.21,null,"C"]
["SINAPI-I 13447","SINAPI-I",13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG","UN",55666.23,55666.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2995,\" \",$C2995)","v":"SINAPI-I 39434"},"SINAPI-I",39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)","KG",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34546","SINAPI-I",34546,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO","KG",6.87,6.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34794","SINAPI-I",34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)","H",20.07,22.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 13741","SINAPI-I",13741,"MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M","UN",2957.87,2957.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 38589","SINAPI-I",38589,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.92,2.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 34773","SINAPI-I",34773,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.87,2.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 41680","SINAPI-I",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)","UN",12.65,12.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 4061","SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)","UN",39.75,39.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 40819","SINAPI-I",40819,"MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",5299.51,5904.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10432","SINAPI-I",10432,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS","UN",386.59,386.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 37519","SINAPI-I",37519,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG","UN",571018.55000000005,571018.55000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 37520","SINAPI-I",37520,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG","UN",561657.59,561657.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11771","SINAPI-I",11771,"MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO","UN",508.16,508.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43604","SINAPI-I",43604,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN",143.96,143.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 44497","SINAPI-I",44497,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA","H",20.74,23.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39628","SINAPI-I",39628,"MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV","UN"]
["SINAPI-I 41038","SINAPI-I",41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)","MES",3118.03,3473.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 4094","SINAPI-I",4094,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)","H",21.36,23.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 21138","SINAPI-I",21138,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M",15.31,15.31,null,"C"]
["SINAPI-I 38641","SINAPI-I",38641,"MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M","UN"]
["SINAPI-I 360","SINAPI-I",360,"MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN"]
["SINAPI-I 4181","SINAPI-I",4181,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",36.78,36.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 4188","SINAPI-I",4188,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",14.73,14.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 4193","SINAPI-I",4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",47.12,47.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 4187","SINAPI-I",4187,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",9.39,9.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39609","SINAPI-I",39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN"]
["SINAPI-I 38176","SINAPI-I",38176,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN",15.93,15.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 4252","SINAPI-I",4252,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA)","H",19.23,21.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41043","SINAPI-I",41043,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)","MES",3671.72,4090.73,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3187,\" \",$C3187)","v":"SINAPI-I 4234"},"SINAPI-I",4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)","H",23.72,26.41,null,"C"]
["SINAPI-I 40982","SINAPI-I",40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)","MES",3100.12,3453.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 4248","SINAPI-I",4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)","H",21.02,23.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 41012","SINAPI-I",41012,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)","MES",3315.43,3693.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 45234","SINAPI-I",45234,"PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM","UN",34.64,34.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39639","SINAPI-I",39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM","M2",167.89,167.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37400","SINAPI-I",37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO","UN",52.99,52.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39438","SINAPI-I",39438,"PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM","UN",0.3,0.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 13294","SINAPI-I",13294,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM","UN",1.73,1.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39437","SINAPI-I",39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM","UN",0.26,0.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39443","SINAPI-I",39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN",0.28000000000000003,0.28000000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 4335","SINAPI-I",4335,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 12\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN",15.91,15.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 11055","SINAPI-I",11055,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1\")","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11058","SINAPI-I",11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2\")","UN",0.34,0.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 4304","SINAPI-I",4304,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",1.47,1.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 4301","SINAPI-I",4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",0.89,0.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO",130.77000000000001,130.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 20078","SINAPI-I",20078,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN",31.59,31.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 4751","SINAPI-I",4751,"PASTILHEIRO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39607","SINAPI-I",39607,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M","UN",45.16,45.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 4730","SINAPI-I",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3",92.94,92.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 10734","SINAPI-I",10734,"PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM","M2"]
["SINAPI-I 41065","SINAPI-I",41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39573","SINAPI-I",39573,"PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL","UN",1.87,1.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 10966","SINAPI-I",10966,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)","KG",9.98,9.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34360","SINAPI-I",34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO","KG",78.67,78.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39420","SINAPI-I",39420,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M",7.57,7.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39328","SINAPI-I",39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22","M",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38543","SINAPI-I",38543,"PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",1451417.35,1451417.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43886","SINAPI-I",43886,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP","UN",3290213.28,3290213.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 45265","SINAPI-I",45265,"PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO","PAR",36.159999999999997,36.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN",101951.92,101951.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 14147","SINAPI-I",14147,"PINO DE ACO COM ROSCA 1/4\", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)","CENTO"]
["SINAPI-I 4801","SINAPI-I",4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA","M2",75.33,75.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 4796","SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA","M2",208.4,208.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 10842","SINAPI-I",10842,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",485.11,485.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 40651","SINAPI-I",40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 40652","SINAPI-I",40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 4818","SINAPI-I",4818,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2",600,600,null,"C"]
["SINAPI-I 39566","SINAPI-I",39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",49.24,49.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)","M2",51.18,51.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 10849","SINAPI-I",10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM","UN"]
["SINAPI-I 37560","SINAPI-I",37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN"]
["SINAPI-I 4307","SINAPI-I",4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",10.11,10.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 4894","SINAPI-I",4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN",12.66,12.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 12412","SINAPI-I",12412,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN",113.53,113.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES",3424.02,3814.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39995","SINAPI-I",39995,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO","M3"]
["SINAPI-I 44496","SINAPI-I",44496,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO","UN",140.63999999999999,140.63999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39997","SINAPI-I",39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN",0.35,0.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 5088","SINAPI-I",5088,"PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2\"","UN",7.81,7.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4987","SINAPI-I",4987,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",389.88,389.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 4922","SINAPI-I",4922,"PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2",400.41,400.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 4977","SINAPI-I",4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2"]
["SINAPI-I 20322","SINAPI-I",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",284.18,284.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 10555","SINAPI-I",10555,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",283.89,283.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 44471","SINAPI-I",44471,"PORTA DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 37562","SINAPI-I",37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2",613.35,613.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 14162","SINAPI-I",14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN",5018.8999999999996,5018.8999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 41189","SINAPI-I",41189,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29","UN",20762.990000000002,20762.990000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 41191","SINAPI-I",41191,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29","UN",11072.58,11072.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 5057","SINAPI-I",5057,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",1278.5899999999999,1278.5899999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 12372","SINAPI-I",12372,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D","UN",1043.6400000000001,1043.6400000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 13339","SINAPI-I",13339,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",1783.86,1783.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 41221","SINAPI-I",41221,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN",9086.4,9086.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 41197","SINAPI-I",41197,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN",1615.56,1615.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 41461","SINAPI-I",41461,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES","UN",4687.01,4687.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 5072","SINAPI-I",5072,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)","KG",35.619999999999997,35.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 5066","SINAPI-I",5066,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12","KG",26.67,26.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 5069","SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG",20.63,20.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39027","SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)","KG",20.22,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44072","SINAPI-I",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO","L",119.1,119.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11738","SINAPI-I",11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN",16.5,16.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38117","SINAPI-I",38117,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN",8.5299999999999994,8.5299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 38067","SINAPI-I",38067,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",11.65,11.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 13395","SINAPI-I",13395,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 12042","SINAPI-I",12042,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39758","SINAPI-I",39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39804","SINAPI-I",39804,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN",81.12,81.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43836","SINAPI-I",43836,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM","UN"]
["SINAPI-I 21059","SINAPI-I",21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM","UN"]
["SINAPI-I 11741","SINAPI-I",11741,"RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN",11.77,11.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 20043","SINAPI-I",20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.2100000000000009,9.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 20044","SINAPI-I",20044,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11323","SINAPI-I",11323,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",28.14,28.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 6032","SINAPI-I",6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",21.98,21.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11673","SINAPI-I",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN",17.309999999999999,17.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 6017","SINAPI-I",6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4\"","UN",54.67,54.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 6015","SINAPI-I",6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2\"","UN",110.37,110.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 10904","SINAPI-I",10904,"REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2\", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI","UN",185,185,null,"C"]
["SINAPI-I 13897","SINAPI-I",13897,"REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M","UN"]
["SINAPI-I 36144","SINAPI-I",36144,"RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1","UN",1.81,1.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 10518","SINAPI-I",10518,"RETARDO PARA CORDEL DETONANTE","UN"]
["SINAPI-I 536","SINAPI-I",536,"REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2",33.1,33.1,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3827,\" \",$C3827)","v":"SINAPI-I 10857"},"SINAPI-I",10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM","M"]
["SINAPI-I 4804","SINAPI-I",4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM","M",23.51,23.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 10642","SINAPI-I",10642,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M","UN"]
["SINAPI-I 14626","SINAPI-I",14626,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M","UN"]
["SINAPI-I 11578","SINAPI-I",11578,"ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN",14.1,14.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40873","SINAPI-I",40873,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 7237","SINAPI-I",7237,"RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",56.2,56.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4517","SINAPI-I",4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.42,2.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 4734","SINAPI-I",4734,"SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3",325.04000000000002,325.04000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 7317","SINAPI-I",7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO","KG"]
["SINAPI-I 39396","SINAPI-I",39396,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO","UN"]
["SINAPI-I 40910","SINAPI-I",40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3072.22,3422.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 44535","SINAPI-I",44535,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",55.52,55.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 38638","SINAPI-I",38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"","UN",353.2,353.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39961","SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN",23,23,null,"CR"]
["SINAPI-I 6160","SINAPI-I",6160,"SOLDADOR (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"C"]
["SINAPI-I 11609","SINAPI-I",11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L",12.26,12.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12296","SINAPI-I",12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS","UN",3.62,3.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 21045","SINAPI-I",21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")","UN",74.34,74.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 3396","SINAPI-I",3396,"SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 37591","SINAPI-I",37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO","UN",22.17,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 6194","SINAPI-I",6194,"TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",4.95,4.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 6180","SINAPI-I",6180,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM","M2"]
["SINAPI-I 13914","SINAPI-I",13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN",750.87,750.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M","UN",380.2,380.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43428","SINAPI-I",43428,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM","UN",2444.5700000000002,2444.5700000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39350","SINAPI-I",39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ","UN",2.72,2.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10905","SINAPI-I",10905,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",96.9,96.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11241","SINAPI-I",11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN"]
["SINAPI-I 37736","SINAPI-I",37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37739","SINAPI-I",37739,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 20271","SINAPI-I",20271,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L","UN",579.21,579.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 3588","SINAPI-I",3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",73.31,73.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 3585","SINAPI-I",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",22.64,22.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40399","SINAPI-I",40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 38013","SINAPI-I",38013,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",55.05,55.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38014","SINAPI-I",38014,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",91.93,91.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 6297","SINAPI-I",6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN",43.82,43.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 6323","SINAPI-I",6323,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN",22.6,22.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 6300","SINAPI-I",6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN",325.47000000000003,325.47000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 6304","SINAPI-I",6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",51.48,51.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 6318","SINAPI-I",6318,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",76.849999999999994,76.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 6310","SINAPI-I",6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"","UN",204.92,204.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39326","SINAPI-I",39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",31.69,31.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 7136","SINAPI-I",7136,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 7131","SINAPI-I",7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.809999999999999,17.809999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 37422","SINAPI-I",37422,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",11.98,11.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 38874","SINAPI-I",38874,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38454","SINAPI-I",38454,"TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38456","SINAPI-I",38456,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 7098","SINAPI-I",7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.77,3.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 7114","SINAPI-I",7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.61,12.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40419","SINAPI-I",40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")","UN"]
["SINAPI-I 38907","SINAPI-I",38907,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7146","SINAPI-I",7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",165.13,165.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39322","SINAPI-I",39322,"TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7088","SINAPI-I",7088,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",45.46,45.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 20181","SINAPI-I",20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",118.94,118.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37712","SINAPI-I",37712,"TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM","M2",59.35,59.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34557","SINAPI-I",34557,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM","M",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 42406","SINAPI-I",42406,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2",20.8,20.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39509","SINAPI-I",39509,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2",11.71,11.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 7162","SINAPI-I",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",56.41,56.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 7161","SINAPI-I",7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)","M2",5.0599999999999996,5.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 7175","SINAPI-I",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34473","SINAPI-I",34473,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",178.48,178.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 7193","SINAPI-I",7193,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",120.13,120.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 7189","SINAPI-I",7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",139.6,139.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 7226","SINAPI-I",7226,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)","UN",296.79000000000002,296.79000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 7220","SINAPI-I",7220,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)","UN",685.91,685.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39520","SINAPI-I",39520,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM","M2"]
["SINAPI-I 41097","SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)","MES",2964.74,3303.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1571","SINAPI-I",1571,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5","UN",1.56,1.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39321","SINAPI-I",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",22.5,22.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1586","SINAPI-I",1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1546","SINAPI-I",1546,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN",133.74,133.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1590","SINAPI-I",1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",20.8,20.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 7256","SINAPI-I",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 7348","SINAPI-I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L",18.77,18.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 7313","SINAPI-I",7313,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA","L"]
["SINAPI-I 7293","SINAPI-I",7293,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS","L",42.41,42.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 7350","SINAPI-I",7350,"TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS","L",40.4,40.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12147","SINAPI-I",12147,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN",12.2,12.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38084","SINAPI-I",38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",13.54,13.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11826","SINAPI-I",11826,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2\", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN",61.29,61.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 7606","SINAPI-I",7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4\", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN",73.7,73.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39702","SINAPI-I",39702,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT","UN",2325.56,2325.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 36796","SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA","UN",156.80000000000001,156.80000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11772","SINAPI-I",11772,"TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\"","UN",132.63999999999999,132.63999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11831","SINAPI-I",11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2\" OU 3/4\" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 7620","SINAPI-I",7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN",50256.85,50256.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 7611","SINAPI-I",7611,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN",22987.86,22987.86,null,"C"]
["SINAPI-I 7624","SINAPI-I",7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","UN"]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3","UN"]
["SINAPI-I 36149","SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA","UN",191.31,191.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 45232","SINAPI-I",45232,"TRINCHA DE 2\" COM CERDAS SINTETICAS","UN",12.97,12.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 21001","SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21024","SINAPI-I",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M","M"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M","M"]
["SINAPI-I 21150","SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M","M"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 41933","SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)","M",467.27,467.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",2041.27,2041.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 21123","SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",13.59,13.59,null,"C"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",65.38,65.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M"]
["SINAPI-I 39751","SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 39753","SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 12744","SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 7756","SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M",474.11,474.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 7765","SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M",531.41999999999996,531.41999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M",215.17,215.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 12577","SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",266.75,266.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M",579.77,579.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M",631.55999999999995,631.55999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM","M"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM","M"]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M"]
["SINAPI-I 38973","SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM","M"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4723,\" \",$C4723)","v":"SINAPI-I 38037"},"SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",421.14,421.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 9850","SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M"]
["SINAPI-I 36377","SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M",56.12,56.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",15.29,15.29,null,"C"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",14.47,14.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 9841","SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M",28.79,28.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",8.83,8.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",57.66,57.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"","UN",745.74,745.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 12437","SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"","UN",244.04,244.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"","UN",34.81,34.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN",383.5,383.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.64,6.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",375.11,375.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",17.02,17.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 37995","SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",182.58,182.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 44469","SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW","UN"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 11748","SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\"","UN",36.11,36.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO","UN"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO","UN"]
["SINAPI-I 10405","SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2\", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN",6.9,6.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M","UN",25.09,25.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38110","SINAPI-I",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)","UN",25.61,25.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M2"]
["SINAPI-I 39401","SINAPI-I",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H","UN"]
["SINAPI-I 34391","SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO","M2",767.81,767.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34388","SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",265.93,265.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2",133.63999999999999,133.63999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2",245.5,245.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",400.23,400.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4948,\" \",$C4948)","v":"SINAPI-I 45087"},"SINAPI-I",45087,"KIT PECAS PRE MOLDADAS PARA RAMPA ACESSIVEL, DIMENSOES PADRAO DE 2,20 M X 1,20 M X 1,80 M","UN"]
["SINAPI-I 44902","SINAPI-I",44902,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK 8,0 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44212","SINAPI-I",44212,"BLOCO TIPO CANALETA DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - *25 X 12,5 X 7* CM","UN"]
["SINAPI-I 44013","SINAPI-I",44013,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3\" X 2 1/2\", VAZAO *40,9* A *98,8* M3/H, PRESSAO MAXIMA *20* MCA","UN"]
["SINAPI-I 44063","SINAPI-I",44063,"CANAL /CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO POLIMERO, CLASSE C250, LARGURA EXTERIOR 13 CM, ALTURA EXTERIOR 9,5 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM (INCLUI GRELHA GALVANIZADA E KIT DE FIXACAO COM PARAFUSO)","M"]
["SINAPI-I 44234","SINAPI-I",44234,"FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (NAO INCLUI PARAFUSO ALLEN)","UN"]
["SINAPI-I 43658","SINAPI-I",43658,"GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC","M2"]
["SINAPI-I 44843","SINAPI-I",44843,"CUNHA DE ACO BIPARTIDA PARA FIXACAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44862","SINAPI-I",44862,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 12 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44859","SINAPI-I",44859,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44866","SINAPI-I",44866,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44856","SINAPI-I",44856,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44841","SINAPI-I",44841,"BLOCO DE ANCORAGEM DE FERRO FUNDIDO, PARA CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44889","SINAPI-I",44889,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 35 MM","M"]
["SINAPI-I 44891","SINAPI-I",44891,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM","M"]
["SINAPI-I 44835","SINAPI-I",44835,"CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA PEAD, PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 15,20 MM","KG"]
["SINAPI-I 41702","SINAPI-I",41702,"BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)","UN"]
["SINAPI-I 44851","SINAPI-I",44851,"MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR","UN"]
["SINAPI-I 43984","SINAPI-I",43984,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL","UN"]
["SINAPI-I 45154","SINAPI-I",45154,"GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL","UN"]
["SINAPI-I 44236","SINAPI-I",44236,"MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV","UN"]
["SINAPI-I 43983","SINAPI-I",43983,"MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 44006","SINAPI-I",44006,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY","UN"]
["SINAPI-I 43850","SINAPI-I",43850,"CANTO PARA DUTO TDC EM ACO GALVANIZADO #18","UN"]
["SINAPI-I 43904","SINAPI-I",43904,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 263 MM (10\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43854","SINAPI-I",43854,"MANTA DE LA DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, SEM REVESTIMENTO EM NENHUMA DAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, ROLO COM LARGURA DE 1,20 M","M2"]
["SINAPI-I 43859","SINAPI-I",43859,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 161 MM (6\")","M"]
["SINAPI-I 43862","SINAPI-I",43862,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 263 MM (10\")","M"]
["SINAPI-I 43909","SINAPI-I",43909,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43919","SINAPI-I",43919,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41807","SINAPI-I",41807,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41817","SINAPI-I",41817,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43947","SINAPI-I",43947,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43955","SINAPI-I",43955,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44041","SINAPI-I",44041,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44044","SINAPI-I",44044,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44335","SINAPI-I",44335,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 43966","SINAPI-I",43966,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (100 X 75 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43970","SINAPI-I",43970,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (75 X 50 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44026","SINAPI-I",44026,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, (800 X 700 MM) X 50 MM, SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44037","SINAPI-I",44037,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44039","SINAPI-I",44039,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44727","SINAPI-I",44727,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES, ENTRADA DIGITAL, 3 SAIDAS RELE, DISPLAY LED, CORPO EM POLICARBONATO, PARA AQUECIMENTO SOLAR","UN"]
["SINAPI-I 44712","SINAPI-I",44712,"RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 800 L (NAO INCLUI PLACAS E ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 44718","SINAPI-I",44718,"ESTRUTURA SOLAR PARA TELHA CERAMICA, SUPORTE EM ALUMINIO *2,2* M, PARA 2 PLACAS SOLARES 2 X 1 M, 2 TRILHOS/PERFIS H EM ALUMINIO *0,03* X *2,20* M, 4 GANCHOS EM ALUMINIO, 6 FIXADORES EM INOX, 4 PARAFUSOS INOX","UN"]
["SINAPI-I 45138","SINAPI-I",45138,"LOCACAO DE SISTEMA DE PROTECAO PERIFERICA (GUARDA CORPO), PARA FIXACAO USANDO SARGENTO, INCLUI SUPORTE, MONTANTES E TELAS METALICAS","M/MES"]
["SINAPI-I 41948","SINAPI-I",41948,"ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)","UN"]
["SINAPI-I 41950","SINAPI-I",41950,"GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2\") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1)","UN"]
["SINAPI-I 44049","SINAPI-I",44049,"ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE PARA SISTEMA LIMITADOR DE QUEDA DE ALTURA - SLQA INTERMEDIARIO, 4 M, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO (CHUMBADOR, BARRA ROSCADA, PORCA, ARRUELA E PINO DE TRAVAMENTO)","UN"]
["SINAPI-I 43865","SINAPI-I",43865,"MANILHA RETA PESADA PADRAO \"D\", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 44271","SINAPI-I",44271,"BROCA CONIFICADA (CONE BIT) D = 32 MM, 6 BOTOES","UN"]
["SINAPI-I 45184","SINAPI-I",45184,"JANELA MAXIM-AR, L = 0,80 M, EM ALUMINIO BRANCO, COM BANDEIRA FIXA INFERIOR E VIDRO MINI BOREAL","M2"]
["SINAPI-I 44962","SINAPI-I",44962,"JANELA MADEIRA, 2F PANTOGRAFICA VENEZIANA E 2F VIDRO DE CORRER, *140 X 120* CM, BATENTE EM PINUS /EUCALIPTO /TAUARI /VIROLA OU EQUIVALENTE, COM GUARNICAO E FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM PINTURA)","UN"]
["SINAPI-I 44385","SINAPI-I",44385,"PAINEL ESTRUTURAL DE CONCRETO PRE-FABRICADO, *460 X 330 X 10,5* CM (L X A X C) PRE-FABRICADO *460 X 330 X 10,5* CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 44195","SINAPI-I",44195,"PAINEL TRELICADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRE-FABRICADO, PLACAS DE 3 CM DE ESPESSURA, 25X15 CM (ALTURA X ESPESSURA TOTAL)","M2"]
["SINAPI-I 44196","SINAPI-I",44196,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA","UN"]
["SINAPI-I 45081","SINAPI-I",45081,"LUVA DE EMENDA PARA BARRAS ROSQUEAVEIS, DIAMETRO 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 45294","SINAPI-I",45294,"GRANITO POLIDO PARA REVESTIMENTO DE FACHADA, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR QUE 10000 CM2, E = *2* CM","M2"]
["SINAPI-I 45297","SINAPI-I",45297,"INSERTE METALICO PARA PORCELANATO, EM ACO INOXIDAVEL (ABNT 304), CONJUNTO ORELHA SIMPLES (CHUMBADOR, CANTONEIRA, PARAFUSO E GARRA)","CJ"]
["SINAPI-I 44928","SINAPI-I",44928,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44926","SINAPI-I",44926,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,0 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44927","SINAPI-I",44927,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,5 X 1,5 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44362","SINAPI-I",44362,"TUBO REDONDO DE ACO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 1 1/2\"","M"]
["SINAPI-I 44182","SINAPI-I",44182,"TUBO QUADRADO DE ACO GALVANIZADO, 20 X 20 MM, E = 1,20 MM","M"]
["SINAPI-I 45224","SINAPI-I",45224,"BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H","UN"]
["SINAPI-I 45219","SINAPI-I",45219,"FONTE SLIM, DRIVER DE 12 V, 6 A, 72 W, PARA PERFIL FITA DE LED","UN"]
["SINAPI-I 43995","SINAPI-I",43995,"LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA TUBULAR T8 FLUORESCENTE OU LED DE *36* W, BIVOLT, COM DIFUSOR LEITOSO, 120 CM (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 43974","SINAPI-I",43974,"LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M","UN"]
["SINAPI-I 44794","SINAPI-I",44794,"LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 44090","SINAPI-I",44090,"ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1\")","M"]
["SINAPI-I 44083","SINAPI-I",44083,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44087","SINAPI-I",44087,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4\")","UN"]
["SINAPI-I 41229","SINAPI-I",41229,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 44896","SINAPI-I",44896,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 44098","SINAPI-I",44098,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 250 A","UN"]
["SINAPI-I 44102","SINAPI-I",44102,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 630 A","UN"]
["SINAPI-I 44106","SINAPI-I",44106,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 250 A","UN"]
["SINAPI-I 44109","SINAPI-I",44109,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 550 A","UN"]
["SINAPI-I 44350","SINAPI-I",44350,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 2000A - L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 44355","SINAPI-I",44355,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 550A, L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 43894","SINAPI-I",43894,"SUPORTE PARA 4 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44135","SINAPI-I",44135,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 54MM X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 43848","SINAPI-I",43848,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 45103","SINAPI-I",45103,"UNIAO COM FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 45014","SINAPI-I",45014,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 16 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45075","SINAPI-I",45075,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45045","SINAPI-I",45045,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45049","SINAPI-I",45049,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM X 1\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45060","SINAPI-I",45060,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45017","SINAPI-I",45017,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 X 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45025","SINAPI-I",45025,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45036","SINAPI-I",45036,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45033","SINAPI-I",45033,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44372","SINAPI-I",44372,"PAINEL EM PVC, E = 35 MM, *1,20 X 2,10* M","M2"]
["SINAPI-I 44304","SINAPI-I",44304,"DIVISORIA SANITARIA PVC, CONFIGURACAO PAINEL + PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS, EXCLUSO INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 43884","SINAPI-I",43884,"TRINCO E CONTRA TRINCO CROMADO PARA VIDRO / VIDRO, SEM MIOLO, EM ZAMAC CROMADO","CJ"]
["SINAPI-I 41050","SINAPI-I",41050,"CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, 16 MM X 1/2\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 44277","SINAPI-I",44277,"ABRACADEIRA PARA FIXACAO DE ATE 6 TUBOS VERTICAIS EM PAREDE EXTERNA, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM, PARA INST.MULTICAMADA PEX","UN"]
["SINAPI-I 44293","SINAPI-I",44293,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, 32 MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 40989","SINAPI-I",40989,"LUVA / UNIAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 16 MM","UN"]
["SINAPI-I 40995","SINAPI-I",40995,"LUVA / UNIAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 44411","SINAPI-I",44411,"PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 44405","SINAPI-I",44405,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, GAS R410A, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 44407","SINAPI-I",44407,"DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM","UN"]
["SINAPI-I 43351","SINAPI-I",43351,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43346","SINAPI-I",43346,"LAJE PRE-MOLDADA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 10,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44707","SINAPI-I",44707,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 300 X 100 MM, PARA TUBOS LISOS, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN"]
["SINAPI-I 45188","SINAPI-I",45188,"MONTADOR DE FORMAS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO (HORISTA)","H"]
["SINAPI-I 45153","SINAPI-I",45153,"LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS","H"]
["SINAPI-I 44447","SINAPI-I",44447,"BANCO CIRCULAR DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 60 CM X 40 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO","UN"]
["SINAPI-I 44451","SINAPI-I",44451,"FLOREIRA CIRCULAR PRE-FABRICADA DE CONCRETO, DIMENSOES 60 CM X 40 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO","UN"]
["SINAPI-I 44449","SINAPI-I",44449,"LIXEIRA PRE-FABRICADA DE CONCRETO, VOLUME MINIMO DE 120 L, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO","UN"]
["SINAPI-I 44192","SINAPI-I",44192,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-196 (2,09 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 10 X 30 CM","M2"]
["SINAPI-I 44402","SINAPI-I",44402,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS COM PAINEIS PLASTICOS, POLIPROPILENO, ESTRUT. ACO, PARA RESID. UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNID. HABIT. TERREA 38 M2, COM SALA, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA, TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA)","M2"]
["SINAPI-I 44426","SINAPI-I",44426,"CASINHA DE MADEIRA FABRICADA EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO","UN"]
["SINAPI-I 44228","SINAPI-I",44228,"MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO","M2"]
["SINAPI-I 44912","SINAPI-I",44912,"PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE), PRE-FABRICADA, 40 CM X 40 CM, E= 6 CM, FCK = 25 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44971","SINAPI-I",44971,"FACHADA CORTINA VIDRO (STICK), 1,25 X 3,20, C/ ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, TRAV. E QUADROS, PLACAS VIDROS, MAXIM-AR, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT.JUNTAS, SEM INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44432","SINAPI-I",44432,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, PE-100, DE = 180 MM X 16,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44436","SINAPI-I",44436,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 355 MM X 32,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 43938","SINAPI-I",43938,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR INCOLOR PARA MADEIRA","L"]
["SINAPI-I 43953","SINAPI-I",43953,"TINTA ACRILICA SPRAY, COR PRETA - 400 ML","UN"]
["SINAPI-I 43951","SINAPI-I",43951,"GABARITO / MOLDE DE PICTOGRAMA \"PEDESTRE\" PARA PINTURA / DEMARCACAO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS), E = 1 MM, *130 X90* CM","UN"]
["SINAPI-I 44167","SINAPI-I",44167,"KIT ESTRUTURA SUPORTE DE PISO ELEVADO EM PVC COM ALTURA REGULAVEL, INCLUSO PLACAS DE MESMO MATERIAL","M2"]
["SINAPI-I 45358","SINAPI-I",45358,"CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 7,9 MM (5/16'') 7 FIOS X 2,64 MM TIPO AR CLASSE DE ZINCAGEM A, 13% IACS","M"]
["SINAPI-I 45365","SINAPI-I",45365,"ISOLADOR CASTANHA EM PORCELANA, LARGURA 85 MM, ALTURA 90 MM","UN"]
["SINAPI-I 45351","SINAPI-I",45351,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR *100* MM","UN"]
["SINAPI-I 45338","SINAPI-I",45338,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H =8 M, DIAMETRO INFERIOR *130* MM","UN"]
["SINAPI-I 45350","SINAPI-I",45350,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *120* MM","UN"]
["SINAPI-I 44960","SINAPI-I",44960,"AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) TIPO PEDRA BRITADA N. 1, CLASSE A - NBR 15116 (POSTO USINA)","M3"]
["SINAPI-I 44658","SINAPI-I",44658,"PAR DE ESTRUTURAS TUBULARES METALICAS PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, FORMATO EM L, DIAMETRO 4\" E AVANCO 2,3 M, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 44683","SINAPI-I",44683,"BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA SINTETICA","KG"]
["SINAPI-I 44680","SINAPI-I",44680,"GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA","M2"]
["SINAPI-I 44669","SINAPI-I",44669,"PISO DE POLIPROPILENO INDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSOES 250 MM X 250 MM X 12 MM","M2"]
["SINAPI-I 44484","SINAPI-I",44484,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 5\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 44486","SINAPI-I",44486,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 7\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 44756","SINAPI-I",44756,"FORMAS DE BARREIRA DE CONCRETO DUPLA","UN"]
["SINAPI-I 44753","SINAPI-I",44753,"GARRA PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) MALEAVEL","UN"]
["SINAPI-I 44741","SINAPI-I",44741,"ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M10, DIAMETRO EXTERNO 21 MM, DIAMETRO DO FURO 10 MM","UN"]
["SINAPI-I 44761","SINAPI-I",44761,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO C PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) SIMPLES","UN"]
["SINAPI-I 44749","SINAPI-I",44749,"ESPACADOR METALICO PARA DEFENSA METALICA PARA VIAS(GUARD RAIL) U - 150, PARA TRIPLA ONDA","UN"]
["SINAPI-I 44757","SINAPI-I",44757,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 44632","SINAPI-I",44632,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 14,8 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44633","SINAPI-I",44633,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 15,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44641","SINAPI-I",44641,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 24,8 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44646","SINAPI-I",44646,"SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 4,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44652","SINAPI-I",44652,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 4,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44118","SINAPI-I",44118,"BARRA CHATA EM ALUMINIO, 70 MM2 (7/8\" X 1/8\") - SEM FUROS","M"]
["SINAPI-I 45114","SINAPI-I",45114,"CAIXA OU ABRIGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM PORTINHOLAS PARA ACESSO A INSTALACOES, MODELO RESIDENCIAL","UN"]
["SINAPI-I 45115","SINAPI-I",45115,"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 43936","SINAPI-I",43936,"FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM","UN"]
["SINAPI-I 43819","SINAPI-I",43819,"VALVULA ESFERA PARA GAS 3/4\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43816","SINAPI-I",43816,"VALVULA ESTABILIZADORA DE VAZAO/ AUTOFLOW 1\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44587","SINAPI-I",44587,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44595","SINAPI-I",44595,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 600 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44598","SINAPI-I",44598,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44605","SINAPI-I",44605,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 600 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44615","SINAPI-I",44615,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44620","SINAPI-I",44620,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 500 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44557","SINAPI-I",44557,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44612","SINAPI-I",44612,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 80 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44565","SINAPI-I",44565,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44572","SINAPI-I",44572,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44578","SINAPI-I",44578,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI 105004","SINAPI",105004,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",112.16,116.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89307","SINAPI",89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",96.56,100.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89480","SINAPI",89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",162.76,166.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104442","SINAPI",104442,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103355","SINAPI",103355,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",85.58,89.54,null,null,7.1999999999999998E-3,6.8999999999999999E-3]
["SINAPI 103367","SINAPI",103367,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",61.42,63.56,null,null,7.1999999999999998E-3,6.8999999999999999E-3]
["SINAPI 103335","SINAPI",103335,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",137.74,144.37,null,null,6.1999999999999998E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 103352","SINAPI",103352,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",96,101.01,null,null,3.0999999999999999E-3,3.0000000000000001E-3]
["SINAPI 103357","SINAPI",103357,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",61.12,63.34,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 103349","SINAPI",103349,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",71.39,73.59,null,null,6.1999999999999998E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 103327","SINAPI",103327,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",95.2,98.12,null,null,4.5999999999999999E-3,4.4999999999999997E-3]
["SINAPI 103341","SINAPI",103341,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",140.87,145.1,null,null,3.0999999999999999E-3,3.0000000000000001E-3]
["SINAPI 103321","SINAPI",103321,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",124.76,128.05000000000001,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 101162","SINAPI",101162,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",150.91,157.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101155","SINAPI",101155,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",187.45,190.54,null,null,0.75029999999999997,0.73809999999999998]
["SINAPI 87395","SINAPI",87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",3646.25,3658.53,null,null,0,0]
["SINAPI 87391","SINAPI",87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",5796.72,5809,null,null,0,0]
["SINAPI 87388","SINAPI",87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",5203.99,5213.47,null,null,0,0]
["SINAPI 88627","SINAPI",88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",628.53,641.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100465","SINAPI",100465,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",540.79,548.19000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 105515","SINAPI",105515,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3",820.07,834.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100451","SINAPI",100451,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87370","SINAPI",87370,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",645.38,661.91,null,null,0,0]
["SINAPI 100461","SINAPI",100461,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87362","SINAPI",87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",3526.68,3532.75,null,null,0.88719999999999999,0.88570000000000004]
["SINAPI 100480","SINAPI",100480,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",790.63,803.8,null,null,0,0]
["SINAPI 100453","SINAPI",100453,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87340","SINAPI",87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",672.02,682.1,null,null,0,0]
["SINAPI 100470","SINAPI",100470,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",493.14,500,null,null,0,0]
["SINAPI 87326","SINAPI",87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",3536.05,3542.87,null,null,0.89659999999999995,0.89480000000000004]
["SINAPI 87378","SINAPI",87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",563.57000000000005,579.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100482","SINAPI",100482,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100484","SINAPI",100484,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",608.33000000000004,616.35,null,null,0,0]
["SINAPI 87344","SINAPI",87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",558.41,565.12,null,null,0,0]
["SINAPI 87319","SINAPI",87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",3501.66,3510.77,null,null,0.8992,0.89680000000000004]
["SINAPI 87359","SINAPI",87359,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",3431.88,3439.1,null,null,0.90259999999999996,0.90069999999999995]
["SINAPI 100455","SINAPI",100455,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87329","SINAPI",87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",486.78,500.11,null,null,0,0]
["SINAPI 87375","SINAPI",87375,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",602.69000000000005,619.41999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 87281","SINAPI",87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",414.15,422.65,null,null,0,0]
["SINAPI 95576","SINAPI",95576,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",12.48,12.65,null,null,1.2800000000000001E-2,1.26E-2]
["SINAPI 95583","SINAPI",95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",15.1,15.61,null,null,1.72E-2,1.67E-2]
["SINAPI 92916","SINAPI",92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.67,15.06,null,null,1.43E-2,1.3899999999999999E-2]
["SINAPI 92767","SINAPI",92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.76,15.21,null,null,4.1300000000000003E-2,4.0099999999999997E-2]
["SINAPI 92765","SINAPI",92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.34,10.38,null,null,1.9E-3,1.9E-3]
["SINAPI 104107","SINAPI",104107,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.61,10.78,null,null,7.4999999999999997E-3,7.4000000000000003E-3]
["SINAPI 92887","SINAPI",92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.12,11.16,null,null,1.8E-3,1.8E-3]
["SINAPI 92883","SINAPI",92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.91,12.12,null,null,1.34E-2,1.32E-2]
["SINAPI 92804","SINAPI",92804,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG",8.07,8.08,null,null,0,0]
["SINAPI 92800","SINAPI",92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022","KG",9.92,10.050000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 95604","SINAPI",95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN",68.430000000000007,73.819999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 95996","SINAPI",95996,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",1517.49,1519.93,null,null,2.6599999999999999E-2,2.6599999999999999E-2]
["SINAPI 94880","SINAPI",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",41.65,42.85,null,null,0,0]
["SINAPI 94878","SINAPI",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",31.93,32.92,null,null,0,0]
["SINAPI 90733","SINAPI",90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",2.74,2.95,null,null,0,0]
["SINAPI 90737","SINAPI",90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.75,5.13,null,null,0,0]
["SINAPI 90726","SINAPI",90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",28.88,31.01,null,null,0,0]
["SINAPI 90731","SINAPI",90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",51.73,55.53,null,null,0,0]
["SINAPI 90708","SINAPI",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",873.71,874.26,null,null,0,0]
["SINAPI 90705","SINAPI",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",352.06,352.5,null,null,0,0]
["SINAPI 90697","SINAPI",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",230.45,230.78,null,null,0,0]
["SINAPI 105268","SINAPI",105268,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",87.58,91.56,null,null,0,0]
["SINAPI 105316","SINAPI",105316,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",17.25,18.14,null,null,0,0]
["SINAPI 105396","SINAPI",105396,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.17,33.869999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 105297","SINAPI",105297,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",9.5399999999999991,9.98,null,null,0,0]
["SINAPI 105401","SINAPI",105401,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",70.98,74.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105381","SINAPI",105381,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",10.4,11.1,null,null,0,0]
["SINAPI 105342","SINAPI",105342,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",124.21,130.19,null,null,0,0]
["SINAPI 105254","SINAPI",105254,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",31.07,32.729999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 105271","SINAPI",105271,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",67.81,70.92,null,null,0,0]
["SINAPI 105307","SINAPI",105307,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",72.67,76.19,null,null,0,0]
["SINAPI 105275","SINAPI",105275,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",114.89,120.34,null,null,0,0]
["SINAPI 105346","SINAPI",105346,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",141.18,147.84,null,null,0,0]
["SINAPI 105358","SINAPI",105358,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",215.22,224.83,null,null,0,0]
["SINAPI 105349","SINAPI",105349,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",57.23,60.21,null,null,0,0]
["SINAPI 105324","SINAPI",105324,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",58.89,61.97,null,null,0,0]
["SINAPI 105354","SINAPI",105354,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",125.99,131.69,null,null,0,0]
["SINAPI 105386","SINAPI",105386,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",16.84,18.04,null,null,0,0]
["SINAPI 97189","SINAPI",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",82.34,86.73,null,null,0,0]
["SINAPI 97180","SINAPI",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",106.54,112.09,null,null,0,0]
["SINAPI 97176","SINAPI",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",57.86,60.77,null,null,0,0]
["SINAPI 97172","SINAPI",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",37.76,39.700000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 97160","SINAPI",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",6.39,6.75,null,null,0,0]
["SINAPI 97162","SINAPI",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",9.0299999999999994,9.5299999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 97168","SINAPI",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",22.46,23.6,null,null,0,0]
["SINAPI 97154","SINAPI",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",35.89,37.67,null,null,0,0]
["SINAPI 97135","SINAPI",97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",6.7,7.07,null,null,0,0]
["SINAPI 97139","SINAPI",97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",11.72,12.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105312","SINAPI",105312,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",3.33,3.56,null,null,0,0]
["SINAPI 97124","SINAPI",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",2.0099999999999998,2.16,null,null,0,0]
["SINAPI 105292","SINAPI",105292,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",39.58,40.69,null,null,0,0]
["SINAPI 105295","SINAPI",105295,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",75.81,76.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105334","SINAPI",105334,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",189.18,189.55,null,null,0,0]
["SINAPI 105330","SINAPI",105330,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",60.38,60.58,null,null,0,0]
["SINAPI 105368","SINAPI",105368,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",40.17,40.659999999999997,null,null,0.73609999999999998,0.72729999999999995]
["SINAPI 104935","SINAPI",104935,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B6671,\" \",$C6671)","v":"SINAPI 92856"},"SINAPI",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",43.33,44.56,null,null,0,0]
["SINAPI 92844","SINAPI",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",56.98,58.35,null,null,0,0]
["SINAPI 92817","SINAPI",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",112.17,116.65,null,null,0,0]
["SINAPI 92809","SINAPI",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",31.68,33.03,null,null,0,0]
["SINAPI 92813","SINAPI",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",70.02,72.89,null,null,0,0]
["SINAPI 95572","SINAPI",95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",168.31,170.22,null,null,0.73180000000000001,0.72360000000000002]
["SINAPI 104932","SINAPI",104932,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92837","SINAPI",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",428.56,429.38,null,null,0,0]
["SINAPI 92845","SINAPI",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",1051.69,1053.25,null,null,0,0]
["SINAPI 92816","SINAPI",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",855.94,860.42,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B6735,\" \",$C6735)","v":"SINAPI 92220"},"SINAPI",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",202.9,204.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92213","SINAPI",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",408.23,410.7,null,null,0,0]
["SINAPI 94306","SINAPI",94306,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",70.13,70.69,null,null,0.77529999999999999,0.76910000000000001]
["SINAPI 94318","SINAPI",94318,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",65.739999999999995,66.25,null,null,0.82699999999999996,0.82069999999999999]
["SINAPI 93382","SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",23.61,25.26,null,null,2.29E-2,2.1399999999999999E-2]
["SINAPI 93367","SINAPI",93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",22.75,23.46,null,null,2.3699999999999999E-2,2.3E-2]
["SINAPI 93379","SINAPI",93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3",17.28,18.010000000000002,null,null,3.1199999999999999E-2,0.03]
["SINAPI 104734","SINAPI",104734,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",13.44,13.87,null,null,4.02E-2,3.8899999999999997E-2]
["SINAPI 105737","SINAPI",105737,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",333.29,334.01,null,null,2.47E-2,2.47E-2]
["SINAPI 96400","SINAPI",96400,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",156.15,156.88,null,null,2.1899999999999999E-2,2.18E-2]
["SINAPI 100566","SINAPI",100566,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",175.67,176.43,null,null,4.7500000000000001E-2,4.7300000000000002E-2]
["SINAPI 105646","SINAPI",105646,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 100568","SINAPI",100568,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",241.77,242.53,null,null,3.4500000000000003E-2,3.44E-2]
["SINAPI 105705","SINAPI",105705,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105684","SINAPI",105684,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105673","SINAPI",105673,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105718","SINAPI",105718,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",97.76,98.75,null,null,0.1116,0.1105]
["SINAPI 105713","SINAPI",105713,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105617","SINAPI",105617,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105599","SINAPI",105599,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105615","SINAPI",105615,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 100572","SINAPI",100572,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",109.63,110.58,null,null,9.4600000000000004E-2,9.3799999999999994E-2]
["SINAPI 105723","SINAPI",105723,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 96388","SINAPI",96388,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",8.83,9.0399999999999991,null,null,0.37490000000000001,0.36620000000000003]
["SINAPI 105563","SINAPI",105563,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",6.57,6.7,null,null,0.33179999999999998,0.32540000000000002]
["SINAPI 105556","SINAPI",105556,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",13.43,13.8,null,null,0.31269999999999998,0.30430000000000001]
["SINAPI 105559","SINAPI",105559,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",10.14,10.43,null,null,0.31559999999999999,0.30680000000000002]
["SINAPI 105741","SINAPI",105741,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",332.59,333.33,null,null,2.4500000000000001E-2,2.4500000000000001E-2]
["SINAPI 105663","SINAPI",105663,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",184.18,185.3,null,null,6.3100000000000003E-2,6.2700000000000006E-2]
["SINAPI 105669","SINAPI",105669,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",179.48,180.41,null,null,5.5100000000000003E-2,5.4800000000000001E-2]
["SINAPI 105662","SINAPI",105662,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",259.7,261.14,null,null,5.8500000000000003E-2,5.8200000000000002E-2]
["SINAPI 105637","SINAPI",105637,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105696","SINAPI",105696,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",171.12,172.24,null,null,6.7900000000000002E-2,6.7500000000000004E-2]
["SINAPI 105676","SINAPI",105676,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105689","SINAPI",105689,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105582","SINAPI",105582,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",94.82,95.75,null,null,0.1046,0.1036]
["SINAPI 105621","SINAPI",105621,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105574","SINAPI",105574,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",55.74,56.31,null,null,0.11020000000000001,0.109]
["SINAPI 105619","SINAPI",105619,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105587","SINAPI",105587,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",120.3,121.69,null,null,0.12039999999999999,0.1191]
["SINAPI 105593","SINAPI",105593,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",119.67,121.52,null,null,0.16270000000000001,0.16020000000000001]
["SINAPI 105570","SINAPI",105570,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",9.59,9.83,null,null,0.39,0.3805]
["SINAPI 102731","SINAPI",102731,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",9.94,10.050000000000001,null,null,8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 102729","SINAPI",102729,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",13.21,13.45,null,null,1.21E-2,1.1900000000000001E-2]
["SINAPI 102797","SINAPI",102797,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",65215.44,66371.850000000006,null,null,1.7600000000000001E-2,1.7299999999999999E-2]
["SINAPI 102783","SINAPI",102783,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",18463.64,18831.57,null,null,1.5699999999999999E-2,1.54E-2]
["SINAPI 102780","SINAPI",102780,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",8462.4599999999991,8640.27,null,null,1.9400000000000001E-2,1.9E-2]
["SINAPI 102763","SINAPI",102763,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",27609.54,28122.79,null,null,6.1999999999999998E-3,6.1000000000000004E-3]
["SINAPI 102752","SINAPI",102752,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",7466.42,7600.35,null,null,6.8999999999999999E-3,6.7999999999999996E-3]
["SINAPI 102773","SINAPI",102773,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",7354.18,7508.66,null,null,1.9099999999999999E-2,1.8700000000000001E-2]
["SINAPI 102775","SINAPI",102775,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",10979.74,11209.88,null,null,1.6500000000000001E-2,1.6199999999999999E-2]
["SINAPI 102771","SINAPI",102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",39845.54,40577.06,null,null,6.7999999999999996E-3,6.7000000000000002E-3]
["SINAPI 102748","SINAPI",102748,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",11697.23,11908.22,null,null,7.3000000000000001E-3,7.1999999999999998E-3]
["SINAPI 102787","SINAPI",102787,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",13931.69,14205.04,null,null,1.72E-2,1.6799999999999999E-2]
["SINAPI 102113","SINAPI",102113,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",1918.13,1928.04,null,null,3.0000000000000001E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 102122","SINAPI",102122,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",9626.68,9640.74,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 102126","SINAPI",102126,"BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",15131.43,15148.12,null,null,5.8999999999999999E-3,5.8999999999999999E-3]
["SINAPI 102130","SINAPI",102130,"MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7119,\" \",$C7119)","v":"SINAPI 104940"},"SINAPI",104940,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIMENSÕES 100 CM X 78 CM X 50 CM. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98109","SINAPI",98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN",753.63,786.48,null,null,1.8E-3,1.6999999999999999E-3]
["SINAPI 98111","SINAPI",98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN",50.91,51.47,null,null,0,0]
["SINAPI 97886","SINAPI",97886,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",153.36000000000001,160.52000000000001,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 99250","SINAPI",99250,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",167.53,175.13,null,null,3.3999999999999998E-3,3.3E-3]
["SINAPI 97902","SINAPI",97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",526.22,548.99,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 99258","SINAPI",99258,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",221.17,230.94,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 97898","SINAPI",97898,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN",891.35,899.06,null,null,1.8E-3,1.8E-3]
["SINAPI 101797","SINAPI",101797,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R3, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,5X1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 98112","SINAPI",98112,"TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020","UN",93.57,95.14,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7183,\" \",$C7183)","v":"SINAPI 102609"},"SINAPI",102609,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",1252.6500000000001,1253.5899999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102611","SINAPI",102611,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",484.32,484.73,null,null,0,0]
["SINAPI 102603","SINAPI",102603,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN",8.59,9.31,null,null,0,0]
["SINAPI 102593","SINAPI",102593,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN",4.07,4.41,null,null,0,0]
["SINAPI 102600","SINAPI",102600,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN",7.25,7.85,null,null,0,0]
["SINAPI 103004","SINAPI",103004,"CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",0,0]
["SINAPI 102991","SINAPI",102991,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",65.319999999999993,66.83,null,null,0.6946,0.67889999999999995]
["SINAPI 106006","SINAPI",106006,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025","M",221.18,229.94,null,null,4.4999999999999997E-3,4.3E-3]
["SINAPI 106010","SINAPI",106010,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,60 M; H=0,60 M. AF_05/2025","M",409.04,425.26,null,null,4.5999999999999999E-3,4.4000000000000003E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B7247,\" \",$C7247)","v":"SINAPI 106001"},"SINAPI",106001,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=1,0 M; B=0,40 M; H=0,30 M. AF_05/2025","M",134.63999999999999,137.79,null,null,0,0]
["SINAPI 105995","SINAPI",105995,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=*1,8* M; B=*0,60* M; H=*0,6* M. AF_05/2025","M",160.36000000000001,165.42,null,null,0,0]
["SINAPI 105989","SINAPI",105989,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,7 M; B=0,30 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",67.010000000000005,69.14,null,null,0,0]
["SINAPI 98523","SINAPI",98523,"ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018","M",0,0]
["SINAPI 101193","SINAPI",101193,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",55.36,57.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101198","SINAPI",101198,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",82.22,85.23,null,null,0,0]
["SINAPI 101204","SINAPI",101204,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",41.93,43.79,null,null,0,0]
["SINAPI 87902","SINAPI",87902,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",12.33,12.63,null,null,0,0]
["SINAPI 87897","SINAPI",87897,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2",4.7,4.9000000000000004,null,null,0.12770000000000001,0.12239999999999999]
["SINAPI 104411","SINAPI",104411,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2",4.6900000000000004,4.8899999999999997,null,null,9.3799999999999994E-2,0.09]
["SINAPI 87886","SINAPI",87886,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",17.170000000000002,17.579999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 103669","SINAPI",103669,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",964.18,984.85,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6999999999999999E-3]
["SINAPI 103679","SINAPI",103679,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",827.75,837.48,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 103676","SINAPI",103676,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",1014.06,1038.57,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 91084","SINAPI",91084,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",253.6,263.16000000000003,null,null,9.9699999999999997E-2,9.6100000000000005E-2]
["SINAPI 91072","SINAPI",91072,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",303.08,322.02,null,null,4.8599999999999997E-2,4.5699999999999998E-2]
["SINAPI 91091","SINAPI",91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",242.42,255.11,null,null,7.3999999999999996E-2,7.0400000000000004E-2]
["SINAPI 91077","SINAPI",91077,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",173.05,178.11,null,null,8.5999999999999993E-2,8.3599999999999994E-2]
["SINAPI 91092","SINAPI",91092,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",371.13,396.08,null,null,6.3700000000000007E-2,5.9700000000000003E-2]
["SINAPI 104287","SINAPI",104287,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104290","SINAPI",104290,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104268","SINAPI",104268,"ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104273","SINAPI",104273,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104305","SINAPI",104305,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 35 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104310","SINAPI",104310,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 65 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104295","SINAPI",104295,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM LAJE. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 104296","SINAPI",104296,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 210 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM LAJE. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90932","SINAPI",90932,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",79.86,82.09,null,null,0.1104,0.1074]
["SINAPI 88470","SINAPI",88470,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",28.1,28.33,null,null,0,0]
["SINAPI 87759","SINAPI",87759,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",121.88,124.34,null,null,0,0]
["SINAPI 87694","SINAPI",87694,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",152.91,154.9,null,null,0,0]
["SINAPI 87633","SINAPI",87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",105.76,106.8,null,null,3.2899999999999999E-2,3.2599999999999997E-2]
["SINAPI 87757","SINAPI",87757,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",49.75,52.06,null,null,0,0]
["SINAPI 87702","SINAPI",87702,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",55.52,57.42,null,null,0,0]
["SINAPI 87735","SINAPI",87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",40.15,41.92,null,null,8.6699999999999999E-2,8.3000000000000004E-2]
["SINAPI 102803","SINAPI",102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2",2.13,2.2599999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 93233","SINAPI",93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",5.53,5.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102952","SINAPI",102952,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 90657","SINAPI",90657,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",4.59,4.59,null,null,0,0]
["SINAPI 92146","SINAPI",92146,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",28.47,30.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92145","SINAPI",92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",74.58,76.45,null,null,0,0]
["SINAPI 89883","SINAPI",89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",362.38,364.42,null,null,0.1278,0.12709999999999999]
["SINAPI 92107","SINAPI",92107,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",86.96,88.92,null,null,0.74370000000000003,0.72729999999999995]
["SINAPI 92106","SINAPI",92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",349.53,351.49,null,null,0.38790000000000002,0.38569999999999999]
["SINAPI 5892","SINAPI",5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",50.15,52.11,null,null,0.55549999999999999,0.53459999999999996]
["SINAPI 91534","SINAPI",91534,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",27.34,29.76,null,null,0,0]
["SINAPI 91533","SINAPI",91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",34.46,36.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 90979","SINAPI",90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",199.25,199.25,null,null,0.214,0.214]
["SINAPI 103939","SINAPI",103939,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0,0]
["SINAPI 91285","SINAPI",91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102834","SINAPI",102834,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 104717","SINAPI",104717,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",108.26,110.98,null,null,0,0]
["SINAPI 5631","SINAPI",5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",214.28,217,null,null,0,0]
["SINAPI 102839","SINAPI",102839,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 93416","SINAPI",93416,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",0.51,0.51,null,null,1,1]
["SINAPI 5923","SINAPI",5923,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",3.32,3.32,null,null,1,1]
["SINAPI 95873","SINAPI",95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI",15.27,15.27,null,null,1,1]
["SINAPI 73417","SINAPI",73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",192.43,192.43,null,null,7.8E-2,7.8E-2]
["SINAPI 104914","SINAPI",104914,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - CHI DIURNO. AF_01/2024","CHI",0,0]
["SINAPI 104711","SINAPI",104711,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 102851","SINAPI",102851,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",0,0]
["SINAPI 105845","SINAPI",105845,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHI DIURNO. AF_01/2025","CHI",0,0]
["SINAPI 99834","SINAPI",99834,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.17,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 90686","SINAPI",90686,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",175.14,177.54,null,null,0.52669999999999995,0.51959999999999995]
["SINAPI 95259","SINAPI",95259,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",25.02,27.05,null,null,0,0]
["SINAPI 103794","SINAPI",103794,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - CHI DIURNO. AF_03/2022","CHI",0,0]
["SINAPI 96246","SINAPI",96246,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI",68.78,71.5,null,null,0,0]
["SINAPI 90638","SINAPI",90638,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",4.72,4.72,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7695,\" \",$C7695)","v":"SINAPI 73536"},"SINAPI",73536,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",21.22,21.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102986","SINAPI",102986,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - CHI DIURNO. AF_06/2021","CHI",0,0]
["SINAPI 102941","SINAPI",102941,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 103176","SINAPI",103176,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 102869","SINAPI",102869,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 90674","SINAPI",90674,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",769.79,772.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102875","SINAPI",102875,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",485.31,487.73,null,null,0,0]
["SINAPI 102881","SINAPI",102881,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",664.16,666.58,null,null,0,0]
["SINAPI 103231","SINAPI",103231,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",473.84,476.26,null,null,0,0]
["SINAPI 90632","SINAPI",90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",96,98.42,null,null,0,0]
["SINAPI 95277","SINAPI",95277,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.76,0.76,null,null,1,1]
["SINAPI 90668","SINAPI",90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",31.71,31.71,null,null,0.52759999999999996,0.52759999999999996]
["SINAPI 5942","SINAPI",5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",72.239999999999995,74.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102959","SINAPI",102959,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF_02/2021","CHI",0,0]
["SINAPI 5679","SINAPI",5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",61.85,64.569999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 95632","SINAPI",95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",84.96,87.13,null,null,0.7157,0.69789999999999996]
["SINAPI 5879","SINAPI",5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",146.43,148.6,null,null,0.75370000000000004,0.74270000000000003]
["SINAPI 95271","SINAPI",95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.77,0.77,null,null,1,1]
["SINAPI 89027","SINAPI",89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",5.14,5.14,null,null,1,1]
["SINAPI 104098","SINAPI",104098,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0.12,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89031","SINAPI",89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",74.72,77.14,null,null,0.64739999999999998,0.627]
["SINAPI 5847","SINAPI",5847,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",271.88,274.3,null,null,0.51380000000000003,0.50929999999999997]
["SINAPI 96014","SINAPI",96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",55.43,57.85,null,null,0.52459999999999996,0.50270000000000004]
["SINAPI 89036","SINAPI",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",44.25,46.67,null,null,0.40450000000000003,0.38350000000000001]
["SINAPI 5829","SINAPI",5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",155.86000000000001,165.32,null,null,0.27329999999999999,0.2576]
["SINAPI 100642","SINAPI",100642,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI",301.43,304.97000000000003,null,null,0.87980000000000003,0.86960000000000004]
["SINAPI 5837","SINAPI",5837,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",139.77000000000001,142.16999999999999,null,null,0.81240000000000001,0.79869999999999997]
["SINAPI 97622","SINAPI",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",50.69,54.64,null,null,0,0]
["SINAPI 97625","SINAPI",97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",49.25,50.16,null,null,0,0]
["SINAPI 97627","SINAPI",97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",176.29,190.23,null,null,0,0]
["SINAPI 97661","SINAPI",97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",0.65,0.7,null,null,0,0]
["SINAPI 104794","SINAPI",104794,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",0.89,0.95,null,null,0,0]
["SINAPI 97645","SINAPI",97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",21.94,23.67,null,null,0,0]
["SINAPI 104798","SINAPI",104798,"REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",12.9,13.95,null,null,0,0]
["SINAPI 97652","SINAPI",97652,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",168.44,181.73,null,null,0,0]
["SINAPI 97656","SINAPI",97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",316.02,328.84,null,null,0,0]
["SINAPI 92714","SINAPI",92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.4,0.4,null,null,0,0]
["SINAPI 103663","SINAPI",103663,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 87442","SINAPI",87442,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",0.09,0.09,null,null,0,0]
["SINAPI 93231","SINAPI",93231,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",0.47,0.47,null,null,0,0]
["SINAPI 88826","SINAPI",88826,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.3,0.3,null,null,0,0]
["SINAPI 89275","SINAPI",89275,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",0.35,0.35,null,null,0,0]
["SINAPI 90648","SINAPI",90648,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",1.1000000000000001,1.1000000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90659","SINAPI",90659,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.92,0.92,null,null,0,0]
["SINAPI 90640","SINAPI",90640,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H",1.32,1.32,null,null,0,0]
["SINAPI 102806","SINAPI",102806,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 92133","SINAPI",92133,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",13.35,13.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91380","SINAPI",91380,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",29.3,29.3,null,null,1,1]
["SINAPI 96031","SINAPI",96031,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H",12.62,12.62,null,null,1,1]
["SINAPI 89878","SINAPI",89878,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",43.03,43.03,null,null,0.39179999999999998,0.39179999999999998]
["SINAPI 7058","SINAPI",7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",23.04,23.04,null,null,1,1]
["SINAPI 5695","SINAPI",5695,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",40.130000000000003,40.130000000000003,null,null,1,1]
["SINAPI 91640","SINAPI",91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",41.29,41.29,null,null,0.1138,0.1138]
["SINAPI 91644","SINAPI",91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",300.02,300.02,null,null,0,0]
["SINAPI 91397","SINAPI",91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H",11.28,11.28,null,null,1,1]
["SINAPI 91360","SINAPI",91360,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",8.0500000000000007,8.0500000000000007,null,null,1,1]
["SINAPI 91390","SINAPI",91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",19.32,19.32,null,null,1,1]
["SINAPI 89265","SINAPI",89265,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",8.43,8.43,null,null,1,1]
["SINAPI 91355","SINAPI",91355,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H",7.26,7.26,null,null,1,1]
["SINAPI 91028","SINAPI",91028,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",4.0199999999999996,4.0199999999999996,null,null,1,1]
["SINAPI 91030","SINAPI",91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",146.13,146.13,null,null,0,0]
["SINAPI 91532","SINAPI",91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",6.15,6.15,null,null,0,0]
["SINAPI 90993","SINAPI",90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H",2.12,2.12,null,null,1,1]
["SINAPI 90995","SINAPI",90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",82,82,null,null,0,0]
["SINAPI 90960","SINAPI",90960,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",6.64,6.64,null,null,1,1]
["SINAPI 102968","SINAPI",102968,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102832","SINAPI",102832,"CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",9.35,9.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103941","SINAPI",103941,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022","H",0,0]
["SINAPI 95280","SINAPI",95280,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.74,0.74,null,null,1,1]
["SINAPI 95281","SINAPI",95281,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",8.61,8.61,null,null,0,0]
["SINAPI 92114","SINAPI",92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.22,0.22,null,null,0,0]
["SINAPI 95717","SINAPI",95717,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",17.62,17.62,null,null,0,0]
["SINAPI 104712","SINAPI",104712,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",62.68,62.68,null,null,0,0]
["SINAPI 104161","SINAPI",104161,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 88570","SINAPI",88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H",1.33,1.33,null,null,1,1]
["SINAPI 91484","SINAPI",91484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",4.08,4.08,null,null,1,1]
["SINAPI 89231","SINAPI",89231,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H",35.86,35.86,null,null,1,1]
["SINAPI 102931","SINAPI",102931,"FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - JUROS. AF_08/2019","H",0,0]
["SINAPI 93413","SINAPI",93413,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.34,0.34,null,null,1,1]
["SINAPI 53841","SINAPI",53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",1.81,1.81,null,null,1,1]
["SINAPI 93267","SINAPI",93267,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",26.66,26.66,null,null,1,1]
["SINAPI 83763","SINAPI",83763,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",50,50,null,null,0,0]
["SINAPI 104687","SINAPI",104687,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",447.71,447.71,null,null,0,0]
["SINAPI 93423","SINAPI",93423,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",7.06,7.06,null,null,1,1]
["SINAPI 93420","SINAPI",93420,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",66.81,66.81,null,null,0,0]
["SINAPI 104912","SINAPI",104912,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",42.07,42.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89269","SINAPI",89269,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H",7.38,7.38,null,null,1,1]
["SINAPI 93284","SINAPI",93284,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H",35.119999999999997,35.119999999999997,null,null,1,1]
["SINAPI 104708","SINAPI",104708,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 102847","SINAPI",102847,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 93399","SINAPI",93399,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",3.81,3.81,null,null,1,1]
["SINAPI 89260","SINAPI",89260,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H",10.039999999999999,10.039999999999999,null,null,1,1]
["SINAPI 105841","SINAPI",105841,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025","H",0,0]
["SINAPI 105982","SINAPI",105982,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2025","H",6.04,6.04,null,null,1,1]
["SINAPI 98761","SINAPI",98761,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 104516","SINAPI",104516,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022","H",0,0]
["SINAPI 90684","SINAPI",90684,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",43.4,43.4,null,null,1,1]
["SINAPI 104653","SINAPI",104653,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 95256","SINAPI",95256,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H",0.39,0.39,null,null,0,0]
["SINAPI 92965","SINAPI",92965,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 96054","SINAPI",96054,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",33.44,33.44,null,null,0.1148,0.1148]
["SINAPI 96241","SINAPI",96241,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017","H",31.45,31.45,null,null,0,0]
["SINAPI 88402","SINAPI",88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.84,0.84,null,null,0,0]
["SINAPI 88394","SINAPI",88394,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.96,0.96,null,null,0,0]
["SINAPI 90636","SINAPI",90636,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",6.88,6.88,null,null,0,0]
["SINAPI 88853","SINAPI",88853,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.28000000000000003,0.28000000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89228","SINAPI",89228,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",50.3,50.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102982","SINAPI",102982,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2021","H",0,0]
["SINAPI 92956","SINAPI",92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",4.37,4.37,null,null,1,1]
["SINAPI 93404","SINAPI",93404,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\", MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",7.33,7.33,null,null,1,1]
["SINAPI 102939","SINAPI",102939,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",10.28,10.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103153","SINAPI",103153,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103177","SINAPI",103177,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103165","SINAPI",103165,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 92108","SINAPI",92108,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.89,0.89,null,null,0,0]
["SINAPI 90673","SINAPI",90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",119.14,119.14,null,null,0,0]
["SINAPI 104691","SINAPI",104691,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.98,0.98,null,null,0,0]
["SINAPI 90679","SINAPI",90679,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",91.36,91.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102963","SINAPI",102963,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H",84.45,84.45,null,null,0,0]
["SINAPI 95701","SINAPI",95701,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",3.44,3.44,null,null,0,0]
["SINAPI 103220","SINAPI",103220,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",153.57,153.57,null,null,0,0]
["SINAPI 103227","SINAPI",103227,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",95.18,95.18,null,null,0,0]
["SINAPI 103229","SINAPI",103229,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",86.71,86.71,null,null,0,0]
["SINAPI 90627","SINAPI",90627,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",54.92,54.92,null,null,0,0]
["SINAPI 91276","SINAPI",91276,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",8.61,8.61,null,null,0,0]
["SINAPI 102882","SINAPI",102882,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 88422","SINAPI",88422,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",1.1499999999999999,1.1499999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 90667","SINAPI",90667,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",14.9,14.9,null,null,0,0]
["SINAPI 102977","SINAPI",102977,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 53858","SINAPI",53858,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",45.53,45.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89249","SINAPI",89249,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",375.24,375.24,null,null,0,0]
["SINAPI 104727","SINAPI",104727,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021","H",0,0]
["SINAPI 5736","SINAPI",5736,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",41.6,41.6,null,null,0,0]
["SINAPI 55263","SINAPI",55263,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",64.180000000000007,64.180000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 96458","SINAPI",96458,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017","H",66.55,66.55,null,null,1,1]
["SINAPI 95630","SINAPI",95630,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",88.92,88.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89211","SINAPI",89211,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H",8.6,8.6,null,null,1,1]
["SINAPI 93240","SINAPI",93240,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",11.92,11.92,null,null,0,0]
["SINAPI 95266","SINAPI",95266,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.64,0.64,null,null,1,1]
["SINAPI 95269","SINAPI",95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",8.61,8.61,null,null,0,0]
["SINAPI 95136","SINAPI",95136,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",0.03,0.03,null,null,0,0]
["SINAPI 7033","SINAPI",7033,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H",1.63,1.63,null,null,1,1]
["SINAPI 102943","SINAPI",102943,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 104094","SINAPI",104094,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102902","SINAPI",102902,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 88841","SINAPI",88841,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",62.84,62.84,null,null,1,1]
["SINAPI 89018","SINAPI",89018,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",19.059999999999999,19.059999999999999,null,null,1,1]
["SINAPI 89014","SINAPI",89014,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",62.82,62.82,null,null,1,1]
["SINAPI 96009","SINAPI",96009,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",6.15,6.15,null,null,1,1]
["SINAPI 96026","SINAPI",96026,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",19.21,19.21,null,null,1,1]
["SINAPI 7065","SINAPI",7065,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",21.08,21.08,null,null,1,1]
["SINAPI 102907","SINAPI",102907,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 93437","SINAPI",93437,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",10.14,10.14,null,null,1,1]
["SINAPI 5703","SINAPI",5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",26.18,26.18,null,null,0,0]
["SINAPI 100638","SINAPI",100638,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H",62.35,62.35,null,null,1,1]
["SINAPI 93431","SINAPI",93431,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",206.59,206.59,null,null,1,1]
["SINAPI 103658","SINAPI",103658,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 53804","SINAPI",53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.8,4.8,null,null,1,1]
["SINAPI 89253","SINAPI",89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",68.8,68.8,null,null,1,1]
["SINAPI 103931","SINAPI",103931,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",531.52,545.73,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103801","SINAPI",103801,"CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",619.1,634.48,null,null,1.2999999999999999E-3,1.2999999999999999E-3]
["SINAPI 104949","SINAPI",104949,"DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024","M3",9.6300000000000008,9.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104320","SINAPI",104320,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.74,11.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104322","SINAPI",104322,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",6.96,7.24,null,null,0,0]
["SINAPI 104316","SINAPI",104316,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",20.85,21.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102697","SINAPI",102697,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",107.12,108.16,null,null,0.38379999999999997,0.38009999999999999]
["SINAPI 102678","SINAPI",102678,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",132.05000000000001,133.02000000000001,null,null,0.32469999999999999,0.32240000000000002]
["SINAPI 102687","SINAPI",102687,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",196.14,197.65,null,null,0.44019999999999998,0.43690000000000001]
["SINAPI 102669","SINAPI",102669,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",89.45,90.19,null,null,0.72599999999999998,0.72]
["SINAPI 102668","SINAPI",102668,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",111.26,111.93,null,null,0.19239999999999999,0.1913]
["SINAPI 103653","SINAPI",103653,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",27.58,27.61,null,null,0.9859,0.98480000000000001]
["SINAPI 102710","SINAPI",102710,"JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",55.8,58.26,null,null,0,0]
["SINAPI 102705","SINAPI",102705,"TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",63.24,63.27,null,null,0,0]
["SINAPI 98393","SINAPI",98393,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 209 MM (8\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98369","SINAPI",98369,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM CLAVO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98367","SINAPI",98367,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM CLAVO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98385","SINAPI",98385,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 209 MM (8\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98363","SINAPI",98363,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM CLAVO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98344","SINAPI",98344,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98371","SINAPI",98371,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97303","SINAPI",97303,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97276","SINAPI",97276,"COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97294","SINAPI",97294,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97278","SINAPI",97278,"CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97301","SINAPI",97301,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97239","SINAPI",97239,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97245","SINAPI",97245,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97248","SINAPI",97248,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97266","SINAPI",97266,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97257","SINAPI",97257,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97264","SINAPI",97264,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400X300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97316","SINAPI",97316,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97323","SINAPI",97323,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8975,\" \",$C8975)","v":"SINAPI 103515"},"SINAPI",103515,"BOMBA DE CIRCULACAO DE ÁGUA QUENTE, 93 ATÉ 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103499","SINAPI",103499,"COLETOR PARA AQUECIMENTO SOLAR A VÁCUO, COM SUPORTE PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103516","SINAPI",103516,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103514","SINAPI",103514,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103512","SINAPI",103512,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97061","SINAPI",97061,"COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97039","SINAPI",97039,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024","M2",83.36,85.04,null,null,0,0]
["SINAPI 97032","SINAPI",97032,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M",53.63,54.84,null,null,0,0]
["SINAPI 97028","SINAPI",97028,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO COM BARRAS DE AÇO ENGASTADAS NA LAJE, TRAVESSÃO EM MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97014","SINAPI",97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",64.38,65.55,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B9039,\" \",$C9039)","v":"SINAPI 97023"},"SINAPI",97023,"GUARDA-CORPO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, COM MONTANTE METÁLICO PARA DOIS NÍVEIS DE PROTEÇÃO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 104981","SINAPI",104981,"LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97064","SINAPI",97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \"TORRE\" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M",25.43,27.65,null,null,0,0]
["SINAPI 97003","SINAPI",97003,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97004","SINAPI",97004,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 3 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 104989","SINAPI",104989,"PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM (EXCLUSO CANCELA). AF_03/2024","UN",35.99,37.979999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 102656","SINAPI",102656,"SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 95946","SINAPI",95946,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",12.48,12.71,null,null,7.1999999999999998E-3,7.1000000000000004E-3]
["SINAPI 102079","SINAPI",102079,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4969.57,5109.66,null,null,2.8E-3,2.7000000000000001E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B9103,\" \",$C9103)","v":"SINAPI 102090"},"SINAPI",102090,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",144.19,146.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102086","SINAPI",102086,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",208.04,210.48,null,null,0,0]
["SINAPI 101996","SINAPI",101996,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",237.27,239.82,null,null,0,0]
["SINAPI 101969","SINAPI",101969,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",197.4,199.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101971","SINAPI",101971,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",147.80000000000001,149.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102063","SINAPI",102063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",237.74,244.92,null,null,0,0]
["SINAPI 102048","SINAPI",102048,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",277.33,290.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102046","SINAPI",102046,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",513.04999999999995,530.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102036","SINAPI",102036,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",240.8,249.43,null,null,0,0]
["SINAPI 102012","SINAPI",102012,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",221.68,229.42,null,null,0,0]
["SINAPI 102007","SINAPI",102007,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",438.33,455.95,null,null,0,0]
["SINAPI 101983","SINAPI",101983,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",212.33,219.53,null,null,0,0]
["SINAPI 101118","SINAPI",101118,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",3.71,3.81,null,null,0.496,0.4829]
["SINAPI 101116","SINAPI",101116,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",2.27,2.3199999999999998,null,null,0.51980000000000004,0.50860000000000005]
["SINAPI 101148","SINAPI",101148,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",14.79,15.01,null,null,0.20219999999999999,0.19919999999999999]
["SINAPI 101123","SINAPI",101123,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",7.09,7.27,null,null,0.4965,0.48420000000000002]
["SINAPI 101122","SINAPI",101122,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",6.31,6.37,null,null,0.70679999999999998,0.70020000000000004]
["SINAPI 101153","SINAPI",101153,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",18.62,18.91,null,null,0.2535,0.24959999999999999]
["SINAPI 101151","SINAPI",101151,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",15.89,16.100000000000001,null,null,0.21709999999999999,0.21429999999999999]
["SINAPI 101216","SINAPI",101216,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",17.670000000000002,17.829999999999998,null,null,0.1177,0.1167]
["SINAPI 101256","SINAPI",101256,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",19.37,19.59,null,null,0.33350000000000002,0.32979999999999998]
["SINAPI 101259","SINAPI",101259,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",26.29,26.57,null,null,0.34989999999999999,0.3463]
["SINAPI 101227","SINAPI",101227,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",18.57,18.739999999999998,null,null,0.1222,0.1211]
["SINAPI 101262","SINAPI",101262,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",19.399999999999999,19.61,null,null,0.33200000000000002,0.32840000000000003]
["SINAPI 101231","SINAPI",101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",10.5,10.63,null,null,0.1143,0.1129]
["SINAPI 101241","SINAPI",101241,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",18.64,18.809999999999999,null,null,0.1207,0.1196]
["SINAPI 101237","SINAPI",101237,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",22.48,22.67,null,null,0.1125,0.1116]
["SINAPI 101277","SINAPI",101277,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",30.4,30.73,null,null,0.36120000000000002,0.35730000000000001]
["SINAPI 101246","SINAPI",101246,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",19.559999999999999,19.73,null,null,0.113,0.112]
["SINAPI 101276","SINAPI",101276,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",23.82,24.07,null,null,0.34970000000000001,0.34610000000000002]
["SINAPI 102283","SINAPI",102283,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.32,12.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102323","SINAPI",102323,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",15.56,16.11,null,null,0,0]
["SINAPI 102322","SINAPI",102322,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",18.16,18.8,null,null,0,0]
["SINAPI 90087","SINAPI",90087,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.5299999999999994,8.7100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 102325","SINAPI",102325,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",14.08,14.58,null,null,0,0]
["SINAPI 102328","SINAPI",102328,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.69,10.029999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102292","SINAPI",102292,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.52,7.7,null,null,0,0]
["SINAPI 102285","SINAPI",102285,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.29,11.56,null,null,0,0]
["SINAPI 90098","SINAPI",90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",5.26,5.37,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B9359,\" \",$C9359)","v":"SINAPI 102317"},"SINAPI",102317,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",6.79,6.96,null,null,0,0]
["SINAPI 90108","SINAPI",90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.09,7.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102358","SINAPI",102358,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102350","SINAPI",102350,"ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA E MENOR QUE 70 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 101595","SINAPI",101595,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101599","SINAPI",101599,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101590","SINAPI",101590,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",68.78,71.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101584","SINAPI",101584,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",53.27,55.11,null,null,0,0]
["SINAPI 101571","SINAPI",101571,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",29.45,31.23,null,null,0,0]
["SINAPI 101572","SINAPI",101572,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",17.16,18.059999999999999,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B9423,\" \",$C9423)","v":"SINAPI 101613"},"SINAPI",101613,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M (ESTRONCAS DE 2,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101620","SINAPI",101620,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",180.53,187.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101622","SINAPI",101622,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",183.13,188.3,null,null,0,0]
["SINAPI 104182","SINAPI",104182,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MANGOTES PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 104186","SINAPI",104186,"PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",276.52,280.3,null,null,0,0]
["SINAPI 94589","SINAPI",94589,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",21.46,22.29,null,null,0,0]
["SINAPI 105810","SINAPI",105810,"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 94559","SINAPI",94559,"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",696.73,710.91,null,null,0.73640000000000005,0.72170000000000001]
["SINAPI 100924","SINAPI",100924,"JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, VENEZIANAS PANTOGRÁFICAS DE CORRER E 2 FOLHAS PARA VIDROS DE CORRER (VIDROS NÃO INCLUSOS), GUARNIÇÕES/ MARCO INCLUSOS, FERRAGENS INCLUSAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100662","SINAPI",100662,"JANELA DE PVC BRANCO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 100X200 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100710","SINAPI",100710,"DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3\". AF_12/2019","UN",125.31,128.5,null,null,0,0]
["SINAPI 91306","SINAPI",91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",146.84,148.84,null,null,0,0]
["SINAPI 91328","SINAPI",91328,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",927.63,945.28,null,null,2.3E-3,2.3E-3]
["SINAPI 91333","SINAPI",91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",879.19,897.62,null,null,2.5000000000000001E-3,2.3999999999999998E-3]
["SINAPI 90843","SINAPI",90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1107.6199999999999,1128.6500000000001,null,null,2E-3,1.9E-3]
["SINAPI 91318","SINAPI",91318,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",776.66,794.32,null,null,2.8E-3,2.7000000000000001E-3]
["SINAPI 90852","SINAPI",90852,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1348.94,1369.44,null,null,1.6000000000000001E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 91316","SINAPI",91316,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1235.92,1258.53,null,null,1.8E-3,1.6999999999999999E-3]
["SINAPI 91016","SINAPI",91016,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1053.22,1072.02,null,null,2.0999999999999999E-3,2E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B9551,\" \",$C9551)","v":"SINAPI 100684"},"SINAPI",100684,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",971.38,992.43,null,null,2.2000000000000001E-3,2.2000000000000001E-3]
["SINAPI 91336","SINAPI",91336,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1776.17,1796.14,null,null,0.62070000000000003,0.61380000000000001]
["SINAPI 100675","SINAPI",100675,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1154.52,1156.3,null,null,0,0]
["SINAPI 90791","SINAPI",90791,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1233.46,1235.4100000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 91338","SINAPI",91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",935.88,936.85,null,null,0,0]
["SINAPI 90821","SINAPI",90821,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",390.66,394.35,null,null,0,0]
["SINAPI 90823","SINAPI",90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",516.25,520.64,null,null,0,0]
["SINAPI 94806","SINAPI",94806,"PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",647.71,650.23,null,null,0,0]
["SINAPI 100697","SINAPI",100697,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",64.3,69.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101175","SINAPI",101175,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",108.18,112.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101178","SINAPI",101178,"ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100896","SINAPI",100896,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M",63.44,64.08,null,null,6.3100000000000003E-2,6.2399999999999997E-2]
["SINAPI 100889","SINAPI",100889,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",12.94,12.98,null,null,1.3100000000000001E-2,1.3100000000000001E-2]
["SINAPI 100656","SINAPI",100656,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",119.1,120.31,null,null,0.83840000000000003,0.82989999999999997]
["SINAPI 102647","SINAPI",102647,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 100374","SINAPI",100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2755.44,2834.15,null,null,8.4400000000000003E-2,8.2100000000000006E-2]
["SINAPI 100357","SINAPI",100357,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1029.96,1057.27,null,null,5.67E-2,5.5199999999999999E-2]
["SINAPI 100370","SINAPI",100370,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1690.89,1740.34,null,null,3.4500000000000003E-2,3.3599999999999998E-2]
["SINAPI 100380","SINAPI",100380,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",48.74,50.3,null,null,8.2000000000000007E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 100387","SINAPI",100387,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",52.55,53.96,null,null,0,0]
["SINAPI 92618","SINAPI",92618,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2041.63,2072.94,null,null,2.86E-2,2.8199999999999999E-2]
["SINAPI 92602","SINAPI",92602,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",739.91,752.76,null,null,7.8899999999999998E-2,7.7600000000000002E-2]
["SINAPI 92590","SINAPI",92590,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1384.25,1403.13,null,null,4.2200000000000001E-2,4.1599999999999998E-2]
["SINAPI 92553","SINAPI",92553,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2823.97,2911.43,null,null,5.1499999999999997E-2,0.05]
["SINAPI 92555","SINAPI",92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",974.91,1002.22,null,null,5.9900000000000002E-2,5.8299999999999998E-2]
["SINAPI 92559","SINAPI",92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1749,1807.2,null,null,3.3399999999999999E-2,3.2300000000000002E-2]
["SINAPI 92260","SINAPI",92260,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",518.66999999999996,533.15,null,null,0.11260000000000001,0.1095]
["SINAPI 92257","SINAPI",92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",286.13,303.22000000000003,null,null,0.2041,0.19259999999999999]
["SINAPI 92575","SINAPI",92575,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",68,68.510000000000005,null,null,2.3199999999999998E-2,2.3099999999999999E-2]
["SINAPI 92577","SINAPI",92577,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",144.18,146.13999999999999,null,null,3.5200000000000002E-2,3.4700000000000002E-2]
["SINAPI 92571","SINAPI",92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",141.5,143.37,null,null,3.5799999999999998E-2,3.5400000000000001E-2]
["SINAPI 97725","SINAPI",97725,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97720","SINAPI",97720,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97738","SINAPI",97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3",3730.52,3904.68,null,null,4.1999999999999997E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 98625","SINAPI",98625,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025","M2",480.28,482.8,null,null,2.2100000000000002E-2,2.1999999999999999E-2]
["SINAPI 98657","SINAPI",98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO, PARA LAMELAS ATÉ 0,80 M DE LARGURA. AF_02/2025","M",676.59,694.33,null,null,9.7999999999999997E-3,9.4999999999999998E-3]
["SINAPI 100346","SINAPI",100346,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",9.31,9.39,null,null,4.3E-3,4.3E-3]
["SINAPI 100340","SINAPI",100340,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PAINEL TRELIÇADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100350","SINAPI",100350,"MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105094","SINAPI",105094,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105055","SINAPI",105055,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105057","SINAPI",105057,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105058","SINAPI",105058,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",388.72,389.83,null,null,0,0]
["SINAPI 105073","SINAPI",105073,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105079","SINAPI",105079,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105099","SINAPI",105099,"VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024","M",91.01,93.23,null,null,0,0]
["SINAPI 105082","SINAPI",105082,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M",65.03,66.33,null,null,0,0]
["SINAPI 105086","SINAPI",105086,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024","M",84.9,86.37,null,null,0,0]
["SINAPI 93971","SINAPI",93971,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",198.18,209.46,null,null,7.0300000000000001E-2,6.6600000000000006E-2]
["SINAPI 93967","SINAPI",93967,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",269.7,285.79000000000002,null,null,7.1099999999999997E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 104846","SINAPI",104846,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",105.73,108.22,null,null,0.12909999999999999,0.12609999999999999]
["SINAPI 104847","SINAPI",104847,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",90.49,92.55,null,null,0.1234,0.1207]
["SINAPI 104886","SINAPI",104886,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",52.91,53.82,null,null,9.2999999999999999E-2,9.1399999999999995E-2]
["SINAPI 104857","SINAPI",104857,"INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, DIÂMETRO DE 100 MM, INCLUSIVE PRODUÇÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104865","SINAPI",104865,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104873","SINAPI",104873,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104863","SINAPI",104863,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 32 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104875","SINAPI",104875,"PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. AF_11/2023","M",110.67,119.64,null,null,0,0]
["SINAPI 96120","SINAPI",96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023","M",2.97,3.11,null,null,0,0]
["SINAPI 104756","SINAPI",104756,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2",181.71,185.54,null,null,0,0]
["SINAPI 96486","SINAPI",96486,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",84.57,85.99,null,null,0,0]
["SINAPI 98058","SINAPI",98058,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",1775.33,1799.65,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6999999999999999E-3]
["SINAPI 98092","SINAPI",98092,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",11454.01,11853.95,null,null,6.3E-3,6.1000000000000004E-3]
["SINAPI 98075","SINAPI",98075,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",11599.85,12018.76,null,null,5.1999999999999998E-3,5.0000000000000001E-3]
["SINAPI 98094","SINAPI",98094,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",2621.51,2704.3,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 98080","SINAPI",98080,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",9114.6200000000008,9413.6,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 98056","SINAPI",98056,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",7586.65,7629.99,null,null,6.4000000000000003E-3,6.3E-3]
["SINAPI 98066","SINAPI",98066,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",4340.6499999999996,4495.17,null,null,4.4000000000000003E-3,4.1999999999999997E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B9999,\" \",$C9999)","v":"SINAPI 98070"},"SINAPI",98070,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",12553.28,13006.23,null,null,4.3E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 104920","SINAPI",104920,"ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",10.6,10.78,null,null,5.7000000000000002E-3,5.5999999999999999E-3]
["SINAPI 104924","SINAPI",104924,"CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",804.56,806.41,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 96527","SINAPI",96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",91.54,98.75,null,null,0,0]
["SINAPI 96537","SINAPI",96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",164.71,171.66,null,null,0,0]
["SINAPI 104925","SINAPI",104925,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2",136.38999999999999,140.86000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 96529","SINAPI",96529,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2",220.49,231.64,null,null,0,0]
["SINAPI 105518","SINAPI",105518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA CIRCULAR, COM INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FACE INTERNA DA ESTRUTURA, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE. AF_07/2024","M2",0,0]
["SINAPI 92272","SINAPI",92272,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020","M",35.700000000000003,36.19,null,null,0,0]
["SINAPI 92264","SINAPI",92264,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2",218.55,222.03,null,null,0,0]
["SINAPI 92532","SINAPI",92532,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",81.91,83.59,null,null,6.13E-2,6.0100000000000001E-2]
["SINAPI 92530","SINAPI",92530,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",43.28,44.34,null,null,0.11600000000000001,0.1132]
["SINAPI 103762","SINAPI",103762,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2",64.94,67.14,null,null,0,0]
["SINAPI 92486","SINAPI",92486,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",149.47999999999999,155.94,null,null,0,0]
["SINAPI 92433","SINAPI",92433,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",77.75,80.59,null,null,0,0]
["SINAPI 92437","SINAPI",92437,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",74.34,77.05,null,null,0,0]
["SINAPI 92431","SINAPI",92431,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",66.25,68.11,null,null,0,0]
["SINAPI 92469","SINAPI",92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",132.29,136.13999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 92473","SINAPI",92473,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",121.82,125.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92475","SINAPI",92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",79.55,81.93,null,null,0,0]
["SINAPI 92474","SINAPI",92474,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",296.69,300.39,null,null,0,0]
["SINAPI 92468","SINAPI",92468,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",129.71,133.09,null,null,0,0]
["SINAPI 92460","SINAPI",92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",137.49,141.74,null,null,0,0]
["SINAPI 105405","SINAPI",105405,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, PLÁSTICA. AF_05/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96258","SINAPI",96258,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024","M2",134.66999999999999,139.6,null,null,0,0]
["SINAPI 92748","SINAPI",92748,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",725.24,736.32,null,null,4.7000000000000002E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 104500","SINAPI",104500,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104504","SINAPI",104504,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104506","SINAPI",104506,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104495","SINAPI",104495,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104515","SINAPI",104515,"APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023","M2",23.82,23.85,null,null,0.98529999999999995,0.98409999999999997]
["SINAPI 87421","SINAPI",87421,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",29.4,30.61,null,null,0,0]
["SINAPI 104631","SINAPI",104631,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",40,42.1,null,null,0,0]
["SINAPI 87416","SINAPI",87416,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",38.659999999999997,40.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89998","SINAPI",89998,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG",10.07,10.210000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89999","SINAPI",89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG",15.35,15.89,null,null,0,0]
["SINAPI 90284","SINAPI",90284,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",622.87,629.79,null,null,0,0]
["SINAPI 99859","SINAPI",99859,"CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO INOX. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99862","SINAPI",99862,"GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2",701.75,730.62,null,null,0,0]
["SINAPI 99854","SINAPI",99854,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3?, GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99844","SINAPI",99844,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94276","SINAPI",94276,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",42.03,43,null,null,0,0]
["SINAPI 94273","SINAPI",94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",43.65,44.47,null,null,0,0]
["SINAPI 94282","SINAPI",94282,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",50.3,51.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94283","SINAPI",94283,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",60.72,61.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94266","SINAPI",94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M",51.4,53,null,null,1.7899999999999999E-2,1.7399999999999999E-2]
["SINAPI 94271","SINAPI",94271,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",100.7,102.67,null,null,1.24E-2,1.2200000000000001E-2]
["SINAPI 105550","SINAPI",105550,"CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97605","SINAPI",97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",82.1,83.19,null,null,0.79500000000000004,0.78459999999999996]
["SINAPI 100918","SINAPI",100918,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100910","SINAPI",100910,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103783","SINAPI",103783,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105554","SINAPI",105554,"LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",14.33,15,null,null,0,0]
["SINAPI 97597","SINAPI",97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",69.73,71.02,null,null,0.78190000000000004,0.76770000000000005]
["SINAPI 98547","SINAPI",98547,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023","M2",189.97,193.43,null,null,0.75700000000000001,0.74339999999999995]
["SINAPI 98563","SINAPI",98563,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2",34.369999999999997,35.86,null,null,6.1699999999999998E-2,5.91E-2]
["SINAPI 98564","SINAPI",98564,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2",46.88,48.51,null,null,0,0]
["SINAPI 98577","SINAPI",98577,"TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023","M",41.42,44.09,null,null,0,0]
["SINAPI 91926","SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",4.32,4.43,null,null,0,0]
["SINAPI 91928","SINAPI",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",6.73,6.88,null,null,0,0]
["SINAPI 104621","SINAPI",104621,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X4\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 92870","SINAPI",92870,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",30.16,32.4,null,null,9.2200000000000004E-2,8.5800000000000001E-2]
["SINAPI 91944","SINAPI",91944,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.27,12.95,null,null,0,0]
["SINAPI 91889","SINAPI",91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10.36,11.07,null,null,0,0]
["SINAPI 91913","SINAPI",91913,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",14.58,15.63,null,null,0,0]
["SINAPI 91919","SINAPI",91919,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",20.059999999999999,21.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91917","SINAPI",91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.53,19.82,null,null,0,0]
["SINAPI 91920","SINAPI",91920,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",20.67,22.1,null,null,0,0]
["SINAPI 91837","SINAPI",91837,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",24.7,25.62,null,null,0,0]
["SINAPI 91860","SINAPI",91860,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",12.64,13.29,null,null,0,0]
["SINAPI 91854","SINAPI",91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",9.09,9.61,null,null,0,0]
["SINAPI 91861","SINAPI",91861,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",11.88,12.53,null,null,0,0]
["SINAPI 91870","SINAPI",91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",11.94,12.57,null,null,0,0]
["SINAPI 91979","SINAPI",91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",45.19,47.25,null,null,0,0]
["SINAPI 92030","SINAPI",92030,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",60.06,63.29,null,null,0,0]
["SINAPI 92032","SINAPI",92032,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",61.04,64.27,null,null,0,0]
["SINAPI 91988","SINAPI",91988,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",19.38,20.29,null,null,0,0]
["SINAPI 91962","SINAPI",91962,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",56.23,59.13,null,null,0,0]
["SINAPI 92027","SINAPI",92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",59.3,62.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91958","SINAPI",91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",30.77,32.340000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 91966","SINAPI",91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",44.7,46.94,null,null,0,0]
["SINAPI 91876","SINAPI",91876,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",8.75,9.3699999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 91886","SINAPI",91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",13.39,14.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91951","SINAPI",91951,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.3,12.71,null,null,0,0]
["SINAPI 91998","SINAPI",91998,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.12,19.07,null,null,0,0]
["SINAPI 92014","SINAPI",92014,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",48.5,50.85,null,null,0,0]
["SINAPI 92020","SINAPI",92020,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",94.82,99.32,null,null,0,0]
["SINAPI 92002","SINAPI",92002,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.380000000000003,42.62,null,null,0,0]
["SINAPI 92013","SINAPI",92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",74.61,78.33,null,null,0,0]
["SINAPI 95784","SINAPI",95784,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95788","SINAPI",95788,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95796","SINAPI",95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",44.72,46.51,null,null,0,0]
["SINAPI 95802","SINAPI",95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",46.9,48.94,null,null,0,0]
["SINAPI 104395","SINAPI",104395,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",17.62,18.46,null,null,0,0]
["SINAPI 95808","SINAPI",95808,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",24.81,26.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104404","SINAPI",104404,"CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",27.83,29.37,null,null,0,0]
["SINAPI 95817","SINAPI",95817,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",31.29,33.04,null,null,0,0]
["SINAPI 95761","SINAPI",95761,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95739","SINAPI",95739,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95726","SINAPI",95726,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",16.420000000000002,17.16,null,null,0,0]
["SINAPI 104449","SINAPI",104449,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 92981","SINAPI",92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",16.440000000000001,16.489999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101904","SINAPI",101904,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1966.17,1969.23,null,null,0,0]
["SINAPI 97400","SINAPI",97400,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97408","SINAPI",97408,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3500A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97420","SINAPI",97420,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97410","SINAPI",97410,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93663","SINAPI",93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",60.7,61.21,null,null,0,0]
["SINAPI 93657","SINAPI",93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",15.07,15.43,null,null,0,0]
["SINAPI 93658","SINAPI",93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",21.63,22.15,null,null,0,0]
["SINAPI 101898","SINAPI",101898,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1361.54,1366.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101894","SINAPI",101894,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",156.37,159.43,null,null,0,0]
["SINAPI 97421","SINAPI",97421,"GABARITO PARA BARRAMENTO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101875","SINAPI",101875,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",328.67,330.75,null,null,0.90780000000000005,0.90210000000000001]
["SINAPI 101876","SINAPI",101876,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",74.52,75.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101874","SINAPI",101874,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101555","SINAPI",101555,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",9.11,9.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101544","SINAPI",101544,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",138.41999999999999,140.76,null,null,6.1600000000000002E-2,6.0499999999999998E-2]
["SINAPI 101541","SINAPI",101541,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",237.8,241.54,null,null,4.7800000000000002E-2,4.7E-2]
["SINAPI 101552","SINAPI",101552,"CONECTOR H, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101501","SINAPI",101501,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1708.37,1746.11,null,null,3.15E-2,3.0800000000000001E-2]
["SINAPI 101495","SINAPI",101495,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1590.6,1625,null,null,3.3799999999999997E-2,3.3099999999999997E-2]
["SINAPI 101511","SINAPI",101511,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",2139.98,2178.79,null,null,0.1295,0.12720000000000001]
["SINAPI 101526","SINAPI",101526,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1199.96,1219.8,null,null,0,0]
["SINAPI 101523","SINAPI",101523,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1264.77,1281.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101515","SINAPI",101515,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",923.27,937.73,null,null,0,0]
["SINAPI 101533","SINAPI",101533,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1191.83,1211.21,null,null,0.18729999999999999,0.18429999999999999]
["SINAPI 101546","SINAPI",101546,"ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",25.66,25.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94783","SINAPI",94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",17.11,17.579999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 94705","SINAPI",94705,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",34.35,34.86,null,null,0,0]
["SINAPI 94660","SINAPI",94660,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.68,7.91,null,null,0,0]
["SINAPI 105214","SINAPI",105214,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",45.42,45.68,null,null,0,0]
["SINAPI 105234","SINAPI",105234,"BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",9.18,9.42,null,null,0,0]
["SINAPI 105230","SINAPI",105230,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.28,7.53,null,null,0.58789999999999998,0.56840000000000002]
["SINAPI 105229","SINAPI",105229,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",27.89,28.25,null,null,0.84509999999999996,0.83430000000000004]
["SINAPI 94724","SINAPI",94724,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",28.61,28.73,null,null,0,0]
["SINAPI 94482","SINAPI",94482,"CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2\") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",1442.62,1475.01,null,null,0.32740000000000002,0.32019999999999998]
["SINAPI 94474","SINAPI",94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",129.53,131.47,null,null,0,0]
["SINAPI 94620","SINAPI",94620,"COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",884.97,887.51,null,null,0.96519999999999995,0.96240000000000003]
["SINAPI 105199","SINAPI",105199,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",211.46,213.4,null,null,0,0]
["SINAPI 94741","SINAPI",94741,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",13.57,13.75,null,null,0,0]
["SINAPI 105208","SINAPI",105208,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",322.95999999999998,324.89999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 105204","SINAPI",105204,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",352.27,354.56,null,null,0,0]
["SINAPI 94679","SINAPI",94679,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",21.95,22.44,null,null,0,0]
["SINAPI 94615","SINAPI",94615,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",154.81,156.97,null,null,0.83150000000000002,0.82010000000000005]
["SINAPI 105157","SINAPI",105157,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",18.23,18.72,null,null,0,0]
["SINAPI 94633","SINAPI",94633,"FLANGE CURTA EM COBRE, DN 79 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96755","SINAPI",96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",344.42,346.59,null,null,0.92300000000000004,0.91720000000000002]
["SINAPI 96748","SINAPI",96748,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.39,7.78,null,null,0.3599,0.34189999999999998]
["SINAPI 94674","SINAPI",94674,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.23,7.5,null,null,0,0]
["SINAPI 94684","SINAPI",94684,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",123.21,124.43,null,null,0,0]
["SINAPI 105224","SINAPI",105224,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",256.45999999999998,257.8,null,null,0,0]
["SINAPI 105181","SINAPI",105181,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",16.47,16.96,null,null,0,0]
["SINAPI 105183","SINAPI",105183,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",82.33,83.32,null,null,0,0]
["SINAPI 105173","SINAPI",105173,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",86.65,87.86,null,null,0,0]
["SINAPI 94727","SINAPI",94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.13,12.27,null,null,0,0]
["SINAPI 94729","SINAPI",94729,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",21.25,21.44,null,null,0,0]
["SINAPI 96741","SINAPI",96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",16,16.36,null,null,0.72689999999999999,0.71089999999999998]
["SINAPI 96743","SINAPI",96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",31.04,31.64,null,null,0.76319999999999999,0.74870000000000003]
["SINAPI 94665","SINAPI",94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",22.72,23.16,null,null,0,0]
["SINAPI 105211","SINAPI",105211,"TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",240.92,243.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94625","SINAPI",94625,"TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",1544.55,1547.94,null,null,0.97340000000000004,0.97130000000000005]
["SINAPI 94756","SINAPI",94756,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",13.2,13.44,null,null,0,0]
["SINAPI 94603","SINAPI",94603,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",313.83,315.64,null,null,0.93020000000000003,0.92490000000000006]
["SINAPI 94720","SINAPI",94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",105.77,106.22,null,null,0,0]
["SINAPI 96718","SINAPI",96718,"TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",14.33,14.61,null,null,0.75790000000000002,0.74329999999999996]
["SINAPI 96728","SINAPI",96728,"TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",21.19,21.58,null,null,0.77959999999999996,0.76549999999999996]
["SINAPI 96734","SINAPI",96734,"TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",228.38,229.92,null,null,0.91800000000000004,0.91180000000000005]
["SINAPI 94651","SINAPI",94651,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",20.72,21.12,null,null,0,0]
["SINAPI 94689","SINAPI",94689,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",8.7100000000000009,8.99,null,null,0,0]
["SINAPI 105164","SINAPI",105164,"TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",9.5399999999999991,10.01,null,null,0.39729999999999999,0.37859999999999999]
["SINAPI 96762","SINAPI",96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",115.18,116.73,null,null,0.83509999999999995,0.82399999999999995]
["SINAPI 94694","SINAPI",94694,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",22.19,22.85,null,null,0,0]
["SINAPI 105168","SINAPI",105168,"UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96809","SINAPI",96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",17.22,17.84,null,null,0.57489999999999997,0.55489999999999995]
["SINAPI 104563","SINAPI",104563,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104533","SINAPI",104533,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104526","SINAPI",104526,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96878","SINAPI",96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",198.8,200.45,null,null,0.81820000000000004,0.8115]
["SINAPI 96852","SINAPI",96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",19.91,20.49,null,null,0.66100000000000003,0.64229999999999998]
["SINAPI 96846","SINAPI",96846,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",34.42,35.6,null,null,0.59499999999999997,0.57530000000000003]
["SINAPI 96856","SINAPI",96856,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",33.590000000000003,34.51,null,null,0.67490000000000006,0.65690000000000004]
["SINAPI 104568","SINAPI",104568,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11215,\" \",$C11215)","v":"SINAPI 104574"},"SINAPI",104574,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96806","SINAPI",96806,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",80.17,81.78,null,null,0.7611,0.74609999999999999]
["SINAPI 96836","SINAPI",96836,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",32.85,33.36,null,null,0.81740000000000002,0.80489999999999995]
["SINAPI 96823","SINAPI",96823,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",10.53,10.85,null,null,0.6401,0.62119999999999997]
["SINAPI 96798","SINAPI",96798,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",7.26,7.47,null,null,0.65839999999999999,0.63990000000000002]
["SINAPI 104539","SINAPI",104539,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 X 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104545","SINAPI",104545,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104550","SINAPI",104550,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104560","SINAPI",104560,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96862","SINAPI",96862,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",34.15,35.24,null,null,0.622,0.60270000000000001]
[{"$f":"CONCATENATE($B11279,\" \",$C11279)","v":"SINAPI 96861"},"SINAPI",96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",35.08,36.21,null,null,0.61860000000000004,0.59930000000000005]
["SINAPI 96819","SINAPI",96819,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",21.8,22.39,null,null,0.67520000000000002,0.65739999999999998]
["SINAPI 96658","SINAPI",96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",14.89,15.19,null,null,0.76290000000000002,0.74790000000000001]
["SINAPI 96699","SINAPI",96699,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",25.25,25.65,null,null,0.8044,0.79179999999999995]
["SINAPI 104197","SINAPI",104197,"CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",28.48,29.4,null,null,0.60919999999999996,0.59009999999999996]
["SINAPI 96689","SINAPI",96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",25.68,26.58,null,null,0.57630000000000003,0.55679999999999996]
["SINAPI 96652","SINAPI",96652,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",9.6300000000000008,10.09,null,null,0.42159999999999997,0.40239999999999998]
["SINAPI 96688","SINAPI",96688,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",20.02,20.92,null,null,0.45650000000000002,0.43690000000000001]
["SINAPI 96698","SINAPI",96698,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",7.22,7.62,null,null,0.31580000000000003,0.29920000000000002]
[{"$f":"CONCATENATE($B11343,\" \",$C11343)","v":"SINAPI 96675"},"SINAPI",96675,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",159.36000000000001,160.6,null,null,0.90480000000000005,0.89780000000000004]
["SINAPI 96635","SINAPI",96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",37.770000000000003,39.67,null,null,0.39029999999999998,0.37159999999999999]
["SINAPI 96676","SINAPI",96676,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",22.13,22.59,null,null,0.74650000000000005,0.73129999999999995]
["SINAPI 96672","SINAPI",96672,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",52.78,53.52,null,null,0.82930000000000004,0.81779999999999997]
["SINAPI 96680","SINAPI",96680,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",100.99,102.01,null,null,0.87829999999999997,0.86950000000000005]
["SINAPI 96665","SINAPI",96665,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.33,10.92,null,null,0.31559999999999999,0.29849999999999999]
["SINAPI 96715","SINAPI",96715,"TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",121.72,123.81,null,null,0.7903,0.77690000000000003]
["SINAPI 104328","SINAPI",104328,"CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",67.819999999999993,69.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104357","SINAPI",104357,"CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",18.61,18.93,null,null,0,0]
["SINAPI 89742","SINAPI",89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",38.909999999999997,39.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89812","SINAPI",89812,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",78.58,79.349999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 89855","SINAPI",89855,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",108.83,110.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89802","SINAPI",89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.28,10.39,null,null,0,0]
["SINAPI 89731","SINAPI",89731,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",13.89,14.39,null,null,0,0]
["SINAPI 104343","SINAPI",104343,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",32.58,33.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89861","SINAPI",89861,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",54.67,55.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89814","SINAPI",89814,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",17.440000000000001,17.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89813","SINAPI",89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",5.86,5.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89817","SINAPI",89817,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",14.02,14.31,null,null,0,0]
["SINAPI 89786","SINAPI",89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",37.340000000000003,38.119999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 104354","SINAPI",104354,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",43.82,44.7,null,null,0,0]
["SINAPI 89711","SINAPI",89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",19.440000000000001,20.47,null,null,0,0]
["SINAPI 89553","SINAPI",89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.43,5.62,null,null,0,0]
["SINAPI 89570","SINAPI",89570,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.83,11.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89613","SINAPI",89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.14,29.53,null,null,0,0]
["SINAPI 104009","SINAPI",104009,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.28,12.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103954","SINAPI",103954,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.0399999999999991,8.3699999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 103969","SINAPI",103969,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.75,19.03,null,null,0,0]
["SINAPI 89407","SINAPI",89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.0399999999999991,8.4499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 89500","SINAPI",89500,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.9,12.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89360","SINAPI",89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.5500000000000007,9.02,null,null,0,0]
["SINAPI 89503","SINAPI",89503,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",21.41,21.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89517","SINAPI",89517,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",65.73,66.38,null,null,0,0]
["SINAPI 89437","SINAPI",89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.57,22.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89485","SINAPI",89485,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.71,5.96,null,null,0,0]
["SINAPI 89502","SINAPI",89502,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.93,16.38,null,null,0,0]
["SINAPI 90373","SINAPI",90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.94,12.4,null,null,0,0]
["SINAPI 89412","SINAPI",89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.85,9.3000000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 89505","SINAPI",89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.14,39.67,null,null,0,0]
["SINAPI 89381","SINAPI",89381,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.58,11.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89979","SINAPI",89979,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.34,23.73,null,null,0,0]
["SINAPI 89425","SINAPI",89425,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.28,17.600000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89560","SINAPI",89560,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",32.950000000000003,33.200000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89532","SINAPI",89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.73,6.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103998","SINAPI",103998,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.58,14,null,null,0,0]
["SINAPI 89389","SINAPI",89389,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.66,11.05,null,null,0,0]
["SINAPI 89386","SINAPI",89386,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.84,9.26,null,null,0,0]
["SINAPI 104008","SINAPI",104008,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",29.41,30.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89630","SINAPI",89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",57.91,58.65,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11663,\" \",$C11663)","v":"SINAPI 89443"},"SINAPI",89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.48,16.239999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 89628","SINAPI",89628,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",45.34,46.04,null,null,0,0]
["SINAPI 89402","SINAPI",89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",11.08,11.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89452","SINAPI",89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",62.85,63.05,null,null,0,0]
["SINAPI 89622","SINAPI",89622,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.22,13.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89445","SINAPI",89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.29,17.98,null,null,0,0]
["SINAPI 89428","SINAPI",89428,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13,13.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89594","SINAPI",89594,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",33.99,34.29,null,null,0,0]
["SINAPI 103997","SINAPI",103997,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",36.96,37.51,null,null,0,0]
["SINAPI 89759","SINAPI",89759,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.15,12.47,null,null,0,0]
["SINAPI 89686","SINAPI",89686,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",63.12,63.56,null,null,0,0]
["SINAPI 89721","SINAPI",89721,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",16.66,17.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89638","SINAPI",89638,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.83,12.22,null,null,0,0]
["SINAPI 89787","SINAPI",89787,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.85,40.229999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89719","SINAPI",89719,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.36,13.8,null,null,0,0]
["SINAPI 89649","SINAPI",89649,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",32.5,33.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89792","SINAPI",89792,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",211.1,211.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89652","SINAPI",89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.14,13.4,null,null,0,0]
["SINAPI 89836","SINAPI",89836,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",226.96,227.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89736","SINAPI",89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.4,9.69,null,null,0,0]
["SINAPI 89680","SINAPI",89680,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.33,24.78,null,null,0,0]
["SINAPI 104016","SINAPI",104016,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.86,23.58,null,null,0,0]
["SINAPI 89703","SINAPI",89703,"TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",52.63,53.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104022","SINAPI",104022,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",75.69,76.63,null,null,0,0]
["SINAPI 89635","SINAPI",89635,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",56.58,58.02,null,null,0,0]
["SINAPI 104021","SINAPI",104021,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",78.41,79.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89846","SINAPI",89846,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",240.38,241.22,null,null,0,0]
["SINAPI 104027","SINAPI",104027,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",70.7,71.180000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 89661","SINAPI",89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.83,26.15,null,null,0,0]
["SINAPI 89491","SINAPI",89491,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN",99.23,100.41,null,null,0,0]
["SINAPI 89526","SINAPI",89526,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",38.090000000000003,38.42,null,null,0,0]
["SINAPI 89531","SINAPI",89531,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",37.049999999999997,37.51,null,null,0,0]
["SINAPI 89582","SINAPI",89582,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",32.82,33.43,null,null,0,0]
["SINAPI 89514","SINAPI",89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",8.15,8.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89699","SINAPI",89699,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",195.17,197.08,null,null,0,0]
["SINAPI 89671","SINAPI",89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",43.48,44.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89600","SINAPI",89600,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",24.71,25.12,null,null,0,0]
["SINAPI 104170","SINAPI",104170,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",69.06,69.680000000000007,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11919,\" \",$C11919)","v":"SINAPI 89512"},"SINAPI",89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",46.83,48.25,null,null,0,0]
["SINAPI 89508","SINAPI",89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",15.92,16.45,null,null,0,0]
["SINAPI 89559","SINAPI",89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",66.150000000000006,66.45,null,null,0,0]
["SINAPI 89696","SINAPI",89696,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",81.84,82.98,null,null,0,0]
["SINAPI 102237","SINAPI",102237,"BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102249","SINAPI",102249,"DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102236","SINAPI",102236,"DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102255","SINAPI",102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2",909.85,923.8,null,null,0,0]
["SINAPI 97431","SINAPI",97431,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",39.92,41.39,null,null,0.55689999999999995,0.53710000000000002]
["SINAPI 101913","SINAPI",101913,"CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",457.76,461.6,null,null,0,0]
["SINAPI 97519","SINAPI",97519,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",75.41,76.5,null,null,0.81459999999999999,0.80300000000000005]
["SINAPI 97483","SINAPI",97483,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",114.7,116.68,null,null,0.7823,0.76900000000000002]
["SINAPI 97434","SINAPI",97434,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",83.52,85.42,null,null,0.72389999999999999,0.70779999999999998]
["SINAPI 97482","SINAPI",97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",81.42,83.01,null,null,0.75449999999999995,0.74]
["SINAPI 97484","SINAPI",97484,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",114.7,116.68,null,null,0.7823,0.76900000000000002]
["SINAPI 97528","SINAPI",97528,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",603.95000000000005,605.95000000000005,null,null,0.95479999999999998,0.9516]
["SINAPI 101905","SINAPI",101905,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",218.26,219.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101916","SINAPI",101916,"HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",3431.69,3447.36,null,null,0.94410000000000005,0.93979999999999997]
["SINAPI 92679","SINAPI",92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",182.81,185.12,null,null,0,0]
["SINAPI 92383","SINAPI",92383,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",64.819999999999993,67.64,null,null,0,0]
["SINAPI 92670","SINAPI",92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",35.67,37.26,null,null,0,0]
["SINAPI 92384","SINAPI",92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",59.72,62.54,null,null,0,0]
["SINAPI 92388","SINAPI",92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",93.6,97,null,null,0,0]
["SINAPI 97500","SINAPI",97500,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",26.08,26.71,null,null,0.68100000000000005,0.66490000000000005]
["SINAPI 97447","SINAPI",97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",229,232.11,null,null,0.82579999999999998,0.81469999999999998]
["SINAPI 92943","SINAPI",92943,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",40.25,41.43,null,null,0,0]
["SINAPI 92925","SINAPI",92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",43.99,45.87,null,null,0,0]
["SINAPI 92941","SINAPI",92941,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",34.9,36.03,null,null,0,0]
["SINAPI 92949","SINAPI",92949,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",89.2,90.61,null,null,0,0]
["SINAPI 92932","SINAPI",92932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",68.650000000000006,70.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92948","SINAPI",92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",56.75,58.03,null,null,0,0]
["SINAPI 92953","SINAPI",92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",22.86,23.91,null,null,0,0]
["SINAPI 97543","SINAPI",97543,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",49.84,51.94,null,null,0.4783,0.45900000000000002]
["SINAPI 97464","SINAPI",97464,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",49.94,51,null,null,0.72809999999999997,0.71289999999999998]
["SINAPI 97474","SINAPI",97474,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",175.42,177.57,null,null,0.83909999999999996,0.82899999999999996]
["SINAPI 97514","SINAPI",97514,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",218.45,219.78,null,null,0.91220000000000001,0.90669999999999995]
["SINAPI 92662","SINAPI",92662,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",38.76,39.94,null,null,0,0]
["SINAPI 92376","SINAPI",92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",64.59,66.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101917","SINAPI",101917,"MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",168.01,170.98,null,null,0.78800000000000003,0.77429999999999999]
["SINAPI 92659","SINAPI",92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",31.67,32.799999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 92346","SINAPI",92346,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.74,89.21,null,null,0,0]
["SINAPI 92348","SINAPI",92348,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",124.52,127.2,null,null,0,0]
["SINAPI 97536","SINAPI",97536,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",56.92,58.62,null,null,0.6421,0.62350000000000005]
["SINAPI 92655","SINAPI",92655,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",110.38,111.59,null,null,0.86819999999999997,0.85880000000000001]
["SINAPI 92341","SINAPI",92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",97.37,99.06,null,null,0.79310000000000003,0.77949999999999997]
["SINAPI 92691","SINAPI",92691,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",91.94,94.03,null,null,0.72289999999999999,0.70679999999999998]
["SINAPI 92648","SINAPI",92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",105.7,106.42,null,null,0.91820000000000002,0.91200000000000003]
["SINAPI 92650","SINAPI",92650,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",204.95,205.95,null,null,0.9415,0.93689999999999996]
["SINAPI 97493","SINAPI",97493,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",165.75,168.39,null,null,0.79810000000000003,0.78559999999999997]
["SINAPI 97531","SINAPI",97531,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",153.81,155.46,null,null,0.86,0.85089999999999999]
["SINAPI 97496","SINAPI",97496,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",762.89,768.19,null,null,0.91010000000000002,0.90380000000000005]
["SINAPI 92706","SINAPI",92706,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",63.87,67.27,null,null,0,0]
["SINAPI 92683","SINAPI",92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",73.09,75.48,null,null,0,0]
["SINAPI 92357","SINAPI",92357,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",192.25,197.21,null,null,0,0]
["SINAPI 92902","SINAPI",92902,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",193.94,195.35,null,null,0,0]
["SINAPI 92903","SINAPI",92903,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",292.49,294.02999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 100824","SINAPI",100824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100834","SINAPI",100834,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100835","SINAPI",100835,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100830","SINAPI",100830,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM X 1/2'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100816","SINAPI",100816,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100817","SINAPI",100817,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100808","SINAPI",100808,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",28.72,29.91,null,null,0.51390000000000002,0.49349999999999999]
["SINAPI 100792","SINAPI",100792,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",22.54,23.21,null,null,0.65480000000000005,0.63590000000000002]
["SINAPI 100838","SINAPI",100838,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 103282","SINAPI",103282,"AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103256","SINAPI",103256,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",10124.27,10139.41,null,null,0.97409999999999997,0.97260000000000002]
["SINAPI 103265","SINAPI",103265,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",21403.360000000001,21426.15,null,null,0.98619999999999997,0.98519999999999996]
["SINAPI 103269","SINAPI",103269,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",7765.01,7781.15,null,null,0.9647,0.9627]
["SINAPI 103254","SINAPI",103254,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",4065.12,4075.41,null,null,0.95220000000000005,0.94979999999999998]
["SINAPI 103262","SINAPI",103262,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",8001.25,8018.31,null,null,0.96430000000000005,0.96230000000000004]
["SINAPI 103286","SINAPI",103286,"DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97333","SINAPI",97333,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",57.56,57.81,null,null,0.94820000000000004,0.94410000000000005]
["SINAPI 97328","SINAPI",97328,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",44.48,44.67,null,null,0.94599999999999995,0.94199999999999995]
["SINAPI 93091","SINAPI",93091,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",16.55,16.98,null,null,0.67979999999999996,0.66249999999999998]
["SINAPI 93062","SINAPI",93062,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.82,28.12,null,null,0.86299999999999999,0.8538]
["SINAPI 103818","SINAPI",103818,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",20.29,20.7,null,null,0.74819999999999998,0.73329999999999995]
["SINAPI 93110","SINAPI",93110,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",20.71,21.11,null,null,0.7591,0.74470000000000003]
["SINAPI 93059","SINAPI",93059,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.43,30.68,null,null,0.89249999999999996,0.88529999999999998]
["SINAPI 93114","SINAPI",93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",33.130000000000003,33.619999999999997,null,null,0.81979999999999997,0.80789999999999995]
["SINAPI 103879","SINAPI",103879,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.94,31.57,null,null,0.74850000000000005,0.73360000000000003]
["SINAPI 93121","SINAPI",93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.2,30.55,null,null,0.85629999999999995,0.84650000000000003]
["SINAPI 103805","SINAPI",103805,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",16.84,17.7,null,null,0.37830000000000003,0.3599]
["SINAPI 103841","SINAPI",103841,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.07,28.13,null,null,0.51390000000000002,0.4945]
["SINAPI 103812","SINAPI",103812,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",47.71,49.7,null,null,0.48859999999999998,0.46899999999999997]
["SINAPI 103885","SINAPI",103885,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.32,27.91,null,null,0.74229999999999996,0.72660000000000002]
["SINAPI 103855","SINAPI",103855,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",53.51,54.23,null,null,0.83420000000000005,0.82320000000000004]
["SINAPI 103897","SINAPI",103897,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",89.13,89.89,null,null,0.89419999999999999,0.88660000000000005]
["SINAPI 103875","SINAPI",103875,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",16.84,17.7,null,null,0.3765,0.35820000000000002]
["SINAPI 103878","SINAPI",103878,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",26,27.02,null,null,0.52310000000000001,0.50329999999999997]
["SINAPI 93102","SINAPI",93102,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",34.450000000000003,35.520000000000003,null,null,0.62209999999999999,0.60329999999999995]
["SINAPI 93072","SINAPI",93072,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",1598.86,1599.52,null,null,0.99490000000000001,0.99450000000000005]
["SINAPI 103850","SINAPI",103850,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",480.26,480.8,null,null,0.98619999999999997,0.98499999999999999]
["SINAPI 93058","SINAPI",93058,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",607.70000000000005,607.97,null,null,0.99450000000000005,0.99399999999999999]
["SINAPI 103847","SINAPI",103847,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",10.59,11.13,null,null,0.372,0.35399999999999998]
["SINAPI 92315","SINAPI",92315,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",12.4,12.81,null,null,0.5968,0.57769999999999999]
["SINAPI 92294","SINAPI",92294,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.190000000000001,17.46,null,null,0.80400000000000005,0.79149999999999998]
["SINAPI 92296","SINAPI",92296,"LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",43.72,44.13,null,null,0.88239999999999996,0.87419999999999998]
["SINAPI 93050","SINAPI",93050,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",11.41,11.62,null,null,0.77129999999999999,0.75729999999999997]
["SINAPI 103827","SINAPI",103827,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",29.75,31.08,null,null,0.4471,0.4279]
["SINAPI 93061","SINAPI",93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",33.04,33.380000000000003,null,null,0.87139999999999995,0.86250000000000004]
["SINAPI 92299","SINAPI",92299,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.39,23.8,null,null,0.77849999999999997,0.7651]
["SINAPI 92304","SINAPI",92304,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",463.82,465.13,null,null,0.96509999999999996,0.96240000000000003]
["SINAPI 92308","SINAPI",92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",53.03,53.78,null,null,0.83089999999999997,0.81930000000000003]
["SINAPI 92324","SINAPI",92324,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",134.56,136.6,null,null,0.81910000000000005,0.80689999999999995]
["SINAPI 92275","SINAPI",92275,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",59.26,59.4,null,null,0.96879999999999999,0.96650000000000003]
["SINAPI 92282","SINAPI",92282,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",131.12,131.38999999999999,null,null,0.97509999999999997,0.97309999999999997]
["SINAPI 92283","SINAPI",92283,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",179.36,179.68,null,null,0.97840000000000005,0.97660000000000002]
["SINAPI 97338","SINAPI",97338,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",196.91,197.21,null,null,0.98150000000000004,0.98]
["SINAPI 103902","SINAPI",103902,"TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",34.770000000000003,36.14,null,null,0.52370000000000005,0.50390000000000001]
["SINAPI 98462","SINAPI",98462,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN",10838.99,11030.78,null,null,0,0]
["SINAPI 105130","SINAPI",105130,"EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M",23.73,24.98,null,null,0,0]
["SINAPI 98456","SINAPI",98456,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",156.71,160.58000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 98445","SINAPI",98445,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",104.8,108.23,null,null,0,0]
["SINAPI 105122","SINAPI",105122,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105132","SINAPI",105132,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 101958","SINAPI",101958,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101947","SINAPI",101947,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101951","SINAPI",101951,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 96623","SINAPI",96623,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3",180.96,186.03,null,null,0,0]
["SINAPI 96616","SINAPI",96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","M3",725.96,751.27,null,null,0,0]
["SINAPI 96620","SINAPI",96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024","M3",673.77,694.79,null,null,0,0]
["SINAPI 104036","SINAPI",104036,"COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",32.69,33.99,null,null,0.50139999999999996,0.48220000000000002]
["SINAPI 104046","SINAPI",104046,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",6.8,7.04,null,null,0.53680000000000005,0.51849999999999996]
["SINAPI 104059","SINAPI",104059,"LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",9.11,9.4600000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 104056","SINAPI",104056,"REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",20.93,21.19,null,null,0,0]
["SINAPI 104075","SINAPI",104075,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104053","SINAPI",104053,"UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",7.49,7.72,null,null,0.61150000000000004,0.59330000000000005]
["SINAPI 99826","SINAPI",99826,"LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",1.38,1.49,null,null,0,0]
["SINAPI 99817","SINAPI",99817,"LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",4.97,5.16,null,null,0,0]
["SINAPI 99810","SINAPI",99810,"LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",6.6,7.11,null,null,0,0]
["SINAPI 99814","SINAPI",99814,"LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019","M2",1.78,1.91,null,null,0,0]
["SINAPI 88240","SINAPI",88240,"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.52,20.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100301","SINAPI",100301,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.56,23.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101381","SINAPI",101381,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4201.99,4547.3599999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 93570","SINAPI",93570,"ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",20404.73,22683.68,null,null,0,0]
["SINAPI 101383","SINAPI",101383,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3437.98,3696.16,null,null,0,0]
["SINAPI 93566","SINAPI",93566,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3256.65,3576.86,null,null,0,0]
["SINAPI 88252","SINAPI",88252,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.13,20.6,null,null,0,0]
["SINAPI 88260","SINAPI",88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.95,23.73,null,null,0,0]
["SINAPI 88262","SINAPI",88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.37,25.35,null,null,0,0]
["SINAPI 101286","SINAPI",101286,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",20.260000000000002,22.57,null,null,0,0]
["SINAPI 95313","SINAPI",95313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101292","SINAPI",101292,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",20.89,23.27,null,null,0,0]
["SINAPI 95395","SINAPI",95395,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.94,1.05,null,null,0,0]
["SINAPI 95315","SINAPI",95315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,0.19,null,null,0,0]
["SINAPI 95398","SINAPI",95398,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08,0.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101301","SINAPI",101301,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",10.47,11.67,null,null,0,0]
["SINAPI 101304","SINAPI",101304,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",33.36,37.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101309","SINAPI",101309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",25.93,28.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101315","SINAPI",101315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",90.03,100.31,null,null,0,0]
["SINAPI 95403","SINAPI",95403,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.7,1.89,null,null,0,0]
["SINAPI 95417","SINAPI",95417,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",224.07,249.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102918","SINAPI",102918,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE PISO ELEVADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0,0]
["SINAPI 100298","SINAPI",100298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.55000000000000004,0.61,null,null,0,0]
["SINAPI 101303","SINAPI",101303,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",67.92,75.67,null,null,0,0]
["SINAPI 95346","SINAPI",95346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101336","SINAPI",101336,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",39.42,43.92,null,null,0,0]
["SINAPI 101339","SINAPI",101339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",22.98,25.6,null,null,0,0]
["SINAPI 101342","SINAPI",101342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",22.98,25.6,null,null,0,0]
["SINAPI 101347","SINAPI",101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",31.99,35.64,null,null,0,0]
["SINAPI 95361","SINAPI",95361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14000000000000001,0.16,null,null,0,0]
["SINAPI 95366","SINAPI",95366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 95370","SINAPI",95370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,0.28000000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95373","SINAPI",95373,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 101363","SINAPI",101363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.69,29.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100535","SINAPI",100535,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.3,0.33,null,null,0,0]
["SINAPI 101370","SINAPI",101370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",25.76,28.7,null,null,0,0]
["SINAPI 95387","SINAPI",95387,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,0.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100288","SINAPI",100288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06,7.0000000000000007E-2,null,null,0,0]
["SINAPI 90776","SINAPI",90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.73,29.44,null,null,0,0]
["SINAPI 88269","SINAPI",88269,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.8,28.02,null,null,0,0]
["SINAPI 101410","SINAPI",101410,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4056.58,4385.3500000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 88274","SINAPI",88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.65,25.63,null,null,0,0]
["SINAPI 88277","SINAPI",88277,"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.23,26.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101418","SINAPI",101418,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4602.22,5019.16,null,null,0,0]
["SINAPI 88282","SINAPI",88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.29,24.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101425","SINAPI",101425,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",2781.3,3049.07,null,null,0,0]
["SINAPI 88377","SINAPI",88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.63,25.74,null,null,0,0]
["SINAPI 101432","SINAPI",101432,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4452.2,4852.03,null,null,0,0]
["SINAPI 88300","SINAPI",88300,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",36.229999999999997,39.770000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101440","SINAPI",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4643.2,5064.83,null,null,0,0]
["SINAPI 88307","SINAPI",88307,"OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.41,26.61,null,null,0,0]
["SINAPI 88309","SINAPI",88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.76,25.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101449","SINAPI",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4427.2,4824.17,null,null,0,0]
["SINAPI 88318","SINAPI",88318,"SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.57,29.88,null,null,0,0]
["SINAPI 100533","SINAPI",100533,"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.43,21.36,null,null,0,0]
["SINAPI 101456","SINAPI",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5412.63,5978.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105011","SINAPI",105011,"EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","M",0.54,0.56999999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 105008","SINAPI",105008,"LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 86905","SINAPI",86905,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",428.55,429.69,null,null,0,0]
["SINAPI 100849","SINAPI",100849,"ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",44.42,44.79,null,null,0,0]
["SINAPI 86933","SINAPI",86933,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",492.48,495.99,null,null,0,0]
["SINAPI 100865","SINAPI",100865,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",580,581.55999999999995,null,null,0.83540000000000003,0.83320000000000005]
["SINAPI 100868","SINAPI",100868,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",346.62,348.95,null,null,0.58699999999999997,0.58299999999999996]
["SINAPI 86935","SINAPI",86935,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",341.45,343.24,null,null,0,0]
["SINAPI 95546","SINAPI",95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",121.66,126.32,null,null,0,0]
["SINAPI 86939","SINAPI",86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",440.4,443.93,null,null,0,0]
["SINAPI 100859","SINAPI",100859,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1063.04,1068.24,null,null,0,0]
["SINAPI 95542","SINAPI",95542,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",28.93,29.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100861","SINAPI",100861,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",33.54,34.700000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 86925","SINAPI",86925,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",715.02,718.52,null,null,0,0]
["SINAPI 86876","SINAPI",86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",360.26,362.14,null,null,0,0]
["SINAPI 100854","SINAPI",100854,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN",1905.86,1907.44,null,null,0,0]
["SINAPI 100848","SINAPI",100848,"VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",582.97,584.46,null,null,0,0]
["SINAPI 86888","SINAPI",86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",514.24,516.44000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 101665","SINAPI",101665,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",30.8,32.04,null,null,0,0]
["SINAPI 101659","SINAPI",101659,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",547.35,548.69000000000005,null,null,3.6200000000000003E-2,3.61E-2]
["SINAPI 101660","SINAPI",101660,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",862.6,863.94,null,null,2.3E-2,2.29E-2]
["SINAPI 105924","SINAPI",105924,"SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025","UN",10.9,11.8,null,null,0,0]
["SINAPI 104235","SINAPI",104235,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",72.87,74.290000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 87800","SINAPI",87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",101.3,103.55,null,null,0,0]
["SINAPI 87812","SINAPI",87812,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",103.6,107.7,null,null,0,0]
["SINAPI 104259","SINAPI",104259,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",143.09,147.44999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 87803","SINAPI",87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",61.68,64.58,null,null,0,0]
["SINAPI 104230","SINAPI",104230,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",82.83,87.12,null,null,0,0]
["SINAPI 87815","SINAPI",87815,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",87,92.54,null,null,0,0]
["SINAPI 87827","SINAPI",87827,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",68.790000000000006,72.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104205","SINAPI",104205,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",76.569999999999993,79.819999999999993,null,null,0.1008,9.6699999999999994E-2]
["SINAPI 104240","SINAPI",104240,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",52.56,54.6,null,null,9.2999999999999999E-2,8.9599999999999999E-2]
["SINAPI 104213","SINAPI",104213,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",97.33,102.24,null,null,0.1215,0.1157]
["SINAPI 104225","SINAPI",104225,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",65.930000000000007,69.099999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 104245","SINAPI",104245,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",58.99,61.51,null,null,0,0]
["SINAPI 87797","SINAPI",87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",51.17,53.63,null,null,0,0]
["SINAPI 87813","SINAPI",87813,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",83.23,88.49,null,null,0,0]
["SINAPI 87829","SINAPI",87829,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",79.42,84.04,null,null,0,0]
["SINAPI 104966","SINAPI",104966,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",39.82,41.89,null,null,0,0]
["SINAPI 87554","SINAPI",87554,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",22.43,23.51,null,null,0,0]
["SINAPI 87549","SINAPI",87549,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",22.77,23.91,null,null,0,0]
["SINAPI 87545","SINAPI",87545,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",26.5,27.92,null,null,0,0]
["SINAPI 104958","SINAPI",104958,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",21.12,22.11,null,null,0,0]
["SINAPI 87530","SINAPI",87530,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",36.25,38.03,null,null,0,0]
["SINAPI 104973","SINAPI",104973,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",26.57,28.01,null,null,0,0]
["SINAPI 103312","SINAPI",103312,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3\" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103305","SINAPI",103305,"INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO SEM ENCOSTO, EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, DIMENSÕES 49 CM X 157 CM X 34 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103311","SINAPI",103311,"INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 105188","SINAPI",105188,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2",157.32,158.65,null,null,4.1999999999999997E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 87840","SINAPI",87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",201.2,202.73,null,null,0,0]
["SINAPI 87850","SINAPI",87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",223.65,225.81,null,null,4.7999999999999996E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105109","SINAPI",105109,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA ASCENSIONAL, UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO 90T. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105111","SINAPI",105111,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN",16992.849999999999,17549.759999999998,null,null,0.60599999999999998,0.58679999999999999]
["SINAPI 103946","SINAPI",103946,"PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024","M2",14.03,14.3,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13519,\" \",$C13519)","v":"SINAPI 98514"},"SINAPI",98514,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98510","SINAPI",98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN",77.7,79.67,null,null,0.67589999999999995,0.65920000000000001]
["SINAPI 100068","SINAPI",100068,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG",8.7899999999999991,8.84,null,null,0,0]
["SINAPI 91595","SINAPI",91595,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS","KG",10.51,10.57,null,null,4.3799999999999999E-2,4.3499999999999997E-2]
["SINAPI 105539","SINAPI",105539,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 103183","SINAPI",103183,"CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",843.63,850.79,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 105824","SINAPI",105824,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",12.18,12.59,null,null,0,0]
["SINAPI 104423","SINAPI",104423,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",12.78,13.44,null,null,0,0]
["SINAPI 104425","SINAPI",104425,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",8.34,8.64,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13583,\" \",$C13583)","v":"SINAPI 104418"},"SINAPI",104418,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",2.2799999999999998,2.4500000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 104417","SINAPI",104417,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",3.25,3.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102573","SINAPI",102573,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 104726","SINAPI",104726,"INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104725","SINAPI",104725,"INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104719","SINAPI",104719,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",179.8,182.55,null,null,2.01E-2,1.9800000000000002E-2]
["SINAPI 104724","SINAPI",104724,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",91.41,92.9,null,null,1.9699999999999999E-2,1.9400000000000001E-2]
["SINAPI 96365","SINAPI",96365,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",173.15,175.55,null,null,1.78E-2,1.7500000000000002E-2]
["SINAPI 103202","SINAPI",103202,"INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103203","SINAPI",103203,"INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13647,\" \",$C13647)","v":"SINAPI 103219"},"SINAPI",103219,"INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103192","SINAPI",103192,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2524.14,2529.37,null,null,0.96060000000000001,0.95860000000000001]
["SINAPI 103193","SINAPI",103193,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",1942.87,1948.1,null,null,0.94879999999999998,0.94620000000000004]
["SINAPI 95003","SINAPI",95003,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 94994","SINAPI",94994,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",89.79,91.59,null,null,0,0]
["SINAPI 94995","SINAPI",94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",92.49,93.24,null,null,0,0]
["SINAPI 92402","SINAPI",92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",88.4,89.45,null,null,0,0]
["SINAPI 104439","SINAPI",104439,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92404","SINAPI",92404,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",90.61,91.3,null,null,0,0]
["SINAPI 104435","SINAPI",104435,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 93681","SINAPI",93681,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",117.25,118.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97120","SINAPI",97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",9.66,9.77,null,null,0,0]
["SINAPI 103904","SINAPI",103904,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",135.46,136.61000000000001,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 97104","SINAPI",97104,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",139.52000000000001,140.66999999999999,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103914","SINAPI",103914,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022","M2",146.19,147.19999999999999,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103923","SINAPI",103923,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103912","SINAPI",103912,"EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2",244.74,246.36,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 101968","SINAPI",101968,"PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 104102","SINAPI",104102,"FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103593","SINAPI",103593,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103587","SINAPI",103587,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103596","SINAPI",103596,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103643","SINAPI",103643,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103601","SINAPI",103601,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103646","SINAPI",103646,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103626","SINAPI",103626,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 500 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103628","SINAPI",103628,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103629","SINAPI",103629,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 710 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103636","SINAPI",103636,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 88412","SINAPI",88412,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",3.56,3.63,null,null,0,0]
["SINAPI 96127","SINAPI",96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",10.55,11,null,null,0,0]
["SINAPI 88416","SINAPI",88416,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",19.489999999999998,19.8,null,null,0,0]
["SINAPI 88431","SINAPI",88431,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",22.86,23.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95626","SINAPI",95626,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",13.96,14.6,null,null,0,0]
["SINAPI 104645","SINAPI",104645,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 88484","SINAPI",88484,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",4.51,4.74,null,null,0,0]
["SINAPI 95305","SINAPI",95305,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",12.29,12.67,null,null,0,0]
["SINAPI 102197","SINAPI",102197,"PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",25.69,26.24,null,null,0,0]
["SINAPI 102195","SINAPI",102195,"PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102231","SINAPI",102231,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102228","SINAPI",102228,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",22.48,23.61,null,null,0,0]
["SINAPI 102212","SINAPI",102212,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102225","SINAPI",102225,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",26.98,28.38,null,null,0,0]
["SINAPI 100736","SINAPI",100736,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",13.19,14.09,null,null,0,0]
["SINAPI 100740","SINAPI",100740,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",10.6,11.02,null,null,0,0]
["SINAPI 100760","SINAPI",100760,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",44.76,47.44,null,null,0,0]
["SINAPI 100747","SINAPI",100747,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",10.24,10.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100722","SINAPI",100722,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",21.99,23.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100730","SINAPI",100730,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",22.71,23.13,null,null,0,0]
["SINAPI 100738","SINAPI",100738,"PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 102504","SINAPI",102504,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",9.1300000000000008,9.75,null,null,0,0]
["SINAPI 102501","SINAPI",102501,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",22.68,23.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102519","SINAPI",102519,"PINTURA DE NÚMEROS E LETRAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ALTURA 100 MM, APLICADOR SPRAY E MOLDE PLÁSTICO. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102490","SINAPI",102490,"PINTURA DE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS COM VERNIZ DE POLIURETANO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102517","SINAPI",102517,"PINTURA DE SÍMBOLO \"PEDESTRE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 130X90 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 101746","SINAPI",101746,"ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2",485.05,486.26,null,null,0.92610000000000003,0.92379999999999995]
["SINAPI 101737","SINAPI",101737,"PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2",118.01,119.26,null,null,0,0]
["SINAPI 98675","SINAPI",98675,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, PARA RECEBER REVESTIMENTO TEXTIL. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101726","SINAPI",101726,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",203.82,209.81,null,null,0,0]
["SINAPI 101090","SINAPI",101090,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2",227.04,229.17,null,null,0.71870000000000001,0.71199999999999997]
["SINAPI 101095","SINAPI",101095,"PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 98686","SINAPI",98686,"RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M",41.84,44.08,null,null,0,0]
["SINAPI 98695","SINAPI",98695,"SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M",128.27000000000001,129.76,null,null,0,0]
["SINAPI 100609","SINAPI",100609,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1531.09,1580.75,null,null,3.1399999999999997E-2,3.04E-2]
["SINAPI 100610","SINAPI",100610,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",751.75,768.17,null,null,6.3299999999999995E-2,6.2E-2]
["SINAPI 100586","SINAPI",100586,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",782.39,803.51,null,null,6.4799999999999996E-2,6.3100000000000003E-2]
["SINAPI 100589","SINAPI",100589,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",823.51,843.55,null,null,5.9400000000000001E-2,5.8000000000000003E-2]
["SINAPI 100596","SINAPI",100596,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1144.9000000000001,1176.05,null,null,4.7699999999999999E-2,4.65E-2]
["SINAPI 100600","SINAPI",100600,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",673.83,689.55,null,null,7.0000000000000007E-2,6.8400000000000002E-2]
["SINAPI 105977","SINAPI",105977,"CORDOALHA DE ACO 9,5 (3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO A E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","M",0,0]
["SINAPI 105968","SINAPI",105968,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105960","SINAPI",105960,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 0,5 M DE SOLO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105956","SINAPI",105956,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105954","SINAPI",105954,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 99283","SINAPI",99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",1061.9100000000001,1105.96,null,null,0,0]
["SINAPI 99278","SINAPI",99278,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",415.5,418.13,null,null,0,0]
["SINAPI 97985","SINAPI",97985,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",1367.28,1421.42,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14159,\" \",$C14159)","v":"SINAPI 99297"},"SINAPI",99297,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M",3006.3,3121.86,null,null,0,0]
["SINAPI 99266","SINAPI",99266,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M",1754.94,1822.09,null,null,0,0]
["SINAPI 99302","SINAPI",99302,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M",3507.06,3642.02,null,null,0,0]
["SINAPI 99323","SINAPI",99323,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",3006.3,3121.86,null,null,0,0]
["SINAPI 98017","SINAPI",98017,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M",2855.39,2961.18,null,null,0,0]
["SINAPI 98001","SINAPI",98001,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M",2084.2800000000002,2161.34,null,null,0,0]
["SINAPI 98007","SINAPI",98007,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",2855.39,2961.18,null,null,0,0]
["SINAPI 98039","SINAPI",98039,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M",3401.42,3527.47,null,null,0,0]
["SINAPI 99292","SINAPI",99292,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2334.58,2416.89,null,null,1.29E-2,1.2500000000000001E-2]
["SINAPI 99248","SINAPI",99248,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",3591.54,3710.05,null,null,1.6400000000000001E-2,1.5900000000000001E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B14223,\" \",$C14223)","v":"SINAPI 97978"},"SINAPI",97978,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",958.07,978.1,null,null,2E-3,2E-3]
["SINAPI 102141","SINAPI",102141,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2678.54,2717.49,null,null,1.49E-2,1.47E-2]
["SINAPI 99279","SINAPI",99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",5806.83,5990.62,null,null,1.6400000000000001E-2,1.5900000000000001E-2]
["SINAPI 99301","SINAPI",99301,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",5761.18,5935.53,null,null,1.7399999999999999E-2,1.6899999999999998E-2]
["SINAPI 99320","SINAPI",99320,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7830.82,8061.17,null,null,1.8200000000000001E-2,1.77E-2]
["SINAPI 98014","SINAPI",98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6598.4,6793.63,null,null,1.7100000000000001E-2,1.66E-2]
["SINAPI 98002","SINAPI",98002,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",5272.48,5436.3,null,null,1.5699999999999999E-2,1.52E-2]
["SINAPI 98034","SINAPI",98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",10774.19,11067.48,null,null,1.84E-2,1.7899999999999999E-2]
["SINAPI 98028","SINAPI",98028,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",10096.14,10383.620000000001,null,null,1.83E-2,1.78E-2]
["SINAPI 97934","SINAPI",97934,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN",2358.13,2398.7399999999998,null,null,3.2800000000000003E-2,3.2199999999999999E-2]
["SINAPI 97951","SINAPI",97951,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",2791.52,2872.9,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 97949","SINAPI",97949,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",1698.06,1757.91,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 99268","SINAPI",99268,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",482.01,489.92,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 97975","SINAPI",97975,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",643.13,651.97,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 94963","SINAPI",94963,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",424.66,431.21,null,null,0,0]
["SINAPI 94964","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",468.6,475.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102483","SINAPI",102483,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",668.58,674.37,null,null,0,0]
["SINAPI 94962","SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",378.18,384.78,null,null,0,0]
["SINAPI 104835","SINAPI",104835,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 104830","SINAPI",104830,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103767","SINAPI",103767,"PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103770","SINAPI",103770,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103775","SINAPI",103775,"REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 97090","SINAPI",97090,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG",13.91,13.99,null,null,0,0]
["SINAPI 97083","SINAPI",97083,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2",2.95,3.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103068","SINAPI",103068,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103080","SINAPI",103080,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",353.63,356.27,null,null,0,0]
["SINAPI 103057","SINAPI",103057,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103061","SINAPI",103061,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103072","SINAPI",103072,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",315.60000000000002,318.18,null,null,0,0]
["SINAPI 90470","SINAPI",90470,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","M",13.71,14.41,null,null,0,0]
["SINAPI 91188","SINAPI",91188,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023","UN",11.76,12.46,null,null,1.7000000000000001E-2,1.61E-2]
["SINAPI 91167","SINAPI",91167,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",10.83,11.33,null,null,0,0]
["SINAPI 91172","SINAPI",91172,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",21.16,21.99,null,null,0,0]
["SINAPI 91179","SINAPI",91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",18.940000000000001,19.600000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 104770","SINAPI",104770,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",1.59,1.73,null,null,0,0]
["SINAPI 104768","SINAPI",104768,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",0.59,0.65,null,null,0,0]
["SINAPI 90441","SINAPI",90441,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN",34.479999999999997,37.28,null,null,0,0]
["SINAPI 90455","SINAPI",90455,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",7.33,7.7,null,null,0,0]
["SINAPI 104784","SINAPI",104784,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",12.75,13.27,null,null,0,0]
["SINAPI 90443","SINAPI",90443,"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",6.67,7.23,null,null,0,0]
["SINAPI 90444","SINAPI",90444,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS","M",12.18,13.22,null,null,0,0]
["SINAPI 104764","SINAPI",104764,"SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",20.64,21.34,null,null,0.27079999999999999,0.26190000000000002]
["SINAPI 104388","SINAPI",104388,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101868","SINAPI",101868,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",26.16,27.82,null,null,0,0]
["SINAPI 101869","SINAPI",101869,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",30.05,32.020000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104385","SINAPI",104385,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101843","SINAPI",101843,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",178.78,179.62,null,null,4.1399999999999999E-2,4.1200000000000001E-2]
["SINAPI 101846","SINAPI",101846,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",165.73,166.57,null,null,4.4699999999999997E-2,4.4400000000000002E-2]
["SINAPI 101835","SINAPI",101835,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",267.95999999999998,276.87,null,null,5.1999999999999998E-3,5.1000000000000004E-3]
["SINAPI 101834","SINAPI",101834,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",317.39,326.14999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101822","SINAPI",101822,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",111.05,119.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102988","SINAPI",102988,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",50.07,53.53,null,null,0,0]
["SINAPI 92998","SINAPI",92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",199.58,200.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92990","SINAPI",92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",79.98,80.37,null,null,0,0]
["SINAPI 93022","SINAPI",93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",39.72,41.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103488","SINAPI",103488,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 175 (7\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 93009","SINAPI",93009,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",27.78,28.28,null,null,0,0]
["SINAPI 93016","SINAPI",93016,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",27.76,29.09,null,null,0,0]
["SINAPI 98295","SINAPI",98295,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",7.82,7.84,null,null,0,0]
["SINAPI 98261","SINAPI",98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",3.85,4.09,null,null,0,0]
["SINAPI 98263","SINAPI",98263,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",5.13,5.39,null,null,0,0]
["SINAPI 98291","SINAPI",98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",4.83,4.93,null,null,0,0]
["SINAPI 98275","SINAPI",98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",5.24,5.29,null,null,0,0]
["SINAPI 98277","SINAPI",98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",18.61,18.78,null,null,0,0]
["SINAPI 98271","SINAPI",98271,"CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",63.88,64.42,null,null,0,0]
["SINAPI 98593","SINAPI",98593,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",2615.98,2664.05,null,null,0.77949999999999997,0.76539999999999997]
["SINAPI 98305","SINAPI",98305,"RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",2805.76,2809.76,null,null,0.9829,0.98150000000000004]
["SINAPI 103403","SINAPI",103403,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",28.93,31.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103409","SINAPI",103409,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",57.07,61.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103417","SINAPI",103417,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",57.88,62.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103422","SINAPI",103422,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",101.29,109.18,null,null,0,0]
["SINAPI 103431","SINAPI",103431,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",59.48,60.27,null,null,0.82989999999999997,0.81899999999999995]
["SINAPI 103483","SINAPI",103483,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103461","SINAPI",103461,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103474","SINAPI",103474,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103463","SINAPI",103463,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103443","SINAPI",103443,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103450","SINAPI",103450,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103455","SINAPI",103455,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103427","SINAPI",103427,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",37.29,38.08,null,null,0.72860000000000003,0.71350000000000002]
["SINAPI 103372","SINAPI",103372,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",5.69,5.71,null,null,0.96840000000000004,0.96499999999999997]
["SINAPI 103382","SINAPI",103382,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103388","SINAPI",103388,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103375","SINAPI",103375,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 88789","SINAPI",88789,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2",464.97,468.74,null,null,0,0]
["SINAPI 87267","SINAPI",87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",63.63,65.44,null,null,0,0]
["SINAPI 87271","SINAPI",87271,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",66.91,68.989999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 104617","SINAPI",104617,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",302.99,306.39,null,null,0,0]
["SINAPI 87251","SINAPI",87251,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",55.23,55.93,null,null,0,0]
["SINAPI 104607","SINAPI",104607,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",58.37,59.26,null,null,0,0]
["SINAPI 87262","SINAPI",87262,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2",128.08000000000001,129.99,null,null,0,0]
["SINAPI 104598","SINAPI",104598,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",119.83,121.14,null,null,0,0]
["SINAPI 103753","SINAPI",103753,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY DUPLA - 810 MM. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103747","SINAPI",103747,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103744","SINAPI",103744,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES (ANCORAGEM), SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103702","SINAPI",103702,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103704","SINAPI",103704,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PÓRTICO E SEMI-PÓRTICO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103707","SINAPI",103707,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103716","SINAPI",103716,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103725","SINAPI",103725,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 6 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103726","SINAPI",103726,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103695","SINAPI",103695,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN",86.48,89.17,null,null,0,0]
["SINAPI 104750","SINAPI",104750,"CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",14.32,15.05,null,null,0,0]
["SINAPI 104755","SINAPI",104755,"CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",47.45,48.18,null,null,0,0]
["SINAPI 96973","SINAPI",96973,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",69.39,71.17,null,null,1.35E-2,1.32E-2]
["SINAPI 96979","SINAPI",96979,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",113.28,113.47,null,null,0,0]
["SINAPI 96980","SINAPI",96980,"FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",0,0]
["SINAPI 104827","SINAPI",104827,"INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO NA PAREDE COM TOMADAS E SAÍDAS PARA GASES MEDICINAIS. AF_11/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104996","SINAPI",104996,"CAIXA DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 104998","SINAPI",104998,"HIDRÔMETRO DN 1\", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",591.66,593.95000000000005,null,null,0.95330000000000004,0.9496]
["SINAPI 95650","SINAPI",95650,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1563.27,1578.26,null,null,0,0]
["SINAPI 95655","SINAPI",95655,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",2619.39,2641.57,null,null,0,0]
["SINAPI 95664","SINAPI",95664,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1308.95,1340.61,null,null,0.58289999999999997,0.56910000000000005]
["SINAPI 95671","SINAPI",95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1042.43,1068.3800000000001,null,null,0.58160000000000001,0.5675]
["SINAPI 95642","SINAPI",95642,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",387.95,401.88,null,null,0,0]
["SINAPI 95638","SINAPI",95638,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",586.30999999999995,604.01,null,null,0.10050000000000001,9.7500000000000003E-2]
["SINAPI 98746","SINAPI",98746,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M",59.68,62.77,null,null,0,0]
["SINAPI 98524","SINAPI",98524,"LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2",4.0999999999999996,4.42,null,null,0,0]
["SINAPI 98527","SINAPI",98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",205.37,216.08,null,null,0,0]
["SINAPI 94227","SINAPI",94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",55.22,56.07,null,null,0.58860000000000001,0.5796]
["SINAPI 100325","SINAPI",100325,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",85.09,85.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100329","SINAPI",100329,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",17.079999999999998,17.93,null,null,0,0]
["SINAPI 94201","SINAPI",94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",57.57,58.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94441","SINAPI",94441,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",43.74,44.67,null,null,0,0]
["SINAPI 94213","SINAPI",94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",68.42,68.75,null,null,0.84930000000000005,0.84519999999999995]
["SINAPI 102109","SINAPI",102109,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",84.56,86.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102102","SINAPI",102102,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",16364.17,16398.509999999998,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 103655","SINAPI",103655,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN",131863.43,131911.89000000001,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 105411","SINAPI",105411,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105443","SINAPI",105443,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105453","SINAPI",105453,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105488","SINAPI",105488,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105450","SINAPI",105450,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105492","SINAPI",105492,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105494","SINAPI",105494,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105505","SINAPI",105505,"CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105465","SINAPI",105465,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105464","SINAPI",105464,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105462","SINAPI",105462,"CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105467","SINAPI",105467,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105423","SINAPI",105423,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105422","SINAPI",105422,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105481","SINAPI",105481,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 100210","SINAPI",100210,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",16.03,17.260000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 100216","SINAPI",100216,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",0.87,0.93,null,null,0,0]
["SINAPI 100213","SINAPI",100213,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",2.4500000000000002,2.64,null,null,0,0]
["SINAPI 100200","SINAPI",100200,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.36,0.38,null,null,0,0]
["SINAPI 100227","SINAPI",100227,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",0.91,0.98,null,null,0,0]
["SINAPI 100278","SINAPI",100278,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",35.880000000000003,38.64,null,null,0,0]
["SINAPI 100256","SINAPI",100256,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",7.97,8.58,null,null,0,0]
["SINAPI 100257","SINAPI",100257,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.78,5.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100254","SINAPI",100254,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",35.340000000000003,38.06,null,null,0,0]
["SINAPI 100244","SINAPI",100244,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",3.58,3.86,null,null,0,0]
["SINAPI 100242","SINAPI",100242,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",17.670000000000002,19.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100263","SINAPI",100263,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",1.93,2.08,null,null,0,0]
["SINAPI 100261","SINAPI",100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",4.88,5.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100262","SINAPI",100262,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",3.02,3.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100271","SINAPI",100271,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",56.25,60.58,null,null,0,0]
["SINAPI 100258","SINAPI",100258,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",11.96,12.88,null,null,0,0]
["SINAPI 100259","SINAPI",100259,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",23.56,25.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100279","SINAPI",100279,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",0.69,0.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100233","SINAPI",100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.16,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 100232","SINAPI",100232,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.33,0.35,null,null,0,0]
["SINAPI 100234","SINAPI",100234,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.49,0.53,null,null,0,0]
["SINAPI 100265","SINAPI",100265,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.74,0.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100235","SINAPI",100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L",0.03,0.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100267","SINAPI",100267,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.48,1.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100231","SINAPI",100231,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.03,0.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100230","SINAPI",100230,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 100229","SINAPI",100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.01,0.01,null,null,0,0]
["SINAPI 100272","SINAPI",100272,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",1.1100000000000001,1.2,null,null,0,0]
["SINAPI 100269","SINAPI",100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.48,1.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100986","SINAPI",100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.7899999999999991,8.89,null,null,0.4118,0.40720000000000001]
["SINAPI 101002","SINAPI",101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.85,5.91,null,null,0.41199999999999998,0.4078]
["SINAPI 100987","SINAPI",100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",10.29,10.37,null,null,0.1331,0.1321]
["SINAPI 101003","SINAPI",101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.85,6.9,null,null,0.1328,0.13189999999999999]
["SINAPI 100988","SINAPI",100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",10.92,11.01,null,null,0.1419,0.14080000000000001]
["SINAPI 101004","SINAPI",101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.28,7.33,null,null,0.14149999999999999,0.14050000000000001]
["SINAPI 100985","SINAPI",100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.21,7.32,null,null,0.4577,0.45079999999999998]
["SINAPI 101001","SINAPI",101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.8099999999999996,4.88,null,null,0.45739999999999997,0.45079999999999998]
["SINAPI 101008","SINAPI",101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",5.35,5.41,null,null,0.3402,0.33639999999999998]
["SINAPI 101007","SINAPI",101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",5.25,5.3,null,null,0.3029,0.3]
["SINAPI 100982","SINAPI",100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.82,8.9499999999999993,null,null,0.28910000000000002,0.28489999999999999]
["SINAPI 100998","SINAPI",100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.88,5.97,null,null,0.28910000000000002,0.2848]
["SINAPI 100983","SINAPI",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.9700000000000006,9.07,null,null,9.7000000000000003E-2,9.5899999999999999E-2]
["SINAPI 100999","SINAPI",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6,6.07,null,null,9.6699999999999994E-2,9.5600000000000004E-2]
["SINAPI 100984","SINAPI",100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.7899999999999991,8.89,null,null,0.10349999999999999,0.1024]
["SINAPI 101000","SINAPI",101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.86,5.93,null,null,0.1041,0.10290000000000001]
["SINAPI 100981","SINAPI",100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.1300000000000008,9.3000000000000007,null,null,0.3034,0.29780000000000001]
["SINAPI 100997","SINAPI",100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.09,6.21,null,null,0.30209999999999998,0.29630000000000001]
["SINAPI 101010","SINAPI",101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",26.28,26.55,null,null,0.35499999999999998,0.35139999999999999]
["SINAPI 101009","SINAPI",101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",41.74,42.16,null,null,0.35510000000000003,0.35149999999999998]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.84,6.93,null,null,0.30259999999999998,0.29870000000000002]
["SINAPI 100994","SINAPI",100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.53,4.5999999999999996,null,null,0.3024,0.29780000000000001]
["SINAPI 100974","SINAPI",100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.2100000000000009,8.33,null,null,0.31059999999999999,0.30609999999999998]
["SINAPI 100990","SINAPI",100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.48,5.56,null,null,0.31019999999999998,0.30580000000000002]
["SINAPI 100979","SINAPI",100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.64,6.72,null,null,0.1009,9.9699999999999997E-2]
["SINAPI 100995","SINAPI",100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.4400000000000004,4.4800000000000004,null,null,9.9099999999999994E-2,9.8199999999999996E-2]
["SINAPI 100975","SINAPI",100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.4,8.49,null,null,0.1036,0.10249999999999999]
["SINAPI 100991","SINAPI",100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.62,5.68,null,null,0.1032,0.1021]
["SINAPI 100980","SINAPI",100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.29,6.36,null,null,0.1081,0.1069]
["SINAPI 100996","SINAPI",100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.1900000000000004,4.2300000000000004,null,null,0.1074,0.10639999999999999]
["SINAPI 100976","SINAPI",100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.24,8.33,null,null,0.1104,0.10920000000000001]
["SINAPI 100992","SINAPI",100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.49,5.55,null,null,0.1111,0.1099]
["SINAPI 100977","SINAPI",100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.52,7.64,null,null,0.3165,0.3115]
["SINAPI 100993","SINAPI",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5,5.09,null,null,0.316,0.31040000000000001]
["SINAPI 100973","SINAPI",100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.4499999999999993,8.6,null,null,0.32779999999999998,0.3221]
["SINAPI 100989","SINAPI",100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.62,5.74,null,null,0.32740000000000002,0.3206]
["SINAPI 101467","SINAPI",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",17.329999999999998,17.68,null,null,0.29949999999999999,0.29360000000000003]
["SINAPI 101468","SINAPI",101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",15.85,16.170000000000002,null,null,0.29909999999999998,0.29310000000000003]
["SINAPI 101014","SINAPI",101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",39.6,40.409999999999997,null,null,0.29970000000000002,0.29370000000000002]
["SINAPI 101015","SINAPI",101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",32.53,33.200000000000003,null,null,0.29970000000000002,0.29370000000000002]
[{"$f":"CONCATENATE($B15311,\" \",$C15311)","v":"SINAPI 101463"},"SINAPI",101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",43.35,44.24,null,null,0.29970000000000002,0.29360000000000003]
["SINAPI 101464","SINAPI",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",33.299999999999997,33.979999999999997,null,null,0.29970000000000002,0.29370000000000002]
["SINAPI 101465","SINAPI",101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",25.45,25.98,null,null,0.2994,0.29330000000000001]
["SINAPI 101466","SINAPI",101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",20.71,21.13,null,null,0.2994,0.29339999999999999]
["SINAPI 101013","SINAPI",101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",43.21,44.1,null,null,0.29970000000000002,0.29370000000000002]
["SINAPI 101477","SINAPI",101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",12.54,12.8,null,null,0.29980000000000001,0.29370000000000002]
["SINAPI 101478","SINAPI",101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",10.68,10.9,null,null,0.29870000000000002,0.29270000000000002]
["SINAPI 101017","SINAPI",101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.55,29.14,null,null,0.29980000000000001,0.29380000000000001]
["SINAPI 101018","SINAPI",101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",23.45,23.94,null,null,0.2994,0.29320000000000002]
["SINAPI 101469","SINAPI",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",35.47,36.200000000000003,null,null,0.2994,0.29339999999999999]
["SINAPI 101470","SINAPI",101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.16,28.74,null,null,0.29970000000000002,0.29370000000000002]
["SINAPI 101471","SINAPI",101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",24.15,24.66,null,null,0.29980000000000001,0.29360000000000003]
["SINAPI 101472","SINAPI",101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",18.8,19.190000000000001,null,null,0.29949999999999999,0.29339999999999999]
["SINAPI 101473","SINAPI",101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",27.06,27.63,null,null,0.29970000000000002,0.29349999999999998]
["SINAPI 101474","SINAPI",101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",19.37,19.760000000000002,null,null,0.2994,0.29349999999999998]
["SINAPI 101475","SINAPI",101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",17.170000000000002,17.53,null,null,0.2994,0.29320000000000002]
["SINAPI 101476","SINAPI",101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",15.32,15.64,null,null,0.29959999999999998,0.29349999999999998]
["SINAPI 101016","SINAPI",101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",37.659999999999997,38.43,null,null,0.29980000000000001,0.29380000000000001]
["SINAPI 101487","SINAPI",101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",93.27,95.19,null,null,0.29970000000000002,0.29360000000000003]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",80.7,82.36,null,null,0.29980000000000001,0.29370000000000002]
["SINAPI 101480","SINAPI",101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",63.44,64.739999999999995,null,null,0.29970000000000002,0.29360000000000003]
["SINAPI 101481","SINAPI",101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",45.82,46.77,null,null,0.29970000000000002,0.29360000000000003]
["SINAPI 101482","SINAPI",101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",34.25,34.950000000000003,null,null,0.2999,0.29380000000000001]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",35.54,36.28,null,null,0.29970000000000002,0.29360000000000003]
["SINAPI 101484","SINAPI",101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",184.22,188.01,null,null,0.29980000000000001,0.29370000000000002]
["SINAPI 101485","SINAPI",101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",141.41,144.32,null,null,0.29980000000000001,0.29370000000000002]
["SINAPI 101486","SINAPI",101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",127.39,130.01,null,null,0.29970000000000002,0.29370000000000002]
["SINAPI 101006","SINAPI",101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",20.27,20.43,null,null,0.34139999999999998,0.3387]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",18.11,18.3,null,null,0.3054,0.30220000000000002]
["SINAPI 102568","SINAPI",102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T",269.29000000000002,277.07,null,null,0.2712,0.26350000000000001]
["SINAPI 101479","SINAPI",101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",158.07,162.63999999999999,null,null,0.2712,0.2636]
["SINAPI 101019","SINAPI",101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",542.57000000000005,558.25,null,null,0.2712,0.2636]
["SINAPI 100938","SINAPI",100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",7.27,7.35,null,null,0.4017,0.39729999999999999]
["SINAPI 100942","SINAPI",100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.8499999999999996,4.8899999999999997,null,null,0.40210000000000001,0.39879999999999999]
["SINAPI 93588","SINAPI",93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.05,3.08,null,null,0.4,0.39610000000000001]
["SINAPI 93594","SINAPI",93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.0299999999999998,2.0499999999999998,null,null,0.39900000000000002,0.39510000000000001]
["SINAPI 93589","SINAPI",93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.61,2.64,null,null,0.40229999999999999,0.3977]
["SINAPI 93595","SINAPI",93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.76,1.79,null,null,0.3977,0.3911]
["SINAPI 93590","SINAPI",93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.95,0.96,null,null,0.4,0.39579999999999999]
["SINAPI 93596","SINAPI",93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.63,0.65,null,null,0.39679999999999999,0.3846]
["SINAPI 95875","SINAPI",95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.41,2.44,null,null,0.40250000000000002,0.39750000000000002]
["SINAPI 95878","SINAPI",95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.62,1.63,null,null,0.39510000000000001,0.3926]
["SINAPI 100943","SINAPI",100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.3099999999999996,4.34,null,null,0.12759999999999999,0.12670000000000001]
["SINAPI 100939","SINAPI",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6.48,6.54,null,null,0.12959999999999999,0.12839999999999999]
["SINAPI 93591","SINAPI",93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.71,2.74,null,null,0.12920000000000001,0.12770000000000001]
["SINAPI 93597","SINAPI",93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.8,1.81,null,null,0.1278,0.12709999999999999]
["SINAPI 93592","SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.35,2.37,null,null,0.12770000000000001,0.12659999999999999]
["SINAPI 93598","SINAPI",93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.55,1.57,null,null,0.1226,0.121]
["SINAPI 93593","SINAPI",93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.86,0.87,null,null,0.1163,0.1149]
["SINAPI 93599","SINAPI",93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.56999999999999995,0.56999999999999995,null,null,0.12280000000000001,0.12280000000000001]
["SINAPI 95876","SINAPI",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.13,2.15,null,null,0.1268,0.12559999999999999]
["SINAPI 95879","SINAPI",95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.44,1.45,null,null,0.125,0.1241]
["SINAPI 100940","SINAPI",100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5.55,5.59,null,null,0.13869999999999999,0.13769999999999999]
["SINAPI 100944","SINAPI",100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.71,3.73,null,null,0.14019999999999999,0.1394]
["SINAPI 95425","SINAPI",95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.31,2.33,null,null,0.13420000000000001,0.13300000000000001]
["SINAPI 95428","SINAPI",95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.55,1.57,null,null,0.13550000000000001,0.1338]
["SINAPI 95426","SINAPI",95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2,2.0099999999999998,null,null,0.13500000000000001,0.1343]
["SINAPI 95429","SINAPI",95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.35,1.35,null,null,0.1333,0.1333]
["SINAPI 95427","SINAPI",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.74,0.76,null,null,0.1216,0.11840000000000001]
["SINAPI 95430","SINAPI",95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.47,0.47,null,null,0.12770000000000001,0.12770000000000001]
["SINAPI 95877","SINAPI",95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.83,1.84,null,null,0.1366,0.13589999999999999]
["SINAPI 95880","SINAPI",95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.23,1.23,null,null,0.13009999999999999,0.13009999999999999]
["SINAPI 100937","SINAPI",100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.59,8.7100000000000009,null,null,0.44700000000000001,0.44090000000000001]
["SINAPI 100941","SINAPI",100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",5.72,5.8,null,null,0.4476,0.44140000000000001]
[{"$f":"CONCATENATE($B15375,\" \",$C15375)","v":"SINAPI 97912"},"SINAPI",97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.59,3.65,null,null,0.44569999999999999,0.43840000000000001]
["SINAPI 97916","SINAPI",97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.4,2.44,null,null,0.44579999999999997,0.4385]
["SINAPI 97913","SINAPI",97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.12,3.17,null,null,0.44869999999999999,0.44159999999999999]
["SINAPI 97917","SINAPI",97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.0699999999999998,2.11,null,null,0.44440000000000002,0.436]
["SINAPI 97915","SINAPI",97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.1499999999999999,1.1599999999999999,null,null,0.44350000000000001,0.43969999999999998]
["SINAPI 97919","SINAPI",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.76,0.76,null,null,0.43419999999999997,0.43419999999999997]
["SINAPI 97914","SINAPI",97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.86,2.9,null,null,0.4476,0.44140000000000001]
["SINAPI 97918","SINAPI",97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.91,1.94,null,null,0.44500000000000001,0.43809999999999999]
["SINAPI 100949","SINAPI",100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.48,6.57,null,null,0.36730000000000002,0.36230000000000001]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.72,2.75,null,null,0.36399999999999999,0.36]
["SINAPI 100946","SINAPI",100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.35,2.38,null,null,0.36599999999999999,0.36130000000000001]
["SINAPI 100948","SINAPI",100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.85,0.87,null,null,0.36470000000000002,0.35630000000000001]
["SINAPI 100947","SINAPI",100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.17,2.19,null,null,0.36409999999999998,0.36070000000000002]
["SINAPI 100954","SINAPI",100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",8.24,8.32,null,null,0.35439999999999999,0.35099999999999998]
["SINAPI 100950","SINAPI",100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.46,3.49,null,null,0.35260000000000002,0.34960000000000002]
["SINAPI 100951","SINAPI",100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.98,3.01,null,null,0.3523,0.3488]
["SINAPI 100953","SINAPI",100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.0900000000000001,1.1000000000000001,null,null,0.34860000000000002,0.34549999999999997]
["SINAPI 100952","SINAPI",100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.76,2.77,null,null,0.35139999999999999,0.35020000000000001]
["SINAPI 100964","SINAPI",100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.5500000000000007,8.6199999999999992,null,null,0.34039999999999998,0.33760000000000001]
["SINAPI 100960","SINAPI",100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.56,3.59,null,null,0.33989999999999998,0.33700000000000002]
["SINAPI 100961","SINAPI",100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.08,3.11,null,null,0.34089999999999998,0.33760000000000001]
["SINAPI 100963","SINAPI",100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.1100000000000001,1.1200000000000001,null,null,0.33329999999999999,0.33040000000000003]
["SINAPI 100962","SINAPI",100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.81,2.83,null,null,0.34160000000000001,0.3392]
["SINAPI 100959","SINAPI",100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",11.35,11.48,null,null,0.30480000000000002,0.3014]
["SINAPI 100955","SINAPI",100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.75,4.8099999999999996,null,null,0.30530000000000002,0.30149999999999999]
["SINAPI 100956","SINAPI",100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.13,4.17,null,null,0.30509999999999998,0.30220000000000002]
["SINAPI 100958","SINAPI",100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.52,1.53,null,null,0.29609999999999997,0.29409999999999997]
["SINAPI 100957","SINAPI",100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.78,3.82,null,null,0.30420000000000003,0.30099999999999999]
["SINAPI 100969","SINAPI",100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.29,2.31,null,null,2.6200000000000001E-2,2.5999999999999999E-2]
["SINAPI 100970","SINAPI",100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.94,1.96,null,null,2.58E-2,2.5499999999999998E-2]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.73,0.73,null,null,1.37E-2,1.37E-2]
["SINAPI 102332","SINAPI",102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.82,1.83,null,null,2.75E-2,2.7300000000000001E-2]
["SINAPI 100965","SINAPI",100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.75,1.77,null,null,2.86E-2,2.8199999999999999E-2]
["SINAPI 100966","SINAPI",100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.5,1.52,null,null,0.02,1.9699999999999999E-2]
["SINAPI 102331","SINAPI",102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,null,1.8200000000000001E-2,1.8200000000000001E-2]
["SINAPI 102330","SINAPI",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.4,1.42,null,null,2.1399999999999999E-2,2.1100000000000001E-2]
["SINAPI 97804","SINAPI",97804,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104378","SINAPI",104378,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104379","SINAPI",104379,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104389","SINAPI",104389,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97801","SINAPI",97801,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104377","SINAPI",104377,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104376","SINAPI",104376,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97808","SINAPI",97808,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104381","SINAPI",104381,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104380","SINAPI",104380,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103138","SINAPI",103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",35.43,36.44,null,null,0.34970000000000001,0.34]
["SINAPI 103151","SINAPI",103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",329.29,342.19,null,null,0.28370000000000001,0.27300000000000002]
["SINAPI 103152","SINAPI",103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",392.34,407.82,null,null,0.28249999999999997,0.2717]
["SINAPI 103139","SINAPI",103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",46.18,47.62,null,null,0.33239999999999997,0.32229999999999998]
["SINAPI 103140","SINAPI",103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",56.89,58.76,null,null,0.32169999999999999,0.31140000000000001]
["SINAPI 103141","SINAPI",103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",87.78,90.9,null,null,0.30570000000000003,0.29520000000000002]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",98.5,102.06,null,null,0.30220000000000002,0.29170000000000001]
["SINAPI 103143","SINAPI",103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",129.38,134.19999999999999,null,null,0.29599999999999999,0.28539999999999999]
["SINAPI 103144","SINAPI",103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",140.1,145.35,null,null,0.29449999999999998,0.28389999999999999]
["SINAPI 103145","SINAPI",103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",171,177.49,null,null,0.29110000000000003,0.28039999999999998]
["SINAPI 103146","SINAPI",103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",181.7,188.65,null,null,0.29020000000000001,0.27950000000000003]
["SINAPI 103147","SINAPI",103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",203.17,210.97,null,null,0.28870000000000001,0.27800000000000002]
["SINAPI 103148","SINAPI",103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",244.77,254.25,null,null,0.28649999999999998,0.27579999999999999]
["SINAPI 103137","SINAPI",103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",31.15,31.97,null,null,0.3599,0.35060000000000002]
["SINAPI 103149","SINAPI",103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",266.22000000000003,276.57,null,null,0.28560000000000002,0.27489999999999998]
["SINAPI 103150","SINAPI",103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",307.77999999999997,319.83,null,null,0.2843,0.27360000000000001]
["SINAPI 103106","SINAPI",103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",53.6,55.35,null,null,0.3246,0.31440000000000001]
[{"$f":"CONCATENATE($B15439,\" \",$C15439)","v":"SINAPI 103119"},"SINAPI",103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",641.32000000000005,666.86,null,null,0.27989999999999998,0.26919999999999999]
["SINAPI 103120","SINAPI",103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",767.45,798.09,null,null,0.2792,0.26850000000000002]
["SINAPI 103107","SINAPI",103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",75.06,77.67,null,null,0.31059999999999999,0.30009999999999998]
["SINAPI 103108","SINAPI",103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",96.52,99.99,null,null,0.30280000000000001,0.2923]
["SINAPI 103109","SINAPI",103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",158.28,164.26,null,null,0.2923,0.28160000000000002]
["SINAPI 103110","SINAPI",103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",179.73,186.59,null,null,0.29039999999999999,0.2797]
["SINAPI 103111","SINAPI",103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",241.5,250.84,null,null,0.28660000000000002,0.27600000000000002]
["SINAPI 103112","SINAPI",103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",262.95,273.17,null,null,0.28570000000000001,0.27500000000000002]
["SINAPI 103113","SINAPI",103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",324.72000000000003,337.44,null,null,0.2838,0.27310000000000001]
["SINAPI 103114","SINAPI",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",346.16,359.76,null,null,0.2833,0.27260000000000001]
["SINAPI 103115","SINAPI",103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",389.06,404.41,null,null,0.28249999999999997,0.27179999999999999]
["SINAPI 103116","SINAPI",103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",472.29,490.99,null,null,0.28129999999999999,0.27060000000000001]
["SINAPI 103105","SINAPI",103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",45.02,46.41,null,null,0.33389999999999997,0.32390000000000002]
["SINAPI 103117","SINAPI",103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",515.20000000000005,535.63,null,null,0.28089999999999998,0.27010000000000001]
["SINAPI 103118","SINAPI",103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",598.41,622.21,null,null,0.2802,0.26939999999999997]
["SINAPI 103122","SINAPI",103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",71.790000000000006,74.260000000000005,null,null,0.31230000000000002,0.3019]
["SINAPI 103135","SINAPI",103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",953.36,991.53,null,null,0.27850000000000003,0.26779999999999998]
["SINAPI 103136","SINAPI",103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1142.54,1188.3699999999999,null,null,0.27810000000000001,0.26740000000000003]
["SINAPI 103123","SINAPI",103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",103.98,107.76,null,null,0.3009,0.29039999999999999]
["SINAPI 103124","SINAPI",103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",136.15,141.22999999999999,null,null,0.29499999999999998,0.28439999999999999]
["SINAPI 103125","SINAPI",103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",228.81,237.64,null,null,0.28720000000000001,0.27660000000000001]
["SINAPI 103126","SINAPI",103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",260.98,271.11,null,null,0.2858,0.27510000000000001]
["SINAPI 103127","SINAPI",103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",353.64,367.52,null,null,0.28320000000000001,0.27250000000000002]
["SINAPI 103128","SINAPI",103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",385.8,400.98,null,null,0.28260000000000002,0.27189999999999998]
["SINAPI 103129","SINAPI",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",478.45,497.41,null,null,0.28129999999999999,0.27050000000000002]
["SINAPI 103130","SINAPI",103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",510.62,530.87,null,null,0.28089999999999998,0.2702]
["SINAPI 103131","SINAPI",103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",574.98,597.84,null,null,0.28029999999999999,0.26960000000000001]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",699.8,727.71,null,null,0.27950000000000003,0.26879999999999998]
["SINAPI 103121","SINAPI",103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",58.91,60.88,null,null,0.3201,0.30980000000000002]
["SINAPI 103133","SINAPI",103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",764.17,794.68,null,null,0.2792,0.26850000000000002]
["SINAPI 103134","SINAPI",103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",889,924.56,null,null,0.2787,0.26800000000000002]
["SINAPI 103090","SINAPI",103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",12.62,13.12,null,null,0.28050000000000003,0.26979999999999998]
["SINAPI 103103","SINAPI",103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",123.44,128.71,null,null,0.26319999999999999,0.25240000000000001]
["SINAPI 103104","SINAPI",103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",147.63,153.91999999999999,null,null,0.26279999999999998,0.252]
["SINAPI 103091","SINAPI",103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",17.71,18.43,null,null,0.27389999999999998,0.26319999999999999]
["SINAPI 103092","SINAPI",103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",22.81,23.75,null,null,0.27050000000000002,0.25979999999999998]
["SINAPI 103093","SINAPI",103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",34.85,36.32,null,null,0.27,0.2591]
["SINAPI 103094","SINAPI",103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",39.99,41.66,null,null,0.26829999999999998,0.2576]
["SINAPI 103095","SINAPI",103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",52.03,54.19,null,null,0.26829999999999998,0.2576]
["SINAPI 103096","SINAPI",103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",57.15,59.55,null,null,0.26740000000000003,0.25659999999999999]
["SINAPI 103097","SINAPI",103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",69.2,72.09,null,null,0.26750000000000002,0.25679999999999997]
["SINAPI 103098","SINAPI",103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",74.319999999999993,77.42,null,null,0.26679999999999998,0.25609999999999999]
["SINAPI 103099","SINAPI",103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",84.52,88.06,null,null,0.26569999999999999,0.25509999999999999]
["SINAPI 103100","SINAPI",103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",90.14,93.97,null,null,0.26450000000000001,0.25369999999999998]
["SINAPI 103089","SINAPI",103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",10.57,10.98,null,null,0.2848,0.27410000000000001]
["SINAPI 103101","SINAPI",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",99.27,103.49,null,null,0.26369999999999999,0.253]
["SINAPI 103102","SINAPI",103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",114.32,119.18,null,null,0.26379999999999998,0.25309999999999999]
["SINAPI 101112","SINAPI",101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",890.28,922.96,null,null,4.4999999999999997E-3,4.3E-3]
["SINAPI 101113","SINAPI",101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",980.21,1004.04,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101098","SINAPI",101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1091.6099999999999,1132.27,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1173.52,1205.5999999999999,null,null,3.8999999999999998E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101102","SINAPI",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",874.61,888.06,null,null,2.3800000000000002E-2,2.35E-2]
["SINAPI 101110","SINAPI",101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",952.35,956.78,null,null,2.1899999999999999E-2,2.18E-2]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1000.97,1036.19,null,null,4.4000000000000003E-3,4.3E-3]
["SINAPI 101107","SINAPI",101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1080.48,1107.44,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101103","SINAPI",101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",824.22,836.77,null,null,2.3400000000000001E-2,2.3099999999999999E-2]
["SINAPI 101111","SINAPI",101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",900.14,904.04,null,null,2.1499999999999998E-2,2.1399999999999999E-2]
["SINAPI 101096","SINAPI",101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1241.28,1296.19,null,null,3.8999999999999998E-3,3.8E-3]
["SINAPI 101104","SINAPI",101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1325.77,1371.69,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 101100","SINAPI",101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",917.41,933.02,null,null,2.75E-2,2.7099999999999999E-2]
["SINAPI 101108","SINAPI",101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",996.92,1002.99,null,null,2.53E-2,2.52E-2]
["SINAPI 101097","SINAPI",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1175.29,1224.31,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101105","SINAPI",101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1258.5999999999999,1298.76,null,null,3.8999999999999998E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101101","SINAPI",101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",896.31,911.16,null,null,2.6200000000000001E-2,2.5700000000000001E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B15503,\" \",$C15503)","v":"SINAPI 101109"},"SINAPI",101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",974.89,980.36,null,null,2.41E-2,2.3900000000000001E-2]
["SINAPI 96393","SINAPI",96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3",156.91,157.06,null,null,8.8999999999999999E-3,8.8999999999999999E-3]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3",224.09,224.25,null,null,6.1999999999999998E-3,6.1999999999999998E-3]
["SINAPI 104363","SINAPI",104363,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104360","SINAPI",104360,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104358","SINAPI",104358,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104362","SINAPI",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104361","SINAPI",104361,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104359","SINAPI",104359,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 96395","SINAPI",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3",316.39,316.68,null,null,4.4000000000000003E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 104373","SINAPI",104373,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104374","SINAPI",104374,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 105034","SINAPI",105034,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",40.770000000000003,41.72,null,null,0,0]
["SINAPI 105033","SINAPI",105033,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",56.94,58.27,null,null,0,0]
["SINAPI 93205","SINAPI",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",68.430000000000007,70.069999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 105032","SINAPI",105032,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",33.01,33.549999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 105031","SINAPI",105031,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",48.2,49.04,null,null,0,0]
["SINAPI 93199","SINAPI",93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",49.54,50.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105030","SINAPI",105030,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",39.119999999999997,40.049999999999997,null,null,3.3700000000000001E-2,3.3000000000000002E-2]
["SINAPI 105029","SINAPI",105029,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",46.3,47.49,null,null,2.8500000000000001E-2,2.7799999999999998E-2]
["SINAPI 93197","SINAPI",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",53.49,54.93,null,null,2.47E-2,2.4E-2]
["SINAPI 105040","SINAPI",105040,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",28.82,30.38,null,null,1.11E-2,1.0500000000000001E-2]
["SINAPI 105039","SINAPI",105039,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",42.61,44.91,null,null,1.1299999999999999E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 105038","SINAPI",105038,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",59.22,62.39,null,null,1.15E-2,1.09E-2]
["SINAPI 105028","SINAPI",105028,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",20.48,20.87,null,null,6.4500000000000002E-2,6.3200000000000006E-2]
["SINAPI 105027","SINAPI",105027,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",23.34,23.81,null,null,5.6599999999999998E-2,5.5399999999999998E-2]
["SINAPI 93194","SINAPI",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",26.62,27.14,null,null,4.9599999999999998E-2,4.8599999999999997E-2]
["SINAPI 93200","SINAPI",93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M",10.130000000000001,10.84,null,null,0,0]
["SINAPI 93203","SINAPI",93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M",13.67,13.79,null,null,0,0]
["SINAPI 93202","SINAPI",93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",25.96,27.27,null,null,0,0]
["SINAPI 105026","SINAPI",105026,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",41.09,41.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105025","SINAPI",105025,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",57.93,59.16,null,null,0,0]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",69.77,71.349999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 105024","SINAPI",105024,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",49.43,50.91,null,null,2.6700000000000002E-2,2.5899999999999999E-2]
["SINAPI 105023","SINAPI",105023,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",59.99,61.87,null,null,2.1999999999999999E-2,2.1299999999999999E-2]
["SINAPI 93187","SINAPI",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",70.52,72.8,null,null,1.8700000000000001E-2,1.8100000000000002E-2]
["SINAPI 105037","SINAPI",105037,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",28.96,30.52,null,null,1.0999999999999999E-2,1.0500000000000001E-2]
["SINAPI 105036","SINAPI",105036,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",42.79,45.1,null,null,1.12E-2,1.06E-2]
["SINAPI 105035","SINAPI",105035,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",59.37,62.57,null,null,1.15E-2,1.09E-2]
["SINAPI 105022","SINAPI",105022,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",20.79,21.18,null,null,6.3500000000000001E-2,6.2300000000000001E-2]
["SINAPI 105021","SINAPI",105021,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",23.66,24.15,null,null,5.5800000000000002E-2,5.4699999999999999E-2]
["SINAPI 93184","SINAPI",93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",27.3,27.84,null,null,4.8399999999999999E-2,4.7399999999999998E-2]
["SINAPI 102149","SINAPI",102149,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102150","SINAPI",102150,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102145","SINAPI",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102146","SINAPI",102146,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102147","SINAPI",102147,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102148","SINAPI",102148,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102143","SINAPI",102143,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102144","SINAPI",102144,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102171","SINAPI",102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",521.1,523.08000000000004,null,null,0.15190000000000001,0.15129999999999999]
["SINAPI 102172","SINAPI",102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",507.13,508.64,null,null,0.12089999999999999,0.1205]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",281.41000000000003,283.87,null,null,0.34439999999999998,0.34139999999999998]
["SINAPI 102160","SINAPI",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",173.19,175.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102177","SINAPI",102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1911.78,1916.56,null,null,2.07E-2,2.06E-2]
["SINAPI 102174","SINAPI",102174,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102178","SINAPI",102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",2188.4,2192.7600000000002,null,null,1.61E-2,1.61E-2]
["SINAPI 102175","SINAPI",102175,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102176","SINAPI",102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",965.11,970.35,null,null,4.7100000000000003E-2,4.6800000000000001E-2]
["SINAPI 102173","SINAPI",102173,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102163","SINAPI",102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",361.6,364.06,null,null,0.26800000000000002,0.26619999999999999]
["SINAPI 102153","SINAPI",102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",253.38,255.41,null,null,0,0]
["SINAPI 102165","SINAPI",102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",350.99,352.97,null,null,0.22539999999999999,0.22420000000000001]
["SINAPI 102155","SINAPI",102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",262.66000000000003,264.3,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15567,\" \",$C15567)","v":"SINAPI 102167"},"SINAPI",102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",413.58,415.09,null,null,0.1482,0.1477]
["SINAPI 102157","SINAPI",102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",345.17,346.42,null,null,0,0]
["SINAPI 102169","SINAPI",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",460.95,461.94,null,null,8.5800000000000001E-2,8.5599999999999996E-2]
["SINAPI 102159","SINAPI",102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",416.81,417.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102161","SINAPI",102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",288.10000000000002,290.56,null,null,0.33639999999999998,0.33350000000000002]
["SINAPI 102151","SINAPI",102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",179.88,181.91,null,null,0,0]
["SINAPI 102162","SINAPI",102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",308.14999999999998,310.61,null,null,0.3145,0.312]
["SINAPI 102164","SINAPI",102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",307.26,309.24,null,null,0.25750000000000001,0.25590000000000002]
["SINAPI 102154","SINAPI",102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",218.93,220.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102166","SINAPI",102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",320.02,321.52999999999997,null,null,0.1915,0.19059999999999999]
["SINAPI 102156","SINAPI",102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",251.61,252.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",400.28,401.4,null,null,0.1135,0.1132]
["SINAPI 102158","SINAPI",102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",349.58,350.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102152","SINAPI",102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",199.93,201.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102181","SINAPI",102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",545.99,550.45000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 102179","SINAPI",102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",403.31,408.31,null,null,0,0]
["SINAPI 102180","SINAPI",102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",463.06,467.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102189","SINAPI",102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN",237.96,244.32,null,null,0,0]
["SINAPI 102188","SINAPI",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",919.76,925.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102185","SINAPI",102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",3979.73,4001.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102184","SINAPI",102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1984.8,1995.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102187","SINAPI",102187,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102183","SINAPI",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",2179.2600000000002,2192.1799999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 102182","SINAPI",102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1084.42,1090.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102191","SINAPI",102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2",19.46,21,null,null,0,0]
["SINAPI 102190","SINAPI",102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2",16.02,17.28,null,null,0,0]
["SINAPI 102192","SINAPI",102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2",13.89,14.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89354","SINAPI",89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",574.16999999999996,576.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103041","SINAPI",103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",17.940000000000001,18.2,null,null,0,0]
["SINAPI 103042","SINAPI",103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",22.19,22.57,null,null,0,0]
["SINAPI 103043","SINAPI",103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",20.71,20.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103044","SINAPI",103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.95,28.33,null,null,0,0]
["SINAPI 103039","SINAPI",103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.74,62.68,null,null,0,0]
["SINAPI 103038","SINAPI",103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",56.71,57.43,null,null,0,0]
["SINAPI 103037","SINAPI",103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",42.37,42.89,null,null,0,0]
["SINAPI 103036","SINAPI",103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.52,21.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103040","SINAPI",103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",91.75,92.94,null,null,0,0]
["SINAPI 90371","SINAPI",90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",26.81,27.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103047","SINAPI",103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",22.29,22.59,null,null,0,0]
["SINAPI 94489","SINAPI",94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.47,27.75,null,null,0,0]
["SINAPI 94490","SINAPI",94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",40.58,40.86,null,null,0,0]
["SINAPI 94491","SINAPI",94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",55.48,55.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94492","SINAPI",94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",57.03,57.43,null,null,0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",104.73,105.39,null,null,0,0]
["SINAPI 94497","SINAPI",94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",80.459999999999994,81.400000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 94794","SINAPI",94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",126.5,127.83,null,null,0,0]
["SINAPI 94496","SINAPI",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",63.48,64.2,null,null,0,0]
["SINAPI 94793","SINAPI",94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",119.02,120.13,null,null,0,0]
["SINAPI 94495","SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",46.61,47.13,null,null,0,0]
["SINAPI 94792","SINAPI",94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",87.07,87.98,null,null,0,0]
["SINAPI 89352","SINAPI",89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.26,27.52,null,null,0,0]
["SINAPI 89986","SINAPI",89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",62.82,63.46,null,null,0,0]
["SINAPI 94499","SINAPI",94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",219.1,220.71,null,null,0,0]
["SINAPI 94498","SINAPI",94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",110.91,112.1,null,null,0,0]
["SINAPI 94500","SINAPI",94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",266.06,268.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89353","SINAPI",89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",30.24,30.62,null,null,0,0]
["SINAPI 89987","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",71.510000000000005,72.290000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 94501","SINAPI",94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",534.27,536.83000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 89349","SINAPI",89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",20.239999999999998,20.5,null,null,0,0]
["SINAPI 89984","SINAPI",89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",64.430000000000007,65.069999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 89985","SINAPI",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",67.98,68.760000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 89351","SINAPI",89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",25.21,25.59,null,null,0,0]
["SINAPI 103045","SINAPI",103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",8.85,9.11,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15631,\" \",$C15631)","v":"SINAPI 103046"},"SINAPI",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.03,21.41,null,null,0,0]
["SINAPI 103048","SINAPI",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",16.8,17.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103049","SINAPI",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",18.32,18.600000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103029","SINAPI",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",34.44,34.82,null,null,0,0]
["SINAPI 103019","SINAPI",103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",204.72,206.33,null,null,0,0]
["SINAPI 103050","SINAPI",103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021","UN",22.28,23.64,null,null,0,0]
["SINAPI 103051","SINAPI",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021","UN",26.93,28.63,null,null,0,0]
["SINAPI 103052","SINAPI",103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021","UN",36.49,38.57,null,null,0,0]
["SINAPI 94799","SINAPI",94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",180.3,181.9,null,null,0,0]
["SINAPI 94798","SINAPI",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",146.91,148.13999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 94797","SINAPI",94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",88.46,89.37,null,null,0,0]
["SINAPI 94795","SINAPI",94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",37.21,37.64,null,null,0,0]
["SINAPI 94800","SINAPI",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",231.49,233.55,null,null,0,0]
["SINAPI 94796","SINAPI",94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",42.57,43.24,null,null,0,0]
["SINAPI 99635","SINAPI",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",228.75,232.01,null,null,0,0]
["SINAPI 103018","SINAPI",103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",187.57,190.41,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",112.52,113.46,null,null,0,0]
["SINAPI 95251","SINAPI",95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",92.69,93.41,null,null,0,0]
["SINAPI 95250","SINAPI",95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",62.78,63.3,null,null,0,0]
["SINAPI 95248","SINAPI",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",39.28,39.54,null,null,0,0]
["SINAPI 95253","SINAPI",95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",170.64,171.83,null,null,0,0]
["SINAPI 95249","SINAPI",95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",46.52,46.9,null,null,0,0]
["SINAPI 99622","SINAPI",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",310.33999999999997,311.27999999999997,null,null,0.96309999999999996,0.96020000000000005]
["SINAPI 99621","SINAPI",99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",276.26,276.98,null,null,0.96809999999999996,0.96560000000000001]
["SINAPI 99620","SINAPI",99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",185.16,185.68,null,null,0.96489999999999998,0.96220000000000006]
["SINAPI 103008","SINAPI",103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",111.63,111.89,null,null,0.97160000000000002,0.96930000000000005]
["SINAPI 99624","SINAPI",99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",618.55999999999995,620.16999999999996,null,null,0.96809999999999996,0.96560000000000001]
["SINAPI 99623","SINAPI",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",433.52,434.71,null,null,0.96589999999999998,0.96330000000000005]
["SINAPI 99625","SINAPI",99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",851.78,853.79,null,null,0.97099999999999997,0.96879999999999999]
["SINAPI 99619","SINAPI",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",136.28,136.66,null,null,0.96460000000000001,0.96189999999999998]
["SINAPI 99626","SINAPI",99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1314.16,1316.72,null,null,0.97619999999999996,0.97430000000000005]
["SINAPI 99631","SINAPI",99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",170.56,171.5,null,null,0.93289999999999995,0.92779999999999996]
["SINAPI 99630","SINAPI",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",146.93,147.65,null,null,0.94,0.9355]
["SINAPI 99629","SINAPI",99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",98.56,99.08,null,null,0.93410000000000004,0.92910000000000004]
["SINAPI 99627","SINAPI",99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",82.13,82.39,null,null,0.96140000000000003,0.95840000000000003]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",391.24,392.85,null,null,0.9496,0.94569999999999999]
["SINAPI 99632","SINAPI",99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",246.62,247.81,null,null,0.94010000000000005,0.93559999999999999]
["SINAPI 99633","SINAPI",99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",532.01,534.02,null,null,0.9536,0.95]
["SINAPI 99628","SINAPI",99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",89.09,89.47,null,null,0.94579999999999997,0.94179999999999997]
["SINAPI 99634","SINAPI",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",911.81,914.37,null,null,0.9657,0.96299999999999997]
["SINAPI 103013","SINAPI",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",159.76,160.22999999999999,null,null,0.96430000000000005,0.96140000000000003]
["SINAPI 103012","SINAPI",103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",148.76,149.11000000000001,null,null,0.97040000000000004,0.96809999999999996]
["SINAPI 103011","SINAPI",103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",94.19,94.44,null,null,0.96550000000000002,0.96289999999999998]
["SINAPI 103015","SINAPI",103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",426.85,427.66,null,null,0.97689999999999999,0.97509999999999997]
["SINAPI 103014","SINAPI",103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",240.73,241.33,null,null,0.96930000000000005,0.96689999999999998]
["SINAPI 103016","SINAPI",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",583.99,584.99,null,null,0.97889999999999999,0.97719999999999996]
["SINAPI 103010","SINAPI",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",84.65,84.83,null,null,0.97150000000000003,0.96950000000000003]
["SINAPI 103017","SINAPI",103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1021.72,1023,null,null,0.98470000000000002,0.98350000000000004]
["SINAPI 103033","SINAPI",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103032","SINAPI",103032,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103030","SINAPI",103030,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103031","SINAPI",103031,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103035","SINAPI",103035,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103034","SINAPI",103034,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103024","SINAPI",103024,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103023","SINAPI",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103022","SINAPI",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103020","SINAPI",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103026","SINAPI",103026,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103025","SINAPI",103025,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103021","SINAPI",103021,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103027","SINAPI",103027,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103028","SINAPI",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103563","SINAPI",103563,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15695,\" \",$C15695)","v":"SINAPI 103564"},"SINAPI",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103565","SINAPI",103565,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103566","SINAPI",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103567","SINAPI",103567,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103568","SINAPI",103568,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103569","SINAPI",103569,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103570","SINAPI",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103571","SINAPI",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103562","SINAPI",103562,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103573","SINAPI",103573,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103585","SINAPI",103585,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103586","SINAPI",103586,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103574","SINAPI",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103575","SINAPI",103575,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103577","SINAPI",103577,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103578","SINAPI",103578,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103579","SINAPI",103579,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103580","SINAPI",103580,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103581","SINAPI",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103582","SINAPI",103582,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103572","SINAPI",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103583","SINAPI",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103584","SINAPI",103584,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103557","SINAPI",103557,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103558","SINAPI",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103559","SINAPI",103559,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103560","SINAPI",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103561","SINAPI",103561,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103529","SINAPI",103529,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103530","SINAPI",103530,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103531","SINAPI",103531,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103532","SINAPI",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103533","SINAPI",103533,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103534","SINAPI",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103535","SINAPI",103535,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103527","SINAPI",103527,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103536","SINAPI",103536,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103528","SINAPI",103528,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103541","SINAPI",103541,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103542","SINAPI",103542,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103543","SINAPI",103543,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103544","SINAPI",103544,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103545","SINAPI",103545,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103537","SINAPI",103537,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103546","SINAPI",103546,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103538","SINAPI",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103549","SINAPI",103549,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103550","SINAPI",103550,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103551","SINAPI",103551,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103552","SINAPI",103552,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103554","SINAPI",103554,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103555","SINAPI",103555,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103547","SINAPI",103547,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103548","SINAPI",103548,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":422,"n_cols":24,"rows_kept":422,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[420,8,420,9],[421,8,421,9],[420,4,420,7],[421,4,421,7],[419,1,419,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cores das células:",null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":"Composição"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher",null,"Cotação"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SINAPI-I"]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS",null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções",null,"SINAPI"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU 01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.339999999999996},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":29.65},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição CPU 01"},"Composição","CPU 01","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":29.339999999999996},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":29.65},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":29.339999999999996},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":29.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"Cotação","C13",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(I12,2),2)","v":25.33},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(J12,2),2)","v":25.33},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":25.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":25.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":49},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"H"},4.01,4.32,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":20.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":21.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":12800},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B14,\" \",$C14),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B15,\" \",$C15),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(I21,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(J21,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B23,\" \",$C23)","v":"Composição CPU 02"},"Composição","CPU 02","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS","M2",{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":998.6400000000001},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":1020.2700000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":998.6400000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":1020.2700000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":94},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",86888,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(I24,2),2)","v":19.8},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(J24,2),2)","v":19.88},3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":514.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":516.44000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B24,\" \",$C24),Banco!$A:$A,0)","v":13272},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F24*O24,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G24*P24,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",86934,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"UN"},9.31,9.3699999999999992,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":482.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":485.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B25,\" \",$C25),Banco!$A:$A,0)","v":13187},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",86943,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"UN"},10.23,10.31,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":265.66000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":267.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":13225},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87548,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"M2"},0.99,1.04,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":25.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":13446},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87885,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"M2"},2.04,2.06,0.20469999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":9.9700000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":10.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":7309},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88489,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"M2"},52.08,53.88,4.4976000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":11.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":11.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":13882},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89482,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"UN"},1.49,1.52,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":38.69},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":39.450000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":11857},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89711,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":"M"},2.7,2.84,0.13880000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":19.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":20.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":11479},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89712,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":"M"},3.15,3.29,0.12529999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":25.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":26.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":11481},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89714,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H33*ROUND(I33,2),2)","v":5.14},{"$f":"ROUND($H33*ROUND(J33,2),2)","v":5.37},0.1472,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":34.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":36.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":11476},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI",89724,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H34*ROUND(I34,2),2)","v":0.74},{"$f":"ROUND($H34*ROUND(J34,2),2)","v":0.77},7.7100000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":9.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":10.039999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B34,\" \",$C34),Banco!$A:$A,0)","v":11425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!O34)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!P34)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F34*O34,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G34*P34,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",89726,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H35*ROUND(I35,2),2)","v":0.56999999999999995},0.59,5.7799999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":9.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":10.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B35,\" \",$C35),Banco!$A:$A,0)","v":11416},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!O35)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!P35)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F35*O35,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",89731,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"UN"},0.27,0.28000000000000003,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":13.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":14.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B36,\" \",$C36),Banco!$A:$A,0)","v":11427},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89748,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"UN"},2.41,2.4500000000000002,5.7799999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":41.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":42.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B37,\" \",$C37),Banco!$A:$A,0)","v":11397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89784,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"UN"},1.32,1.36,5.7799999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":22.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":23.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B38,\" \",$C38),Banco!$A:$A,0)","v":11465},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89796,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":"UN"},1.6,1.64,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":41.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":42.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B39,\" \",$C39),Banco!$A:$A,0)","v":11461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90443,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"M"},0.67,0.72,0.1002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":6.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":7.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B40,\" \",$C40),Banco!$A:$A,0)","v":14488},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90466,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"M"},1.33,1.42,0.1002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":13.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":14.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":14422},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90820,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"UN"},14.79,14.92,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":384.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":387.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":9585},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90822,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"UN"},24.19,24.42,5.7799999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":418.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":422.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":9587},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91170,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"M"},5.74,6,0.53,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":10.83},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":11.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":14443},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91173,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"M"},6.99,7.32,1.7343999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":4.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":4.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":14449},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91341,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":"M2"},24.12,24.15,3.2399999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":744.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":745.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B46,\" \",$C46),Banco!$A:$A,0)","v":9597},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!O46)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!P46)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91862,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":"M"},4.8899999999999997,5.1100000000000003,0.53,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":9.2200000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":9.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B47,\" \",$C47),Banco!$A:$A,0)","v":10474},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!O47)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!P47)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91870,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"M"},20.71,21.8,1.7343999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":11.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":12.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":10476},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91911,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"UN"},2.85,3.06,0.19270000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":14.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":15.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":10435},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91924,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":"M"},4.1900000000000004,4.3099999999999996,1.4165000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":2.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":3.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B50,\" \",$C50),Banco!$A:$A,0)","v":10383},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!O50)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!P50)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91926,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":"M"},14.99,15.37,3.4689000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":4.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":4.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B51,\" \",$C51),Banco!$A:$A,0)","v":10389},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!O51)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!P51)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91928,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"M"},13.62,13.92,2.0234999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":6.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":6.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B52,\" \",$C52),Banco!$A:$A,0)","v":10391},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91937,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"UN"},2.36,2.5099999999999998,0.1734,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":13.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":14.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B53,\" \",$C53),Banco!$A:$A,0)","v":10400},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91945,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"UN"},0.73,0.77,5.7799999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":12.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":13.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B54,\" \",$C54),Banco!$A:$A,0)","v":10546},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92000,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H55*ROUND(I55,2),2)","v":2.15},2.27,7.7100000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":27.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":29.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B55,\" \",$C55),Banco!$A:$A,0)","v":10556},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F55*O55,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",92008,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"UN"},6.65,6.98,0.1542,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":43.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":45.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":10560},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92023,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"UN"},6.12,6.44,0.13489999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":45.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":47.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":10506},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92543,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":"M2"},31.7,32.19,1.3621000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":23.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":23.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B58,\" \",$C58),Banco!$A:$A,0)","v":9756},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!O58)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!P58)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92981,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":"M"},3.17,3.18,0.19270000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":16.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":16.489999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B59,\" \",$C59),Banco!$A:$A,0)","v":10669},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!O59)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!P59)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",93358,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"M3"},1.77,1.91,2.3300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":76.180000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":82.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B60,\" \",$C60),Banco!$A:$A,0)","v":9294},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",94210,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"M2"},66.59,67.31,1.3621000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":48.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":49.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":15056},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",94559,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"M2"},20.14,20.55,2.8899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":696.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":710.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B62,\" \",$C62),Banco!$A:$A,0)","v":9471},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0.73640000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0.72170000000000001},14.83,14.83]
[null,"SINAPI",95240,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":"M2"},0.09,0.1,5.4000000000000003E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":17.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":18.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B63,\" \",$C63),Banco!$A:$A,0)","v":12714},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",95241,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"M2"},45.65,47.08,1.3559000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":33.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":34.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B64,\" \",$C64),Banco!$A:$A,0)","v":12715},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",95805,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"UN"},5.53,5.8,0.28910000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":19.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":20.059999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B65,\" \",$C65),Banco!$A:$A,0)","v":10612},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",95811,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"UN"},2.13,2.21,0.13489999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":15.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":16.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":10621},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",96985,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":"HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":"UN"},2.72,2.76,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":70.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":71.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B67,\" \",$C67),Banco!$A:$A,0)","v":14933},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",97886,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":"UN"},5.9,6.18,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":153.36000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":160.52000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B68,\" \",$C68),Banco!$A:$A,0)","v":7136},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":3.5999999999999999E-3},0.02,0.02]
[null,"SINAPI",97906,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":"UN"},8.15,8.49,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":422.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":440.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":7159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":2.8999999999999998E-3},0.02,0.02]
[null,"SINAPI",98283,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":"M"},6.1,6.45,0.61670000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":9.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":10.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B70,\" \",$C70),Banco!$A:$A,0)","v":14631},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!O70)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!P70)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98441,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"M2"},27.12,27.93,0.2979,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":91.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":93.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B71,\" \",$C71),Banco!$A:$A,0)","v":12665},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!O71)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!P71)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98443,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"M2"},11.66,11.9,0.15809999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":73.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":75.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B72,\" \",$C72),Banco!$A:$A,0)","v":12668},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98445,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"M2"},48.77,50.37,0.46539999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":104.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":108.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B73,\" \",$C73),Banco!$A:$A,0)","v":12663},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98446,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"M2"},47.25,49.03,0.3629,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":130.19999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":135.11000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B74,\" \",$C74),Banco!$A:$A,0)","v":12664},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98447,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H75*ROUND(I75,2),2)","v":20.91},21.4,0.247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":84.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":86.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B75,\" \",$C75),Banco!$A:$A,0)","v":12666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F75*O75,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",98448,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":"M2"},20.22,20.8,0.19259999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":105},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":108.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B76,\" \",$C76),Banco!$A:$A,0)","v":12667},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",100556,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":"UN"},0.67,0.7,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":34.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":36.299999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B77,\" \",$C77),Banco!$A:$A,0)","v":14657},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0.53690000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0.51680000000000004},0.36,0.36]
[null,"SINAPI",100665,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":"JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":"M2"},77.53,78,9.64E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":804.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":809.1},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B78,\" \",$C78),Banco!$A:$A,0)","v":9474},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0.83030000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0.82540000000000002},64.37,64.38]
[null,"SINAPI",101165,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":"M3"},24.16,24.86,2.3900000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":1010.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":1040.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B79,\" \",$C79),Banco!$A:$A,0)","v":6117},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",101875,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":"UN"},6.34,6.38,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":328.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":330.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B80,\" \",$C80),Banco!$A:$A,0)","v":10752},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0.90780000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0.90210000000000001},5.76,5.76]
[null,"SINAPI",101891,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":"UN"},4.82,4.91,0.1734,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":27.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":28.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B81,\" \",$C81),Banco!$A:$A,0)","v":10724},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",103328,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!D82)-1),\"\")","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!E82)-1),\"\")","v":"M2"},9.02,9.48,0.1023,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!I82)-4)),0)","v":88.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!J82)-4)),0)","v":92.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B82,\" \",$C82),Banco!$A:$A,0)","v":6082},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L82),$H82=\"\",$H82=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K82,$K$1:$K82,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!O82)-6)),0)","v":2.5000000000000001E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!P82)-6)),0)","v":2.3999999999999998E-3},0.02,0.02]
[null,"SINAPI-I",3080,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!D83)-1),\"\")","v":"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!E83)-1),\"\")","v":"CJ"},3.94,3.94,5.7799999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!I83)-4)),0)","v":68.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!J83)-4)),0)","v":68.2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B83,\" \",$C83),Banco!$A:$A,0)","v":2055},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L83),$H83=\"\",$H83=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K83,$K$1:$K83,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!O83)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!P83)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3097,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"CJ"},2.94,2.94,3.85E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":76.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":76.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B84,\" \",$C84),Banco!$A:$A,0)","v":2060},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",10886,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"UN"},3.81,3.81,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":197.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":197.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B85,\" \",$C85),Banco!$A:$A,0)","v":2033},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",10891,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":"UN"},3.69,3.69,1.9300000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":191},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":191},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B86,\" \",$C86),Banco!$A:$A,0)","v":2037},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",11587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":"M2"},106.56,106.56,0.99380000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":107.22},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":107.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B87,\" \",$C87),Banco!$A:$A,0)","v":2166},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87246,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":"M2"},0.33,0.34,4.9319999999999998E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":67.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":69.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":14809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":"M2"},1.86,1.89,3.0284999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":61.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":62.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":14807},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87248,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":"M2"},3.02,3.05,5.4782999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":55.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":55.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B90,\" \",$C90),Banco!$A:$A,0)","v":14808},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87527,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":"M2"},0.81,0.85,2.2420000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":35.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":37.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B91,\" \",$C91),Banco!$A:$A,0)","v":13434},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87529,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":"M2"},4.8899999999999997,5.12,0.14677999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":33.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":34.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B92,\" \",$C92),Banco!$A:$A,0)","v":13454},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87531,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":"M2"},0.99,1.04,3.0800000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":32.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":33.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B93,\" \",$C93),Banco!$A:$A,0)","v":13431},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89356,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":"M"},4.4000000000000004,4.6900000000000004,0.21400000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":20.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":21.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B94,\" \",$C94),Banco!$A:$A,0)","v":11676},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!O94)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!P94)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89362,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H95*ROUND(I95,2),2)","v":1},1.06,0.11799999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":8.4499999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":8.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B95,\" \",$C95),Banco!$A:$A,0)","v":11582},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!O95)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!P95)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F95*O95,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",89366,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"UN"},1.51,1.56,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":15.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":15.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":11577},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89395,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"UN"},1.04,1.1100000000000001,8.900000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":11.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":12.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":11661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90443,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":"M"},1.43,1.55,0.21400000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":6.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":7.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B98,\" \",$C98),Banco!$A:$A,0)","v":14488},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90466,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"M"},2.84,3.03,0.21400000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":13.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":14.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B99,\" \",$C99),Banco!$A:$A,0)","v":14422},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!O99)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!P99)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":"H"},4.62,4.97,0.23986000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B100,\" \",$C100),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":"H"},1.94,2.1,9.953999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":19.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":21.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B101,\" \",$C101),Banco!$A:$A,0)","v":12790},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":"H"},6.98,7.57,0.29861999999999994,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":23.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":25.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B102,\" \",$C102),Banco!$A:$A,0)","v":12844},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"CHP"},7.0000000000000007E-2,0.08,2.66E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":28.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":30.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":7809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91693,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":"CHI"},0.31,0.34,1.162E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":26.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":28.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":7808},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",94974,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":"M3"},0.22,0.23,5.2499999999999997E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":426.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":436.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":14336},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3992,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!D106)-1),\"\")","v":"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!E106)-1),\"\")","v":"M"},18.829999999999998,18.829999999999998,0.59230499999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!I106)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!J106)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B106,\" \",$C106),Banco!$A:$A,0)","v":3967},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L106),$H106=\"\",$H106=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K106,$K$1:$K106,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!O106)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!P106)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4433,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":"M"},11.54,11.54,0.43077999999999994,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B107,\" \",$C107),Banco!$A:$A,0)","v":890},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!O107)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!P107)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",5061,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"KG"},0.36,0.36,1.8095E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":3661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",43681,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"M2"},13.82,13.82,0.36751329999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B109,\" \",$C109),Banco!$A:$A,0)","v":1197},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"H"},0.56999999999999995,0.62,2.9412000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":19.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":21.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B110,\" \",$C110),Banco!$A:$A,0)","v":12790},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"H"},2.06,2.2400000000000002,8.8235999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":23.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":25.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B111,\" \",$C111),Banco!$A:$A,0)","v":12844},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":"CHP"},0.04,0.04,1.444E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":28.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":30.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B112,\" \",$C112),Banco!$A:$A,0)","v":7809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91693,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":"CHI"},0.17,0.18,6.3080000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":26.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":28.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B113,\" \",$C113),Banco!$A:$A,0)","v":7808},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3992,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":"M"},10.220000000000001,10.220000000000001,0.32153699999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B114,\" \",$C114),Banco!$A:$A,0)","v":3967},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4433,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":"M"},5.09,5.09,0.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B115,\" \",$C115),Banco!$A:$A,0)","v":890},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",5061,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":"KG"},0.2,0.2,9.8230000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":3661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",43681,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":"M2"},7.5,7.5,0.19950722000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":1197},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B119,\" \",$C119)","v":"Composição CPU 03"},"Composição","CPU 03","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.","M2",{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":949.89000000000033},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":972.4600000000006},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":949.89000000000033},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":972.4600000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":101},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",86888,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(I120,2),2)","v":26.84},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(J120,2),2)","v":26.96},5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":514.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":516.44000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B120,\" \",$C120),Banco!$A:$A,0)","v":13272},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F120*O120,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G120*P120,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",86943,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"UN"},13.87,13.98,5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":265.66000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":267.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":13225},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87548,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":"M2"},4.87,5.13,0.18940000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":25.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B122,\" \",$C122),Banco!$A:$A,0)","v":13446},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87777,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":"M2"},8.86,9.34,0.1681,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":52.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":55.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B123,\" \",$C123),Banco!$A:$A,0)","v":13338},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87885,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":"M2"},7.66,7.74,0.76790000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":9.9700000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":10.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B124,\" \",$C124),Banco!$A:$A,0)","v":7309},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87903,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":"M2"},2.02,2.06,0.1681,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":12.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B125,\" \",$C125),Banco!$A:$A,0)","v":7293},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88489,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":"M2"},28.3,29.28,2.4441999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":11.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":11.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":13882},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89709,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":"UN"},1.38,1.42,6.9599999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":19.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":20.440000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B127,\" \",$C127),Banco!$A:$A,0)","v":11393},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89711,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":"M"},3.17,3.34,0.16309999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":19.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":20.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B128,\" \",$C128),Banco!$A:$A,0)","v":11479},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89712,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(I129,2),2)","v":5.61},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(J129,2),2)","v":5.86},0.2235,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":25.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":26.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B129,\" \",$C129),Banco!$A:$A,0)","v":11481},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI",89714,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!D130)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!E130)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H130*ROUND(I130,2),2)","v":1.64},{"$f":"ROUND($H130*ROUND(J130,2),2)","v":1.72},4.7E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!I130)-4)),0)","v":34.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!J130)-4)),0)","v":36.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B130,\" \",$C130),Banco!$A:$A,0)","v":11476},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L130),$H130=\"\",$H130=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K130,$K$1:$K130,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!O130)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!P130)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F130*O130,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G130*P130,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",89724,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!D131)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!E131)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H131*ROUND(I131,2),2)","v":1.67},1.75,0.17399999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!I131)-4)),0)","v":9.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!J131)-4)),0)","v":10.039999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B131,\" \",$C131),Banco!$A:$A,0)","v":11425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L131),$H131=\"\",$H131=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K131,$K$1:$K131,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!O131)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!P131)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F131*O131,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",89731,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"UN"},0.24,0.25,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":13.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":14.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":11427},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89748,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"UN"},2.17,2.21,5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":41.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":42.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":11397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89784,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"UN"},0.4,0.41,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":22.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":23.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B134,\" \",$C134),Banco!$A:$A,0)","v":11465},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!O134)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!P134)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90443,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"M"},0.48,0.52,7.22E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":6.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":7.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B135,\" \",$C135),Banco!$A:$A,0)","v":14488},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!O135)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!P135)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90466,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"M"},0.96,1.02,7.22E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":13.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":14.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B136,\" \",$C136),Banco!$A:$A,0)","v":14422},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!O136)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!P136)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90822,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":"UN"},14.56,14.7,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":418.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":422.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B137,\" \",$C137),Banco!$A:$A,0)","v":9587},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!O137)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!P137)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91170,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":"M"},4.99,5.23,0.4612,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":10.83},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":11.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":14443},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91173,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":"M"},0.74,0.77,0.1827,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":4.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":4.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B139,\" \",$C139),Banco!$A:$A,0)","v":14449},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!O139)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!P139)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91305,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":"UN"},5.27,5.37,5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":100.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":102.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B140,\" \",$C140),Banco!$A:$A,0)","v":9498},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!O140)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!P140)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91862,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":"M"},3.05,3.19,0.33069999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":9.2200000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":9.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B141,\" \",$C141),Banco!$A:$A,0)","v":10474},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!O141)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!P141)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91863,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!D142)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!E142)-1),\"\")","v":"M"},1.43,1.49,0.1305,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!I142)-4)),0)","v":10.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!J142)-4)),0)","v":11.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B142,\" \",$C142),Banco!$A:$A,0)","v":10477},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L142),$H142=\"\",$H142=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K142,$K$1:$K142,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!O142)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!P142)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91870,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!D143)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!E143)-1),\"\")","v":"M"},1.87,1.97,0.15659999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!I143)-4)),0)","v":11.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!J143)-4)),0)","v":12.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B143,\" \",$C143),Banco!$A:$A,0)","v":10476},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L143),$H143=\"\",$H143=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K143,$K$1:$K143,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!O143)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!P143)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91871,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":"M"},0.36,0.37,2.6100000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":13.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":14.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B144,\" \",$C144),Banco!$A:$A,0)","v":10479},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!O144)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!P144)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91875,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":"UN"},0.25,0.27,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":7.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":7.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B145,\" \",$C145),Banco!$A:$A,0)","v":10537},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!O145)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!P145)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91882,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":"UN"},0.32,0.34,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":9.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":9.7799999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B146,\" \",$C146),Banco!$A:$A,0)","v":10536},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!O146)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!P146)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91890,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":"UN"},0.2,0.22,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":11.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":12.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B147,\" \",$C147),Banco!$A:$A,0)","v":10436},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!O147)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!P147)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91911,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":"UN"},1.03,1.1000000000000001,6.9599999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":14.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":15.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B148,\" \",$C148),Banco!$A:$A,0)","v":10435},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!O148)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!P148)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91924,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":"M"},3.71,3.81,1.2529999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":2.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":3.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B149,\" \",$C149),Banco!$A:$A,0)","v":10383},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!O149)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!P149)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91926,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":"M"},2.0299999999999998,2.08,0.46989999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":4.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":4.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B150,\" \",$C150),Banco!$A:$A,0)","v":10389},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!O150)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!P150)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91928,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H151*ROUND(I151,2),2)","v":7.03},7.18,1.0442,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":6.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":6.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B151,\" \",$C151),Banco!$A:$A,0)","v":10391},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!O151)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!P151)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F151*O151,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",91937,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":"UN"},1.9,2.02,0.13919999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":13.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":14.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B152,\" \",$C152),Banco!$A:$A,0)","v":10400},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!O152)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!P152)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91959,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":"UN"},0.71,0.74,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":40.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":42.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B153,\" \",$C153),Banco!$A:$A,0)","v":10524},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!O153)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!P153)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91967,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!D154)-1),\"\")","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!E154)-1),\"\")","v":"UN"},0.95,1,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!I154)-4)),0)","v":54.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!J154)-4)),0)","v":57.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B154,\" \",$C154),Banco!$A:$A,0)","v":10528},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L154),$H154=\"\",$H154=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K154,$K$1:$K154,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!O154)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!P154)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92000,{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!D155)-1),\"\")","v":"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!E155)-1),\"\")","v":"UN"},0.97,1.02,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!I155)-4)),0)","v":27.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!J155)-4)),0)","v":29.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B155,\" \",$C155),Banco!$A:$A,0)","v":10556},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L155),$H155=\"\",$H155=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K155,$K$1:$K155,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!O155)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!P155)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92543,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":"M2"},31.57,32.06,1.3566,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":23.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":23.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B156,\" \",$C156),Banco!$A:$A,0)","v":9756},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!O156)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!P156)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",92981,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":"M"},4.29,4.3099999999999996,0.2611,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":16.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":16.489999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B157,\" \",$C157),Banco!$A:$A,0)","v":10669},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!O157)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!P157)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",93358,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":"M3"},2.13,2.29,2.7900000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":76.180000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":82.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B158,\" \",$C158),Banco!$A:$A,0)","v":9294},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!O158)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!P158)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",94210,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":"M2"},66.319999999999993,67.040000000000006,1.3566,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":48.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":49.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B159,\" \",$C159),Banco!$A:$A,0)","v":15056},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!O159)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!P159)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",94559,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":"M2"},63.05,64.34,9.0499999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":696.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":710.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B160,\" \",$C160),Banco!$A:$A,0)","v":9471},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!O160)-6)),0)","v":0.73640000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!P160)-6)),0)","v":0.72170000000000001},46.43,46.43]
[null,"SINAPI",95240,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":"M2"},0.11,0.12,6.4000000000000003E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":17.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":18.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B161,\" \",$C161),Banco!$A:$A,0)","v":12714},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!O161)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!P161)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",95241,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":"M2"},44.88,46.27,1.3328,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":33.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":34.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B162,\" \",$C162),Banco!$A:$A,0)","v":12715},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!O162)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!P162)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",95805,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":"UN"},0.33,0.35,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":19.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":20.059999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B163,\" \",$C163),Banco!$A:$A,0)","v":10612},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!O163)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!P163)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",95811,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":"UN"},0.82,0.85,5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":15.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":16.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B164,\" \",$C164),Banco!$A:$A,0)","v":10621},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!O164)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!P164)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",96985,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":"HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":"UN"},3.69,3.74,5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":70.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":71.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B165,\" \",$C165),Banco!$A:$A,0)","v":14933},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!O165)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!P165)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",97886,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!D166)-1),\"\")","v":"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!E166)-1),\"\")","v":"UN"},8.01,8.3800000000000008,5.2200000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!I166)-4)),0)","v":153.36000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!J166)-4)),0)","v":160.52000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B166,\" \",$C166),Banco!$A:$A,0)","v":7136},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L166),$H166=\"\",$H166=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K166,$K$1:$K166,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!O166)-6)),0)","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!P166)-6)),0)","v":3.5999999999999999E-3},0.03,0.03]
[null,"SINAPI",97906,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!D167)-1),\"\")","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!E167)-1),\"\")","v":"UN"},14.7,15.31,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!I167)-4)),0)","v":422.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!J167)-4)),0)","v":440.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B167,\" \",$C167),Banco!$A:$A,0)","v":7159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L167),$H167=\"\",$H167=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K167,$K$1:$K167,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!O167)-6)),0)","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!P167)-6)),0)","v":2.8999999999999998E-3},0.04,0.04]
[null,"SINAPI",98441,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":"M2"},23.78,24.49,0.26119999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":91.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":93.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B168,\" \",$C168),Banco!$A:$A,0)","v":12665},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!O168)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!P168)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98443,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":"M2"},6.12,6.25,8.3000000000000004E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":73.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":75.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B169,\" \",$C169),Banco!$A:$A,0)","v":12668},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!O169)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!P169)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98445,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":"M2"},42.77,44.17,0.40810000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":104.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":108.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B170,\" \",$C170),Banco!$A:$A,0)","v":12663},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!O170)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!P170)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98446,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H171*ROUND(I171,2),2)","v":41.43},42.99,0.31819999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":130.19999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":135.11000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B171,\" \",$C171),Banco!$A:$A,0)","v":12664},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!O171)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!P171)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F171*O171,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",98447,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":"M2"},10.98,11.24,0.12970000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":84.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":86.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B172,\" \",$C172),Banco!$A:$A,0)","v":12666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!O172)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!P172)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98448,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":"M2"},10.62,10.92,0.1011,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":105},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":108.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B173,\" \",$C173),Banco!$A:$A,0)","v":12667},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!O173)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!P173)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",98679,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":"M2"},18.12,18.77,0.51339999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":35.299999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":36.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B174,\" \",$C174),Banco!$A:$A,0)","v":14012},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!O174)-6)),0)","v":6.2899999999999998E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!P174)-6)),0)","v":6.0699999999999997E-2},1.1399999999999999,1.1399999999999999]
[null,"SINAPI",100860,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":"CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":"UN"},7.52,7.6,6.9599999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":108.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":109.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B175,\" \",$C175),Banco!$A:$A,0)","v":13206},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!O175)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!P175)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",101165,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":"M3"},28.91,29.75,2.86E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":1010.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":1040.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B176,\" \",$C176),Banco!$A:$A,0)","v":6117},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!O176)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!P176)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",101876,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":"UN"},1.3,1.32,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":74.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":75.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B177,\" \",$C177),Banco!$A:$A,0)","v":10760},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!O177)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!P177)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",101891,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!D178)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!E178)-1),\"\")","v":"UN"},2.9,2.96,0.10440000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!I178)-4)),0)","v":27.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!J178)-4)),0)","v":28.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B178,\" \",$C178),Banco!$A:$A,0)","v":10724},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L178),$H178=\"\",$H178=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K178,$K$1:$K178,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!O178)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!P178)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",103328,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!D179)-1),\"\")","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!E179)-1),\"\")","v":"M2"},41.24,43.33,0.46750000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!I179)-4)),0)","v":88.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!J179)-4)),0)","v":92.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B179,\" \",$C179),Banco!$A:$A,0)","v":6082},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L179),$H179=\"\",$H179=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K179,$K$1:$K179,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!O179)-6)),0)","v":2.5000000000000001E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!P179)-6)),0)","v":2.3999999999999998E-3},0.1,0.1]
[null,"SINAPI-I",3080,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":"CJ"},2.37,2.37,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":68.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":68.2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B180,\" \",$C180),Banco!$A:$A,0)","v":2055},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!O180)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!P180)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3659,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":"UN"},0.33,0.33,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":19.190000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":19.190000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B181,\" \",$C181),Banco!$A:$A,0)","v":2518},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!O181)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!P181)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3670,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":"UN"},0.86,0.86,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":24.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":24.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B182,\" \",$C182),Banco!$A:$A,0)","v":2527},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!O182)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!P182)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",11587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":"M2"},104.67,104.67,0.97619999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":107.22},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":107.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B183,\" \",$C183),Banco!$A:$A,0)","v":2166},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!O183)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!P183)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",11697,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":"UN"},12.34,12.34,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":709.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":709.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B184,\" \",$C184),Banco!$A:$A,0)","v":3052},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!O184)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!P184)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",11712,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":"UN"},1.53,1.53,3.4799999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":43.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":43.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B185,\" \",$C185),Banco!$A:$A,0)","v":988},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!O185)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!P185)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",21112,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":"UN"},2.84,2.84,1.7399999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":163.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":163.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B186,\" \",$C186),Banco!$A:$A,0)","v":4835},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!O186)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!P186)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",43777,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":"UN"},13.7,13.7,4.4761799999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":306.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":306.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B187,\" \",$C187),Banco!$A:$A,0)","v":3553},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!O187)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!P187)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87246,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":"M2"},1.85,1.89,2.7400000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":67.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":69.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B188,\" \",$C188),Banco!$A:$A,0)","v":14809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!O188)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!P188)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":"M2"},10.32,10.52,0.16825000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":61.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":62.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B189,\" \",$C189),Banco!$A:$A,0)","v":14807},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!O189)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!P189)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87248,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!D190)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!E190)-1),\"\")","v":"M2"},16.760000000000002,16.96,0.30435000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!I190)-4)),0)","v":55.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!J190)-4)),0)","v":55.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B190,\" \",$C190),Banco!$A:$A,0)","v":14808},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L190),$H190=\"\",$H190=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K190,$K$1:$K190,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!O190)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!P190)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87527,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!D191)-1),\"\")","v":"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!E191)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H191*ROUND(I191,2),2)","v":3.1},3.26,8.6317000000000005E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!I191)-4)),0)","v":35.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!J191)-4)),0)","v":37.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B191,\" \",$C191),Banco!$A:$A,0)","v":13434},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L191),$H191=\"\",$H191=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K191,$K$1:$K191,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!O191)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!P191)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F191*O191,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI",87529,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":"M2"},18.829999999999998,19.73,0.56510300000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":33.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":34.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B192,\" \",$C192),Banco!$A:$A,0)","v":13454},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!O192)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!P192)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87531,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":"M2"},3.82,4,0.11858,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":32.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":33.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B193,\" \",$C193),Banco!$A:$A,0)","v":13431},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!O193)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!P193)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89356,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!D194)-1),\"\")","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!E194)-1),\"\")","v":"M"},7.71,8.2100000000000009,0.3745,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!I194)-4)),0)","v":20.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!J194)-4)),0)","v":21.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B194,\" \",$C194),Banco!$A:$A,0)","v":11676},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L194),$H194=\"\",$H194=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K194,$K$1:$K194,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!O194)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!P194)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89362,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":"UN"},1.74,1.86,0.20649999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":8.4499999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":8.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B195,\" \",$C195),Banco!$A:$A,0)","v":11582},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!O195)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!P195)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89366,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":"UN"},2.64,2.72,0.17499999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":15.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":15.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B196,\" \",$C196),Banco!$A:$A,0)","v":11577},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!O196)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!P196)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89395,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":"UN"},1.82,1.94,0.15575,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":11.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":12.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B197,\" \",$C197),Banco!$A:$A,0)","v":11661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!O197)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!P197)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90443,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":"M"},2.5,2.71,0.3745,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":6.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":7.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B198,\" \",$C198),Banco!$A:$A,0)","v":14488},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!O198)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!P198)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",90466,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":"M"},4.97,5.31,0.3745,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":13.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":14.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B199,\" \",$C199),Banco!$A:$A,0)","v":14422},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!O199)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!P199)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89351,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!D200)-1),\"\")","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!E200)-1),\"\")","v":"UN"},25.21,25.59,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!I200)-4)),0)","v":25.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!J200)-4)),0)","v":25.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B200,\" \",$C200),Banco!$A:$A,0)","v":15629},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L200),$H200=\"\",$H200=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K200,$K$1:$K200,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!O200)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!P200)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89383,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!D201)-1),\"\")","v":"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!E201)-1),\"\")","v":"UN"},5.99,6.33,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!I201)-4)),0)","v":5.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!J201)-4)),0)","v":6.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B201,\" \",$C201),Banco!$A:$A,0)","v":11486},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L201),$H201=\"\",$H201=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K201,$K$1:$K201,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!O201)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!P201)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",89385,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!D202)-1),\"\")","v":"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!E202)-1),\"\")","v":"UN"},6.6,6.94,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!I202)-4)),0)","v":6.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!J202)-4)),0)","v":6.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B202,\" \",$C202),Banco!$A:$A,0)","v":11632},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L202),$H202=\"\",$H202=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K202,$K$1:$K202,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!O202)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!P202)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!D203)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!E203)-1),\"\")","v":"H"},0.33,0.36,1.7269920000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!I203)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!J203)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B203,\" \",$C203),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L203),$H203=\"\",$H203=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K203,$K$1:$K203,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!O203)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!P203)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":"H"},1.67,1.8,8.5319999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":19.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":21.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B204,\" \",$C204),Banco!$A:$A,0)","v":12790},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!O204)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!P204)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":"H"},5.98,6.49,0.25595999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":23.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":25.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B205,\" \",$C205),Banco!$A:$A,0)","v":12844},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!O205)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!P205)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!D206)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!E206)-1),\"\")","v":"CHP"},0.06,7.0000000000000007E-2,2.2799999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!I206)-4)),0)","v":28.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!J206)-4)),0)","v":30.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B206,\" \",$C206),Banco!$A:$A,0)","v":7809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L206),$H206=\"\",$H206=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K206,$K$1:$K206,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!O206)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!P206)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91693,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!D207)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!E207)-1),\"\")","v":"CHI"},0.26,0.28999999999999998,9.9600000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!I207)-4)),0)","v":26.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!J207)-4)),0)","v":28.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A207)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B207,\" \",$C207),Banco!$A:$A,0)","v":7808},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L207),$H207=\"\",$H207=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K207,$K$1:$K207,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!O207)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!P207)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",94974,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!D208)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!E208)-1),\"\")","v":"M3"},0.19,0.2,4.4999999999999999E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!I208)-4)),0)","v":426.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!J208)-4)),0)","v":436.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A208)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B208,\" \",$C208),Banco!$A:$A,0)","v":14336},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L208),$H208=\"\",$H208=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K208,$K$1:$K208,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!O208)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!P208)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3992,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!D209)-1),\"\")","v":"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!E209)-1),\"\")","v":"M"},16.14,16.14,0.50768999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!I209)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!J209)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A209)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B209,\" \",$C209),Banco!$A:$A,0)","v":3967},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L209),$H209=\"\",$H209=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K209,$K$1:$K209,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!O209)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!P209)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4433,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!D210)-1),\"\")","v":"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!E210)-1),\"\")","v":"M"},9.89,9.89,0.36923999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!I210)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!J210)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A210)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B210,\" \",$C210),Banco!$A:$A,0)","v":890},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L210),$H210=\"\",$H210=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K210,$K$1:$K210,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!O210)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!P210)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",5061,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!D211)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!E211)-1),\"\")","v":"KG"},0.31,0.31,1.5509999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!I211)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!J211)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B211,\" \",$C211),Banco!$A:$A,0)","v":3661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L211),$H211=\"\",$H211=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K211,$K$1:$K211,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!O211)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!P211)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",43681,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!D212)-1),\"\")","v":"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!E212)-1),\"\")","v":"M2"},11.85,11.85,0.3150114,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!I212)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!J212)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B212,\" \",$C212),Banco!$A:$A,0)","v":1197},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L212),$H212=\"\",$H212=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K212,$K$1:$K212,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!O212)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!P212)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!D213)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!E213)-1),\"\")","v":"H"},0.3,0.33,1.5480000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!I213)-4)),0)","v":19.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!J213)-4)),0)","v":21.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A213)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B213,\" \",$C213),Banco!$A:$A,0)","v":12790},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L213),$H213=\"\",$H213=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K213,$K$1:$K213,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!O213)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!P213)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!D214)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!E214)-1),\"\")","v":"H"},1.0900000000000001,1.18,4.6440000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!I214)-4)),0)","v":23.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!J214)-4)),0)","v":25.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A214)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B214,\" \",$C214),Banco!$A:$A,0)","v":12844},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L214),$H214=\"\",$H214=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K214,$K$1:$K214,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!O214)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!P214)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!D215)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!E215)-1),\"\")","v":"CHP"},0.02,0.02,7.6000000000000004E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!I215)-4)),0)","v":28.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!J215)-4)),0)","v":30.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A215)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B215,\" \",$C215),Banco!$A:$A,0)","v":7809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L215),$H215=\"\",$H215=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K215,$K$1:$K215,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!O215)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!P215)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",91693,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!D216)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!E216)-1),\"\")","v":"CHI"},0.09,0.1,3.32E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!I216)-4)),0)","v":26.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!J216)-4)),0)","v":28.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A216)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B216,\" \",$C216),Banco!$A:$A,0)","v":7808},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L216),$H216=\"\",$H216=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K216,$K$1:$K216,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!O216)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!P216)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3992,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!D217)-1),\"\")","v":"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!E217)-1),\"\")","v":"M"},5.38,5.38,0.16922999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!I217)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!J217)-4)),0)","v":31.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A217)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B217,\" \",$C217),Banco!$A:$A,0)","v":3967},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L217),$H217=\"\",$H217=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K217,$K$1:$K217,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!O217)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!P217)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4433,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!D218)-1),\"\")","v":"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!E218)-1),\"\")","v":"M"},2.68,2.68,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!I218)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!J218)-4)),0)","v":26.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A218)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B218,\" \",$C218),Banco!$A:$A,0)","v":890},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L218),$H218=\"\",$H218=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K218,$K$1:$K218,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!O218)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!P218)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",5061,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!D219)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!E219)-1),\"\")","v":"KG"},0.1,0.1,5.170000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!I219)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!J219)-4)),0)","v":19.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A219)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B219,\" \",$C219),Banco!$A:$A,0)","v":3661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L219),$H219=\"\",$H219=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K219,$K$1:$K219,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!O219)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!P219)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",43681,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!D220)-1),\"\")","v":"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!E220)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H220*ROUND(I220,2),2)","v":3.95},{"$f":"ROUND($H220*ROUND(J220,2),2)","v":3.95},0.10500380000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!I220)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!J220)-4)),0)","v":37.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A220)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B220,\" \",$C220),Banco!$A:$A,0)","v":1197},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L220),$H220=\"\",$H220=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K220,$K$1:$K220,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!O220)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!P220)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F220*O220,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G220*P220,2)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K221,-1,0),$K$1:$K221,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B222,\" \",$C222)","v":"Composição CPU 06"},"Composição","CPU 06","PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L222>0,SUM(OFFSET(F222,1,0,$L222),0))","v":1215.6400000000001},{"$f":"IF($L222>0,SUM(OFFSET(G222,1,0,$L222),0))","v":1216.3799999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F222),0,F222)","v":1215.6400000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G222),0,G222)","v":1216.3799999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A222)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K222,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K222+1,K:K,0))-ROW(L222)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I222<>0,J222<>0),N222=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"Cotação","C01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!D223)-1),\"\")","v":"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!E223)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H223*ROUND(I223,2),2)","v":1206.01},{"$f":"ROUND($H223*ROUND(J223,2),2)","v":1206.01},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!I223)-4)),0)","v":1206.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!J223)-4)),0)","v":1206.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A223)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B223,\" \",$C223),Banco!$A:$A,0)","v":36},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L223),$H223=\"\",$H223=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K223,$K$1:$K223,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!O223)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!P223)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F223*O223,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G223*P223,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!D224)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!E224)-1),\"\")","v":"H"},9.6300000000000008,10.37,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!I224)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!J224)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A224)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B224,\" \",$C224),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L224),$H224=\"\",$H224=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K224,$K$1:$K224,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!O224)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!P224)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A225)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K225,-1,0),$K$1:$K225,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B226,\" \",$C226)","v":"Composição CPU 07"},"Composição","CPU 07","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",{"$f":"IF($L226>0,SUM(OFFSET(F226,1,0,$L226),0))","v":78.779999999999987},{"$f":"IF($L226>0,SUM(OFFSET(G226,1,0,$L226),0))","v":79.759999999999991},null,{"$f":"IF(ISERROR(F226),0,F226)","v":78.779999999999987},{"$f":"IF(ISERROR(G226),0,G226)","v":79.759999999999991},{"$f":"COUNTA($A$1:$A226)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K226,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K226+1,K:K,0))-ROW(L226)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I226<>0,J226<>0),N226=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39465",{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!D227)-1),\"\")","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!E227)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H227*ROUND(I227,2),2)","v":67.08},{"$f":"ROUND($H227*ROUND(J227,2),2)","v":67.08},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!I227)-4)),0)","v":67.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!J227)-4)),0)","v":67.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A227)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B227,\" \",$C227),Banco!$A:$A,0)","v":1783},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L227),$H227=\"\",$H227=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K227,$K$1:$K227,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!O227)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!P227)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F227*O227,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G227*P227,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!D228)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!E228)-1),\"\")","v":"H"},6.68,7.27,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!I228)-4)),0)","v":26.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!J228)-4)),0)","v":29.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A228)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B228,\" \",$C228),Banco!$A:$A,0)","v":13038},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L228),$H228=\"\",$H228=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K228,$K$1:$K228,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!O228)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!P228)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!D229)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!E229)-1),\"\")","v":"H"},5.0199999999999996,5.41,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!I229)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!J229)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A229)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B229,\" \",$C229),Banco!$A:$A,0)","v":12818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L229),$H229=\"\",$H229=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K229,$K$1:$K229,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!O229)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!P229)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A230)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K230,-1,0),$K$1:$K230,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B231,\" \",$C231)","v":"Composição CPU 09"},"Composição","CPU 09","REFLETOR LED BIVOLT, 50W, PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L231>0,SUM(OFFSET(F231,1,0,$L231),0))","v":121.9},{"$f":"IF($L231>0,SUM(OFFSET(G231,1,0,$L231),0))","v":129.69999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F231),0,F231)","v":121.9},{"$f":"IF(ISERROR(G231),0,G231)","v":129.69999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K231,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K231+1,K:K,0))-ROW(L231)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I231<>0,J231<>0),N231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39391",{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!D232)-1),\"\")","v":"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!E232)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H232*ROUND(I232,2),2)","v":28.28},{"$f":"ROUND($H232*ROUND(J232,2),2)","v":28.28},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!I232)-4)),0)","v":28.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!J232)-4)),0)","v":28.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A232)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B232,\" \",$C232),Banco!$A:$A,0)","v":2674},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L232),$H232=\"\",$H232=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K232,$K$1:$K232,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!O232)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!P232)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F232*O232,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G232*P232,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!D233)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!E233)-1),\"\")","v":"H"},53.46,58.12,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!I233)-4)),0)","v":26.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!J233)-4)),0)","v":29.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A233)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B233,\" \",$C233),Banco!$A:$A,0)","v":13038},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L233),$H233=\"\",$H233=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K233,$K$1:$K233,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!O233)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!P233)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!D234)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!E234)-1),\"\")","v":"H"},40.159999999999997,43.3,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!I234)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!J234)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A234)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B234,\" \",$C234),Banco!$A:$A,0)","v":12818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L234),$H234=\"\",$H234=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K234,$K$1:$K234,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!O234)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!P234)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A235)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K235,-1,0),$K$1:$K235,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B236,\" \",$C236)","v":"Composição CPU 10"},"Composição","CPU 10","LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"$f":"IF($L236>0,SUM(OFFSET(F236,1,0,$L236),0))","v":52.41},{"$f":"IF($L236>0,SUM(OFFSET(G236,1,0,$L236),0))","v":53.81},null,{"$f":"IF(ISERROR(F236),0,F236)","v":52.41},{"$f":"IF(ISERROR(G236),0,G236)","v":53.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A236)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K236,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K236+1,K:K,0))-ROW(L236)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I236<>0,J236<>0),N236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","CT 01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!D237)-1),\"\")","v":"PLAFON DE LED DE SOBREPOR 24W BIVOLT 6500K QUADRADO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!E237)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H237*ROUND(I237,2),2)","v":35.9},{"$f":"ROUND($H237*ROUND(J237,2),2)","v":35.9},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!I237)-4)),0)","v":35.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!J237)-4)),0)","v":35.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A237)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B237,\" \",$C237),Banco!$A:$A,0)","v":37},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L237),$H237=\"\",$H237=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K237,$K$1:$K237,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!O237)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!P237)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F237*O237,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G237*P237,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!D238)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!E238)-1),\"\")","v":"H"},12.65,13.75,0.47320000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!I238)-4)),0)","v":26.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!J238)-4)),0)","v":29.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A238)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B238,\" \",$C238),Banco!$A:$A,0)","v":13038},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L238),$H238=\"\",$H238=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K238,$K$1:$K238,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!O238)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!P238)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!D239)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!E239)-1),\"\")","v":"H"},3.86,4.16,0.19220000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!I239)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!J239)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A239)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B239,\" \",$C239),Banco!$A:$A,0)","v":12818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L239),$H239=\"\",$H239=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K239,$K$1:$K239,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!O239)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!P239)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A240)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K240,-1,0),$K$1:$K240,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B241,\" \",$C241)","v":"Composição CPU 11"},"Composição","CPU 11","REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO, SEM REAPROVEITAMENTO","M2",{"$f":"IF($L241>0,SUM(OFFSET(F241,1,0,$L241),0))","v":22.439999999999998},{"$f":"IF($L241>0,SUM(OFFSET(G241,1,0,$L241),0))","v":24.22},null,{"$f":"IF(ISERROR(F241),0,F241)","v":22.439999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G241),0,G241)","v":24.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K241,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K241+1,K:K,0))-ROW(L241)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I241<>0,J241<>0),N241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!D242)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!E242)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H242*ROUND(I242,2),2)","v":8.66},{"$f":"ROUND($H242*ROUND(J242,2),2)","v":9.3800000000000008},0.36430000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!I242)-4)),0)","v":23.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!J242)-4)),0)","v":25.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A242)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B242,\" \",$C242),Banco!$A:$A,0)","v":13128},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L242),$H242=\"\",$H242=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K242,$K$1:$K242,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!O242)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!P242)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F242*O242,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G242*P242,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!D243)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!E243)-1),\"\")","v":"H"},13.78,14.84,0.71560000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!I243)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!J243)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A243)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B243,\" \",$C243),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L243),$H243=\"\",$H243=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K243,$K$1:$K243,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!O243)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!P243)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A244)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K244,-1,0),$K$1:$K244,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B245,\" \",$C245)","v":"Composição CPU 12"},"Composição","CPU 12","CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 6 CM","M2",{"$f":"IF($L245>0,SUM(OFFSET(F245,1,0,$L245),0))","v":33.370000000000005},{"$f":"IF($L245>0,SUM(OFFSET(G245,1,0,$L245),0))","v":34.410000000000004},null,{"$f":"IF(ISERROR(F245),0,F245)","v":33.370000000000005},{"$f":"IF(ISERROR(G245),0,G245)","v":34.410000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A245)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K245,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K245+1,K:K,0))-ROW(L245)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I245<>0,J245<>0),N245=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","94963",{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!D246)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!E246)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H246*ROUND(I246,2),2)","v":25.48},{"$f":"ROUND($H246*ROUND(J246,2),2)","v":25.87},0.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!I246)-4)),0)","v":424.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!J246)-4)),0)","v":431.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A246)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B246,\" \",$C246),Banco!$A:$A,0)","v":14318},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L246),$H246=\"\",$H246=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K246,$K$1:$K246,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!O246)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!P246)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F246*O246,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G246*P246,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!D247)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!E247)-1),\"\")","v":"H"},6.46,7,0.27179999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!I247)-4)),0)","v":23.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!J247)-4)),0)","v":25.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A247)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B247,\" \",$C247),Banco!$A:$A,0)","v":13128},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L247),$H247=\"\",$H247=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K247,$K$1:$K247,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!O247)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!P247)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!D248)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!E248)-1),\"\")","v":"H"},1.43,1.54,7.4099999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!I248)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!J248)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A248)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B248,\" \",$C248),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L248),$H248=\"\",$H248=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K248,$K$1:$K248,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!O248)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!P248)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A249)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K249,-1,0),$K$1:$K249,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B250,\" \",$C250)","v":"Composição CPU 13"},"Composição","CPU 13","REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM","M2",{"$f":"IF($L250>0,SUM(OFFSET(F250,1,0,$L250),0))","v":26.36},{"$f":"IF($L250>0,SUM(OFFSET(G250,1,0,$L250),0))","v":27.580000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F250),0,F250)","v":26.36},{"$f":"IF(ISERROR(G250),0,G250)","v":27.580000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A250)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K250,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K250+1,K:K,0))-ROW(L250)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I250<>0,J250<>0),N250=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87372",{"$f":"IF(ISNUMBER($L251),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L251-1,COLUMN(Composições!D251)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L251),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L251-1,COLUMN(Composições!E251)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H251*ROUND(I251,2),2)","v":15.6},{"$f":"ROUND($H251*ROUND(J251,2),2)","v":15.95},0.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L251),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L251-1,COLUMN(Composições!I251)-4)),0)","v":780.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L251),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L251-1,COLUMN(Composições!J251)-4)),0)","v":797.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A251)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B251,\" \",$C251),Banco!$A:$A,0)","v":6204},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L251),$H251=\"\",$H251=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K251,$K$1:$K251,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L251),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L251-1,COLUMN(Composições!O251)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L251),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L251-1,COLUMN(Composições!P251)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F251*O251,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G251*P251,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!D252)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!E252)-1),\"\")","v":"H"},5.94,6.44,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!I252)-4)),0)","v":23.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!J252)-4)),0)","v":25.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A252)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B252,\" \",$C252),Banco!$A:$A,0)","v":13128},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L252),$H252=\"\",$H252=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K252,$K$1:$K252,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!O252)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!P252)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!D253)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!E253)-1),\"\")","v":"H"},4.82,5.19,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!I253)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!J253)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A253)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B253,\" \",$C253),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L253),$H253=\"\",$H253=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K253,$K$1:$K253,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!O253)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!P253)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A254)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K254,-1,0),$K$1:$K254,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B255,\" \",$C255)","v":"Composição CPU 15"},"Composição","CPU 15","REATERRO MANUAL DE VALAS","M",{"$f":"IF($L255>0,SUM(OFFSET(F255,1,0,$L255),0))","v":5.14},{"$f":"IF($L255>0,SUM(OFFSET(G255,1,0,$L255),0))","v":5.54},null,{"$f":"IF(ISERROR(F255),0,F255)","v":5.14},{"$f":"IF(ISERROR(G255),0,G255)","v":5.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A255)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K255,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K255+1,K:K,0))-ROW(L255)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I255<>0,J255<>0),N255=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!D256)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!E256)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H256*ROUND(I256,2),2)","v":5.14},{"$f":"ROUND($H256*ROUND(J256,2),2)","v":5.54},0.26700000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!I256)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!J256)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A256)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B256,\" \",$C256),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L256),$H256=\"\",$H256=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K256,$K$1:$K256,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!O256)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!P256)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F256*O256,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G256*P256,2)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A257)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K257,-1,0),$K$1:$K257,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B258,\" \",$C258)","v":"Composição CPU 16"},"Composição","CPU 16","PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM","UN",{"$f":"IF($L258>0,SUM(OFFSET(F258,1,0,$L258),0))","v":25.25},{"$f":"IF($L258>0,SUM(OFFSET(G258,1,0,$L258),0))","v":25.509999999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F258),0,F258)","v":25.25},{"$f":"IF(ISERROR(G258),0,G258)","v":25.509999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A258)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K258,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K258+1,K:K,0))-ROW(L258)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I258<>0,J258<>0),N258=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"Cotação","C02",{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!D259)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!E259)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H259*ROUND(I259,2),2)","v":21.9},{"$f":"ROUND($H259*ROUND(J259,2),2)","v":21.9},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!I259)-4)),0)","v":21.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!J259)-4)),0)","v":21.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A259)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B259,\" \",$C259),Banco!$A:$A,0)","v":38},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L259),$H259=\"\",$H259=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K259,$K$1:$K259,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!O259)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!P259)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F259*O259,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G259*P259,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!D260)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!E260)-1),\"\")","v":"H"},3.35,3.61,0.16700000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!I260)-4)),0)","v":20.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!J260)-4)),0)","v":21.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A260)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B260,\" \",$C260),Banco!$A:$A,0)","v":12800},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L260),$H260=\"\",$H260=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K260,$K$1:$K260,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!O260)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!P260)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A261)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K261,-1,0),$K$1:$K261,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B262,\" \",$C262)","v":"Composição CPU 18"},"Composição","CPU 18","PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 5,5x25MM²","UN",{"$f":"IF($L262>0,SUM(OFFSET(F262,1,0,$L262),0))","v":0.81},{"$f":"IF($L262>0,SUM(OFFSET(G262,1,0,$L262),0))","v":0.83000000000000007},null,{"$f":"IF(ISERROR(F262),0,F262)","v":0.81},{"$f":"IF(ISERROR(G262),0,G262)","v":0.83000000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A262)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K262,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K262+1,K:K,0))-ROW(L262)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I262<>0,J262<>0),N262=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","40552",{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!D263)-1),\"\")","v":"PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!E263)-1),\"\")","v":"CENTO"},{"$f":"ROUND($H263*ROUND(I263,2),2)","v":0.54},{"$f":"ROUND($H263*ROUND(J263,2),2)","v":0.54},0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!I263)-4)),0)","v":54.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!J263)-4)),0)","v":54.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A263)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B263,\" \",$C263),Banco!$A:$A,0)","v":3303},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L263),$H263=\"\",$H263=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K263,$K$1:$K263,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!O263)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!P263)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F263*O263,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G263*P263,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!D264)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!E264)-1),\"\")","v":"H"},0.27,0.28999999999999998,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!I264)-4)),0)","v":26.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!J264)-4)),0)","v":29.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A264)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B264,\" \",$C264),Banco!$A:$A,0)","v":13038},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L264),$H264=\"\",$H264=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K264,$K$1:$K264,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!O264)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!P264)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!D265)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!E265)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!I265)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!J265)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A265)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B265,\" \",$C265),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L265),$H265=\"\",$H265=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K265,$K$1:$K265,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!O265)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!P265)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A266)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K266,-1,0),$K$1:$K266,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B267,\" \",$C267)","v":"Composição CPU 19"},"Composição","CPU 19","CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L267>0,SUM(OFFSET(F267,1,0,$L267),0))","v":50.650000000000006},{"$f":"IF($L267>0,SUM(OFFSET(G267,1,0,$L267),0))","v":52.99},null,{"$f":"IF(ISERROR(F267),0,F267)","v":50.650000000000006},{"$f":"IF(ISERROR(G267),0,G267)","v":52.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A267)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K267,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K267+1,K:K,0))-ROW(L267)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I267<>0,J267<>0),N267=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!D268)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!E268)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H268*ROUND(I268,2),2)","v":16.04},{"$f":"ROUND($H268*ROUND(J268,2),2)","v":17.440000000000001},0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!I268)-4)),0)","v":26.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!J268)-4)),0)","v":29.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A268)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B268,\" \",$C268),Banco!$A:$A,0)","v":13038},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L268),$H268=\"\",$H268=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K268,$K$1:$K268,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!O268)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!P268)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F268*O268,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G268*P268,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!D269)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!E269)-1),\"\")","v":"H"},12.05,12.99,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!I269)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!J269)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A269)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B269,\" \",$C269),Banco!$A:$A,0)","v":12818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L269),$H269=\"\",$H269=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K269,$K$1:$K269,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!O269)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!P269)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","38467",{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!D270)-1),\"\")","v":"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!E270)-1),\"\")","v":"UN"},2.0299999999999998,2.0299999999999998,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!I270)-4)),0)","v":203.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!J270)-4)),0)","v":203.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A270)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B270,\" \",$C270),Banco!$A:$A,0)","v":217},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L270),$H270=\"\",$H270=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K270,$K$1:$K270,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!O270)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!P270)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13388",{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!D271)-1),\"\")","v":"SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!E271)-1),\"\")","v":"KG"},16.86,16.86,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!I271)-4)),0)","v":168.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!J271)-4)),0)","v":168.62},{"$f":"COUNTA($A$1:$A271)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B271,\" \",$C271),Banco!$A:$A,0)","v":3922},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L271),$H271=\"\",$H271=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K271,$K$1:$K271,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!O271)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!P271)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C03",{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!D272)-1),\"\")","v":"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!E272)-1),\"\")","v":"KG"},3.67,3.67,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!I272)-4)),0)","v":18.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!J272)-4)),0)","v":18.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A272)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B272,\" \",$C272),Banco!$A:$A,0)","v":39},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L272),$H272=\"\",$H272=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K272,$K$1:$K272,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!O272)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!P272)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!D273)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!E273)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!I273)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!J273)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A273)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B273,\" \",$C273),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L273),$H273=\"\",$H273=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K273,$K$1:$K273,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!O273)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!P273)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A274)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K274,-1,0),$K$1:$K274,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B275,\" \",$C275)","v":"Composição CPU 20"},"Composição","CPU 20","ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO PARA PILARES EM CHAPAS DE AÇO A36-FY250Mpa, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS #3,00MM-A36-FY250Mpa, LIGAÇÕES SOLDADAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","KG",{"$f":"IF($L275>0,SUM(OFFSET(F275,1,0,$L275),0))","v":11.98},{"$f":"IF($L275>0,SUM(OFFSET(G275,1,0,$L275),0))","v":12.04},null,{"$f":"IF(ISERROR(F275),0,F275)","v":11.98},{"$f":"IF(ISERROR(G275),0,G275)","v":12.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A275)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K275,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K275+1,K:K,0))-ROW(L275)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I275<>0,J275<>0),N275=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88240,{"$f":"IF(ISNUMBER($L276),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L276-1,COLUMN(Composições!D276)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L276),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L276-1,COLUMN(Composições!E276)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H276*ROUND(I276,2),2)","v":0.02},{"$f":"ROUND($H276*ROUND(J276,2),2)","v":0.02},"0,0008362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L276),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L276-1,COLUMN(Composições!I276)-4)),0)","v":18.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L276),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L276-1,COLUMN(Composições!J276)-4)),0)","v":20.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A276)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B276,\" \",$C276),Banco!$A:$A,0)","v":12792},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L276),$H276=\"\",$H276=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K276,$K$1:$K276,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L276),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L276-1,COLUMN(Composições!O276)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L276),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L276-1,COLUMN(Composições!P276)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F276*O276,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G276*P276,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",93288,{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!D277)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!E277)-1),\"\")","v":"CHI"},0.09,0.09,"0,0005207",{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!I277)-4)),0)","v":179.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!J277)-4)),0)","v":181.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A277)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B277,\" \",$C277),Banco!$A:$A,0)","v":7636},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L277),$H277=\"\",$H277=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K277,$K$1:$K277,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!O277)-6)),0)","v":0.83199999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!P277)-6)),0)","v":0.81899999999999995},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,"SINAPI",93287,{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!D278)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!E278)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.24,"0,0006627",{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!I278)-4)),0)","v":353.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!J278)-4)),0)","v":356.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A278)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B278,\" \",$C278),Banco!$A:$A,0)","v":7637},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L278),$H278=\"\",$H278=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K278,$K$1:$K278,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!O278)-6)),0)","v":0.87450000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!P278)-6)),0)","v":0.86750000000000005},0.2,0.21]
[null,"SINAPI",100716,{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!D279)-1),\"\")","v":"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!E279)-1),\"\")","v":"M2"},1.89,1.91,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!I279)-4)),0)","v":23.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!J279)-4)),0)","v":24.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A279)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B279,\" \",$C279),Banco!$A:$A,0)","v":13931},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L279),$H279=\"\",$H279=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K279,$K$1:$K279,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!O279)-6)),0)","v":0.82530000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!P279)-6)),0)","v":0.81569999999999998},1.56,1.56]
[null,"SINAPI",88278,{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!D280)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!E280)-1),\"\")","v":"H"},0.16,0.17,6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!I280)-4)),0)","v":26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!J280)-4)),0)","v":28.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A280)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B280,\" \",$C280),Banco!$A:$A,0)","v":13075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L280),$H280=\"\",$H280=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K280,$K$1:$K280,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!O280)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!P280)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",100719,{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!D281)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!E281)-1),\"\")","v":"M2"},0.83,0.84,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!I281)-4)),0)","v":10.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!J281)-4)),0)","v":10.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A281)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B281,\" \",$C281),Banco!$A:$A,0)","v":13959},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L281),$H281=\"\",$H281=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K281,$K$1:$K281,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!O281)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!P281)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88317,{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!D282)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!E282)-1),\"\")","v":"H"},0.12,0.13,"0,0049857",{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!I282)-4)),0)","v":24.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!J282)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A282)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B282,\" \",$C282),Banco!$A:$A,0)","v":13145},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L282),$H282=\"\",$H282=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K282,$K$1:$K282,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!O282)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!P282)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4777,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!D283)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!E283)-1),\"\")","v":"KG"},0.88,0.88,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!I283)-4)),0)","v":8.7799999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!J283)-4)),0)","v":8.7799999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A283)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B283,\" \",$C283),Banco!$A:$A,0)","v":1043},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L283),$H283=\"\",$H283=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K283,$K$1:$K283,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!O283)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!P283)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C04",{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!D284)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!E284)-1),\"\")","v":"KG"},7.76,7.76,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!I284)-4)),0)","v":7.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!J284)-4)),0)","v":7.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A284)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B284,\" \",$C284),Banco!$A:$A,0)","v":40},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L284),$H284=\"\",$H284=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K284,$K$1:$K284,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!O284)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!P284)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!D285)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!E285)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!I285)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!J285)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A285)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B285,\" \",$C285),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L285),$H285=\"\",$H285=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K285,$K$1:$K285,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!O285)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!P285)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A286)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K286,-1,0),$K$1:$K286,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B287,\" \",$C287)","v":"Composição CPU 21"},"Composição","CPU 21","ESTRUTURA METÁLICA PARA PILARES EM PERFIS \"U\" #6.35MM-AÇO A36-FY250Mpa, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS #3,00MM-A36-FY250Mpa, LIGAÇÕES SOLDADAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","KG",{"$f":"IF($L287>0,SUM(OFFSET(F287,1,0,$L287),0))","v":13.600000000000001},{"$f":"IF($L287>0,SUM(OFFSET(G287,1,0,$L287),0))","v":13.66},null,{"$f":"IF(ISERROR(F287),0,F287)","v":13.600000000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G287),0,G287)","v":13.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A287)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K287,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K287+1,K:K,0))-ROW(L287)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I287<>0,J287<>0),N287=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88240,{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!D288)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!E288)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H288*ROUND(I288,2),2)","v":0.02},{"$f":"ROUND($H288*ROUND(J288,2),2)","v":0.02},"0,0008362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!I288)-4)),0)","v":18.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!J288)-4)),0)","v":20.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A288)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B288,\" \",$C288),Banco!$A:$A,0)","v":12792},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L288),$H288=\"\",$H288=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K288,$K$1:$K288,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!O288)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!P288)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F288*O288,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G288*P288,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",93288,{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!D289)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!E289)-1),\"\")","v":"CHI"},0.09,0.09,"0,0005207",{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!I289)-4)),0)","v":179.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!J289)-4)),0)","v":181.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A289)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B289,\" \",$C289),Banco!$A:$A,0)","v":7636},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L289),$H289=\"\",$H289=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K289,$K$1:$K289,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!O289)-6)),0)","v":0.83199999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!P289)-6)),0)","v":0.81899999999999995},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,"SINAPI",93287,{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!D290)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!E290)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.24,"0,0006627",{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!I290)-4)),0)","v":353.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!J290)-4)),0)","v":356.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A290)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B290,\" \",$C290),Banco!$A:$A,0)","v":7637},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L290),$H290=\"\",$H290=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K290,$K$1:$K290,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!O290)-6)),0)","v":0.87450000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!P290)-6)),0)","v":0.86750000000000005},0.2,0.21]
[null,"SINAPI",100716,{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!D291)-1),\"\")","v":"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!E291)-1),\"\")","v":"M2"},1.89,1.91,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!I291)-4)),0)","v":23.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!J291)-4)),0)","v":24.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A291)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B291,\" \",$C291),Banco!$A:$A,0)","v":13931},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L291),$H291=\"\",$H291=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K291,$K$1:$K291,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!O291)-6)),0)","v":0.82530000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!P291)-6)),0)","v":0.81569999999999998},1.56,1.56]
[null,"SINAPI",88278,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!D292)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!E292)-1),\"\")","v":"H"},0.16,0.17,6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!I292)-4)),0)","v":26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!J292)-4)),0)","v":28.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A292)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B292,\" \",$C292),Banco!$A:$A,0)","v":13075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L292),$H292=\"\",$H292=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K292,$K$1:$K292,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!O292)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!P292)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",100719,{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!D293)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!E293)-1),\"\")","v":"M2"},0.83,0.84,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!I293)-4)),0)","v":10.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!J293)-4)),0)","v":10.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A293)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B293,\" \",$C293),Banco!$A:$A,0)","v":13959},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L293),$H293=\"\",$H293=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K293,$K$1:$K293,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!O293)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!P293)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88317,{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!D294)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!E294)-1),\"\")","v":"H"},0.12,0.13,"0,0049857",{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!I294)-4)),0)","v":24.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!J294)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A294)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B294,\" \",$C294),Banco!$A:$A,0)","v":13145},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L294),$H294=\"\",$H294=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K294,$K$1:$K294,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!O294)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!P294)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4777,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!D295)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!E295)-1),\"\")","v":"KG"},4.57,4.57,0.52,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!I295)-4)),0)","v":8.7799999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!J295)-4)),0)","v":8.7799999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A295)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B295,\" \",$C295),Banco!$A:$A,0)","v":1043},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L295),$H295=\"\",$H295=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K295,$K$1:$K295,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!O295)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!P295)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","10966",{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!D296)-1),\"\")","v":"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!E296)-1),\"\")","v":"KG"},5.69,5.69,0.56999999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!I296)-4)),0)","v":9.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!J296)-4)),0)","v":9.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A296)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B296,\" \",$C296),Banco!$A:$A,0)","v":3354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L296),$H296=\"\",$H296=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K296,$K$1:$K296,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!O296)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!P296)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A297)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K297,-1,0),$K$1:$K297,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B298,\" \",$C298)","v":"Composição CPU 22"},"Composição","CPU 22","LIGAÇÕES COMPOSTOS POR CHAPAS DE BASE, CHAPAS DE LIGAÇÃO E CHUMBADORES PARA ESTRUTURA METÁLICA, AÇO A36-FY250Mpa, LIGAÇÕES SOLDADAS, MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","KG",{"$f":"IF($L298>0,SUM(OFFSET(F298,1,0,$L298),0))","v":11.68},{"$f":"IF($L298>0,SUM(OFFSET(G298,1,0,$L298),0))","v":11.739999999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F298),0,F298)","v":11.68},{"$f":"IF(ISERROR(G298),0,G298)","v":11.739999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A298)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K298,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K298+1,K:K,0))-ROW(L298)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I298<>0,J298<>0),N298=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88240,{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!D299)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!E299)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H299*ROUND(I299,2),2)","v":0.02},{"$f":"ROUND($H299*ROUND(J299,2),2)","v":0.02},"0,0008362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!I299)-4)),0)","v":18.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!J299)-4)),0)","v":20.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A299)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B299,\" \",$C299),Banco!$A:$A,0)","v":12792},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L299),$H299=\"\",$H299=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K299,$K$1:$K299,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!O299)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!P299)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F299*O299,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G299*P299,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",93288,{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!D300)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!E300)-1),\"\")","v":"CHI"},0.09,0.09,"0,0005207",{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!I300)-4)),0)","v":179.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!J300)-4)),0)","v":181.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A300)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B300,\" \",$C300),Banco!$A:$A,0)","v":7636},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L300),$H300=\"\",$H300=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K300,$K$1:$K300,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!O300)-6)),0)","v":0.83199999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!P300)-6)),0)","v":0.81899999999999995},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,"SINAPI",93287,{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!D301)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!E301)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.24,"0,0006627",{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!I301)-4)),0)","v":353.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!J301)-4)),0)","v":356.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A301)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B301,\" \",$C301),Banco!$A:$A,0)","v":7637},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L301),$H301=\"\",$H301=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K301,$K$1:$K301,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!O301)-6)),0)","v":0.87450000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!P301)-6)),0)","v":0.86750000000000005},0.2,0.21]
[null,"SINAPI",100716,{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!D302)-1),\"\")","v":"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!E302)-1),\"\")","v":"M2"},1.89,1.91,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!I302)-4)),0)","v":23.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!J302)-4)),0)","v":24.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A302)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B302,\" \",$C302),Banco!$A:$A,0)","v":13931},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L302),$H302=\"\",$H302=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K302,$K$1:$K302,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!O302)-6)),0)","v":0.82530000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!P302)-6)),0)","v":0.81569999999999998},1.56,1.56]
[null,"SINAPI",88278,{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!D303)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!E303)-1),\"\")","v":"H"},0.06,7.0000000000000007E-2,"0,0023666",{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!I303)-4)),0)","v":26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!J303)-4)),0)","v":28.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A303)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B303,\" \",$C303),Banco!$A:$A,0)","v":13075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L303),$H303=\"\",$H303=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K303,$K$1:$K303,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!O303)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!P303)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",100719,{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!D304)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!E304)-1),\"\")","v":"M2"},0.83,0.84,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!I304)-4)),0)","v":10.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!J304)-4)),0)","v":10.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A304)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B304,\" \",$C304),Banco!$A:$A,0)","v":13959},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L304),$H304=\"\",$H304=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K304,$K$1:$K304,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!O304)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!P304)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88317,{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!D305)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!E305)-1),\"\")","v":"H"},0.12,0.13,"0,0049857",{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!I305)-4)),0)","v":24.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!J305)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A305)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B305,\" \",$C305),Banco!$A:$A,0)","v":13145},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L305),$H305=\"\",$H305=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K305,$K$1:$K305,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!O305)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!P305)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C05",{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!D306)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!E306)-1),\"\")","v":"KG"},3.99,3.99,0.51,{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!I306)-4)),0)","v":7.83},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!J306)-4)),0)","v":7.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A306)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B306,\" \",$C306),Banco!$A:$A,0)","v":41},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L306),$H306=\"\",$H306=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K306,$K$1:$K306,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!O306)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!P306)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C06",{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!D307)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!E307)-1),\"\")","v":"KG"},4.45,4.45,0.56000000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!I307)-4)),0)","v":7.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!J307)-4)),0)","v":7.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A307)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B307,\" \",$C307),Banco!$A:$A,0)","v":42},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L307),$H307=\"\",$H307=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K307,$K$1:$K307,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!O307)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!P307)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A308)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K308,-1,0),$K$1:$K308,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B309,\" \",$C309)","v":"Composição CPU 23"},"Composição","CPU 23","ESTRUTURA TRELIÇADA PARA TESOURAS DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","KG",{"$f":"IF($L309>0,SUM(OFFSET(F309,1,0,$L309),0))","v":13.59},{"$f":"IF($L309>0,SUM(OFFSET(G309,1,0,$L309),0))","v":13.649999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F309),0,F309)","v":13.59},{"$f":"IF(ISERROR(G309),0,G309)","v":13.649999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A309)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K309,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K309+1,K:K,0))-ROW(L309)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I309<>0,J309<>0),N309=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88240,{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!D310)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!E310)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H310*ROUND(I310,2),2)","v":0.02},{"$f":"ROUND($H310*ROUND(J310,2),2)","v":0.02},"0,0008362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!I310)-4)),0)","v":18.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!J310)-4)),0)","v":20.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A310)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B310,\" \",$C310),Banco!$A:$A,0)","v":12792},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L310),$H310=\"\",$H310=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K310,$K$1:$K310,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!O310)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!P310)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F310*O310,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G310*P310,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",93288,{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!D311)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!E311)-1),\"\")","v":"CHI"},0.09,0.09,"0,0005207",{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!I311)-4)),0)","v":179.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!J311)-4)),0)","v":181.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A311)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B311,\" \",$C311),Banco!$A:$A,0)","v":7636},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L311),$H311=\"\",$H311=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K311,$K$1:$K311,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!O311)-6)),0)","v":0.83199999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!P311)-6)),0)","v":0.81899999999999995},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,"SINAPI",93287,{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!D312)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!E312)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.24,"0,0006627",{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!I312)-4)),0)","v":353.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!J312)-4)),0)","v":356.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A312)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B312,\" \",$C312),Banco!$A:$A,0)","v":7637},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L312),$H312=\"\",$H312=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K312,$K$1:$K312,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!O312)-6)),0)","v":0.87450000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!P312)-6)),0)","v":0.86750000000000005},0.2,0.21]
[null,"SINAPI",100716,{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!D313)-1),\"\")","v":"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!E313)-1),\"\")","v":"M2"},1.89,1.91,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!I313)-4)),0)","v":23.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!J313)-4)),0)","v":24.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A313)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B313,\" \",$C313),Banco!$A:$A,0)","v":13931},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L313),$H313=\"\",$H313=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K313,$K$1:$K313,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!O313)-6)),0)","v":0.82530000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!P313)-6)),0)","v":0.81569999999999998},1.56,1.56]
[null,"SINAPI",88278,{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!D314)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!E314)-1),\"\")","v":"H"},0.16,0.17,6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!I314)-4)),0)","v":26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!J314)-4)),0)","v":28.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A314)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B314,\" \",$C314),Banco!$A:$A,0)","v":13075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L314),$H314=\"\",$H314=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K314,$K$1:$K314,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!O314)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!P314)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",100719,{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!D315)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!E315)-1),\"\")","v":"M2"},0.83,0.84,"0,0788875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!I315)-4)),0)","v":10.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!J315)-4)),0)","v":10.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A315)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B315,\" \",$C315),Banco!$A:$A,0)","v":13959},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L315),$H315=\"\",$H315=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K315,$K$1:$K315,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!O315)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!P315)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88317,{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!D316)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!E316)-1),\"\")","v":"H"},0.12,0.13,"0,0049857",{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!I316)-4)),0)","v":24.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!J316)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A316)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B316,\" \",$C316),Banco!$A:$A,0)","v":13145},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L316),$H316=\"\",$H316=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K316,$K$1:$K316,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!O316)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!P316)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",4777,{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!D317)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!E317)-1),\"\")","v":"KG"},4.54,4.54,"0,5167325",{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!I317)-4)),0)","v":8.7799999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!J317)-4)),0)","v":8.7799999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A317)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B317,\" \",$C317),Banco!$A:$A,0)","v":1043},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L317),$H317=\"\",$H317=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K317,$K$1:$K317,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!O317)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!P317)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C05",{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!D318)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!E318)-1),\"\")","v":"KG"},0.05,0.05,"0,006424",{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!I318)-4)),0)","v":7.83},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!J318)-4)),0)","v":7.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A318)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B318,\" \",$C318),Banco!$A:$A,0)","v":41},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L318),$H318=\"\",$H318=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K318,$K$1:$K318,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!O318)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!P318)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C06",{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!D319)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!E319)-1),\"\")","v":"KG"},0.01,0.01,"0,0018177",{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!I319)-4)),0)","v":7.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!J319)-4)),0)","v":7.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A319)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B319,\" \",$C319),Banco!$A:$A,0)","v":42},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L319),$H319=\"\",$H319=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K319,$K$1:$K319,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!O319)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!P319)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",10966,{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!D320)-1),\"\")","v":"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!E320)-1),\"\")","v":"KG"},5.65,5.65,"0,5660258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!I320)-4)),0)","v":9.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!J320)-4)),0)","v":9.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A320)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B320,\" \",$C320),Banco!$A:$A,0)","v":3354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L320),$H320=\"\",$H320=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K320,$K$1:$K320,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!O320)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!P320)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A321)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K321,-1,0),$K$1:$K321,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B322,\" \",$C322)","v":"Composição CPU 24"},"Composição","CPU 24","TELA DE ACO MALHA 25X25MM, 1.24MM PARA REBOCO - FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",{"$f":"IF($L322>0,SUM(OFFSET(F322,1,0,$L322),0))","v":17.299999999999997},{"$f":"IF($L322>0,SUM(OFFSET(G322,1,0,$L322),0))","v":17.330000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F322),0,F322)","v":17.299999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G322),0,G322)","v":17.330000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A322)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K322,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K322+1,K:K,0))-ROW(L322)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I322<>0,J322<>0),N322=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","37411",{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!D323)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!E323)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H323*ROUND(I323,2),2)","v":16.86},{"$f":"ROUND($H323*ROUND(J323,2),2)","v":16.86},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!I323)-4)),0)","v":16.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!J323)-4)),0)","v":16.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A323)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B323,\" \",$C323),Banco!$A:$A,0)","v":4225},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L323),$H323=\"\",$H323=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K323,$K$1:$K323,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!O323)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!P323)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F323*O323,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G323*P323,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!D324)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!E324)-1),\"\")","v":"H"},0.24,0.26,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!I324)-4)),0)","v":23.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!J324)-4)),0)","v":25.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A324)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B324,\" \",$C324),Banco!$A:$A,0)","v":12806},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L324),$H324=\"\",$H324=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K324,$K$1:$K324,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!O324)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!P324)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88238",{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!D325)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!E325)-1),\"\")","v":"H"},0.2,0.21,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!I325)-4)),0)","v":19.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!J325)-4)),0)","v":21.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A325)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B325,\" \",$C325),Banco!$A:$A,0)","v":12788},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L325),$H325=\"\",$H325=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K325,$K$1:$K325,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!O325)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!P325)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!D326)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!E326)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!I326)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!J326)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A326)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B326,\" \",$C326),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L326),$H326=\"\",$H326=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K326,$K$1:$K326,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!O326)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!P326)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A327)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K327,-1,0),$K$1:$K327,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B328,\" \",$C328)","v":"Composição CPU 25"},"Composição","CPU 25","RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES","M2",{"$f":"IF($L328>0,SUM(OFFSET(F328,1,0,$L328),0))","v":5.81},{"$f":"IF($L328>0,SUM(OFFSET(G328,1,0,$L328),0))","v":6.1899999999999995},null,{"$f":"IF(ISERROR(F328),0,F328)","v":5.81},{"$f":"IF(ISERROR(G328),0,G328)","v":6.1899999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A328)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K328,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K328+1,K:K,0))-ROW(L328)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I328<>0,J328<>0),N328=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","100301",{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!D329)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!E329)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H329*ROUND(I329,2),2)","v":5.39},{"$f":"ROUND($H329*ROUND(J329,2),2)","v":5.77},0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!I329)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!J329)-4)),0)","v":23.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A329)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B329,\" \",$C329),Banco!$A:$A,0)","v":12797},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L329),$H329=\"\",$H329=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K329,$K$1:$K329,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!O329)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!P329)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F329*O329,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G329*P329,2)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","3767",{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!D330)-1),\"\")","v":"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!E330)-1),\"\")","v":"UN"},0.42,0.42,0.35,{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!I330)-4)),0)","v":1.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!J330)-4)),0)","v":1.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A330)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B330,\" \",$C330),Banco!$A:$A,0)","v":2624},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L330),$H330=\"\",$H330=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K330,$K$1:$K330,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!O330)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!P330)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A331)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K331,-1,0),$K$1:$K331,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B332,\" \",$C332)","v":"Composição CPU 26"},"Composição","CPU 26","EXECUÇÃO DE QUEBRA DEGRAUS, COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ENCHIMENTO EM CONCRETO MAGRO, ACABAMENTO COM REBOCO E TELA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO","M3",{"$f":"IF($L332>0,SUM(OFFSET(F332,1,0,$L332),0))","v":1222.4499999999998},{"$f":"IF($L332>0,SUM(OFFSET(G332,1,0,$L332),0))","v":1262.3499999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F332),0,F332)","v":1222.4499999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G332),0,G332)","v":1262.3499999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A332)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K332,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K332+1,K:K,0))-ROW(L332)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I332<>0,J332<>0),N332=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","101159",{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!D333)-1),\"\")","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!E333)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H333*ROUND(I333,2),2)","v":659.91},{"$f":"ROUND($H333*ROUND(J333,2),2)","v":688.05},5.07,{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!I333)-4)),0)","v":130.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!J333)-4)),0)","v":135.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A333)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B333,\" \",$C333),Banco!$A:$A,0)","v":6123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L333),$H333=\"\",$H333=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K333,$K$1:$K333,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!O333)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!P333)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F333*O333,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G333*P333,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","94968",{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!D334)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!E334)-1),\"\")","v":"M3"},195.04,198.13,0.52,{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!I334)-4)),0)","v":375.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!J334)-4)),0)","v":381.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A334)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B334,\" \",$C334),Banco!$A:$A,0)","v":14338},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L334),$H334=\"\",$H334=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K334,$K$1:$K334,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!O334)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!P334)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","87792",{"$f":"IF(ISNUMBER($L335),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L335-1,COLUMN(Composições!D335)-1),\"\")","v":"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L335),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L335-1,COLUMN(Composições!E335)-1),\"\")","v":"M2"},188.45,197.12,{"$f":"H333","v":5.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L335),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L335-1,COLUMN(Composições!I335)-4)),0)","v":37.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L335),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L335-1,COLUMN(Composições!J335)-4)),0)","v":38.880000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A335)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B335,\" \",$C335),Banco!$A:$A,0)","v":13394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L335),$H335=\"\",$H335=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K335,$K$1:$K335,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L335),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L335-1,COLUMN(Composições!O335)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L335),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L335-1,COLUMN(Composições!P335)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","37411",{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!D336)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!E336)-1),\"\")","v":"M2"},179.05,179.05,10.62,{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!I336)-4)),0)","v":16.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!J336)-4)),0)","v":16.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A336)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B336,\" \",$C336),Banco!$A:$A,0)","v":4225},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L336),$H336=\"\",$H336=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K336,$K$1:$K336,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!O336)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!P336)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A337)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K337,-1,0),$K$1:$K337,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B338,\" \",$C338)","v":"Composição CPU 27"},"Composição","CPU 27","ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA","M3    ",{"$f":"IF($L338>0,SUM(OFFSET(F338,1,0,$L338),0))","v":77.28},{"$f":"IF($L338>0,SUM(OFFSET(G338,1,0,$L338),0))","v":80.239999999999995},null,{"$f":"IF(ISERROR(F338),0,F338)","v":77.28},{"$f":"IF(ISERROR(G338),0,G338)","v":80.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A338)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K338,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K338+1,K:K,0))-ROW(L338)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I338<>0,J338<>0),N338=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!D339)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!E339)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H339*ROUND(I339,2),2)","v":38.520000000000003},{"$f":"ROUND($H339*ROUND(J339,2),2)","v":41.48},2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!I339)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!J339)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A339)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B339,\" \",$C339),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L339),$H339=\"\",$H339=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K339,$K$1:$K339,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!O339)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!P339)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F339*O339,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G339*P339,2)","v":0}]
[null,"Cotação","C07",{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!D340)-1),\"\")","v":"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!E340)-1),\"\")","v":"M3"},38.76,38.76,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!I340)-4)),0)","v":38.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!J340)-4)),0)","v":38.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A340)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B340,\" \",$C340),Banco!$A:$A,0)","v":43},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L340),$H340=\"\",$H340=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K340,$K$1:$K340,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!O340)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!P340)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!D341)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!E341)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!I341)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!J341)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A341)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B341,\" \",$C341),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L341),$H341=\"\",$H341=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K341,$K$1:$K341,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!O341)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!P341)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A342)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K342,-1,0),$K$1:$K342,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B343,\" \",$C343)","v":"Composição CPU 28"},"Composição","CPU 28","EXECUÇÃO DE LAJE DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO","M2",{"$f":"IF($L343>0,SUM(OFFSET(F343,1,0,$L343),0))","v":74.860000000000014},{"$f":"IF($L343>0,SUM(OFFSET(G343,1,0,$L343),0))","v":76.240000000000009},null,{"$f":"IF(ISERROR(F343),0,F343)","v":74.860000000000014},{"$f":"IF(ISERROR(G343),0,G343)","v":76.240000000000009},{"$f":"COUNTA($A$1:$A343)-1","v":23},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K343,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K343+1,K:K,0))-ROW(L343)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I343<>0,J343<>0),N343=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!D344)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!E344)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H344*ROUND(I344,2),2)","v":2.2799999999999998},{"$f":"ROUND($H344*ROUND(J344,2),2)","v":2.4700000000000002},9.7600000000000006E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!I344)-4)),0)","v":23.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!J344)-4)),0)","v":25.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A344)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B344,\" \",$C344),Banco!$A:$A,0)","v":12844},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L344),$H344=\"\",$H344=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K344,$K$1:$K344,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!O344)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!P344)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F344*O344,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G344*P344,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","94964",{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!D345)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!E345)-1),\"\")","v":"M3"},34.630000000000003,35.159999999999997,7.3899999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!I345)-4)),0)","v":468.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!J345)-4)),0)","v":475.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A345)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B345,\" \",$C345),Banco!$A:$A,0)","v":14322},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L345),$H345=\"\",$H345=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K345,$K$1:$K345,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!O345)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!P345)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!D346)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!E346)-1),\"\")","v":"H"},3.52,3.82,0.14829999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!I346)-4)),0)","v":23.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!J346)-4)),0)","v":25.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A346)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B346,\" \",$C346),Banco!$A:$A,0)","v":13128},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L346),$H346=\"\",$H346=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K346,$K$1:$K346,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!O346)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!P346)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L347),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L347-1,COLUMN(Composições!D347)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L347),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L347-1,COLUMN(Composições!E347)-1),\"\")","v":"H"},4.74,5.0999999999999996,0.24590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L347),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L347-1,COLUMN(Composições!I347)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L347),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L347-1,COLUMN(Composições!J347)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A347)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B347,\" \",$C347),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L347),$H347=\"\",$H347=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K347,$K$1:$K347,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L347),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L347-1,COLUMN(Composições!O347)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L347),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L347-1,COLUMN(Composições!P347)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","5068",{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!D348)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!E348)-1),\"\")","v":"KG"},0.49,0.49,2.4E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!I348)-4)),0)","v":20.239999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!J348)-4)),0)","v":20.239999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A348)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B348,\" \",$C348),Banco!$A:$A,0)","v":3656},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L348),$H348=\"\",$H348=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K348,$K$1:$K348,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!O348)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!P348)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!D349)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!E349)-1),\"\")","v":"M"},1.0900000000000001,1.0900000000000001,0.45,{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!I349)-4)),0)","v":2.42},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!J349)-4)),0)","v":2.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A349)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B349,\" \",$C349),Banco!$A:$A,0)","v":3873},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L349),$H349=\"\",$H349=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K349,$K$1:$K349,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!O349)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!P349)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","7156",{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!D350)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!E350)-1),\"\")","v":"M2"},28.11,28.11,1.08,{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!I350)-4)),0)","v":26.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!J350)-4)),0)","v":26.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A350)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B350,\" \",$C350),Banco!$A:$A,0)","v":4230},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L350),$H350=\"\",$H350=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K350,$K$1:$K350,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!O350)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!P350)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A351)-1","v":23},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K351,-1,0),$K$1:$K351,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B352,\" \",$C352)","v":"Composição CPU 29"},"Composição","CPU 29","GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2\", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2\" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1\" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2\"CH 18 - REF AGESUL - 1101002049 ","M2",{"$f":"IF($L352>0,SUM(OFFSET(F352,1,0,$L352),0))","v":686.87},{"$f":"IF($L352>0,SUM(OFFSET(G352,1,0,$L352),0))","v":690.61},null,{"$f":"IF(ISERROR(F352),0,F352)","v":686.87},{"$f":"IF(ISERROR(G352),0,G352)","v":690.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A352)-1","v":24},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K352,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K352+1,K:K,0))-ROW(L352)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I352<>0,J352<>0),N352=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!D353)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!E353)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H353*ROUND(I353,2),2)","v":8.2100000000000009},{"$f":"ROUND($H353*ROUND(J353,2),2)","v":8.86},0.41,{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!I353)-4)),0)","v":20.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!J353)-4)),0)","v":21.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A353)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B353,\" \",$C353),Banco!$A:$A,0)","v":12800},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L353),$H353=\"\",$H353=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K353,$K$1:$K353,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!O353)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!P353)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F353*O353,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G353*P353,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88251",{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!D354)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!E354)-1),\"\")","v":"H"},12.61,13.59,0.64,{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!I354)-4)),0)","v":19.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!J354)-4)),0)","v":21.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A354)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B354,\" \",$C354),Banco!$A:$A,0)","v":12828},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L354),$H354=\"\",$H354=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K354,$K$1:$K354,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!O354)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!P354)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C08",{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!D355)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!E355)-1),\"\")","v":"KG"},0.03,0.03,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!I355)-4)),0)","v":7.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!J355)-4)),0)","v":7.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A355)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B355,\" \",$C355),Banco!$A:$A,0)","v":44},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L355),$H355=\"\",$H355=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K355,$K$1:$K355,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!O355)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!P355)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11976",{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!D356)-1),\"\")","v":"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!E356)-1),\"\")","v":"UN"},3.7,3.7,2.66,{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!I356)-4)),0)","v":1.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!J356)-4)),0)","v":1.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A356)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B356,\" \",$C356),Banco!$A:$A,0)","v":1207},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L356),$H356=\"\",$H356=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K356,$K$1:$K356,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!O356)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!P356)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","10999",{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!D357)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!E357)-1),\"\")","v":"KG"},9.9,9.9,"0,3098",{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!I357)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!J357)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A357)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B357,\" \",$C357),Banco!$A:$A,0)","v":1862},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L357),$H357=\"\",$H357=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K357,$K$1:$K357,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!O357)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!P357)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C09",{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!D358)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!E358)-1),\"\")","v":"M"},1.92,1.92,0.105,{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!I358)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!J358)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A358)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B358,\" \",$C358),Banco!$A:$A,0)","v":45},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L358),$H358=\"\",$H358=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K358,$K$1:$K358,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!O358)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!P358)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","7307",{"$f":"IF(ISNUMBER($L359),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L359-1,COLUMN(Composições!D359)-1),\"\")","v":"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L359),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L359-1,COLUMN(Composições!E359)-1),\"\")","v":"L"},38.46,38.46,0.93,{"$f":"IF(ISNUMBER($L359),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L359-1,COLUMN(Composições!I359)-4)),0)","v":41.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L359),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L359-1,COLUMN(Composições!J359)-4)),0)","v":41.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A359)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B359,\" \",$C359),Banco!$A:$A,0)","v":2176},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L359),$H359=\"\",$H359=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K359,$K$1:$K359,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L359),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L359-1,COLUMN(Composições!O359)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L359),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L359-1,COLUMN(Composições!P359)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L360),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L360-1,COLUMN(Composições!D360)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L360),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L360-1,COLUMN(Composições!E360)-1),\"\")","v":"H"},15.45,16.739999999999998,0.64349999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L360),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L360-1,COLUMN(Composições!I360)-4)),0)","v":24.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L360),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L360-1,COLUMN(Composições!J360)-4)),0)","v":26.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A360)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B360,\" \",$C360),Banco!$A:$A,0)","v":13139},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L360),$H360=\"\",$H360=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K360,$K$1:$K360,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L360),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L360-1,COLUMN(Composições!O360)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L360),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L360-1,COLUMN(Composições!P360)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88317",{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!D361)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!E361)-1),\"\")","v":"H"},10.15,10.97,0.41370000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!I361)-4)),0)","v":24.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!J361)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A361)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B361,\" \",$C361),Banco!$A:$A,0)","v":13145},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L361),$H361=\"\",$H361=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K361,$K$1:$K361,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!O361)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!P361)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C10",{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!D362)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!E362)-1),\"\")","v":"M"},174.56,174.56,5.46,{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!I362)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!J362)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A362)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B362,\" \",$C362),Banco!$A:$A,0)","v":46},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L362),$H362=\"\",$H362=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K362,$K$1:$K362,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!O362)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!P362)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C11",{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!D363)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!E363)-1),\"\")","v":"M"},146.22999999999999,146.22999999999999,2.84,{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!I363)-4)),0)","v":51.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!J363)-4)),0)","v":51.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A363)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B363,\" \",$C363),Banco!$A:$A,0)","v":47},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L363),$H363=\"\",$H363=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K363,$K$1:$K363,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!O363)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!P363)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C12",{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!D364)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!E364)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H364*ROUND(I364,2),2)","v":265.64999999999998},{"$f":"ROUND($H364*ROUND(J364,2),2)","v":265.64999999999998},2.88,{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!I364)-4)),0)","v":92.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!J364)-4)),0)","v":92.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A364)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B364,\" \",$C364),Banco!$A:$A,0)","v":48},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L364),$H364=\"\",$H364=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K364,$K$1:$K364,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!O364)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!P364)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A365)-1","v":24},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K365,-1,0),$K$1:$K365,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B366,\" \",$C366)","v":"Composição CPU 30"},"Composição","CPU 30","CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2\" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ","M",{"$f":"IF($L366>0,SUM(OFFSET(F366,1,0,$L366),0))","v":288.65999999999997},{"$f":"IF($L366>0,SUM(OFFSET(G366,1,0,$L366),0))","v":290.22000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F366),0,F366)","v":288.65999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G366),0,G366)","v":290.22000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A366)-1","v":25},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K366,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K366+1,K:K,0))-ROW(L366)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I366<>0,J366<>0),N366=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!D367)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!E367)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H367*ROUND(I367,2),2)","v":6.61},{"$f":"ROUND($H367*ROUND(J367,2),2)","v":7.13},0.33,{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!I367)-4)),0)","v":20.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!J367)-4)),0)","v":21.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A367)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B367,\" \",$C367),Banco!$A:$A,0)","v":12800},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L367),$H367=\"\",$H367=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K367,$K$1:$K367,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!O367)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!P367)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F367*O367,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G367*P367,2)","v":0}]
[null,"Cotação","C08",{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!D368)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!E368)-1),\"\")","v":"KG"},0.04,0.04,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!I368)-4)),0)","v":7.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!J368)-4)),0)","v":7.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A368)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B368,\" \",$C368),Banco!$A:$A,0)","v":44},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L368),$H368=\"\",$H368=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K368,$K$1:$K368,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!O368)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!P368)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11976",{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!D369)-1),\"\")","v":"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!E369)-1),\"\")","v":"UN"},3.71,3.71,2.67,{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!I369)-4)),0)","v":1.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!J369)-4)),0)","v":1.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A369)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B369,\" \",$C369),Banco!$A:$A,0)","v":1207},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L369),$H369=\"\",$H369=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K369,$K$1:$K369,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!O369)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!P369)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","10999",{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!D370)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!E370)-1),\"\")","v":"KG"},7.99,7.99,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!I370)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!J370)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A370)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B370,\" \",$C370),Banco!$A:$A,0)","v":1862},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L370),$H370=\"\",$H370=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K370,$K$1:$K370,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!O370)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!P370)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C09",{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!D371)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!E371)-1),\"\")","v":"M"},3.66,3.66,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!I371)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!J371)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A371)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B371,\" \",$C371),Banco!$A:$A,0)","v":45},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L371),$H371=\"\",$H371=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K371,$K$1:$K371,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!O371)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!P371)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!D372)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!E372)-1),\"\")","v":"H"},12.49,13.53,0.52,{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!I372)-4)),0)","v":24.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!J372)-4)),0)","v":26.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A372)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B372,\" \",$C372),Banco!$A:$A,0)","v":13139},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L372),$H372=\"\",$H372=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K372,$K$1:$K372,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!O372)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!P372)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C11",{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!D373)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!E373)-1),\"\")","v":"M"},204.72,204.72,{"$f":"5.68*0.7","v":3.9759999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!I373)-4)),0)","v":51.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!J373)-4)),0)","v":51.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A373)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B373,\" \",$C373),Banco!$A:$A,0)","v":47},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L373),$H373=\"\",$H373=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K373,$K$1:$K373,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!O373)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!P373)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C12",{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!D374)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!E374)-1),\"\")","v":"M"},49.44,49.44,{"$f":"0.67*0.8","v":0.53600000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!I374)-4)),0)","v":92.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!J374)-4)),0)","v":92.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A374)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B374,\" \",$C374),Banco!$A:$A,0)","v":48},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L374),$H374=\"\",$H374=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K374,$K$1:$K374,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!O374)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!P374)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A375)-1","v":25},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K375,-1,0),$K$1:$K375,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B376,\" \",$C376)","v":"Composição CPU 31"},"Composição","CPU 31","CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2\" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L376>0,SUM(OFFSET(F376,1,0,$L376),0))","v":388.76},{"$f":"IF($L376>0,SUM(OFFSET(G376,1,0,$L376),0))","v":390.32},null,{"$f":"IF(ISERROR(F376),0,F376)","v":388.76},{"$f":"IF(ISERROR(G376),0,G376)","v":390.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A376)-1","v":26},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K376,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K376+1,K:K,0))-ROW(L376)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I376<>0,J376<>0),N376=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!D377)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!E377)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H377*ROUND(I377,2),2)","v":6.61},{"$f":"ROUND($H377*ROUND(J377,2),2)","v":7.13},0.33,{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!I377)-4)),0)","v":20.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!J377)-4)),0)","v":21.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A377)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B377,\" \",$C377),Banco!$A:$A,0)","v":12800},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L377),$H377=\"\",$H377=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K377,$K$1:$K377,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!O377)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!P377)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F377*O377,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G377*P377,2)","v":0}]
[null,"Cotação","C08",{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!D378)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!E378)-1),\"\")","v":"KG"},0.04,0.04,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!I378)-4)),0)","v":7.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!J378)-4)),0)","v":7.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A378)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B378,\" \",$C378),Banco!$A:$A,0)","v":44},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L378),$H378=\"\",$H378=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K378,$K$1:$K378,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!O378)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!P378)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11976",{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!D379)-1),\"\")","v":"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!E379)-1),\"\")","v":"UN"},3.71,3.71,2.67,{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!I379)-4)),0)","v":1.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!J379)-4)),0)","v":1.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A379)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B379,\" \",$C379),Banco!$A:$A,0)","v":1207},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L379),$H379=\"\",$H379=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K379,$K$1:$K379,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!O379)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!P379)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","10999",{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!D380)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!E380)-1),\"\")","v":"KG"},7.99,7.99,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!I380)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!J380)-4)),0)","v":31.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A380)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B380,\" \",$C380),Banco!$A:$A,0)","v":1862},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L380),$H380=\"\",$H380=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K380,$K$1:$K380,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!O380)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!P380)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C09",{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!D381)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!E381)-1),\"\")","v":"M"},3.66,3.66,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!I381)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!J381)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A381)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B381,\" \",$C381),Banco!$A:$A,0)","v":45},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L381),$H381=\"\",$H381=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K381,$K$1:$K381,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!O381)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!P381)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!D382)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!E382)-1),\"\")","v":"H"},12.49,13.53,0.52,{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!I382)-4)),0)","v":24.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!J382)-4)),0)","v":26.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A382)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B382,\" \",$C382),Banco!$A:$A,0)","v":13139},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L382),$H382=\"\",$H382=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K382,$K$1:$K382,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!O382)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!P382)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C11",{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!D383)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!E383)-1),\"\")","v":"M"},292.45999999999998,292.45999999999998,5.68,{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!I383)-4)),0)","v":51.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!J383)-4)),0)","v":51.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A383)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B383,\" \",$C383),Banco!$A:$A,0)","v":47},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L383),$H383=\"\",$H383=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K383,$K$1:$K383,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!O383)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!P383)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","C12",{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!D384)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!E384)-1),\"\")","v":"M"},61.8,61.8,0.67,{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!I384)-4)),0)","v":92.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!J384)-4)),0)","v":92.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A384)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B384,\" \",$C384),Banco!$A:$A,0)","v":48},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L384),$H384=\"\",$H384=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K384,$K$1:$K384,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!O384)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!P384)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A385)-1","v":26},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K385,-1,0),$K$1:$K385,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B386,\" \",$C386)","v":"Composição CPU 32"},"Composição","CPU 32","PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO \"CADEIRANTE\", NA MEDIDA DE (0,90 X 1,20)M","UN",{"$f":"IF($L386>0,SUM(OFFSET(F386,1,0,$L386),0))","v":87.25},{"$f":"IF($L386>0,SUM(OFFSET(G386,1,0,$L386),0))","v":91.309999999999988},null,{"$f":"IF(ISERROR(F386),0,F386)","v":87.25},{"$f":"IF(ISERROR(G386),0,G386)","v":91.309999999999988},{"$f":"COUNTA($A$1:$A386)-1","v":27},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K386,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K386+1,K:K,0))-ROW(L386)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I386<>0,J386<>0),N386=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!D387)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!E387)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H387*ROUND(I387,2),2)","v":24.04},{"$f":"ROUND($H387*ROUND(J387,2),2)","v":25.93},1.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!I387)-4)),0)","v":20.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!J387)-4)),0)","v":21.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A387)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B387,\" \",$C387),Banco!$A:$A,0)","v":12800},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L387),$H387=\"\",$H387=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K387,$K$1:$K387,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!O387)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!P387)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F387*O387,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G387*P387,2)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","12815",{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!D388)-1),\"\")","v":"FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!E388)-1),\"\")","v":"UN"},18.559999999999999,18.559999999999999,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!I388)-4)),0)","v":18.559999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!J388)-4)),0)","v":18.559999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A388)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B388,\" \",$C388),Banco!$A:$A,0)","v":2131},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L388),$H388=\"\",$H388=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K388,$K$1:$K388,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!O388)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!P388)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!D389)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!E389)-1),\"\")","v":"H"},28.01,30.18,1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!I389)-4)),0)","v":25.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!J389)-4)),0)","v":27.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A389)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B389,\" \",$C389),Banco!$A:$A,0)","v":13130},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L389),$H389=\"\",$H389=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K389,$K$1:$K389,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!O389)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!P389)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","7343",{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!D390)-1),\"\")","v":"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!E390)-1),\"\")","v":"L"},16.64,16.64,0.57599999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!I390)-4)),0)","v":28.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!J390)-4)),0)","v":28.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A390)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B390,\" \",$C390),Banco!$A:$A,0)","v":4351},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L390),$H390=\"\",$H390=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K390,$K$1:$K390,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!O390)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!P390)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A391)-1","v":27},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K391,-1,0),$K$1:$K391,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B392,\" \",$C392)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L392>0,SUM(OFFSET(F392,1,0,$L392),0))","v":0},{"$f":"IF($L392>0,SUM(OFFSET(G392,1,0,$L392),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F392),0,F392)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G392),0,G392)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A392)-1","v":28},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K392,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K392+1,K:K,0))-ROW(L392)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I392<>0,J392<>0),N392=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!D393)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!E393)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H393*ROUND(I393,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H393*ROUND(J393,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!I393)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!J393)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A393)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B393,\" \",$C393),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L393),$H393=\"\",$H393=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K393,$K$1:$K393,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!O393)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!P393)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F393*O393,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G393*P393,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!D394)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!E394)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!I394)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!J394)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A394)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B394,\" \",$C394),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L394),$H394=\"\",$H394=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K394,$K$1:$K394,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!O394)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!P394)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!D395)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!E395)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!I395)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!J395)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A395)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B395,\" \",$C395),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L395),$H395=\"\",$H395=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K395,$K$1:$K395,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!O395)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!P395)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!D396)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!E396)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!I396)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!J396)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A396)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B396,\" \",$C396),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L396),$H396=\"\",$H396=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K396,$K$1:$K396,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!O396)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!P396)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!D397)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!E397)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!I397)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!J397)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A397)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B397,\" \",$C397),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L397),$H397=\"\",$H397=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K397,$K$1:$K397,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!O397)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!P397)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!D398)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!E398)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!I398)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!J398)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A398)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B398,\" \",$C398),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L398),$H398=\"\",$H398=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K398,$K$1:$K398,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!O398)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!P398)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!D399)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!E399)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!I399)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!J399)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A399)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B399,\" \",$C399),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L399),$H399=\"\",$H399=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K399,$K$1:$K399,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!O399)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!P399)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!D400)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!E400)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!I400)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!J400)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A400)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B400,\" \",$C400),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L400),$H400=\"\",$H400=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K400,$K$1:$K400,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!O400)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!P400)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!D401)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!E401)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!I401)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!J401)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A401)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B401,\" \",$C401),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L401),$H401=\"\",$H401=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K401,$K$1:$K401,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!O401)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!P401)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!D402)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!E402)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!I402)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!J402)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A402)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B402,\" \",$C402),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L402),$H402=\"\",$H402=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K402,$K$1:$K402,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!O402)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!P402)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!D403)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!E403)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!I403)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!J403)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A403)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B403,\" \",$C403),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L403),$H403=\"\",$H403=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K403,$K$1:$K403,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!O403)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!P403)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!D404)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!E404)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H404*ROUND(I404,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H404*ROUND(J404,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!I404)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!J404)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A404)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B404,\" \",$C404),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L404),$H404=\"\",$H404=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K404,$K$1:$K404,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!O404)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!P404)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A405)-1","v":28},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K405,-1,0),$K$1:$K405,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B406,\" \",$C406)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L406>0,SUM(OFFSET(F406,1,0,$L406),0))","v":0},{"$f":"IF($L406>0,SUM(OFFSET(G406,1,0,$L406),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F406),0,F406)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G406),0,G406)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A406)-1","v":29},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K406,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K406+1,K:K,0))-ROW(L406)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I406<>0,J406<>0),N406=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!D407)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!E407)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H407*ROUND(I407,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H407*ROUND(J407,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!I407)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!J407)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A407)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B407,\" \",$C407),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L407),$H407=\"\",$H407=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K407,$K$1:$K407,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!O407)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!P407)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F407*O407,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G407*P407,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!D408)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!E408)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!I408)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!J408)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A408)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B408,\" \",$C408),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L408),$H408=\"\",$H408=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K408,$K$1:$K408,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!O408)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!P408)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!D409)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!E409)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!I409)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!J409)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A409)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B409,\" \",$C409),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L409),$H409=\"\",$H409=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K409,$K$1:$K409,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!O409)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!P409)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!D410)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!E410)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!I410)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!J410)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A410)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B410,\" \",$C410),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L410),$H410=\"\",$H410=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K410,$K$1:$K410,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!O410)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!P410)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!D411)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!E411)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!I411)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!J411)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A411)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B411,\" \",$C411),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L411),$H411=\"\",$H411=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K411,$K$1:$K411,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!O411)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!P411)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!D412)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!E412)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!I412)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!J412)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A412)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B412,\" \",$C412),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L412),$H412=\"\",$H412=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K412,$K$1:$K412,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!O412)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!P412)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!D413)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!E413)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!I413)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!J413)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A413)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B413,\" \",$C413),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L413),$H413=\"\",$H413=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K413,$K$1:$K413,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!O413)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!P413)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!D414)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!E414)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!I414)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!J414)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A414)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B414,\" \",$C414),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L414),$H414=\"\",$H414=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K414,$K$1:$K414,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!O414)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!P414)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!D415)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!E415)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!I415)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!J415)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A415)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B415,\" \",$C415),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L415),$H415=\"\",$H415=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K415,$K$1:$K415,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!O415)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!P415)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!D416)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!E416)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!I416)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!J416)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A416)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B416,\" \",$C416),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L416),$H416=\"\",$H416=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K416,$K$1:$K416,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!O416)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!P416)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!D417)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!E417)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!I417)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!J417)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A417)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B417,\" \",$C417),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L417),$H417=\"\",$H417=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K417,$K$1:$K417,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!O417)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!P417)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!D418)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!E418)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H418*ROUND(I418,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H418*ROUND(J418,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!I418)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!J418)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A418)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B418,\" \",$C418),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L418),$H418=\"\",$H418=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K418,$K$1:$K418,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!O418)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!P418)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A419)-1","v":29},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K419,-1,0),$K$1:$K419,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
["###","2025-07-10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"FABIO MARQUES RIBEIRO",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"CREA-MS 15.276",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":183,"n_cols":19,"rows_kept":183,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[139,3,139,8],[137,3,137,4],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[129,3,129,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[128,7,128,8],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[109,3,109,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[88,7,88,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[99,3,99,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[89,3,89,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[88,3,88,4],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[59,3,59,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[49,3,49,8],[69,3,69,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[119,3,119,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[116,7,116,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[86,7,86,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[79,3,79,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[63,3,63,4],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[63,5,63,6],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,7,84,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[68,7,68,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[63,7,63,8],[84,5,84,6],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[88,5,88,6],[182,6,182,8],[182,4,182,5],[121,7,121,8],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[125,7,125,8],[181,1,181,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[121,5,121,6],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[147,3,147,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[149,5,149,6],[149,7,149,8],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[155,3,155,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[159,3,159,4],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[160,3,160,4],[160,5,160,6],[160,7,160,8],[163,3,163,8],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[171,3,171,8],[169,3,169,4],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,3,170,4],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[179,3,179,8],[177,3,177,4],[177,5,177,6],[177,7,177,8],[178,3,178,4],[178,5,178,6],[178,7,178,8],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,7,175,8],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[176,7,176,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana",null,null,null,null,null,"Cores das células:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média",null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1206.01},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1206.01},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001"," 00.000.000/0000-00","SINAPI - 06/2025",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002","01.438.784/0040-03"," LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM",null,"SITE",null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E003","15.459.431/0006-00","SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA",null,"SITE",null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E004","15.436.940/0004-48","AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA",null,"SITE",null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B43,\" \",$C43)","v":"Cotação C01"},"Cotação","C01","PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8)),0)","v":1206.01},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,1206.01,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B53,\" \",$C53)","v":"Cotação CT 01"},"Cotação","CT 01","PLAFON DE LED DE SOBREPOR 24W BIVOLT 6500K QUADRADO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8)),0)","v":35.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA"},null,41.9,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA"},null,35.9,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":" LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM"},null,33.94,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B63,\" \",$C63)","v":"Cotação C02"},"Cotação","C02","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8)),0)","v":21.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,21.9,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B73,\" \",$C73)","v":"Cotação C03"},"Cotação","C03","EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8)),0)","v":18.34},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,18.34,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Cotação C04"},"Cotação","C04","CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8)),0)","v":7.76},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,7.76,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B93,\" \",$C93)","v":"Cotação C05"},"Cotação","C05","CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8)),0)","v":7.83},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,7.83,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B103,\" \",$C103)","v":"Cotação C06"},"Cotação","C06","CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8)),0)","v":7.95},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,7.95,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B113,\" \",$C113)","v":"Cotação C07"},"Cotação","C07","ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8)),0)","v":38.76},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,38.76,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B123,\" \",$C123)","v":"Cotação C08"},"Cotação","C08","CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8)),0)","v":7.18},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,7.18,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B133,\" \",$C133)","v":"Cotação C09"},"Cotação","C09","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8)),0)","v":18.29},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,18.29,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B143,\" \",$C143)","v":"Cotação C10"},"Cotação","C10","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C148)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C148)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8)),0)","v":31.97},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C148)-ROW(C144)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,31.97,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H151=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B151,\" \",$C151)","v":"Cotação C11"},"Cotação","C11","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F152,1,0,ROW(C156)-ROW(C152)-1)),AVERAGE(OFFSET(F152,1,0,ROW(C156)-ROW(C152)-1)))*IF(H151=\"\",1,VLOOKUP(H151,INDICES,8)),0)","v":51.49},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"ROW(C156)-ROW(C152)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C153<>\"\",VLOOKUP(C153,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,51.49,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J153),$J$1:$J153,0)-1,0)),ISNUMBER(F153),INDEX($M$1:$M153,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M153))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C154<>\"\",VLOOKUP(C154,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J154),$J$1:$J154,0)-1,0)),ISNUMBER(F154),INDEX($M$1:$M154,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M154))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H159=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B159,\" \",$C159)","v":"Cotação C12"},"Cotação","C12","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F160,1,0,ROW(C164)-ROW(C160)-1)),AVERAGE(OFFSET(F160,1,0,ROW(C164)-ROW(C160)-1)))*IF(H159=\"\",1,VLOOKUP(H159,INDICES,8)),0)","v":92.24},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},{"$f":"ROW(C164)-ROW(C160)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C161<>\"\",VLOOKUP(C161,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,92.24,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J161),$J$1:$J161,0)-1,0)),ISNUMBER(F161),INDEX($M$1:$M161,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M161))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C162<>\"\",VLOOKUP(C162,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J162),$J$1:$J162,0)-1,0)),ISNUMBER(F162),INDEX($M$1:$M162,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M162))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C163<>\"\",VLOOKUP(C163,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J163),$J$1:$J163,0)-1,0)),ISNUMBER(F163),INDEX($M$1:$M163,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M163))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H167=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B167,\" \",$C167)","v":"Cotação C13"},"Cotação","C13","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F168,1,0,ROW(C172)-ROW(C168)-1)),AVERAGE(OFFSET(F168,1,0,ROW(C172)-ROW(C168)-1)))*IF(H167=\"\",1,VLOOKUP(H167,INDICES,8)),0)","v":25.33},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":14},{"$f":"ROW(C172)-ROW(C168)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI - 06/2025"},null,25.33,null,"26/08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C170<>\"\",VLOOKUP(C170,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J170),$J$1:$J170,0)-1,0)),ISNUMBER(F170),INDEX($M$1:$M170,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M170))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C171<>\"\",VLOOKUP(C171,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J171),$J$1:$J171,0)-1,0)),ISNUMBER(F171),INDEX($M$1:$M171,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M171))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H175=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B175,\" \",$C175)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F176,1,0,ROW(C180)-ROW(C176)-1)),AVERAGE(OFFSET(F176,1,0,ROW(C180)-ROW(C176)-1)))*IF(H175=\"\",1,VLOOKUP(H175,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":15},{"$f":"ROW(C180)-ROW(C176)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C177<>\"\",VLOOKUP(C177,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J177),$J$1:$J177,0)-1,0)),ISNUMBER(F177),INDEX($M$1:$M177,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M177))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C178<>\"\",VLOOKUP(C178,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J178),$J$1:$J178,0)-1,0)),ISNUMBER(F178),INDEX($M$1:$M178,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M178))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C179<>\"\",VLOOKUP(C179,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J179),$J$1:$J179,0)-1,0)),ISNUMBER(F179),INDEX($M$1:$M179,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M179))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2025-07-10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,"FABIO MARQUES RIBEIRO",null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 107,52% HORISTA e 64,80% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 86,39% HORISTA e 47,92% MENSALISTA","NACIONAL","CAMPO GRANDE","SINAPI FORMATO 2025","06/2025","","11/07/2025"]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]