{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":61424,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92881,"SINAPI-I",43054,1.1399999999999999]
[92806,"SINAPI",88245,1.2999999999999999E-3]
[95602,"SINAPI",102275,0.26029999999999998]
[95996,"SINAPI",96155,6.6799999999999998E-2]
[95995,"SINAPI",5837,9.4899999999999998E-2]
[96001,"SINAPI",96158,1.5E-3]
[94878]
[90745,"SINAPI",5679,1.9599999999999999E-2]
[90724,"SINAPI",88629,1.8E-3]
[90729,"SINAPI",88316,1.0741000000000001]
[102265,"SINAPI",88246,2.0920000000000001]
[94871,"SINAPI-I",20078,4.1700000000000001E-2]
[90703,"SINAPI",88246,0.12709999999999999]
[90698,"SINAPI-I",41932,1.05]
[90700]
[105379]
[105316,"SINAPI",88246,0.2873]
[105396,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105397,"SINAPI",5678,3.27E-2]
[105400,"SINAPI",5631,4.6100000000000002E-2]
[105266,"SINAPI",88246,1.0455000000000001]
[105382,"SINAPI-I",20078,5.6300000000000003E-2]
[105342,"SINAPI",88316,1.3954]
[105254,"SINAPI",88246,0.47689999999999999]
[105255,"SINAPI",5679,0.17810000000000001]
[105257]
[105306,"SINAPI",5631,6.1100000000000002E-2]
[105269,"SINAPI-I",20078,2.75E-2]
[105364,"SINAPI",88316,0.52839999999999998]
[105358]
[105280,"SINAPI",5679,0.16059999999999999]
[105320,"SINAPI-I",20078,0.13569999999999999]
[105322]
[105325,"SINAPI",88246,1.1577999999999999]
[105355,"SINAPI",88316,1.3708]
[105365,"SINAPI-I",20078,0.05]
[97177,"SINAPI",88246,0.41210000000000002]
[97179,"SINAPI-I",10997,0.43740000000000001]
[97191,"SINAPI",88246,0.82709999999999995]
[97173]
[97185,"SINAPI",88316,0.1724]
[97171,"SINAPI",5631,3.0300000000000001E-2]
[97156,"SINAPI",88246,0.75270000000000004]
[97160,"SINAPI-I",20078,8.6999999999999994E-3]
[97148,"SINAPI",5678,1.47E-2]
[97151,"SINAPI",5632,9.5299999999999996E-2]
[97141,"SINAPI",5679,3.04E-2]
[97170]
[97134,"SINAPI",88316,8.4199999999999997E-2]
[97130,"SINAPI",5679,5.2900000000000003E-2]
[97123]
[105309,"SINAPI-I",20078,1.55E-2]
[105293,"SINAPI-I",20078,2.5000000000000001E-2]
[105286,"SINAPI",88316,0.25850000000000001]
[105376,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105333,"SINAPI",5678,8.0999999999999996E-3]
[105330,"SINAPI-I",20078,9.4000000000000004E-3]
[105368,"SINAPI",88246,0.13350000000000001]
[92864,"SINAPI",88316,0.6976]
[92850,"SINAPI",5632,3.7999999999999999E-2]
[92852,"SINAPI-I",40341,0.4]
[92858,"SINAPI",88316,0.47360000000000002]
[92815,"SINAPI",5632,0.24579999999999999]
[92820,"SINAPI",5632,7.4999999999999997E-2]
[92824,"SINAPI",88629,4.7000000000000002E-3]
[92812,"SINAPI",88629,6.7999999999999996E-3]
[95567,"SINAPI",88316,0.31319999999999998]
[95572,"SINAPI",5631,6.7799999999999999E-2]
[92847,"SINAPI",5632,0.12379999999999999]
[92849]
[92855,"SINAPI-I",40343,0.4]
[92839,"SINAPI",88316,0.32619999999999999]
[92226,"SINAPI",5631,0.1409]
[92831,"SINAPI",88246,0.95589999999999997]
[95565,"SINAPI",88316,0.31319999999999998]
[92211,"SINAPI-I",7714,1.03]
[92212,"SINAPI",5632,0.14419999999999999]
[94342,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[94306,"SINAPI",88316,3.7900000000000003E-2]
[94333,"SINAPI",91533,0.12429999999999999]
[94318,"SINAPI",91533,0.1285]
[104737,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[93368]
[93367,"SINAPI",88316,6.0499999999999998E-2]
[104735,"SINAPI",88316,8.2199999999999995E-2]
[104734,"SINAPI",5679,5.5100000000000003E-2]
[105732,"SINAPI",96394,1]
[105727,"SINAPI",5934,3.2564000000000003E-2]
[105737]
[96398,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[96400,"SINAPI",5631,2.20419E-2]
[105745,"SINAPI",5632,3.5947600000000003E-2]
[105747,"SINAPI",5632,3.1857799999999999E-2]
[100566,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105651,"SINAPI",96464,2.3281E-2]
[100567,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105667,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105652]
[105659,"SINAPI-I",4721,0.75918399999999997]
[105668,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105710,"SINAPI",5923,4.8996499999999998E-2]
[100564,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105705,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[100569,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105699,"SINAPI",5923,2.9416500000000002E-2]
[105678,"SINAPI",5934,2.6166999999999999E-2]
[100570,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105673,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105685,"SINAPI",96464,2.3281E-2]
[100571,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105701,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105718]
[105581,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105716,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[96391,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105632,"SINAPI",5685,1.5346E-2]
[105617,"SINAPI",5903,1.1836599999999999E-2]
[105625,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105602,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105618,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[96389,"SINAPI",88316,8.3541400000000002E-2]
[105599,"SINAPI",88316,2.25547E-2]
[105623,"SINAPI",96464,2.4568199999999998E-2]
[105600,"SINAPI",5934,1.5958699999999999E-2]
[105616,"SINAPI",5685,1.18353E-2]
[100572,"SINAPI",73436,1.52695E-2]
[105588,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105592,"SINAPI",73436,2.0613800000000002E-2]
[105595,"SINAPI",5923,4.5080500000000003E-2]
[105723,"SINAPI",105528,1]
[105569,"SINAPI",5903,1.01539E-2]
[101768,"SINAPI",73436,1.5219099999999999E-2]
[100574,"SINAPI",5853,6.1034000000000001E-3]
[105757,"SINAPI",5841,5.7134000000000004E-3]
[105560,"SINAPI",93244,2.6026400000000002E-2]
[105564,"SINAPI",96464,1.15207E-2]
[105559,"SINAPI",73436,8.8012999999999997E-3]
[105728,"SINAPI",96393,1]
[105729,"SINAPI",96464,4.1424099999999998E-2]
[105739,"SINAPI",88316,4.5429900000000002E-2]
[105750,"SINAPI-I",4730,1.1000000000000001]
[105744,"SINAPI-I",4730,1.1000000000000001]
[105660,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105663,"SINAPI-I",4721,0.79219200000000001]
[105654]
[105661,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105670,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105649,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[105662,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105665,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105577,"SINAPI",5934,7.2906399999999996E-2]
[105578,"SINAPI-I",4721,0.82520000000000004]
[105637,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105693,"SINAPI-I",4721,0.66015999999999997]
[105696,"SINAPI",96463,5.0073000000000001E-3]
[105681,"SINAPI",5934,4.0268900000000003E-2]
[105694,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105697,"SINAPI",5903,5.6758000000000003E-2]
[105682,"SINAPI",5934,4.0268900000000003E-2]
[105698,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105704,"SINAPI",96464,4.62266E-2]
[105689,"SINAPI",5685,3.1734699999999998E-2]
[105582,"SINAPI",96464,4.62266E-2]
[105582,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105626,"SINAPI",89036,3.9602400000000003E-2]
[105635,"SINAPI",5903,2.50815E-2]
[105613,"SINAPI",5684,3.0539E-3]
[105627,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105636,"SINAPI",5923,2.3069200000000002E-2]
[105614,"SINAPI",5684,3.0539E-3]
[105576,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105619,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105628]
[105634,"SINAPI",5685,2.4315900000000001E-2]
[105620,"SINAPI",5903,1.8195099999999999E-2]
[105586,"SINAPI-I",4721,0.82520000000000004]
[105589,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105722,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105596,"SINAPI",5934,7.0097599999999996E-2]
[105591,"SINAPI",93244,6.3469399999999995E-2]
[105567,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[100576]
[105597,"SINAPI",5903,1.14231E-2]
[102729,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[102766,"SINAPI",102730,35.539200000000001]
[102744]
[102755,"SINAPI",102731,93.252300000000005]
[102757,"SINAPI",102728,546.48979999999995]
[102784]
[102762,"SINAPI",102727,54.540599999999998]
[102764,"SINAPI",102736,17.832599999999999]
[102777,"SINAPI",92756,12]
[102737,"SINAPI",102736,0.42309999999999998]
[102750]
[102775]
[102771]
[102772,"SINAPI",102729,570.57470000000001]
[102748,"SINAPI",102736,5.4960000000000004]
[102749,"SINAPI",102734,115.3245]
[102112,"SINAPI-I",11267,4]
[102111,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[102132,"SINAPI-I",39997,8]
[102122,"SINAPI-I",39996,0.2]
[102127,"SINAPI",88247,0.63300000000000001]
[102126,"SINAPI-I",754,1]
[102334,"SINAPI-I",39997,4]
[102134,"SINAPI",88247,1.4036999999999999]
[104942,"SINAPI-I",45097,1]
[98108,"SINAPI",101616,0.7]
[98109,"SINAPI",88316,6.1353]
[98110,"SINAPI",88309,0.28399999999999997]
[98104,"SINAPI",87316,1.15E-2]
[97892]
[97893,"SINAPI",5678,1.3599999999999999E-2]
[97888,"SINAPI",88316,3.5674000000000001]
[97883,"SINAPI-I",43431,1]
[99250,"SINAPI",101616,0.36]
[97900,"SINAPI-I",4491,7.3999999999999996E-2]
[97901,"SINAPI-I",6193,0.33119999999999999]
[99255,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[99257,"SINAPI",5679,4.02E-2]
[99258,"SINAPI-I",6193,0.33119999999999999]
[99260]
[97906,"SINAPI-I",650,20.761500000000002]
[99264,"SINAPI",88316,4.8318000000000003]
[97908,"SINAPI",101616,1.69]
[97897,"SINAPI",5678,4.36E-2]
[101796,"SINAPI-I",44308,2]
[101797,"SINAPI-I",5069,2.7300000000000001E-2]
[101802]
[101804,"SINAPI",101616,1.21]
[98115]
[102623,"SINAPI",102607,1]
[102622]
[102605]
[102621,"SINAPI",88267,1.4821]
[102587,"SINAPI",88267,7.0000000000000007E-2]
[102604]
[103006,"SINAPI-I",5069,1.5599999999999999E-2]
[103007,"SINAPI-I",4491,0.15540000000000001]
[102993,"SINAPI-I",10544,1.03]
[102996,"SINAPI",100205,1.1000000000000001E-3]
[98522]
[102363]
[101196,"SINAPI-I",4111,0.04]
[101190,"SINAPI",88309,0.52800000000000002]
[101191,"SINAPI-I",43130,2.87E-2]
[101203,"SINAPI-I",5076,1.2E-2]
[87907,"SINAPI",90669,9.3200000000000005E-2]
[87897,"SINAPI",90668,1.6999999999999999E-3]
[87896,"SINAPI",87377,3.7000000000000002E-3]
[87884]
[103686,"SINAPI-I",1527,1.103]
[103672,"SINAPI",90587,0.13]
[103684,"SINAPI",90586,0.12]
[103680,"SINAPI",90587,0.377]
[103670]
[103673,"SINAPI",88316,1.345]
[91101,"SINAPI",88831,0.19020000000000001]
[91082]
[91082,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91099,"SINAPI-I",39014,5.8959999999999999]
[91076,"SINAPI",88831,0.65449999999999997]
[91072,"SINAPI",88297,1.278]
[91089,"SINAPI",95967,0.7097]
[91070,"SINAPI-I",7155,1.1845000000000001]
[91091,"SINAPI",88830,8.43E-2]
[91083,"SINAPI",90657,1.5717000000000001]
[91079,"SINAPI",90663,0.63859999999999995]
[91081,"SINAPI",90979,5.5199999999999999E-2]
[91077,"SINAPI",88831,0.1172]
[91094,"SINAPI",88831,9.8299999999999998E-2]
[91075,"SINAPI",90657,1.1669]
[91071,"SINAPI-I",1379,43.633600000000001]
[91092,"SINAPI-I",1379,43.633600000000001]
[91073,"SINAPI",88830,5.8999999999999997E-2]
[91090,"SINAPI",88297,0.97019999999999995]
[104281,"SINAPI-I",44863,1]
[104287]
[104292,"SINAPI",88245,3.367]
[104289,"SINAPI",95139,0.25719999999999998]
[104290,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104285,"SINAPI-I",44842,7]
[104268,"SINAPI-I",44841,1]
[104280,"SINAPI",88245,0.50760000000000005]
[104274]
[104305,"SINAPI",90643,4.0000000000000002E-4]
[104308,"SINAPI",90643,6.9999999999999999E-4]
[104311]
[104304,"SINAPI",88238,0.1147]
[104298]
[90934,"SINAPI",88316,0.22700000000000001]
[90952,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[88478]
[87759,"SINAPI",88316,0.29399999999999998]
[87634]
[87704,"SINAPI",87399,6.6100000000000006E-2]
[87643,"SINAPI",88316,0.13600000000000001]
[87622,"SINAPI-I",7334,0.21]
[87765,"SINAPI",88316,0.308]
[87640,"SINAPI",87301,5.2999999999999999E-2]
[102803,"SINAPI-I",1379,0.5]
[93234,"SINAPI",93230,1]
[102952]
[90650,"SINAPI",90647,1]
[90644,"SINAPI",90639,1]
[91386,"SINAPI",91381,1]
[96036]
[67826,"SINAPI",91402,1]
[91645,"SINAPI",91643,1]
[5901]
[104704,"SINAPI",104700,1]
[5826,"SINAPI",89265,1]
[102817]
[95265]
[5954,"SINAPI",90958,1]
[103938,"SINAPI",103934,1]
[95282,"SINAPI",95281,1]
[95127,"SINAPI",88297,1]
[95721,"SINAPI",95716,1]
[88907,"SINAPI",88294,1]
[91486,"SINAPI",91484,1]
[102935]
[95213,"SINAPI",95209,1]
[83766]
[73417,"SINAPI",73303,1]
[104913]
[104710,"SINAPI",104707,1]
[104907,"SINAPI",104903,1]
[5928]
[98764,"SINAPI",98762,1]
[90686,"SINAPI",90682,1]
[104656,"SINAPI",104652,1]
[92967,"SINAPI",88298,1]
[90693,"SINAPI",90689,1]
[88399,"SINAPI",88403,1]
[5934]
[102987,"SINAPI",102983,1]
[102862,"SINAPI",102858,1]
[103182,"SINAPI",103177,1]
[90675]
[104696]
[90680,"SINAPI",90678,1]
[102880,"SINAPI",88297,1]
[103237,"SINAPI",103233,1]
[102976,"SINAPI",102974,1]
[95709,"SINAPI",95704,1]
[88438,"SINAPI",88434,1]
[5942,"SINAPI",88301,1]
[5681,"SINAPI",88294,1]
[5875,"SINAPI",89012,1]
[96463,"SINAPI",96457,1]
[5684,"SINAPI",53788,1]
[5881,"SINAPI",5738,1]
[91693,"SINAPI",88297,1]
[7031,"SINAPI",7033,1]
[104098]
[5847,"SINAPI",53806,1]
[96020,"SINAPI",96016,1]
[96157,"SINAPI",96053,1]
[102910,"SINAPI",102907,1]
[100647,"SINAPI",100643,1]
[5882,"SINAPI",5741,1]
[95122,"SINAPI",88304,1]
[89258,"SINAPI",89254,1]
[97625]
[97626,"SINAPI",88316,22.063600000000001]
[104801,"SINAPI",88315,0.2923]
[97645]
[97666]
[97654]
[97658,"SINAPI",92716,0.36330000000000001]
[97662,"SINAPI",88267,5.8999999999999999E-3]
[87444]
[93231,"SINAPI-I",13891,8.0000000000000007E-5]
[90647,"SINAPI-I",39925,1.4800000000000001E-5]
[102808]
[91383,"SINAPI-I",37758,6.4200000000000002E-5]
[89871,"SINAPI-I",37762,1.4100000000000001E-5]
[89881]
[92237,"SINAPI-I",37763,3.43E-5]
[92101,"SINAPI-I",37768,7.2000000000000002E-5]
[91359]
[104703]
[53829,"SINAPI-I",4221,19.47]
[91532,"SINAPI-I",4222,1.03]
[5797]
[102966,"SINAPI-I",41981,7.2000000000000002E-5]
[102825]
[95278]
[95124]
[104712]
[88904]
[83361]
[102932]
[95208,"SINAPI-I",36493,6.3999999999999997E-5]
[93426,"SINAPI-I",4221,26.79]
[93419]
[93285,"SINAPI-I",44474,6.4300000000000004E-5]
[104904,"SINAPI-I",45154,1.4100000000000001E-5]
[89259,"SINAPI-I",37752,3.43E-5]
[91630,"SINAPI-I",10712,1.4399999999999999E-5]
[104517]
[104652,"SINAPI-I",45092,6.3999999999999997E-5]
[92964]
[88403,"SINAPI-I",2705,1.88]
[88853]
[95132,"SINAPI-I",4221,5.39]
[93404]
[103162]
[102864]
[90670]
[91021,"SINAPI-I",38543,5.8000000000000004E-6]
[103220,"SINAPI-I",44548,5.3300000000000001E-5]
[95618]
[102974,"SINAPI-I",41982,5.0000000000000002E-5]
[95272,"SINAPI-I",13954,6.3999999999999997E-5]
[89131]
[102954,"SINAPI-I",36531,5.5999999999999999E-5]
[89011,"SINAPI-I",6046,5.5999999999999999E-5]
[7051]
[53818]
[5729]
[7035,"SINAPI-I",4221,42.862299999999998]
[102902,"SINAPI-I",44005,4.2899999999999999E-5]
[88841]
[96018,"SINAPI-I",36529,5.8300000000000001E-5]
[7064,"SINAPI-I",36511,1.4399999999999999E-5]
[93436]
[88847]
[5707]
[53804,"SINAPI-I",13726,6.9999999999999994E-5]
[103930,"SINAPI",103796,4.1234999999999999]
[103925]
[103795,"SINAPI-I",40304,4.8000000000000001E-2]
[104320,"SINAPI",88248,0.1182]
[104317]
[104323,"SINAPI-I",38383,8.6999999999999994E-3]
[104316,"SINAPI",88248,0.27279999999999999]
[102725,"SINAPI-I",345,1.2699999999999999E-2]
[102690,"SINAPI",88309,0.10730000000000001]
[102697]
[102678,"SINAPI",5678,2.7300000000000001E-2]
[102673,"SINAPI",90106,0.75]
[102670,"SINAPI-I",367,0.70640000000000003]
[102672,"SINAPI-I",44315,1.05]
[102685,"SINAPI",5678,3.2500000000000001E-2]
[102665,"SINAPI",90106,0.16]
[102668]
[102719,"SINAPI",88309,0.37109999999999999]
[102711,"SINAPI",88316,1.1466000000000001]
[98332,"SINAPI-I",43106,5.6585999999999999]
[98325,"SINAPI",88243,0.43780000000000002]
[98389,"SINAPI-I",43899,1]
[98394,"SINAPI",88279,0.22650000000000001]
[98367]
[98352,"SINAPI-I",43727,1]
[98350,"SINAPI-I",43851,3.7037]
[98382,"SINAPI",88279,0.1898]
[98388,"SINAPI",88243,0.47260000000000002]
[98354,"SINAPI",88279,2.5463]
[98345,"SINAPI-I",43728,5.8461999999999996]
[98344,"SINAPI",88279,1.4746999999999999]
[98397,"SINAPI",88279,0.1351]
[97285,"SINAPI-I",44027,4]
[97285,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97303]
[97282,"SINAPI-I",41806,1]
[97276,"SINAPI-I",41814,1]
[97294,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97305]
[97278,"SINAPI",88264,0.38350000000000001]
[97289]
[97302,"SINAPI",88264,1.4000999999999999]
[97239,"SINAPI",97254,0.33300000000000002]
[97242,"SINAPI",88247,0.153]
[97246,"SINAPI",88264,0.31109999999999999]
[97248,"SINAPI",97271,0.33300000000000002]
[97258,"SINAPI",88247,0.39119999999999999]
[97263,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97270,"SINAPI-I",44027,4]
[97257,"SINAPI-I",44027,4]
[97261,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97269,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97317,"SINAPI-I",43965,25.2]
[97321,"SINAPI-I",44027,6]
[97323,"SINAPI-I",13348,50.4]
[97325,"SINAPI-I",39997,25.2]
[103499,"SINAPI",103524,1]
[103496]
[103493,"SINAPI",88264,0.36299999999999999]
[103514,"SINAPI",88267,1.7751999999999999]
[103526,"SINAPI-I",44718,0.5]
[97062,"SINAPI",88239,6.5349000000000004E-2]
[97039,"SINAPI",88262,0.45168789999999998]
[97025,"SINAPI-I",37525,1.1000000000000001]
[97031,"SINAPI-I",5068,0.03]
[97030,"SINAPI-I",41954,1.65]
[97014,"SINAPI",91692,2.3999999999999998E-3]
[97013,"SINAPI",88239,0.3256]
[97018,"SINAPI",88239,0.19209470000000001]
[104981,"SINAPI-I",41947,5.0000000000000001E-3]
[97044,"SINAPI",88239,4.7889500000000002E-2]
[97063,"SINAPI",100251,0.1673]
[96997,"SINAPI",91693,4.2900000000000001E-2]
[97001,"SINAPI-I",43058,1.3675999999999999]
[97005,"SINAPI-I",41959,0.1333]
[97002,"SINAPI-I",5068,0.10316]
[97009]
[97008,"SINAPI-I",3992,2.0091100000000002]
[97066,"SINAPI-I",43678,1.33]
[97059,"SINAPI-I",43865,0.03]
[97055,"SINAPI",88239,0.30282900000000001]
[95944,"SINAPI",88238,4.7E-2]
[95945,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[102080,"SINAPI",95943,13.2]
[102089,"SINAPI-I",20247,3.5000000000000003E-2]
[102087,"SINAPI-I",5073,7.6999999999999999E-2]
[102088,"SINAPI",91692,4.3999999999999997E-2]
[101994,"SINAPI",91692,6.2E-2]
[101992,"SINAPI",88262,1.05]
[101993,"SINAPI",88239,0.193]
[101986,"SINAPI-I",5073,4.2999999999999997E-2]
[101971,"SINAPI-I",1358,1.198]
[102072,"SINAPI-I",10749,1.123]
[102065,"SINAPI",88239,0.39900000000000002]
[102061]
[102060]
[102051,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102044,"SINAPI",88262,2.9609999999999999]
[102042,"SINAPI-I",40304,0.09]
[102036,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[102017,"SINAPI",88239,0.58099999999999996]
[102012,"SINAPI-I",10749,1.669]
[102006,"SINAPI",88239,0.47599999999999998]
[102000,"SINAPI",92273,2.431]
[101983,"SINAPI",88262,2.855]
[101980,"SINAPI",88239,0.58099999999999996]
[101139,"SINAPI",93589,0.26]
[101125,"SINAPI",5851,7.9000000000000008E-3]
[101135,"SINAPI",93589,0.25]
[101120]
[101132,"SINAPI",100974,1.3]
[101150,"SINAPI",93592,0.26]
[101151,"SINAPI",5847,9.1999999999999998E-3]
[101215,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101218,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101256]
[101259,"SINAPI",91387,3.15E-2]
[101221,"SINAPI",89876,4.2700000000000002E-2]
[101229,"SINAPI",88907,7.7999999999999996E-3]
[101255,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101272,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101268,"SINAPI",88316,1.34E-2]
[101242,"SINAPI",89884,2.1000000000000001E-2]
[101270]
[101277,"SINAPI",88908,2.2000000000000001E-3]
[101250,"SINAPI",88908,1.6000000000000001E-3]
[101246,"SINAPI",88316,9.1000000000000004E-3]
[90082]
[102307,"SINAPI",5631,3.6908200000000002E-2]
[90100,"SINAPI",88316,0.10362399999999999]
[102312,"SINAPI",88907,2.9086600000000001E-2]
[102301]
[102295,"SINAPI",88908,1.5716399999999998E-2]
[102287,"SINAPI",88316,5.6591500000000003E-2]
[102296,"SINAPI",88908,1.51133E-2]
[102321,"SINAPI",88907,1.7966900000000001E-2]
[90090,"SINAPI",88907,2.2804999999999999E-2]
[90107]
[102358,"SINAPI-I",44271,5.9999999999999995E-4]
[102350,"SINAPI",102898,3.04E-2]
[101601,"SINAPI",88316,0.43230000000000002]
[101596,"SINAPI",5631,2.7519999999999999E-2]
[101604,"SINAPI",88316,0.14199999999999999]
[101593,"SINAPI-I",21138,0.1449]
[101587,"SINAPI-I",6189,0.81479999999999997]
[101576,"SINAPI",88316,0.25519999999999998]
[101578,"SINAPI-I",5061,2.58E-2]
[101572,"SINAPI-I",6189,0.19009999999999999]
[101574,"SINAPI",88262,0.2228]
[101615,"SINAPI",102893,3.9826000000000001]
[101611,"SINAPI-I",20995,4]
[101612,"SINAPI",98764,16.3477]
[101620,"SINAPI",88309,1.6373]
[101622,"SINAPI",5679,0.51870000000000005]
[101623,"SINAPI",91534,6.6600000000000006E-2]
[104182,"SINAPI-I",44909,0.25]
[104187]
[104180,"SINAPI",90650,1.2999999999999999E-3]
[100664,"SINAPI",88316,0.36350339999999998]
[105811,"SINAPI-I",45193,0.83333330000000005]
[94573]
[100670,"SINAPI",88261,1.6101487000000001]
[100924,"SINAPI-I",4430,1.49]
[100672,"SINAPI-I",39961,0.8014]
[100663,"SINAPI-I",39961,0.66785709999999998]
[90806]
[91287,"SINAPI-I",5075,2.4E-2]
[100687,"SINAPI",90831,1]
[100688,"SINAPI",100660,9.6]
[91331]
[90843,"SINAPI",100659,10]
[91315,"SINAPI",91292,1]
[90846,"SINAPI",90825,1]
[100678]
[100679,"SINAPI",91292,1]
[100693,"SINAPI",90830,1]
[91337,"SINAPI",91292,1]
[90795]
[90799]
[90838]
[100700,"SINAPI-I",10553,2]
[90822,"SINAPI-I",11055,19.8]
[91011]
[90825]
[100703,"SINAPI",88316,0.16600000000000001]
[100698]
[101183,"SINAPI",102816,0.107]
[101184,"SINAPI",100973,1.9239999999999999]
[101185,"SINAPI",95576,2.657]
[101186,"SINAPI",90776,1.2190000000000001]
[101187,"SINAPI-I",43360,2.1160000000000001]
[101180]
[101181,"SINAPI",88316,1.1579999999999999]
[100897,"SINAPI",95579,1.3913]
[100898,"SINAPI",90680,4.0399999999999998E-2]
[100891,"SINAPI",89843,5.9999999999999995E-4]
[100656]
[102649,"SINAPI",90778,7.4099999999999999E-2]
[102650,"SINAPI-I",9875,8.3000000000000001E-3]
[102651,"SINAPI",102971,1.6899999999999998E-2]
[102652,"SINAPI",102971,2.69E-2]
[102652,"SINAPI",90650,0.29570000000000002]
[100651,"SINAPI",90778,1.5699999999999999E-2]
[100653,"SINAPI-I",43360,0.50680000000000003]
[100364,"SINAPI-I",4415,28]
[100375,"SINAPI-I",4400,11]
[100367,"SINAPI",92259,1]
[100367,"SINAPI-I",4400,2]
[100359,"SINAPI-I",6193,3]
[100371,"SINAPI-I",39027,1.575]
[100372,"SINAPI-I",4344,8]
[100381,"SINAPI",88262,0.78600000000000003]
[100384,"SINAPI",88262,0.19]
[100382,"SINAPI-I",4425,0.222]
[100385,"SINAPI",88262,0.26]
[92616,"SINAPI",92258,1]
[92620,"SINAPI-I",40598,133.38]
[92588,"SINAPI",88278,2.133]
[92592,"SINAPI",88316,0.49199999999999999]
[92614,"SINAPI-I",40598,102.6]
[92562,"SINAPI-I",21142,1]
[92554,"SINAPI-I",4472,13]
[92546]
[92556,"SINAPI-I",4425,9]
[92558,"SINAPI",88262,11.241]
[92560,"SINAPI",88262,18.734999999999999]
[92560,"SINAPI-I",4415,2.5]
[92259]
[92257]
[100389,"SINAPI",88239,0.192]
[100394,"SINAPI",93281,1.89E-2]
[92572]
[92572,"SINAPI-I",40535,2.89]
[92574,"SINAPI-I",40664,1.7210000000000001]
[92577,"SINAPI-I",40664,1.7310000000000001]
[92581]
[92541,"SINAPI-I",4408,2.573]
[92540,"SINAPI-I",40568,0.03]
[97719,"SINAPI",88309,1.5344]
[97720,"SINAPI",88316,1.1612]
[97738,"SINAPI",94971,1.2]
[97739,"SINAPI-I",5073,0.6552]
[97734,"SINAPI-I",4517,5.6283000000000003]
[97737]
[97733,"SINAPI-I",20247,0.64449999999999996]
[98622,"SINAPI",91634,1.4756099999999999E-2]
[98631,"SINAPI",102880,0.1297132]
[98631,"SINAPI-I",45277,0.57870370000000004]
[98641,"SINAPI",97913,0.375]
[98649,"SINAPI",102816,0.18965650000000001]
[98649,"SINAPI-I",43667,0.17704890000000001]
[98657,"SINAPI",91692,0.1200695]
[100348,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[100339,"SINAPI-I",4011,1.2649999999999999]
[105805,"SINAPI",100892,54.5]
[100351,"SINAPI",92419,0.25404759999999998]
[100353,"SINAPI-I",370,0.1871429]
[100350,"SINAPI-I",34580,11.2788874]
[105047,"SINAPI-I",10527,5.3799999999999996E-4]
[105097,"SINAPI-I",4343,1.4665999999999999]
[105054,"SINAPI",88239,0.32002999999999998]
[105055,"SINAPI",88262,0.44805]
[105057]
[105042,"SINAPI-I",4115,1.0915900000000001]
[105098,"SINAPI-I",43055,0.15576999999999999]
[105058]
[105063,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105070,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105078,"SINAPI-I",4343,0.73333300000000001]
[105079,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105068,"SINAPI-I",35275,1.0915900000000001]
[105090,"SINAPI-I",4448,2.1831800000000001]
[105100,"SINAPI",88262,0.78693000000000002]
[105089]
[105087]
[105092,"SINAPI",95140,0.32575999999999999]
[93961,"SINAPI",90626,0.26929999999999998]
[93971,"SINAPI",5632,5.0900000000000001E-2]
[93969,"SINAPI",90651,0.27010000000000001]
[93957,"SINAPI",95967,0.59370000000000001]
[93967,"SINAPI",90644,0.35120000000000001]
[104878]
[104849,"SINAPI",90650,6.3299999999999995E-2]
[104852,"SINAPI",5901,7.2800000000000004E-2]
[104854,"SINAPI",90626,6.2100000000000002E-2]
[104842,"SINAPI",90631,6.3600000000000004E-2]
[104888,"SINAPI",90631,2.58E-2]
[104855,"SINAPI",90625,7.2700000000000001E-2]
[104892,"SINAPI",5901,0.1032]
[104843,"SINAPI",90650,0.1163]
[104845]
[104889,"SINAPI",90632,3.4200000000000001E-2]
[104859,"SINAPI",88297,0.13009999999999999]
[104861,"SINAPI",88297,0.21440000000000001]
[104860,"SINAPI",90638,5.67E-2]
[104865,"SINAPI",88316,0.19389999999999999]
[104872,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[104866,"SINAPI-I",40433,1.1769000000000001]
[104873,"SINAPI",88245,0.1104]
[104867,"SINAPI-I",44383,7.6506999999999996]
[104868,"SINAPI-I",40543,5.5599999999999997E-2]
[104862,"SINAPI",88297,7.6200000000000004E-2]
[104881,"SINAPI-I",9874,0.5]
[104863,"SINAPI",102821,4.4499999999999998E-2]
[104870,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[105943]
[105938,"SINAPI",88256,2.1213000000000002]
[96123]
[99054,"SINAPI-I",4812,1.0414000000000001]
[96112,"SINAPI",88262,1.4258]
[96109,"SINAPI-I",4812,1.0414000000000001]
[96486,"SINAPI-I",39430,1.2266999999999999]
[101807,"SINAPI",97733,6.0000000000000001E-3]
[101808,"SINAPI",88628,1.5E-3]
[98058,"SINAPI",5679,0.81859999999999999]
[98061,"SINAPI",97738,1.54E-2]
[98089,"SINAPI-I",5069,4.4499999999999998E-2]
[98091,"SINAPI",97735,1.1466000000000001]
[98091,"SINAPI",88309,48.19]
[98093,"SINAPI",89996,3.9487999999999999]
[98072,"SINAPI-I",4720,0.51390000000000002]
[98073,"SINAPI-I",7258,1512.0464999999999]
[98074,"SINAPI-I",2692,2.6499999999999999E-2]
[98076,"SINAPI-I",7258,2937.5010000000002]
[98063,"SINAPI",101624,0.56410000000000005]
[98094,"SINAPI",88316,12.5664]
[98099,"SINAPI-I",660,46.2]
[98101,"SINAPI-I",4720,3.0623999999999998]
[98079]
[98081,"SINAPI",88309,93.836200000000005]
[98054,"SINAPI",88309,2.4573]
[98057]
[98082,"SINAPI",5678,7.0499999999999993E-2]
[98084,"SINAPI-I",660,52.5]
[98085,"SINAPI-I",25067,268.59379999999999]
[98086]
[98067,"SINAPI",89998,4.9359999999999999]
[98068,"SINAPI-I",6193,2.2355999999999998]
[98069,"SINAPI-I",5069,7.9600000000000004E-2]
[98070,"SINAPI-I",7258,4108.4101000000001]
[96546]
[104920,"SINAPI",92804,1]
[104917,"SINAPI",88245,0.13100000000000001]
[104924,"SINAPI",88316,0.66]
[96520,"SINAPI",88316,1.1579999999999999]
[96528]
[104928,"SINAPI",91692,4.4999999999999998E-2]
[104925,"SINAPI-I",6212,4.4880000000000004]
[104927,"SINAPI",91693,8.4000000000000005E-2]
[96541,"SINAPI-I",4491,0.73299999999999998]
[96529,"SINAPI-I",4517,13.385]
[96542,"SINAPI",91692,1.4E-2]
[96533]
[92272]
[92273,"SINAPI",91693,0.03]
[92267,"SINAPI-I",1358,1.05]
[92266,"SINAPI-I",4517,6.952]
[92528,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92512,"SINAPI",88239,0.20100000000000001]
[92526,"SINAPI",88262,0.502]
[103761,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92514,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92482,"SINAPI",88262,3.9790000000000001]
[92492,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92502,"SINAPI",88262,0.87]
[92506,"SINAPI",92267,8.6999999999999994E-2]
[92445,"SINAPI",92264,6.7000000000000004E-2]
[92425,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92439,"SINAPI",92264,8.5999999999999993E-2]
[92415,"SINAPI",92263,0.52500000000000002]
[92409,"SINAPI-I",2692,1.7000000000000001E-2]
[92413,"SINAPI",88239,0.376]
[92449]
[92461,"SINAPI",88239,0.24]
[92455,"SINAPI",88262,1.0349999999999999]
[92447,"SINAPI",88262,2.0459999999999998]
[92466]
[92450,"SINAPI",92265,0.626]
[92458,"SINAPI-I",40291,0.19800000000000001]
[92472,"SINAPI-I",40339,1.1859999999999999]
[92456,"SINAPI-I",40275,0.35599999999999998]
[92464,"SINAPI",92265,0.23599999999999999]
[105403,"SINAPI-I",5068,0.48299999999999998]
[96258,"SINAPI",88262,1.738]
[92751,"SINAPI-I",34804,14]
[92750,"SINAPI-I",40440,1]
[92743,"SINAPI",88316,2.8815]
[92744,"SINAPI",88309,1.6028]
[92754,"SINAPI-I",4460,0.52629999999999999]
[92758,"SINAPI-I",3311,1]
[104500,"SINAPI",5632,6.9800000000000001E-2]
[104508,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104501,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104501,"SINAPI",5631,8.9700000000000002E-2]
[104510,"SINAPI",88309,1.298]
[104494,"SINAPI",88309,1.9439]
[104495,"SINAPI",5946,8.2000000000000003E-2]
[104515,"SINAPI",88316,6.7000000000000002E-3]
[104628,"SINAPI",88316,0.20277000000000001]
[87415]
[87416,"SINAPI",88269,0.74136999999999997]
[90000,"SINAPI",88238,7.6499999999999999E-2]
[90278,"SINAPI",88831,0.4501]
[90284,"SINAPI-I",132,1.0839000000000001]
[89995]
[99859,"SINAPI-I",11002,1E-3]
[99856,"SINAPI",88315,1.1559999999999999]
[99853,"SINAPI-I",21012,2.9580000000000002]
[99850,"SINAPI-I",44183,0.81399999999999995]
[99854,"SINAPI-I",11002,7.8E-2]
[99844,"SINAPI-I",44184,0.83299999999999996]
[99840,"SINAPI-I",546,7.2009999999999996]
[99845,"SINAPI-I",546,7.2009999999999996]
[99841,"SINAPI",88315,3.3530000000000002]
[94279]
[104930,"SINAPI",88316,0.12659999999999999]
[94284,"SINAPI-I",34492,8.4500000000000006E-2]
[94289,"SINAPI-I",370,1.49E-2]
[94291,"SINAPI-I",6212,8.3299999999999999E-2]
[94266,"SINAPI-I",34492,5.33E-2]
[94272,"SINAPI",92961,0.25690000000000002]
[105555,"SINAPI",88264,0.20880000000000001]
[97603,"SINAPI",88247,0.75409380000000004]
[105547,"SINAPI",88264,0.28201520000000002]
[100907]
[100911,"SINAPI",88247,0.168375]
[103783,"SINAPI",88264,0.49459180000000003]
[105554]
[97596,"SINAPI",88264,0.62809999999999999]
[98555,"SINAPI",88270,0.60389999999999999]
[98547,"SINAPI-I",4226,0.52]
[98564]
[98570,"SINAPI-I",10931,1.05]
[98575,"SINAPI-I",44074,6.0000000000000001E-3]
[98559,"SINAPI-I",4030,0.40539999999999998]
[91928,"SINAPI-I",21127,9.4000000000000004E-3]
[104625,"SINAPI-I",44947,1]
[92865]
[92870,"SINAPI",88247,0.56899999999999995]
[91986]
[91889]
[91910,"SINAPI-I",40408,1]
[91905,"SINAPI-I",1884,1]
[91908]
[91853]
[91840,"SINAPI-I",39247,1.1000000000000001]
[91836,"SINAPI",91170,1]
[91849,"SINAPI-I",43132,2E-3]
[91863,"SINAPI",88264,0.11899999999999999]
[91869,"SINAPI",88247,0.13600000000000001]
[92028]
[92032,"SINAPI-I",38113,2]
[91956]
[92027,"SINAPI",92026,1]
[91958,"SINAPI-I",38112,2]
[91974,"SINAPI",88247,0.748]
[91875,"SINAPI-I",1891,1]
[91947,"SINAPI",88264,9.0999999999999998E-2]
[91991,"SINAPI",88247,0.51100000000000001]
[91999,"SINAPI",88247,0.24199999999999999]
[92019,"SINAPI",92018,1]
[91994,"SINAPI-I",38101,1]
[92013,"SINAPI",91946,1]
[95782,"SINAPI-I",2590,1]
[95787,"SINAPI",88247,0.31540000000000001]
[95799,"SINAPI-I",44085,1]
[95803]
[104396,"SINAPI-I",11950,2]
[95810]
[104400,"SINAPI",88247,0.44900000000000001]
[95815,"SINAPI-I",39342,1]
[104392]
[95765,"SINAPI-I",43107,1]
[104408,"SINAPI",88247,0.2384]
[104448,"SINAPI",88247,0.13519999999999999]
[92979,"SINAPI-I",980,1.0269999999999999]
[101887,"SINAPI-I",995,1.0269999999999999]
[101904,"SINAPI-I",1576,3]
[97406,"SINAPI",88247,3.1255999999999999]
[97394,"SINAPI",88247,1.0944]
[97417,"SINAPI-I",44698,1]
[93662,"SINAPI",88247,0.13250000000000001]
[93674,"SINAPI",88247,0.13250000000000001]
[93658]
[93659,"SINAPI",88247,0.18920000000000001]
[97711]
[93672,"SINAPI",88247,0.40570000000000001]
[97421]
[97369,"SINAPI",88247,0.14219999999999999]
[101881,"SINAPI",88264,0.63839999999999997]
[101877,"SINAPI",88247,0.29139999999999999]
[101946,"SINAPI",88264,1.5233000000000001]
[101538,"SINAPI",88247,4.1484699999999999E-2]
[101539,"SINAPI-I",39997,4]
[101545,"SINAPI-I",39997,8]
[101501]
[101502]
[101502,"SINAPI-I",1094,1]
[101504,"SINAPI",96977,1.95]
[101497,"SINAPI",88247,0.38969999999999999]
[101498,"SINAPI",91917,1]
[101499,"SINAPI-I",34643,1]
[101494,"SINAPI",100578,1]
[101495,"SINAPI",96986,1]
[101496,"SINAPI-I",39996,0.16639999999999999]
[101489,"SINAPI",91919,1]
[101490,"SINAPI-I",39996,0.16639999999999999]
[101491,"SINAPI",88264,3.5078]
[101492,"SINAPI-I",39997,2]
[101510,"SINAPI",93673,1]
[101511,"SINAPI-I",4346,3]
[101505,"SINAPI-I",39809,1]
[101506,"SINAPI",91885,1]
[101507,"SINAPI-I",11267,2]
[101525,"SINAPI",96977,1.95]
[101526,"SINAPI",97668,6.3]
[101521,"SINAPI",97668,6.3]
[101522,"SINAPI",88247,0.215]
[101517]
[101520,"SINAPI",92986,13.2]
[101515,"SINAPI",104749,1]
[101515,"SINAPI-I",11950,4]
[101535,"SINAPI-I",1062,1]
[101529,"SINAPI",88247,0.215]
[101531,"SINAPI-I",39809,1]
[94764]
[94767,"SINAPI-I",44257,1]
[94705,"SINAPI",88267,0.14180000000000001]
[94715,"SINAPI-I",75,1]
[94670,"SINAPI",88248,0.375]
[94664,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[105213]
[105138,"SINAPI-I",38383,1.37E-2]
[105169,"SINAPI",88267,0.39889999999999998]
[105231,"SINAPI",88248,7.9699999999999993E-2]
[94609,"SINAPI-I",39897,3.3999999999999998E-3]
[94726]
[94730]
[94482,"SINAPI-I",10419,1]
[94481,"SINAPI-I",4181,3]
[94481,"SINAPI-I",3471,1]
[94471]
[94620,"SINAPI",88248,0.72119999999999995]
[94618,"SINAPI",88248,0.66620000000000001]
[105200]
[94749,"SINAPI-I",43846,1]
[105209,"SINAPI-I",1798,1]
[105204,"SINAPI-I",7307,8.3999999999999995E-3]
[94673,"SINAPI",88267,5.7599999999999998E-2]
[94677,"SINAPI-I",38383,1.12E-2]
[94619,"SINAPI-I",44156,1]
[94619,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[105159,"SINAPI",88267,0.27760000000000001]
[94632,"SINAPI-I",39897,3.3999999999999998E-3]
[94742]
[94750,"SINAPI-I",37961,1]
[96751,"SINAPI",88267,0.1933]
[96754]
[94678,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[105220,"SINAPI-I",37965,1]
[105152,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[105179,"SINAPI",88248,7.51E-2]
[105180,"SINAPI-I",20083,1.4E-2]
[105142,"SINAPI-I",38383,7.4000000000000003E-3]
[105173]
[94608]
[94729]
[94737]
[94469,"SINAPI",88267,0.43190000000000001]
[96745,"SINAPI",104098,9.2399999999999996E-2]
[94665,"SINAPI",88248,0.12559999999999999]
[94669,"SINAPI-I",3866,1]
[105227,"SINAPI-I",21114,0.22670000000000001]
[94625,"SINAPI",88248,0.96160000000000001]
[94624,"SINAPI",88248,0.88829999999999998]
[94758,"SINAPI-I",21114,0.2]
[94463,"SINAPI",88267,0.44190000000000002]
[94716,"SINAPI",88248,4.1300000000000003E-2]
[96727,"SINAPI",88267,9.98E-2]
[96721,"SINAPI-I",38972,1.0667]
[96730,"SINAPI",88248,0.152]
[96734,"SINAPI-I",38985,1.0667]
[94654,"SINAPI",88267,0.28010000000000002]
[94702,"SINAPI",88267,0.58379999999999999]
[94698,"SINAPI-I",7132,1]
[96764,"SINAPI",88248,0.82089999999999996]
[96758,"SINAPI",88267,0.1711]
[94688,"SINAPI-I",7139,1]
[94694]
[96809,"SINAPI-I",38844,1]
[96816,"SINAPI",88248,0.17269999999999999]
[104525,"SINAPI-I",45071,1]
[104527,"SINAPI",88248,0.161]
[104532,"SINAPI",88267,0.2591]
[96872,"SINAPI-I",38869,1]
[96874,"SINAPI",88267,0.49959999999999999]
[96845,"SINAPI-I",38915,1]
[96854]
[104566,"SINAPI",88267,0.30570000000000003]
[104570]
[104573]
[96802]
[96833,"SINAPI",88267,0.12839999999999999]
[96826,"SINAPI-I",39309,1]
[104587,"SINAPI",88248,0.1009]
[104541,"SINAPI",88267,0.34670000000000001]
[104546,"SINAPI-I",45025,1]
[104553,"SINAPI",88267,0.49709999999999999]
[104557,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[96871,"SINAPI-I",39291,1]
[96808,"SINAPI",88267,0.20380000000000001]
[96704,"SINAPI",104091,9.7699999999999995E-2]
[96658,"SINAPI",104091,5.6599999999999998E-2]
[96660,"SINAPI",104091,5.8099999999999999E-2]
[96651]
[96655,"SINAPI",104091,9.4399999999999998E-2]
[96637]
[96690,"SINAPI-I",38436,1]
[96696,"SINAPI",104097,0.36020000000000002]
[96698,"SINAPI-I",36324,1]
[96708]
[104195]
[96669,"SINAPI",88248,0.1173]
[96649,"SINAPI",88248,0.19570000000000001]
[96672,"SINAPI",88248,0.2107]
[96682,"SINAPI-I",38985,1.0667]
[104202,"SINAPI-I",36362,1]
[96667]
[104329,"SINAPI-I",20083,4.3999999999999997E-2]
[89707,"SINAPI",88248,0.3987]
[89709,"SINAPI-I",11741,1]
[89852,"SINAPI",88267,0.27739999999999998]
[89742,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[89853,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89810,"SINAPI-I",3528,1]
[89726,"SINAPI-I",3516,1]
[89739]
[89724]
[104353]
[89797]
[89785]
[89779,"SINAPI",88267,0.12839999999999999]
[89754,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89813]
[95693,"SINAPI-I",38383,0.01]
[89860,"SINAPI-I",20078,0.17249999999999999]
[104344,"SINAPI-I",296,1]
[104348,"SINAPI",88248,1.14E-2]
[104351,"SINAPI-I",20083,2.5999999999999999E-2]
[89712,"SINAPI-I",38383,1.77E-2]
[89436,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[103992]
[104001,"SINAPI-I",122,1.41E-2]
[103967,"SINAPI-I",38383,1.61E-2]
[104003,"SINAPI-I",122,1.29E-2]
[103948,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[103962,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[103968,"SINAPI-I",20083,1.9E-2]
[103969]
[89490,"SINAPI-I",1927,1]
[89500,"SINAPI",88248,0.1047]
[103987,"SINAPI-I",1930,1]
[89527,"SINAPI-I",1953,1]
[89410,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89415,"SINAPI",88267,0.16209999999999999]
[103986]
[89525,"SINAPI-I",20083,0.06]
[89392,"SINAPI",88248,0.1208]
[89485,"SINAPI",88248,7.0599999999999996E-2]
[89498,"SINAPI",88248,0.1047]
[89498,"SINAPI-I",3502,1]
[90373,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89358]
[89362,"SINAPI-I",38383,3.3799999999999997E-2]
[103980]
[89521,"SINAPI",88267,0.20710000000000001]
[103950,"SINAPI",88267,0.1416]
[89381,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[89593,"SINAPI-I",38383,1.61E-2]
[89418]
[89542,"SINAPI-I",38021,1]
[89577,"SINAPI-I",3847,1]
[89373,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[89380,"SINAPI",88267,0.1111]
[103998,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[89417,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89371,"SINAPI-I",122,4.7000000000000002E-3]
[89541,"SINAPI",88248,5.7700000000000001E-2]
[89597,"SINAPI-I",20083,0.03]
[104007,"SINAPI-I",20083,2.1000000000000001E-2]
[89438]
[89617,"SINAPI-I",7139,1]
[89443,"SINAPI-I",38383,5.3999999999999999E-2]
[104011,"SINAPI-I",122,1.7600000000000001E-2]
[89402]
[89447,"SINAPI",88248,2.35E-2]
[89450]
[89399,"SINAPI-I",38383,5.4899999999999997E-2]
[89622]
[89624,"SINAPI-I",20083,1.8800000000000001E-2]
[89439]
[89382,"SINAPI",88248,0.1013]
[89435,"SINAPI",88267,0.1081]
[89609,"SINAPI-I",9910,1]
[89612,"SINAPI",88248,0.12239999999999999]
[89666,"SINAPI-I",21114,6.6699999999999995E-2]
[89818,"SINAPI",88248,0.06]
[89763,"SINAPI-I",21114,0.1333]
[89664]
[89642,"SINAPI-I",21114,0.08]
[104024]
[89641,"SINAPI",88267,0.13950000000000001]
[89649,"SINAPI-I",37958,1]
[89792,"SINAPI",88267,0.2165]
[89652,"SINAPI-I",37981,1]
[89761,"SINAPI",88267,0.11550000000000001]
[89653,"SINAPI",88248,7.3499999999999996E-2]
[89760]
[89838,"SINAPI",88248,0.12]
[104019]
[89694,"SINAPI",88248,0.14699999999999999]
[89633,"SINAPI-I",21123,1.0492999999999999]
[104021,"SINAPI",88267,0.23280000000000001]
[89767,"SINAPI",88267,0.16619999999999999]
[89846,"SINAPI",88248,0.24]
[89837,"SINAPI-I",21114,0.2]
[89841,"SINAPI",88248,0.1447]
[89828,"SINAPI-I",21114,0.16]
[89587,"SINAPI-I",20078,0.115]
[104169,"SINAPI-I",20098,1]
[89531]
[89524,"SINAPI-I",298,2]
[104167,"SINAPI",88248,0.2601]
[89522,"SINAPI",88267,9.4100000000000003E-2]
[89692,"SINAPI-I",20143,1]
[89563,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[89679,"SINAPI-I",300,2]
[89554,"SINAPI",88267,8.5800000000000001E-2]
[104170,"SINAPI-I",20083,0.05]
[89547,"SINAPI",88248,6.2700000000000006E-2]
[89557,"SINAPI",88248,7.4300000000000005E-2]
[89578,"SINAPI",88267,7.5800000000000006E-2]
[89576,"SINAPI-I",38383,2.7E-2]
[89559,"SINAPI-I",299,2]
[89693,"SINAPI",88248,0.36380000000000001]
[104175,"SINAPI-I",300,2]
[102450,"SINAPI-I",44371,0.216]
[102249]
[102249,"SINAPI-I",44372,0.75]
[102253,"SINAPI-I",37596,0.97]
[102257,"SINAPI",88274,1.2649999999999999]
[102260,"SINAPI",91692,3.5999999999999997E-2]
[102246]
[102247,"SINAPI",88316,0.84599999999999997]
[102252,"SINAPI",88316,0.91100000000000003]
[96765,"SINAPI-I",10904,1]
[97433]
[97437,"SINAPI",88267,0.70099999999999996]
[97483,"SINAPI",88248,0.36]
[97523,"SINAPI-I",40388,1]
[97456,"SINAPI-I",11002,8.8999999999999996E-2]
[97436,"SINAPI",88267,0.61899999999999999]
[97480,"SINAPI",88317,0.22500000000000001]
[97522]
[97490,"SINAPI",88267,0.72099999999999997]
[97490,"SINAPI-I",40390,1]
[101910,"SINAPI-I",4350,2]
[92700,"SINAPI",88248,0.44500000000000001]
[92675,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[92679,"SINAPI-I",3448,1]
[92387,"SINAPI",88248,0.96499999999999997]
[92703,"SINAPI",88267,0.72399999999999998]
[92636,"SINAPI-I",3148,3.5000000000000003E-2]
[92382,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92390,"SINAPI",88248,1.1040000000000001]
[97500,"SINAPI-I",40358,1]
[97468,"SINAPI",88317,0.24]
[97475]
[92928,"SINAPI",88267,0.58199999999999996]
[92930]
[92926,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92910,"SINAPI-I",7307,7.0000000000000001E-3]
[92910,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92946]
[92947,"SINAPI",88248,0.36199999999999999]
[92912,"SINAPI-I",7307,7.0000000000000001E-3]
[101930,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[101922,"SINAPI",88248,0.8387]
[97461,"SINAPI-I",11002,1.7999999999999999E-2]
[97505,"SINAPI-I",11002,2.9000000000000001E-2]
[97446,"SINAPI",88317,0.56499999999999995]
[97514,"SINAPI",88267,0.24299999999999999]
[92658,"SINAPI-I",3910,1]
[92662,"SINAPI-I",3939,1]
[92374,"SINAPI",88267,0.58199999999999996]
[101924]
[92696,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92667,"SINAPI-I",7307,8.0000000000000002E-3]
[92371,"SINAPI",88248,0.53300000000000003]
[92348,"SINAPI-I",3148,3.5000000000000003E-2]
[92336,"SINAPI-I",7701,1.0389999999999999]
[92654,"SINAPI",88267,0.313]
[92367,"SINAPI",88248,0.245]
[92645,"SINAPI-I",42574,1.0389999999999999]
[92649]
[97439,"SINAPI-I",40410,3]
[97554]
[97492,"SINAPI",88317,0.38400000000000001]
[97494,"SINAPI",88267,0.6]
[97534,"SINAPI-I",40399,1]
[92704,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92638,"SINAPI",88267,1.0660000000000001]
[92640,"SINAPI",88267,1.2869999999999999]
[92356]
[92906,"SINAPI",88248,0.48199999999999998]
[92902,"SINAPI-I",9889,1]
[92893,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92896,"SINAPI-I",3148,0.03]
[100821,"SINAPI",88248,4.82E-2]
[100834,"SINAPI",88267,0.13689999999999999]
[100830,"SINAPI-I",41108,1]
[100789,"SINAPI-I",40626,0.41560000000000002]
[100788,"SINAPI-I",6320,2]
[100795,"SINAPI",88267,0.2276]
[100800,"SINAPI",88248,8.6199999999999999E-2]
[100793]
[100839,"SINAPI",88267,0.2165]
[103279,"SINAPI-I",39997,8]
[103280,"SINAPI-I",13348,4]
[103250,"SINAPI-I",1570,10]
[103258,"SINAPI",100308,3.9727999999999999]
[103261,"SINAPI-I",42419,1]
[103272,"SINAPI-I",39997,8]
[103276,"SINAPI",100308,5.0091000000000001]
[103267,"SINAPI-I",39997,8]
[103273,"SINAPI",93288,1.5165999999999999]
[103252,"SINAPI",100308,2.5230000000000001]
[103245,"SINAPI",100308,2.3334000000000001]
[103257,"SINAPI-I",13294,1]
[103264,"SINAPI-I",4374,6]
[103277,"SINAPI",100308,5.3597999999999999]
[103288,"SINAPI",90443,0.65]
[97330]
[103856,"SINAPI-I",38383,0.1333]
[93091,"SINAPI",88267,0.1215]
[93057,"SINAPI-I",12732,5.5999999999999999E-3]
[93081,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[93104,"SINAPI",88248,8.7499999999999994E-2]
[93087,"SINAPI-I",39897,5.9999999999999995E-4]
[93110,"SINAPI-I",39863,1]
[103858,"SINAPI-I",38383,5.0750000000000003E-2]
[93111,"SINAPI-I",38383,3.9E-2]
[93075]
[103840,"SINAPI-I",39869,1]
[93120,"SINAPI-I",38383,1.975E-2]
[93121,"SINAPI-I",39897,5.9999999999999995E-4]
[103880,"SINAPI-I",38383,3.2199999999999999E-2]
[93101,"SINAPI-I",12732,2.3999999999999998E-3]
[103838,"SINAPI",88248,0.2286]
[92327,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[92313,"SINAPI",88248,0.19209999999999999]
[92328,"SINAPI-I",12716,1]
[92291,"SINAPI-I",39897,2.4E-2]
[103816,"SINAPI",88248,0.16189999999999999]
[103855,"SINAPI-I",38383,0.10150000000000001]
[93112,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[93115,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[93097,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103809,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[93122,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[93123,"SINAPI",88267,0.14480000000000001]
[93066,"SINAPI-I",38383,7.7799999999999994E-2]
[93069,"SINAPI-I",39877,1]
[103817,"SINAPI-I",39872,1]
[103854,"SINAPI",88248,0.2031]
[103898,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[92314,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[92329]
[103888,"SINAPI",88267,0.19309999999999999]
[92294,"SINAPI",88267,7.6499999999999999E-2]
[92295,"SINAPI-I",12726,1]
[92298,"SINAPI",88267,0.18540000000000001]
[93050,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103853,"SINAPI-I",39856,1]
[93113]
[103860]
[93117,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[92318,"SINAPI-I",39897,1.8E-3]
[92333,"SINAPI-I",12732,7.1999999999999998E-3]
[92303,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[103835]
[97335,"SINAPI",88248,4.3900000000000002E-2]
[92321]
[92276,"SINAPI",88267,5.67E-2]
[92277,"SINAPI",88248,7.1499999999999994E-2]
[97339,"SINAPI-I",12747,1.0225]
[103865,"SINAPI-I",38383,0.1143]
[103902,"SINAPI-I",12732,7.1999999999999998E-3]
[105113,"SINAPI-I",6194,22]
[98462,"SINAPI-I",2747,105.6]
[105129,"SINAPI-I",11963,4]
[98453,"SINAPI",88262,1.212]
[98455,"SINAPI",91693,8.5599999999999996E-2]
[98441,"SINAPI-I",43681,1.050038]
[98443,"SINAPI",91693,6.1499999999999999E-2]
[105125,"SINAPI-I",4491,2.6139000000000001]
[105123,"SINAPI-I",5061,0.14299999999999999]
[105131,"SINAPI",88239,0.55000000000000004]
[105132,"SINAPI-I",5061,5.7000000000000002E-2]
[98458,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[101956,"SINAPI",92768,1.1850000000000001]
[101948,"SINAPI",88316,0.30199999999999999]
[101949,"SINAPI-I",40304,3.4000000000000002E-2]
[101961,"SINAPI",88316,0.14899999999999999]
[101954,"SINAPI",88262,0.29199999999999998]
[101964]
[100322]
[95240,"SINAPI",88316,4.4400000000000002E-2]
[104043,"SINAPI",88246,0.1323]
[104084,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[104038]
[104064]
[104056,"SINAPI-I",6029,1]
[104055]
[104040,"SINAPI",88316,0.22090000000000001]
[99818,"SINAPI",88316,0.124]
[99820,"SINAPI-I",44329,6.0000000000000001E-3]
[99801,"SINAPI",102916,1.7000000000000001E-2]
[99814,"SINAPI",88316,8.8999999999999996E-2]
[101374,"SINAPI-I",40861,1]
[101377,"SINAPI-I",40862,1]
[101378,"SINAPI-I",40863,1]
[88243,"SINAPI-I",37370,1]
[88245,"SINAPI-I",37372,1]
[90770,"SINAPI-I",37373,1]
[93571,"SINAPI-I",43498,1]
[100303,"SINAPI-I",34551,1]
[90772,"SINAPI-I",43482,1]
[93566,"SINAPI-I",40812,1]
[101387,"SINAPI",101299,1]
[88251,"SINAPI-I",252,1]
[88255,"SINAPI-I",43462,1]
[101392,"SINAPI-I",40864,1]
[88260,"SINAPI-I",37372,1]
[101397,"SINAPI-I",40864,1]
[88263,"SINAPI-I",4235,1]
[101292]
[95395]
[95319]
[101309,"SINAPI-I",40913,1.112E-2]
[101315,"SINAPI-I",40922,2.325E-2]
[95338,"SINAPI-I",12873,2.12E-2]
[95345]
[101340]
[95361,"SINAPI-I",4257,8.3099999999999997E-3]
[95366]
[95373]
[95385,"SINAPI-I",12869,1.154E-2]
[93561,"SINAPI-I",40864,1]
[101399,"SINAPI-I",43496,1]
[88267,"SINAPI-I",37371,1]
[93567,"SINAPI",95417,1]
[101407,"SINAPI-I",43501,1]
[88270,"SINAPI-I",43465,1]
[88441,"SINAPI-I",37371,1]
[88272,"SINAPI-I",4244,1]
[88274,"SINAPI-I",43465,1]
[88275,"SINAPI-I",43488,1]
[88275,"SINAPI-I",4058,1]
[100307,"SINAPI-I",37371,1]
[105535,"SINAPI-I",43483,1]
[101421]
[101422,"SINAPI",101332,1]
[101424]
[101426,"SINAPI",101338,1]
[101428,"SINAPI-I",40864,1]
[88292,"SINAPI-I",43464,1]
[88294,"SINAPI",95357,1]
[101432,"SINAPI-I",40861,1]
[101433,"SINAPI-I",40863,1]
[101436,"SINAPI-I",40861,1]
[101435,"SINAPI-I",40998,1]
[88301,"SINAPI-I",43488,1]
[88304,"SINAPI-I",37373,1]
[101443,"SINAPI-I",43500,1]
[88309]
[101446,"SINAPI-I",40864,1]
[101447,"SINAPI-I",40864,1]
[88313]
[88316,"SINAPI-I",37373,1]
[101453,"SINAPI-I",41087,1]
[100533,"SINAPI-I",37372,1]
[90781,"SINAPI-I",37373,1]
[88324,"SINAPI-I",37372,1]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[101460]
[99060,"SINAPI",94974,6.8999999999999999E-3]
[105009,"SINAPI-I",5068,0.1012]
[105007,"SINAPI",88239,0.70450000000000002]
[86908]
[86893,"SINAPI-I",4823,0.52280000000000004]
[93442,"SINAPI",86909,1]
[100865,"SINAPI-I",36210,1]
[100870,"SINAPI",88267,0.94850000000000001]
[86901,"SINAPI-I",4823,0.52710000000000001]
[100852,"SINAPI",88316,0.15040000000000001]
[86902,"SINAPI",88267,0.87880000000000003]
[86940,"SINAPI",86881,1]
[95542,"SINAPI-I",21101,1]
[95545,"SINAPI",88267,0.31619999999999998]
[86919]
[86925]
[86929,"SINAPI",86913,1]
[100853,"SINAPI-I",3146,4.2000000000000003E-2]
[86916]
[86932,"SINAPI",86887,1]
[100878,"SINAPI-I",6138,1]
[101636,"SINAPI",88247,0.57399999999999995]
[105919,"SINAPI",88264,0.2064]
[101659,"SINAPI",5930,5.1701400000000002E-2]
[101655,"SINAPI",88247,0.2064]
[105921,"SINAPI-I",45271,1]
[104223,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104243,"SINAPI",88309,0.48299999999999998]
[87808,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[87816,"SINAPI",87407,3.9300000000000002E-2]
[104255,"SINAPI",88316,1.133]
[104218]
[87786,"SINAPI",88316,0.86899999999999999]
[104262]
[87823,"SINAPI",88309,1.944]
[104228,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104207,"SINAPI",90668,7.2099999999999997E-2]
[104209,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104210,"SINAPI",87292,5.4300000000000001E-2]
[104215,"SINAPI",87292,3.5900000000000001E-2]
[104241,"SINAPI",88316,0.53200000000000003]
[104249,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[87775,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104261]
[104954,"SINAPI",87369,3.04E-2]
[104968,"SINAPI",87369,1.9400000000000001E-2]
[104975,"SINAPI",88316,0.21729999999999999]
[87531,"SINAPI",88309,0.44019999999999998]
[104953,"SINAPI",87407,3.04E-2]
[104963,"SINAPI",88316,0.3659]
[87529,"SINAPI",88309,0.47239999999999999]
[103309,"SINAPI",88316,1.2307999999999999]
[103300]
[103311,"SINAPI-I",4721,3.2000000000000002E-3]
[103299,"SINAPI",88309,5.4642999999999997]
[103314,"SINAPI-I",20211,2.7273000000000001]
[105188,"SINAPI",88309,0.49299999999999999]
[105186,"SINAPI",90668,0.03]
[105105,"SINAPI",88279,1.165]
[105109,"SINAPI",104907,6.44]
[98521,"SINAPI-I",44479,0.25]
[98517,"SINAPI-I",44162,1]
[98518,"SINAPI",91635,1.1301000000000001]
[98510,"SINAPI",88441,0.2117]
[91596,"SINAPI",88245,1.04904E-2]
[91601,"SINAPI-I",32,1.1100000000000001]
[91593,"SINAPI-I",43132,1.1428600000000001E-2]
[105539,"SINAPI",88262,0.11899999999999999]
[103184,"SINAPI",88316,0.375]
[99435,"SINAPI",88309,0.58199999999999996]
[99433,"SINAPI",90587,9.1999999999999998E-2]
[104421,"SINAPI",88316,9.0999999999999998E-2]
[104414]
[105821,"SINAPI",88309,0.27]
[104417,"SINAPI",88309,0.112]
[102569,"SINAPI-I",45259,2.7499999999999998E-3]
[103085,"SINAPI-I",39397,3.3333300000000003E-2]
[96368,"SINAPI-I",39419,1.5247999999999999]
[96369,"SINAPI-I",39435,20.186800000000002]
[96367,"SINAPI-I",39443,0.54410000000000003]
[96366,"SINAPI-I",39443,0.4803]
[104719,"SINAPI-I",37586,6.9400000000000003E-2]
[96358,"SINAPI-I",39419,0.76239999999999997]
[96370,"SINAPI",88278,0.34399999999999997]
[104721,"SINAPI-I",39413,3.1589999999999998]
[104720,"SINAPI-I",39443,1.2755000000000001]
[103206,"SINAPI",5952,0.64170000000000005]
[103196,"SINAPI",102486,0.1013]
[103202,"SINAPI",88309,4.4126000000000003]
[103201,"SINAPI-I",44425,1]
[103214,"SINAPI-I",4721,1.1299999999999999E-2]
[103199,"SINAPI-I",4721,1.1299999999999999E-2]
[103207,"SINAPI",102486,4.8599999999999997E-2]
[103193,"SINAPI",102486,6.59E-2]
[103209]
[95000,"SINAPI",88316,0.23100000000000001]
[95003,"SINAPI-I",34492,7.3899999999999993E-2]
[95007,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[95006,"SINAPI-I",34492,9.8500000000000004E-2]
[94991,"SINAPI-I",4517,2.5]
[94995,"SINAPI-I",4517,0.2]
[104383,"SINAPI-I",4720,2.0400000000000001E-2]
[101172,"SINAPI",5685,0.1077]
[92402]
[104432]
[104432,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92406,"SINAPI",91277,6.8999999999999999E-3]
[104430,"SINAPI-I",4741,9.7999999999999997E-3]
[104427,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[92392,"SINAPI",91278,4.8599999999999997E-2]
[104433,"SINAPI-I",4741,9.7999999999999997E-3]
[92400,"SINAPI",91277,6.8999999999999999E-3]
[92395,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92394,"SINAPI-I",712,1.0038]
[97111,"SINAPI",88309,9.1240000000000002E-2]
[103904]
[103904,"SINAPI-I",5069,5.3610000000000003E-3]
[103907,"SINAPI-I",42409,0.4]
[103911,"SINAPI-I",4517,0.15546699999999999]
[103906,"SINAPI",97089,1.7999999999999999E-2]
[97106,"SINAPI-I",5069,5.3600000000000002E-3]
[97108,"SINAPI",95271,3.3759999999999998E-2]
[97109,"SINAPI",97119,2.2776299999999998]
[103915,"SINAPI",97115,2.9217E-2]
[103916,"SINAPI",95283,2.2161E-2]
[103917,"SINAPI",88262,3.2006E-2]
[103919,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103921,"SINAPI-I",34494,0.169542]
[103922,"SINAPI",88309,0.298591]
[103908,"SINAPI",97117,0.74384300000000003]
[103909,"SINAPI",97118,1.1622159999999999]
[101979,"SINAPI",88316,0.09]
[101967]
[104101]
[92121,"SINAPI",92113,0.88200000000000001]
[103637,"SINAPI",88297,0.25890000000000002]
[103616,"SINAPI",91285,0.155]
[103638,"SINAPI",90776,0.23039999999999999]
[103617,"SINAPI",88297,0.31159999999999999]
[103639,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103609]
[103587]
[103640,"SINAPI",5930,0.31059999999999999]
[103619,"SINAPI-I",44433,1]
[103597]
[103620,"SINAPI",90776,0.2923]
[103642,"SINAPI-I",44434,1]
[103621,"SINAPI",5678,4.6000000000000001E-4]
[103599,"SINAPI",5928,2.76E-2]
[103622,"SINAPI",5928,4.1200000000000001E-2]
[103610,"SINAPI",103224,1.9236E-2]
[103632,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103645,"SINAPI",103242,0.27729999999999999]
[103645,"SINAPI",88316,3.4971999999999999]
[103624,"SINAPI",5903,0.46439999999999998]
[103602,"SINAPI",88297,0.88629999999999998]
[103625,"SINAPI",88316,2.9849999999999999]
[103603,"SINAPI-I",44688,3.6897619000000001]
[103611,"SINAPI",103242,1.8813099999999999E-2]
[103589,"SINAPI",88316,0.18079999999999999]
[103648]
[103627,"SINAPI",88297,1.4184000000000001]
[103605,"SINAPI",91285,0.61299999999999999]
[103612,"SINAPI",103225,2.9066999999999999E-2]
[103590,"SINAPI-I",44430,1]
[103650,"SINAPI",103243,0.82280589999999998]
[103606,"SINAPI",103236,0.27531559999999999]
[103629,"SINAPI",5928,9.2799999999999994E-2]
[103607,"SINAPI",90776,0.7651]
[103613,"SINAPI",88316,0.24210000000000001]
[103630,"SINAPI",5901,0.21260000000000001]
[103608,"SINAPI",103237,0.49675999999999998]
[103614,"SINAPI",103224,1.9365E-2]
[103592,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[96132,"SINAPI",88310,0.29849999999999999]
[96130,"SINAPI-I",3767,4.1399999999999999E-2]
[96129,"SINAPI",88310,0.86519999999999997]
[95623,"SINAPI-I",7356,0.19900000000000001]
[95625]
[104647,"SINAPI",88316,0.19020000000000001]
[104639,"SINAPI-I",35693,0.26779999999999998]
[88489,"SINAPI-I",7356,0.22850000000000001]
[102193,"SINAPI",88310,5.4100000000000002E-2]
[102197,"SINAPI-I",43653,0.49608000000000002]
[102221]
[102218,"SINAPI-I",7288,0.13]
[102223,"SINAPI",88310,0.70760000000000001]
[102205,"SINAPI-I",5318,6.6E-3]
[100717,"SINAPI-I",3768,0.3]
[100760]
[100743,"SINAPI-I",7292,0.19450000000000001]
[100724,"SINAPI-I",5318,1.7600000000000001E-2]
[100751,"SINAPI",88312,0.127]
[100738]
[102506,"SINAPI-I",12815,0.04]
[102507,"SINAPI-I",5330,6.0000000000000001E-3]
[102503,"SINAPI",102986,9.2399999999999996E-2]
[102509,"SINAPI-I",12815,1.2E-2]
[102490,"SINAPI",99834,0.222]
[102496,"SINAPI-I",5330,1.0999999999999999E-2]
[102516,"SINAPI-I",7348,9.4E-2]
[101746,"SINAPI-I",6178,1.075]
[101750,"SINAPI",88316,0.18099999999999999]
[101735,"SINAPI-I",44396,0.17499999999999999]
[98675,"SINAPI",88309,0.58199999999999996]
[101091,"SINAPI-I",1379,0.24]
[101725,"SINAPI-I",7353,0.12]
[101094]
[101740,"SINAPI",88316,0.35560000000000003]
[98686,"SINAPI",88256,0.82099999999999995]
[98687,"SINAPI-I",4791,0.113]
[100579,"SINAPI",5928,7.8E-2]
[100581,"SINAPI",88264,4.4619999999999997]
[100611,"SINAPI",88247,2.0459999999999998]
[100615]
[100588,"SINAPI",5928,9.6000000000000002E-2]
[100594]
[100598,"SINAPI",5928,0.13100000000000001]
[100600,"SINAPI",88247,1.3180000000000001]
[97985,"SINAPI",100475,0.54990000000000006]
[97985,"SINAPI",89998,0.96919999999999995]
[99243,"SINAPI-I",7258,569.77070000000003]
[99240,"SINAPI",88309,0.65590000000000004]
[97989,"SINAPI",89998,1.163]
[97987,"SINAPI",88316,0.51529999999999998]
[99276,"SINAPI",89995,7.5399999999999995E-2]
[99254,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99261,"SINAPI-I",25067,68.512500000000003]
[99277,"SINAPI",88309,24.1752]
[99296,"SINAPI",88628,0.85209999999999997]
[99307,"SINAPI-I",25067,103.95]
[99317,"SINAPI",88316,21.307099999999998]
[99311,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99314,"SINAPI-I",660,41.475000000000001]
[99309,"SINAPI-I",660,38.85]
[98013,"SINAPI",87316,7.3899999999999993E-2]
[98017,"SINAPI",88309,29.669499999999999]
[97995,"SINAPI-I",25067,56.7]
[98001,"SINAPI",89998,2.4062999999999999]
[98031,"SINAPI",88309,29.905999999999999]
[98037,"SINAPI",89995,0.1061]
[98025]
[98027,"SINAPI-I",660,30.975000000000001]
[98047,"SINAPI",87316,0.13270000000000001]
[98041,"SINAPI-I",25067,163.01249999999999]
[101809,"SINAPI",97736,0.3281]
[97980,"SINAPI",5678,6.88E-2]
[102139]
[99280,"SINAPI",96536,0.50270000000000004]
[99280,"SINAPI",88316,10.4298]
[99242,"SINAPI",89998,2.3260000000000001]
[99275,"SINAPI",88316,0.90410000000000001]
[102142,"SINAPI",88628,0.25700000000000001]
[97992,"SINAPI",92767,16.573799999999999]
[97994,"SINAPI",92767,12.6004]
[97994,"SINAPI",88309,14.9453]
[99290,"SINAPI-I",4491,0.42180000000000001]
[99271,"SINAPI",97736,0.92659999999999998]
[99284,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99294,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99252,"SINAPI",88316,11.742800000000001]
[99259,"SINAPI",101624,0.77280000000000004]
[99267,"SINAPI",92767,23.718399999999999]
[99274,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99279,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99286,"SINAPI",89998,6.6635999999999997]
[99326,"SINAPI",88316,29.260400000000001]
[99287,"SINAPI-I",4517,0.83160000000000001]
[99301]
[99312,"SINAPI",89995,0.1507]
[99312,"SINAPI",5679,0.63009999999999999]
[99322,"SINAPI",88628,1.4440999999999999]
[99324,"SINAPI-I",660,67.2]
[99310,"SINAPI-I",25067,465.50279999999998]
[99313,"SINAPI-I",2692,4.2299999999999997E-2]
[99305,"SINAPI",88908,1.1029]
[99315,"SINAPI",94970,3.6282999999999999]
[99315,"SINAPI",88309,68.936199999999999]
[98010,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98014,"SINAPI",101624,1.4448000000000001]
[98014,"SINAPI-I",25067,163.4581]
[98018,"SINAPI",94970,1.6982999999999999]
[97996,"SINAPI",87316,4.5600000000000002E-2]
[98407,"SINAPI",87316,5.3999999999999999E-2]
[98408,"SINAPI",5678,0.1767]
[98406,"SINAPI-I",4517,0.6996]
[98030,"SINAPI",97736,1.2191000000000001]
[98030,"SINAPI-I",5069,6.7900000000000002E-2]
[98032,"SINAPI",87316,8.6499999999999994E-2]
[98020,"SINAPI",101624,1.3068]
[98022,"SINAPI",100475,1.1133999999999999]
[98024,"SINAPI",88309,38.700499999999998]
[98026,"SINAPI",92767,49.442399999999999]
[98028,"SINAPI",88316,37.324100000000001]
[98044,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98046,"SINAPI-I",5069,9.7100000000000006E-2]
[98040,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98048,"SINAPI",94970,3.6282999999999999]
[98048,"SINAPI",89995,0.25840000000000002]
[97948,"SINAPI",87316,5.5599999999999997E-2]
[97953,"SINAPI-I",43440,1]
[97933,"SINAPI-I",43440,1]
[97961,"SINAPI",89993,2.9899999999999999E-2]
[97973,"SINAPI",97737,6.8000000000000005E-2]
[97973,"SINAPI-I",2692,1.46E-2]
[97957,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[97936,"SINAPI",88628,3.95E-2]
[97949,"SINAPI",89995,0.08]
[99319,"SINAPI",88316,7.2210999999999999]
[98050,"SINAPI-I",12532,2]
[99273,"SINAPI",96536,0.377]
[99268,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[97976,"SINAPI",88309,7.1527000000000003]
[97975,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[102487]
[102480,"SINAPI-I",1379,279.62709999999998]
[102475,"SINAPI",88831,0.80279999999999996]
[102476,"SINAPI",88316,2.2483]
[94966]
[102484,"SINAPI-I",370,0.63270000000000004]
[94974,"SINAPI-I",4721,0.59709999999999996]
[102473,"SINAPI-I",370,0.84130000000000005]
[104837]
[104838,"SINAPI-I",1379,285.24799999999999]
[104831,"SINAPI",89226,0.6966]
[103766,"SINAPI-I",44658,1]
[103780,"SINAPI-I",4741,1.46E-2]
[103781,"SINAPI",103662,1.9900000000000001E-2]
[103924]
[97091,"SINAPI-I",43132,1.0999999999999999E-2]
[103054]
[97096,"SINAPI",88309,0.41099999999999998]
[103079]
[103079,"SINAPI",97086,0.14000000000000001]
[103075,"SINAPI",96624,0.1]
[103057,"SINAPI",96624,0.1]
[103059,"SINAPI",97087,1]
[97102]
[103055,"SINAPI",97087,1.24]
[103055,"SINAPI",97083,1]
[90470]
[91191,"SINAPI",88629,1.15E-2]
[91166,"SINAPI",88267,5.6899999999999999E-2]
[91185]
[91179]
[90438,"SINAPI",88248,0.4783]
[104761,"SINAPI",102274,0.2084]
[104782,"SINAPI",88248,4.8000000000000001E-2]
[90452,"SINAPI",88267,0.21790000000000001]
[90456,"SINAPI",88247,4.3799999999999999E-2]
[104788,"SINAPI",88248,9.6799999999999997E-2]
[90460]
[104765,"SINAPI",88247,6.88E-2]
[96559,"SINAPI-I",39029,0.38890000000000002]
[102097,"SINAPI",91285,2.2608999999999999]
[104365,"SINAPI",104374,2.4483000000000001]
[101856,"SINAPI",88316,9.0399999999999994E-2]
[101863]
[101860,"SINAPI",97635,1]
[104385,"SINAPI-I",367,0.114]
[104386,"SINAPI-I",44952,8.6]
[101841,"SINAPI",5678,4.8000000000000001E-2]
[101845,"SINAPI-I",1379,179.72989999999999]
[101837,"SINAPI",5679,8.5300000000000001E-2]
[101836,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101828,"SINAPI",91534,0.84499999999999997]
[101819,"SINAPI",91278,0.46400000000000002]
[104369,"SINAPI-I",44952,8.6]
[101814,"SINAPI-I",367,0.114]
[92998,"SINAPI",88247,0.20250000000000001]
[93002]
[93026,"SINAPI-I",1878,1]
[103488,"SINAPI",88247,0.32940000000000003]
[93012]
[93016]
[98296,"SINAPI",88247,2.69E-2]
[98298]
[98291,"SINAPI",88264,2.3800000000000002E-2]
[98292,"SINAPI-I",11906,1.05]
[98268,"SINAPI-I",11920,1.05]
[98271,"SINAPI",88247,0.13880000000000001]
[98301,"SINAPI",88264,6.2007000000000003]
[100562,"SINAPI",88247,1.0429999999999999]
[98308,"SINAPI-I",38082,1]
[103416,"SINAPI",88316,1.8475999999999999]
[103420,"SINAPI",88246,1.4434]
[103436,"SINAPI",88316,1.1547000000000001]
[103484,"SINAPI",88316,13.6442]
[103461,"SINAPI",88316,8.2900000000000001E-2]
[103471,"SINAPI",103157,8.3599999999999994E-2]
[103477,"SINAPI",103157,0.36020000000000002]
[103464,"SINAPI",88316,0.21179999999999999]
[103460,"SINAPI",103181,1.6388]
[103448,"SINAPI",5930,1.2981]
[103453,"SINAPI",93422,1.8431999999999999]
[103454,"SINAPI",93422,1.9573]
[103428,"SINAPI",88316,1.1547000000000001]
[104805,"SINAPI",88246,0.1585]
[103381]
[103373,"SINAPI",88246,5.4000000000000003E-3]
[103389,"SINAPI",5928,4.8099999999999997E-2]
[103392,"SINAPI",5928,0.08]
[103439,"SINAPI",88246,0.36370000000000002]
[104589,"SINAPI-I",34357,1.37]
[87271,"SINAPI-I",536,1.079]
[104618]
[87247,"SINAPI-I",1381,9.1325000000000003]
[104603,"SINAPI",88256,0.30370000000000003]
[87249,"SINAPI",88316,0.20680000000000001]
[87256,"SINAPI-I",1381,9.1300000000000008]
[87261,"SINAPI-I",37595,9.1300000000000008]
[104596,"SINAPI",88316,0.26100000000000001]
[103741,"SINAPI",102275,3.1899999999999998E-2]
[103753,"SINAPI",102274,4.2299999999999997E-2]
[103752,"SINAPI-I",44755,1.68]
[103758,"SINAPI-I",1527,0.32100000000000001]
[103747,"SINAPI-I",44739,4.75]
[103746,"SINAPI",103667,2.5399999999999999E-2]
[103748,"SINAPI-I",44776,2.75]
[103745,"SINAPI-I",44776,5.5]
[103735,"SINAPI",88316,0.25990000000000002]
[103742,"SINAPI-I",44757,5]
[103699,"SINAPI",88316,0.75819999999999999]
[103704]
[103710]
[103717,"SINAPI-I",44639,1]
[103722,"SINAPI",88316,9.5779999999999994]
[103727,"SINAPI",88278,8.3434000000000008]
[103731,"SINAPI",88278,3.8574999999999999]
[103696,"SINAPI",102197,0.99]
[103690,"SINAPI",102486,2.3699999999999999E-2]
[104749,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96982,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96978]
[96976,"SINAPI-I",865,1.05]
[96980,"SINAPI-I",7583,1.6667000000000001]
[98463,"SINAPI",88247,0.31059999999999999]
[104995,"SINAPI",88248,0.72099999999999997]
[95673]
[95675,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[95650,"SINAPI-I",38014,2]
[95653,"SINAPI-I",38014,1]
[95654,"SINAPI-I",38130,9.1288999999999998]
[95657,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[95661,"SINAPI",104091,1.7843]
[95662,"SINAPI",88267,4.6390000000000002]
[95664,"SINAPI-I",38434,8]
[95667,"SINAPI-I",38458,2]
[95669,"SINAPI-I",44177,1]
[95670,"SINAPI-I",3148,3.3599999999999998E-2]
[97741]
[95643,"SINAPI",88248,5.1314000000000002]
[95643,"SINAPI-I",9868,11.857100000000001]
[95645,"SINAPI-I",6019,2]
[95647,"SINAPI",88248,5.8379000000000003]
[95639,"SINAPI-I",3471,4]
[98753,"SINAPI-I",10998,5.05]
[98533,"SINAPI",5930,0.14019999999999999]
[98528,"SINAPI",88316,2.3226]
[94229,"SINAPI",88323,0.53900000000000003]
[94228,"SINAPI-I",5104,2.3999999999999998E-3]
[94451,"SINAPI",93282,2.5999999999999999E-3]
[100330,"SINAPI",88323,0.183]
[100328,"SINAPI-I",7175,3.55]
[100327,"SINAPI-I",1113,1.05]
[94440,"SINAPI",88323,8.2000000000000003E-2]
[94443,"SINAPI",88316,0.32500000000000001]
[94189,"SINAPI",93282,2.1499999999999998E-2]
[94449,"SINAPI-I",1607,1.27]
[102109,"SINAPI",88247,0.44359999999999999]
[102102,"SINAPI",5928,0.1535]
[105409,"SINAPI-I",45148,1.06E-2]
[105443,"SINAPI-I",45147,4.4999999999999997E-3]
[105412,"SINAPI-I",45149,4.5999999999999999E-3]
[105421,"SINAPI",88316,0.24279999999999999]
[105475,"SINAPI-I",45148,9.9000000000000008E-3]
[105428]
[105407,"SINAPI",67827,1.5E-3]
[105417,"SINAPI",67826,5.1000000000000004E-3]
[105504,"SINAPI-I",45147,2.7699999999999999E-2]
[105440]
[105441,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105464,"SINAPI-I",45150,1.5E-3]
[105433,"SINAPI-I",45148,1.01E-2]
[105469,"SINAPI-I",45150,1.77E-2]
[105408]
[105511,"SINAPI-I",45147,7.4000000000000003E-6]
[100223,"SINAPI",88316,0.26090000000000002]
[100218]
[100228,"SINAPI",90687,2E-3]
[100195,"SINAPI",88316,3.6700000000000003E-2]
[100282,"SINAPI",88316,7.2967000000000004]
[100240]
[100267]
[101007]
[100999,"SINAPI",89876,1.1299999999999999E-2]
[100978,"SINAPI",91387,1.2E-2]
[100990,"SINAPI",91387,9.1999999999999998E-3]
[100976,"SINAPI",89884,9.4999999999999998E-3]
[101014,"SINAPI",5928,0.11260000000000001]
[101013,"SINAPI",5930,5.2699999999999997E-2]
[101470]
[101016]
[101484,"SINAPI",5928,0.52380000000000004]
[93596]
[93599,"SINAPI",89877,6.9999999999999999E-4]
[95427]
[97913]
[100954,"SINAPI",5928,2.7799999999999998E-2]
[100964,"SINAPI",5901,2.52E-2]
[100970,"SINAPI",92242,4.4999999999999997E-3]
[104379,"SINAPI",91486,2.7000000000000001E-3]
[97801]
[97801,"SINAPI",7030,2.2000000000000001E-3]
[97808,"SINAPI",6880,5.0000000000000001E-3]
[104380,"SINAPI",7030,4.7000000000000002E-3]
[103152,"SINAPI",88267,4.7022000000000004]
[103144,"SINAPI",5928,0.24199999999999999]
[103150]
[103111,"SINAPI",88267,2.8111000000000002]
[103113]
[103123]
[103128,"SINAPI",5928,0.63939999999999997]
[103132]
[103093,"SINAPI",88248,0.12479999999999999]
[103099]
[103102,"SINAPI",88248,0.42470000000000002]
[101098]
[101102,"SINAPI",95580,13.186999999999999]
[101099,"SINAPI",88309,0.47299999999999998]
[101103,"SINAPI",94971,1.1299999999999999]
[101104]
[101108,"SINAPI",97913,0.375]
[101109,"SINAPI",90681,0.20799999999999999]
[96393,"SINAPI",95122,1.8E-3]
[104360,"SINAPI",90776,1.3100000000000001E-2]
[104362,"SINAPI",88316,2.4400000000000002E-2]
[104359,"SINAPI",7030,4.5499999999999999E-2]
[96395,"SINAPI",5940,1.2E-2]
[104374,"SINAPI-I",370,0.16]
[93199,"SINAPI",89994,2.8000000000000001E-2]
[105030,"SINAPI-I",2692,8.0000000000000002E-3]
[105027,"SINAPI",87294,1.5E-3]
[105026,"SINAPI-I",658,5.34]
[105023,"SINAPI",92270,0.104]
[93187,"SINAPI-I",39017,6]
[93184,"SINAPI",92801,0.49]
[102150,"SINAPI-I",11186,1]
[102143,"SINAPI",88325,0.76100000000000001]
[102174]
[102175,"SINAPI",88316,0.58699999999999997]
[102153,"SINAPI",88316,0.628]
[102151,"SINAPI-I",10490,1]
[102166,"SINAPI-I",10491,1]
[102181,"SINAPI",88325,1.4179999999999999]
[102185,"SINAPI",88316,6.57]
[102186]
[103041]
[103040,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103047]
[94493,"SINAPI",88267,0.18379999999999999]
[89986,"SINAPI",88248,0.18290000000000001]
[94501,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[103048]
[103029]
[94798]
[95252,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[95248]
[99625,"SINAPI-I",10406,1]
[99619]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":15579,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.3",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"03/2025",null,"CAMPO GRANDE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"",null,"11/04/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"Composição 01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3272.25},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3300.9700000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE(B8,\" \",C8)","v":"Composição 02"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2356.56},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2407.9900000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE(B9,\" \",C9)","v":"Composição 03"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO 25MPA, LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":73.95},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":74.569999999999993},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 04",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURACAO PARA EXECUCAO DE FUNDACAO ATÉ 300KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":40.299999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":41.14},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 05",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.450000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.56},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 06",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,43 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":64.39},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":64.679999999999993},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 07",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 100W"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":128.22999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":130.19999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 08",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":773.5},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":775.03},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 09",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":176.20999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":178.23},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE(B16,\" \",C16)","v":"Composição 10"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":459.40999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":468.74999999999994},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 11",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.71},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":26.020000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 12",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":192.41},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":194.35000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 13",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":301.85000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":304.19},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 14",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"14"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO ADAPTADO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":502.04},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":505.3},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 15",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"15"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":35.819999999999993},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":36.72},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 16",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"16"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4\", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":32.730000000000004},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":33.58},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 17",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"17"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS, COM DIAMETROS ATE 4\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.25},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5.66},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE(B24,\" \",C24)","v":"Cotação 01"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.55},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.55},"Cotações"]
["Cotação 02",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.93},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.93},"Cotações"]
["Cotação 03",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.92},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.92},"Cotações"]
["Cotação 04",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,43 MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.454999999999998},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.454999999999998},"Cotações"]
["Cotação 05",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LÂMPADA LED BULBO 100W SOQUETE E-27/E-40"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100},"Cotações"]
["Cotação 10848-1",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10848-1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":753.75},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":753.75},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE(B30,\" \",C30)","v":"Cotação 10776"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10776"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":662.1},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":662.1},"Cotações"]
["Cotação 44379",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"44379"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":59.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":59.9},"Cotações"]
["Cotação 06",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 12,00 X 20,00 M, INCLUSO COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104600},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104600},"Cotações"]
["Cotação 07",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":134.76},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":134.76},"Cotações"]
["Cotação 08",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":462.68},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":462.68},"Cotações"]
["Cotação 09",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4\""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":16.690000000000001},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":16.690000000000001},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE(B36,\" \",C36)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",213.23,213.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",3.6,3.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.23,0.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.3,0.3,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.8,5.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.23,5.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.37,3.37,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.52,7.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",8.31,8.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.02,6.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",12.04,12.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10.029999999999999,10.029999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.24,9.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.01,3.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.93,2.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.01,3.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",11.93,11.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",32.049999999999997,32.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.75,1.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",1.21,1.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",4.8,4.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.86,0.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",9.2100000000000009,9.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",12.73,12.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",12.31,12.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",19.04,19.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",41.41,41.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",5.07,5.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",100,100,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",13.65,13.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",9.25,9.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.84,8.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.34,11.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.28,11.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",12.02,12.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",10.43,10.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.26,8.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.57,8.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",8.61,8.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",7.46,7.46,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.4499999999999993,9.4499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",10.1,10.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",9.08,9.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",9.14,9.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.5399999999999991,8.5399999999999991,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B100,\" \",C100)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",8.15,8.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.0299999999999994,9.0299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",7.1,7.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",32.53,32.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",36.049999999999997,36.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",40.72,40.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",64.42,64.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",73.63,73.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",101.06,101.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",19.38,19.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",25.94,25.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",78.849999999999994,78.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",61.71,61.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN",66.12,66.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",17.25,17.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",38.67,38.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",13.1,13.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",44.22,44.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",44.89,44.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.86,1.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",6.46,6.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",8.74,8.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.63,4.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",20.170000000000002,20.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",27.81,27.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.75,11.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.79,12.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",19.239999999999998,19.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.79,28.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",27.21,27.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",52.19,52.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",32.24,32.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",16.87,16.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",16.149999999999999,16.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",47.55,47.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",277.22000000000003,277.22000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",221.63,221.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",316.87,316.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",400.69,400.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.26,11.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",210.86,210.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",298.79000000000002,298.79000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",192.55,192.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",43.31,43.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",40.450000000000003,40.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",151.12,151.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",53.81,53.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",46.01,46.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",37.950000000000003,37.950000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.6199999999999992,9.6199999999999992,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",74.02,74.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.16,24.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.739999999999998,17.739999999999998,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B164,\" \",C164)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",34.020000000000003,34.020000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.26,7.26,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.329999999999998,17.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.2,7.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",8.0399999999999991,8.0399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.46,7.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",18.79,18.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",4201.26,4201.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",5262.18,5262.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",7129.41,7129.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",8455.56,8455.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",11.83,11.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",13.75,15.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",2404.17,2678.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",13.75,15.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",2404.17,2678.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN",12.81,12.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN",6.04,6.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",18.739999999999998,18.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",11.31,11.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",34.4,34.4,null,"C"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",93.87,93.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",56.79,56.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",62.49,62.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",100.93,100.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",81.16,81.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.6,1.6,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",301.52999999999997,301.52999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",18.75,20.87,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",3273.76,3647.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",3.25,3.25,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.81,3.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",13.19,13.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.93,2.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",10.88,10.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",21.91,21.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",34.35,34.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.6,3.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",11.32,11.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",17.170000000000002,17.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",43.4,43.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",71.09,71.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",98.53,98.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",96.85,96.85,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B228,\" \",C228)","v":"SINAPI-I 328"},"SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",8.61,8.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.2,7.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",3.19,3.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.8,2.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.75,3.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.81,5.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",6.37,6.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN",779.43,779.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN",1228.55,1228.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN",1725.06,1725.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN",161.26,161.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN",210.06,210.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",508.18,508.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",12.36,12.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.29,11.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",23.91,23.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",28.53,28.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",34.03,34.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",40.36,40.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",55.02,55.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",67.8,67.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",78.650000000000006,78.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",98.81,98.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",653.04,653.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",2252.34,2252.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",789.86,789.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1060.92,1060.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1485.29,1485.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",190.96,190.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN",89.11,89.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",137.44,137.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN",461.5,461.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",329.26,329.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",254.62,254.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",334.19,334.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",180.35,180.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",242.56,242.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN",636.54999999999995,636.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",455.43,455.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",286.44,286.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",604.72,604.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",742.64,742.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1039.7,1039.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",3757.54,3757.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",54.17,54.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",18.04,20.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3150.91,3510.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE(B292,\" \",C292)","v":"SINAPI-I 42425"},"SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",23.69,23.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",20.98,20.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.22,1.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.1000000000000001,1.1000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",20,20,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",26.29,26.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",28.52,28.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",23.23,23.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",27,27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",20,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",84,84,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",85.09,85.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",84,84,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",42,42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",964.06,964.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.85,0.85,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.58,1.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.73,1.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.79,2.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",4.1399999999999997,4.1399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.33,3.33,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B356,\" \",C356)","v":"SINAPI-I 36886"},"SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",613.77,613.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",51.03,51.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN",35.69,35.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN",75.849999999999994,75.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",58.69,58.69,null,"C"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN",137.06,137.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",98.13,98.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN",176.6,176.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",149.91,149.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",107.28,119.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",18733.349999999999,20871.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",113.66,126.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",19846.18,22110.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",119.12,132.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",20799.439999999999,23172.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.91,1.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",0.96,0.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.52,0.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.54,3.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.62,0.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",0.96,0.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",11.98,13.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2094.2199999999998,2333.1999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",41.9,41.9,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",89.16,89.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",54,54,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",12.8,14.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2237.58,2492.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",15.99,17.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",2795.3,3114.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",23.42,26.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4092.2,4559.1899999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",12.86,14.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2245.42,2501.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",9.2799999999999994,10.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",1622.66,1807.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",22.32,24.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",3898.72,4343.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",45.82,45.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B420,\" \",C420)","v":"SINAPI-I 10422"},"SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",408.4,408.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",565.33000000000004,565.33000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",687.37,687.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",615.91999999999996,615.91999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",218.49,218.49,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",240.09,240.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",484.12,484.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",6.48,6.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",275.89999999999998,275.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",345.84,345.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",779.35,779.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",932.91,932.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",721.7,721.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",257.95,257.95,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",343.01,343.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",496.96,496.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",252.14,252.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",299.83,299.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",700.67,700.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1116.3800000000001,1116.3800000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1398.76,1398.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",305.91000000000003,305.91000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",16.95,16.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1193.42,1193.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1316.48,1316.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",531.98,531.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",812.47,812.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",870.23,870.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",10.07,10.07,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",17.420000000000002,17.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",12.35,12.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",38.74,38.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",19.22,19.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",28.89,28.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",102.94,102.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",25.73,25.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",32.19,32.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",38.549999999999997,38.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",527.16999999999996,527.16999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN",60.53,60.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN",66.38,66.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",230,230,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",142.44999999999999,142.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",307.16000000000003,307.16000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",178.06,178.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",374.15,374.15,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B484,\" \",C484)","v":"SINAPI-I 43366"},"SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",4690,4690,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6395.88,6395.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",5866.47,5866.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR","UN",25516.77,25516.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5365.67,5365.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN",19077.96,19077.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",23187.67,23187.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",16.86,18.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",2945.08,3281.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.12,2.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.99,0.99,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",1,1,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.23,3.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.4,2.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.09,3.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.68,5.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.95,5.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.17,5.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.7,4.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",6.12,6.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.14,5.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.46,5.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",7.21,7.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",8.3000000000000007,8.3000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",9.6,9.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",6.42,6.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.57,3.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",14.16,14.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",68.09,68.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",49.93,49.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.5,4.5,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B548,\" \",C548)","v":"SINAPI-I 654"},"SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.93,5.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.6,3.6,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.3,3.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.27,3.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.98,3.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",63.63,63.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",143.16,143.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",89.48,89.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",91.46,91.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",69.59,69.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",60.08,60.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",83.51,83.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",75.89,75.89,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",61.34,61.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",91.46,91.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",60.5,60.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",76.209999999999994,76.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",54.88,54.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",222.3,222.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",1053.17,1053.17,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",15218.21,15218.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",1024.99,1024.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1599.58,1599.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1751.35,1751.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1727.8,1727.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",3073.66,3073.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",9688.99,9688.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2584.4,2584.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",4492.72,4492.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",9114.7900000000009,9114.7900000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1852.2,1852.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",57172.53,57172.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",61253.279999999999,61253.279999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",6148.72,6148.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",8840.64,8840.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",14985.63,14985.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",14227.67,14227.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",58383.44,58383.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",21472.35,21472.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",63674.96,63674.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",6383.15,6383.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",7710,7710,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",10357.9,10357.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",57825,57825,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",9107.43,9107.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",14456.25,14456.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",28912.5,28912.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",261817.59,261817.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",87821.13,87821.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",30.45,30.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",44.43,44.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",74.06,74.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",53.93,53.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",17.28,17.28,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B612,\" \",C612)","v":"SINAPI-I 11679"},"SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",23.43,23.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.25,0.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.43,0.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.04,0.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.04,0.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.13,0.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",35.92,35.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",17.23,17.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",17.23,17.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN",17.23,17.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",17.23,17.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",13.24,13.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",13.53,13.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",13.53,13.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",8.33,8.33,null,"C"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",8.33,8.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",4.7699999999999996,4.7699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN",4.7699999999999996,4.7699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",23.12,23.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",23.12,23.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",23.12,23.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",54.85,54.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",53.32,53.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",53.59,53.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",54.85,54.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",101.35,101.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",101.35,101.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN",101.35,101.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN",277.38,277.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN",293.07,293.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",314.39999999999998,314.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.61,0.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.99,0.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.08,7.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.92,2.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.78,3.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.93,5.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.56,10.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.12,13.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.12,17.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.59,19.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",20.100000000000001,20.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",21,21,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B676,\" \",C676)","v":"SINAPI-I 39189"},"SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",22.23,22.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",16.36,16.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",19.88,19.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",17.149999999999999,17.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",65.95,65.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",68.89,68.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",71.05,71.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",63.47,63.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",36.630000000000003,36.630000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",39.200000000000003,39.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",42.97,42.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",44.7,44.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",78.849999999999994,78.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",79.48,79.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",64.180000000000007,64.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",75.39,75.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO","UN",5.41,5.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",125.78,125.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",128.82,128.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",122.22,122.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.22,1.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",8.8699999999999992,8.8699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",7.53,7.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.64,3.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.53,3.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.6399999999999997,4.6399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",31.67,31.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",36.43,36.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",65.39,65.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.39,5.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.17,2.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.98,0.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",5.22,5.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.2,1.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.13,11.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",16.64,16.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",9.32,9.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",4.87,4.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",2.87,2.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",30.74,30.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",15.86,15.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",61.26,61.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",45.83,45.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",3.8,3.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",66.62,66.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",19.02,19.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",25.17,25.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",66.94,66.94,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B740,\" \",C740)","v":"SINAPI-I 41953"},"SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",63.88,63.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",63.27,63.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.21,51.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.21,51.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.21,51.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",51.83,51.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",56.19,56.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.04,57.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",56.19,56.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",56.99,56.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",121.43,121.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",241.79,241.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",51.23,51.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.05,6.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.08,11.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",140.79,140.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",170.43,170.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.53,18.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",197.18,197.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.42,26.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",38.9,38.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",55.42,55.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",73.209999999999994,73.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",105.3,105.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.69,0.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.94,0.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.71,10.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",113.98,113.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",143.76,143.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.31,15.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",173.67,173.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",228.42,228.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",23.97,23.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",34.94,34.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.9,3.9,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",48.64,48.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.61,5.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",71.73,71.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.07,95.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2,2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.210000000000001,10.210000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",125.2,125.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",151.69,151.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.27,16.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",186.32,186.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.79,2.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",247.59,247.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.22,25.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",321.24,321.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.65,35.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",431.93,431.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",52.71,52.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",516.67999999999995,516.67999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.23,6.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",73.739999999999995,73.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.74,95.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",126.86,126.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",168.69,168.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.61,16.61,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B804,\" \",C804)","v":"SINAPI-I 1005"},"SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",210.03,210.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",275.08999999999997,275.08999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.24,26.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.92,35.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.72,49.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.31,6.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",68.55,68.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",94.63,94.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.8,4.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.67,3.67,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5.0199999999999996,5.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",9.7899999999999991,9.7899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",25.79,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.64,10.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.47,15.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.66,14.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",21.79,21.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.9,7.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.05,19.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.11,29.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",33.909999999999997,33.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",530.09,530.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54,54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",8.93,8.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",93.38,93.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",129.36000000000001,129.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.75,13.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",175.63,175.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.05,21.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",265.02,265.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",331.35,331.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.78,1.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.71,2.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.3,3.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",4.2,4.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",7.7,7.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",14.62,14.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",122.78,122.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",21.4,21.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",34.61,34.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",50.66,50.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",10.53,10.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",75.900000000000006,75.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",18.55,18.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",22.01,22.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",22.35,22.35,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",33.270000000000003,33.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",47.53,47.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",1113.97,1113.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",23.49,23.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",28.06,28.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",13.75,13.75,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",26.89,26.89,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B868,\" \",C868)","v":"SINAPI-I 4400"},"SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",21.88,21.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",43.49,43.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5118.08,5118.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1023.61,1023.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",7712.9,7712.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1284.6600000000001,1284.6600000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12184.45,12184.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",1903.84,1903.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",477.16,477.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",2935.94,2935.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3656.4,3656.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",687,687,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",664.4,664.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",471.81,471.81,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1089.02,1089.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1235.32,1235.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2129.62,2129.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",285.32,285.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",441.34,441.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN",117.75,117.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",127.31,127.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",233.4,233.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",408.45,408.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",740.52,740.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1326.15,1326.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",196.27,196.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",360.71,360.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",458.31,458.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",101.55,101.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",168.68,168.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",326.76,326.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",678.99,678.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1070.47,1070.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",245.25,245.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",260.62,260.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1137.31,1137.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",51.45,51.45,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN",180.35,180.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",370.61,370.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",398.71,398.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",504.32,504.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",417.7,417.7,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",510.25,510.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM","UN",42.68,42.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM","UN",49.49,49.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM","UN",79.05,79.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM","UN",67.45,67.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM","UN",147.69,147.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",33.090000000000003,33.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",40.479999999999997,40.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",66.56,66.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",220.64,220.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",134.16,134.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",197.56,197.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",74.739999999999995,74.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",44.28,44.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",523.78,523.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE(B932,\" \",C932)","v":"SINAPI-I 39774"},"SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",145.38999999999999,145.38999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",3.41,3.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",4.92,4.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN",129.43,129.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",75.91,75.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",180.04,180.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN",594.11,594.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",23.46,23.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",98.68,98.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",67.23,67.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43.9,43.9,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",52.92,52.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",1.23,1.23,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",2.0499999999999998,2.0499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)","KG",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",15.56,17.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",2717.58,3027.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",169.85,169.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",3.69,3.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE(B996,\" \",C996)","v":"SINAPI-I 44059"},"SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",268797.17,268797.17,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",120.03,120.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",16.309999999999999,16.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",19.27,19.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.99,3.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.93,6.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",7.34,7.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.79,5.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",8.68,8.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",12.77,12.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",33.57,33.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",70.739999999999995,70.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG",8.25,8.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",63.67,63.67,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",37.43,37.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",59.21,59.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",59.42,59.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",63.24,63.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",100.08,100.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",12.93,12.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",8.4700000000000006,8.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",4.5,4.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",41.61,41.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",59.32,59.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",5.81,5.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",99.23,99.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.16,5.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.38,2.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.07,13.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",64.06,64.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.81,10.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.3,1.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.3,1.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.12,2.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.36,7.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",21.68,21.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.82,9.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.55,4.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.18,8.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",27.09,27.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",66.39,66.39,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1060,\" \",C1060)","v":"SINAPI-I 42686"},"SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",73.12,73.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",20.05,20.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",15.43,15.43,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",228.49,228.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",388.22,388.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",32.03,32.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",85.54,85.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN",77.55,77.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN",150,150,null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",134.97999999999999,134.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",13.34,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",16.170000000000002,18.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",2825.33,3147.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",21.82,21.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",3619.64,3619.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",179.9,179.9,null,"C"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",9190.2099999999991,9190.2099999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",773504.6,773504.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",782899.26,782899.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",890000,890000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",901899.92,901899.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",1091361.6100000001,1091361.6100000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",15.78,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",2758.5,3073.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",6072.86,6072.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",8097.15,8097.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1411.16,1411.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3114.29,3114.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",18.760000000000002,18.760000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1499.98,1499.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",999.97,999.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1124,\" \",C1124)","v":"SINAPI-I 11051"},"SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",43.44,43.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",48.12,48.12,null,"C"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",61.07,61.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",87.71,87.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",31.76,31.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.51,41.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",45.67,45.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",49.84,49.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",61.87,61.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",93.45,93.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",34.26,34.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.91,41.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",34.979999999999997,34.979999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",36.880000000000003,36.880000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",45.01,45.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",59.84,59.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",72.95,72.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",21,21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",28.24,28.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",101.09,101.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",58.8,58.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",72.86,72.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",84.52,84.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",121.75,121.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",42.73,42.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",48.62,48.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",59.69,59.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",74.06,74.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",22.7,22.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",37.61,37.61,null,"C"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",17.14,17.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",113.33,113.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",28.69,28.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",14.86,14.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.66,1.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",32.58,32.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",96.95,96.95,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",313.60000000000002,313.60000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",5.35,5.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",17.100000000000001,17.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.77,0.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",53.22,53.22,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1188,\" \",C1188)","v":"SINAPI-I 12327"},"SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN",63.4,63.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",74.06,74.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",133.97999999999999,133.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",36.56,36.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",124.35,124.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",15.93,15.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.51,5.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.56,8.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.3800000000000008,8.3800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",10.48,10.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.65,12.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN",11738.9,11738.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",9854.7199999999993,9854.7199999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN",8506.44,8506.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN",6575.81,6575.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN",116269.29,116269.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN",15307.62,15307.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN",14546.02,14546.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",83.77,83.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",90.44,90.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",103.56,103.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",124.95,124.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",141.91999999999999,141.91999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",168.77,168.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",46.02,46.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",53.7,53.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",20.95,20.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",14.97,14.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",632.95000000000005,632.95000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",657.72,657.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",665.11,665.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",684.38,684.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",627.28,627.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",639.5,639.5,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",560.73,560.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",607.27,607.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",562.5,562.5,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",582.64,582.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",667.71,667.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",677.4,677.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",626.54999999999995,626.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",578.35,578.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",600.61,600.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",664.81,664.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",645.83000000000004,645.83000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",597.63,597.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",634.20000000000005,634.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",669.34,669.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",697.94,697.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",665.11,665.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",616.91,616.91,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1252,\" \",C1252)","v":"SINAPI-I 34479"},"SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",684.38,684.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",643.54,643.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",715.1,715.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",764.03,764.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",817.05,817.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",531.12,531.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",539.79999999999995,539.79999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",12.87,12.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.07,13.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",17.32,17.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",9.84,9.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.85,13.85,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",229.6,229.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",30.71,30.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",23.1,23.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",18.84,18.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.2,11.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",45.05,45.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",125.09,125.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",11.22,11.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",208.4,208.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",35.51,35.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",28.21,28.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",18.22,18.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",10.87,10.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",54.09,54.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",159.97,159.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",249.59,249.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",42.55,42.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",31.98,31.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.53,21.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.28,13.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",57.65,57.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",180,180,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.37,13.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",247,247,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",132.52000000000001,132.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",39.46,39.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",33.82,33.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.6,20.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",16.100000000000001,16.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",60.94,60.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",148.22,148.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",17.649999999999999,17.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",246.75,246.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",8.3699999999999992,8.3699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.85,9.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",8.81,8.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",7.84,7.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",8.84,8.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",7.03,7.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",10.27,10.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",8.82,8.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",10.27,10.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",8.82,8.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.85,9.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",8.81,8.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",7.84,7.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.83,12.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",9.42,9.42,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1316,\" \",C1316)","v":"SINAPI-I 39342"},"SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.83,12.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",9.73,9.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.67,14.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",10.84,10.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",10.48,10.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",44.78,44.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",93.72,93.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",39.450000000000003,39.450000000000003,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",19.239999999999998,19.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",40.82,40.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",24.58,24.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",15.89,15.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.76,12.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",9.77,9.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",117.02,117.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",49.81,49.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",141.1,141.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.62,10.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",259.7,259.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",53.58,53.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",47.75,47.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",20.86,20.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",14.13,14.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",80.900000000000006,80.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",16.399999999999999,16.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",13.29,13.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",2.04,2.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",10.91,10.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",17.87,17.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",23.98,23.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",7.15,7.15,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",37.630000000000003,37.630000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",46.7,46.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",8.4,8.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",63.54,63.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",8.86,8.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",15.54,15.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",6.27,6.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",23.19,23.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",35.06,35.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",5.64,5.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.01,4.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",1.92,1.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",22.14,22.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",9.75,9.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",32.159999999999997,32.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",50.41,50.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1786.49,1786.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",21.24,21.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",28.23,28.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1380,\" \",C1380)","v":"SINAPI-I 38428"},"SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",25.28,25.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",32.57,32.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",52.11,52.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",63.8,63.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",103.99,103.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",401.22,401.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",582.66,582.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",158.34,158.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.22,0.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",88.33,88.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.73,9.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.51,13.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN",512.41999999999996,512.41999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2293.3000000000002,2293.3000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",3429.91,3429.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",239.57,239.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7739.9,7739.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",504.65,504.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",18837.07,18837.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",964.63,964.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",195.37,195.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",268.75,268.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",5917.31,5917.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",9100.93,9100.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",415.94,415.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",10864.54,10864.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",743.91,743.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",26705.56,26705.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1396.94,1396.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",183.99,183.99,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1919.6,1919.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",62.08,62.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",10.19,10.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",658.59,658.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.41,1.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.56,5.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.09,9.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",677.4,677.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",36.57,36.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",14354.37,14354.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",118332.49,118332.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",29.87,29.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",24.39,24.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",15.01,15.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1444,\" \",C1444)","v":"SINAPI-I 3441"},"SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",6.88,6.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",83.97,83.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",43.44,43.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",122.76,122.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",10.29,10.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",215.11,215.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",33.770000000000003,33.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",27.84,27.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",17.32,17.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",8.07,8.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",98.59,98.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",48.66,48.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",149.94999999999999,149.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",9.65,9.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",27.07,27.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",20.32,20.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",12.97,12.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",5.77,5.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",75.599999999999994,75.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",41.54,41.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",106.63,106.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",8.64,8.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",202.78,202.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN",295.89,295.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",756.27,756.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",35.340000000000003,35.340000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",35.33,35.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",25.18,25.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",14.71,14.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",14.71,14.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",89.72,89.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",50.67,50.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",9.6999999999999993,9.6999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",170,170,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",30.76,30.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",110.16,110.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",63.84,63.84,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1508,\" \",C1508)","v":"SINAPI-I 1653"},"SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",50.01,50.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",34.380000000000003,34.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",17.91,17.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",159.52000000000001,159.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",88.17,88.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",228.95,228.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",24.58,24.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",225.19,225.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",142.52000000000001,142.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",187.15,187.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",205.76,205.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",65.19,65.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",52.41,52.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",13.46,13.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",63.66,63.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",56.46,56.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",170.46,170.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.05,4.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.87,4.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.74,7.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",16.350000000000001,16.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",23.96,23.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",36.450000000000003,36.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",64.2,64.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",86.84,86.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",2.62,2.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.36,8.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.49,5.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.95,4.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",13.37,13.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",68.84,68.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",50.08,50.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",40.75,40.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",14.98,14.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",166.63,166.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",110.61,110.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",242.33,242.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.63,21.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",499.58,499.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",52.82,52.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",41.76,41.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",27.21,27.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",12.44,12.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",149.15,149.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",82.73,82.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",208.84,208.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",17.899999999999999,17.899999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1572,\" \",C1572)","v":"SINAPI-I 40388"},"SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",3.8,3.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.99,4.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",14.07,14.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",18.88,18.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",66.069999999999993,66.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",52.96,52.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",31.49,31.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",13.15,13.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",190.94,190.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",110.03,110.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",257.74,257.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",20.87,20.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",520.82000000000005,520.82000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN",75.02,75.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",57.55,57.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN",30.97,30.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN",13.74,13.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN",237.87,237.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN",106.44,106.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN",309.8,309.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN",19.03,19.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",591.46,591.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN",1479.47,1479.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",61.94,61.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",50.88,50.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",29.53,29.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",12.86,12.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",174.45,174.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",103.84,103.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",249.5,249.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",18.3,18.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN",500.2,500.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",120.43,120.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",3.41,3.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",3.85,3.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",11.93,11.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",14.55,14.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",21.36,21.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",54.09,54.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",71.010000000000005,71.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",2.86,2.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.68,1.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.0699999999999998,2.0699999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.57,4.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.77,3.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",3.34,3.34,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1636,\" \",C1636)","v":"SINAPI-I 1870"},"SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",18.95,18.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.43,7.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",18.98,18.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",38.130000000000003,38.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.77,5.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",8.19,8.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",15.38,15.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.6399999999999997,4.6399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.62,5.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.6199999999999992,9.6199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.53,15.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",32.119999999999997,32.119999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",39.22,39.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",190.53,190.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.19,2.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.7,6.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.48,12.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.54,13.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",35.380000000000003,35.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",54.33,54.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",69.599999999999994,69.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",36.07,36.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9.73,9.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",11.36,11.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.94,6.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.12,17.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",55.89,55.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",128.01,128.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",59.48,59.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",154.97999999999999,154.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",34.57,34.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.48,9.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.83,5.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.63,6.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.72,23.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.7,11.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.4,24.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",59.29,59.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.04,7.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.91,13.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",45.3,45.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",113.04,113.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",24.68,24.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",60.9,60.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",137.94999999999999,137.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",30.92,30.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",73.010000000000005,73.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",435.37,435.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",304.17,304.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",582.61,582.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.26,25.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",103.24,103.24,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1700,\" \",C1700)","v":"SINAPI-I 20096"},"SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.15,26.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",18,18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",18,18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",34.33,34.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",13.43,14.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",2347.77,2615.6799999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",8.48,8.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",37.94,37.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",17.29,17.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.97,6.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",11.12,11.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",17.98,17.98,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",40.98,40.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",24.92,24.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",79.209999999999994,79.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",454.81,454.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",19.21,19.21,null,"C"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",20.239999999999998,20.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",19.12,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120","UN",4.9800000000000004,4.9800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1155.1099999999999,1155.1099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1788.49,1788.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4178.47,4178.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",50.07,50.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",50.85,50.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",71.72,71.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",13.15,13.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",8.8699999999999992,8.8699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",16.07,16.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",62.3,62.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",74.41,74.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",339.85,339.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",385.54,385.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",541.07000000000005,541.07000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",906.1,906.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",792.51,792.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1468.54,1468.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1468.39,1468.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1244.6500000000001,1244.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1244.6500000000001,1244.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2049.9299999999998,2049.9299999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",4382.37,4382.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",61.84,61.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",94.85,94.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",11.49,11.49,null,"C"]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",19.27,19.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",30.2,30.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",77.13,77.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",108.67,108.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",66.38,66.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",74.680000000000007,74.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",95.53,95.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",169.8,169.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",69.16,69.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",84.98,84.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",102.13,102.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",177.45,177.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",114.63,114.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",122.2,122.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",138.65,138.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",261.01,261.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",127.89,127.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",131.84,131.84,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1764,\" \",C1764)","v":"SINAPI-I 39479"},"SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",155.34,155.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",320.54000000000002,320.54000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",272.06,272.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",136.6,136.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",139.03,139.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",148.68,148.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",253.52,253.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",154.68,154.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",168.71,168.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",169.72,169.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC","UN",284.02,284.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",314.52999999999997,314.52999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",155.63,155.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",155.75,155.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",169.79,169.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",316.83999999999997,316.83999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",509.51,509.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",193.24,193.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",226.44,226.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",218.23,218.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",505.56,505.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",744.46,744.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",914.58,914.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",125413.41,125413.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",25.16,25.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",11.67,11.67,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",8.52,8.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",14.63,14.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",28.92,28.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",77.540000000000006,77.540000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1553.84,1553.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",205.5,205.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",432.93,432.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",12.01,12.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",132.02000000000001,132.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",6.3,6.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",14.69,14.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",20.2,20.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",24.39,24.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",28.4,28.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",31.59,31.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",42.24,42.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",37.46,37.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",19.46,19.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",33.93,33.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",17.14,17.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",36.32,36.32,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1828,\" \",C1828)","v":"SINAPI-I 11002"},"SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",33.270000000000003,33.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",31.97,31.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",34.65,34.65,null,"C"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA","M",8.17,8.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA","M",11.96,11.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA","M",10.88,10.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA","M",4.2,4.2,null,"C"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA","M",19.54,19.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA","M",28.51,28.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA","M",35.76,35.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA","M",5.23,5.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA","M",56.34,56.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",3.06,3.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",4.71,4.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",6.56,6.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",8.5299999999999994,8.5299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",11.57,11.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",7.89,7.89,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",2.86,2.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",8.07,8.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",8.75,8.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",11.48,11.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",17.32,17.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",22.29,22.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",29.69,29.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",46.28,46.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",18.7,18.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",15.88,15.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",9.9,9.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",5.57,5.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",41.27,41.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",25.2,25.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",46.47,46.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.13,2.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",4.7,4.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",8.06,8.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",22.32,22.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",15.37,15.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",4.97,4.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",4.33,4.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",7.14,7.14,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",10,10,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",13.94,13.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",19.29,21.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",3368.38,3752.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",32.61,32.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1892,\" \",C1892)","v":"SINAPI-I 40928"},"SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3000.4,3342.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",19.77,22.01,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",3452.74,3846.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.93,8.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",76.48,76.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",83.71,83.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",5.7,5.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",7.19,7.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",109.31,121.71,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19086.11,21264.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",115.41,128.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",20150.689999999999,22450.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",137.63,153.22999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",24031.54,26773.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",44.56,44.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",334.94,334.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",948.57,948.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1067231.23,1067231.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",927855.83,927855.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1132732.74,1132732.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",689489.45,689489.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",820000,820000,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1135493.93,1135493.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",51.56,51.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",46.02,46.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",15.5,15.5,null,"C"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",211.38,211.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",257.14,257.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",64.52,64.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",65.12,65.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",70.12,70.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",106.28,106.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",106.28,106.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",116.57,116.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",1039,1039,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE(B1956,\" \",C1956)","v":"SINAPI-I 39017"},"SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",13.35,13.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",17.989999999999998,17.989999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2",459.75,459.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11558","SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",16.02,16.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",40.56,40.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN"]
["SINAPI-I 38124","SINAPI-I",38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML","UN",29.9,29.9,null,"C"]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO","UN",28.59,28.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 39616","SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA","UN"]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA","UN"]
["SINAPI-I 39619","SINAPI-I",39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA","UN"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA","UN"]
["SINAPI-I 39614","SINAPI-I",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA","UN"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38539","SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38384","SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM","UN",34.590000000000003,34.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA","KG",23.86,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2762","SINAPI-I",2762,"ESTOPIM SIMPLES","M"]
["SINAPI-I 21142","SINAPI-I",21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO","UN",27.57,27.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4223","SINAPI-I",4223,"ETANOL","L",4.08,4.08,null,"C"]
["SINAPI-I 37372","SINAPI-I",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 40863","SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM","UN",25.93,25.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38474","SINAPI-I",38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM","UN",32.06,32.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 10886","SINAPI-I",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A","UN",218.75,218.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10888","SINAPI-I",10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC","UN",692.3,692.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 10892","SINAPI-I",10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC","UN",250,250,null,"C"]
["SINAPI-I 3075","SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",86.38,86.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11468","SINAPI-I",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM","UN",13.57,13.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 3080","SINAPI-I",3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",68.7,68.7,null,"C"]
["SINAPI-I 38165","SINAPI-I",38165,"FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA","CJ",77.069999999999993,77.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 3105","SINAPI-I",3105,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)","UN",152.03,152.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43471","SINAPI-I",43471,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",82.31,82.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43463","SINAPI-I",43463,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.08,0.08,null,"C"]
["SINAPI-I 43465","SINAPI-I",43465,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.78,0.78,null,"C"]
["SINAPI-I 43468","SINAPI-I",43468,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.21,1.21,null,"C"]
["SINAPI-I 3120","SINAPI-I",3120,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN",12.94,12.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43586","SINAPI-I",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)","UN",10.91,10.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39365","SINAPI-I",39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)","UN",2023.24,2023.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 944","SINAPI-I",944,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.1500000000000004,4.1500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 42529","SINAPI-I",42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM","M"]
["SINAPI-I 21127","SINAPI-I",21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M","UN",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 13261","SINAPI-I",13261,"FLANELA *30 X 40* CM","UN",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 3267","SINAPI-I",3267,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",82.13,82.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 3263","SINAPI-I",3263,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",20.91,20.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 3287","SINAPI-I",3287,"FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2",159,159,null,"CR"]
["SINAPI-I 36230","SINAPI-I",36230,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2",30.95,30.95,null,"C"]
["SINAPI-I 13877","SINAPI-I",13877,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP","UN"]
["SINAPI-I 3298","SINAPI-I",3298,"FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN",41.36,41.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 34802","SINAPI-I",34802,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM","UN",1166.0899999999999,1166.0899999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11597","SINAPI-I",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN",621.75,621.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11592","SINAPI-I",11592,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN",534.66,534.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11596","SINAPI-I",11596,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN",424.6,424.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 4021","SINAPI-I",4021,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M","M2",16.8,16.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 41075","SINAPI-I",41075,"GESSEIRO (MENSALISTA)","MES",3382.82,3768.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11462","SINAPI-I",11462,"GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS","PAR",20.05,20.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 5077","SINAPI-I",5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8\" X 9","KG",22.6,22.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11032","SINAPI-I",11032,"GRAMPO U DE 5/8\" N8 EM ACO GALVANIZADO","UN",10.77,10.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36785","SINAPI-I",36785,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)","SC25KG"]
["SINAPI-I 11235","SINAPI-I",11235,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM","UN"]
["SINAPI-I 36494","SINAPI-I",36494,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN"]
["SINAPI-I 39588","SINAPI-I",39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 36501","SINAPI-I",36501,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL","UN"]
["SINAPI-I 20007","SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",4.99,4.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44475","SINAPI-I",44475,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4","UN"]
["SINAPI-I 37776","SINAPI-I",37776,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 3379","SINAPI-I",3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN",61.56,61.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 4314","SINAPI-I",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ",3.19,3.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 10924","SINAPI-I",10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM","UN"]
["SINAPI-I 12769","SINAPI-I",12769,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN"]
["SINAPI-I 151","SINAPI-I",151,"IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES","L",28.17,28.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2701","SINAPI-I",2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)","H",18.93,21.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 38080","SINAPI-I",38080,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",25.35,25.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38062","SINAPI-I",38062,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38068","SINAPI-I",38068,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",12.83,12.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 40662","SINAPI-I",40662,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","UN"]
["SINAPI-I 34377","SINAPI-I",34377,"JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO","UN",273.60000000000002,273.60000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34367","SINAPI-I",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO","UN",682.96,682.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 44054","SINAPI-I",44054,"JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN",769.5,769.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 44503","SINAPI-I",44503,"JARDINEIRO (HORISTA)","H",16.420000000000002,18.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 37970","SINAPI-I",37970,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",222.65,222.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37956","SINAPI-I",37956,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.92,4.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 3538","SINAPI-I",3538,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.37,5.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 36349","SINAPI-I",36349,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38434","SINAPI-I",38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38436","SINAPI-I",38436,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 3543","SINAPI-I",3543,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 3505","SINAPI-I",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.72,2.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3540","SINAPI-I",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 3528","SINAPI-I",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 37952","SINAPI-I",37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",66.650000000000006,66.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 20148","SINAPI-I",20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.09,4.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 3499","SINAPI-I",3499,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.17,1.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 3502","SINAPI-I",3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.18,6.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 3511","SINAPI-I",3511,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",88.6,88.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39301","SINAPI-I",39301,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38927","SINAPI-I",38927,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 10908","SINAPI-I",10908,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",19.399999999999999,19.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 20144","SINAPI-I",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",55.11,55.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 20141","SINAPI-I",20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",21.36,21.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 3681","SINAPI-I",3681,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA","M"]
["SINAPI-I 3671","SINAPI-I",3671,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M"]
["SINAPI-I 39353","SINAPI-I",39353,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 39482","SINAPI-I",39482,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",780.11,780.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39494","SINAPI-I",39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",704.16,704.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39497","SINAPI-I",39497,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",912.76,912.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38138","SINAPI-I",38138,"LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, PADRAO MILANO, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 3744","SINAPI-I",3744,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2",61.74,61.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",81.41,81.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39388","SINAPI-I",39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN",6.02,6.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 10427","SINAPI-I",10427,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)","UN",508.79,508.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 10431","SINAPI-I",10431,"LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)","UN",338.66,338.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 37773","SINAPI-I",37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38413","SINAPI-I",38413,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7\" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V","UN",1071.2,1071.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4084","SINAPI-I",4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 10779","SINAPI-I",10779,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES"]
["SINAPI-I 10749","SINAPI-I",10749,"LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","UNXMES",33.72,33.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H"]
["SINAPI-I 44699","SINAPI-I",44699,"LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD","KG",51.18,51.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 42243","SINAPI-I",42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",311.01,311.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39389","SINAPI-I",39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W","UN",12.21,12.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 12267","SINAPI-I",12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1","UN"]
["SINAPI-I 44252","SINAPI-I",44252,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",210.48,210.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 37978","SINAPI-I",37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",37.130000000000003,37.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12730","SINAPI-I",12730,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3886","SINAPI-I",3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.3,19.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 3825","SINAPI-I",3825,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",12.47,12.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37982","SINAPI-I",37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",11.44,11.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 3893","SINAPI-I",3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",18.77,18.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3911","SINAPI-I",3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1900","SINAPI-I",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 12409","SINAPI-I",12409,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 3/4\"","UN",16.29,16.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 3920","SINAPI-I",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 3928","SINAPI-I",3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",56.96,56.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 12406","SINAPI-I",12406,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",7.97,7.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 40364","SINAPI-I",40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3868","SINAPI-I",3868,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.45,1.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 40363","SINAPI-I",40363,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1901","SINAPI-I",1901,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2639","SINAPI-I",2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2644","SINAPI-I",2644,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN",4.33,4.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39861","SINAPI-I",39861,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 3863","SINAPI-I",3863,"LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.53,4.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 3865","SINAPI-I",3865,"LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",20.27,20.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 36324","SINAPI-I",36324,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 20170","SINAPI-I",20170,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.81,13.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 20168","SINAPI-I",20168,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.3,10.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 3870","SINAPI-I",3870,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4\"","UN",6.81,6.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 3859","SINAPI-I",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.37,1.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37429","SINAPI-I",37429,"LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39314","SINAPI-I",39314,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39298","SINAPI-I",39298,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38473","SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO","UN",107.91,107.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 36151","SINAPI-I",36151,"MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO","UN",30.86,30.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 37454","SINAPI-I",37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM","M"]
["SINAPI-I 21031","SINAPI-I",21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",736.63,736.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 21036","SINAPI-I",21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",1459,1459,null,"CR"]
["SINAPI-I 20260","SINAPI-I",20260,"MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8\", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)","UN"]
["SINAPI-I 4014","SINAPI-I",4014,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2",95.35,95.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 4016","SINAPI-I",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2",67.290000000000006,67.290000000000006,null,"C"]
["SINAPI-I 44506","SINAPI-I",44506,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44511","SINAPI-I",44511,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 11479","SINAPI-I",11479,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX","UN",36.1,36.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 14534","SINAPI-I",14534,"MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)","H",15.91,17.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11616","SINAPI-I",11616,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG","UN",26199.119999999999,26199.119999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39433","SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA","KG",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43652","SINAPI-I",43652,"MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR","KG",15.96,15.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 41381","SINAPI-I",41381,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2\" + 2 M X DN= 1 1/2\")","UN",498.55,498.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40925","SINAPI-I",40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)","MES",3051.24,3399.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38598","SINAPI-I",38598,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34771","SINAPI-I",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.3,3.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34788","SINAPI-I",34788,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 43386","SINAPI-I",43386,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M","UN",45.18,45.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 4069","SINAPI-I",4069,"MESTRE DE OBRAS (HORISTA)","H",25.66,28.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44020","SINAPI-I",44020,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO","UN",938.51,938.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 41420","SINAPI-I",41420,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 37522","SINAPI-I",37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG","UN"]
["SINAPI-I 37546","SINAPI-I",37546,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV","UN",11753,11753,null,"CR"]
["SINAPI-I 11561","SINAPI-I",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN",258.8,258.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40924","SINAPI-I",40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)","MES",2541.0500000000002,2831.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 730","SINAPI-I",730,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2\"X2\", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H","UN",9310.98,9310.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 10597","SINAPI-I",10597,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M","UN",1700429.64,1700429.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40988","SINAPI-I",40988,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)","MES",3731.97,4157.8500000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 4095","SINAPI-I",4095,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)","H",16.36,18.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 365","SINAPI-I",365,"MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN"]
["SINAPI-I 42430","SINAPI-I",42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 4209","SINAPI-I",4209,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",18.82,18.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 4205","SINAPI-I",4205,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",24.85,24.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 4186","SINAPI-I",4186,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",5.74,5.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4202","SINAPI-I",4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",113.3,113.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 40374","SINAPI-I",40374,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE(B3108,\" \",C3108)","v":"SINAPI-I 41094"},"SINAPI-I",41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)","MES",2331.87,2597.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39612","SINAPI-I",39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN"]
["SINAPI-I 38170","SINAPI-I",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA","UN",22.68,22.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 4253","SINAPI-I",4253,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)","H",19.809999999999999,22.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 40979","SINAPI-I",40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)","MES",3021.85,3366.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 4239","SINAPI-I",4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)","H",30.95,34.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 4238","SINAPI-I",4238,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)","H",18.97,21.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 36517","SINAPI-I",36517,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG","UN",594960,594960,null,"CR"]
["SINAPI-I 39745","SINAPI-I",39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2"]
["SINAPI-I 11703","SINAPI-I",11703,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA","UN",28.72,28.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 4274","SINAPI-I",4274,"PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS","UN",150,150,null,"C"]
["SINAPI-I 13294","SINAPI-I",13294,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM","UN",2.08,2.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 4333","SINAPI-I",4333,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM","UN",0.36,0.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39439","SINAPI-I",39439,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM","UN",0.21,0.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 4335","SINAPI-I",4335,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 12\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN",19.09,19.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 432","SINAPI-I",432,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 11790","SINAPI-I",11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 11056","SINAPI-I",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")","UN",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4380","SINAPI-I",4380,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16\" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO","UN",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 4300","SINAPI-I",4300,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",0.79,0.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 4331","SINAPI-I",4331,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 2 1/4\"","UN",5.68,5.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 4385","SINAPI-I",4385,"PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)","MIL",5104.12,5104.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 4751","SINAPI-I",4751,"PASTILHEIRO (HORISTA)","H",17.18,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39606","SINAPI-I",39606,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M","UN",30.94,30.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 4704","SINAPI-I",4704,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM","M2"]
["SINAPI-I 4722","SINAPI-I",4722,"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",98.38,98.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 4712","SINAPI-I",4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM","M2"]
["SINAPI-I 39430","SINAPI-I",39430,"PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL","UN",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)","KG",8.83,8.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39425","SINAPI-I",39425,"PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL","M",2.84,2.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 585","SINAPI-I",585,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1\"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M","KG",59.42,59.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39421","SINAPI-I",39421,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)","M",6.39,6.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39569","SINAPI-I",39569,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)","M",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN",4432432.42,4432432.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 40791","SINAPI-I",40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)","UN",39279.58,39279.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN",98491.31,98491.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 35276","SINAPI-I",35276,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",193.27,193.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 444","SINAPI-I",444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM","UN",46.95,46.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 4800","SINAPI-I",4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO","M2",56.87,56.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 10840","SINAPI-I",10840,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",445,445,null,"C"]
["SINAPI-I 44540","SINAPI-I",44540,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM","M2",429.14,429.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 40652","SINAPI-I",40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 38135","SINAPI-I",38135,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA","M2"]
["SINAPI-I 39567","SINAPI-I",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",49.97,49.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39413","SINAPI-I",39413,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2",23.83,23.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)","M2",48.42,48.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 4813","SINAPI-I",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2"]
["SINAPI-I 34721","SINAPI-I",34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM","M2"]
["SINAPI-I 10850","SINAPI-I",10850,"PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM","UN"]
["SINAPI-I 4888","SINAPI-I",4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 4891","SINAPI-I",4891,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"","UN",17.350000000000001,17.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3411","SINAPI-I",3411,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE","KG"]
["SINAPI-I 2745","SINAPI-I",2745,"PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)","M",5.62,5.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11971","SINAPI-I",11971,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1\"","UN",5.86,5.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 4342","SINAPI-I",4342,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\"","UN",0.31,0.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 4964","SINAPI-I",4964,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",344.43,344.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 4998","SINAPI-I",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)","M2"]
["SINAPI-I 4911","SINAPI-I",4911,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2"]
["SINAPI-I 11366","SINAPI-I",11366,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",257.3,257.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 10553","SINAPI-I",10553,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",254.75,254.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 5028","SINAPI-I",5028,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2"]
["SINAPI-I 21102","SINAPI-I",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA","UN",34.17,34.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 14163","SINAPI-I",14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN"]
["SINAPI-I 5035","SINAPI-I",5035,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN",2232.62,2232.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 41185","SINAPI-I",41185,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN",6720.09,6720.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 41189","SINAPI-I",41189,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29","UN",20762.990000000002,20762.990000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 5059","SINAPI-I",5059,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN",1448.24,1448.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 41200","SINAPI-I",41200,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN",1838.2,1838.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 41210","SINAPI-I",41210,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN",3760.14,3760.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 41209","SINAPI-I",41209,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN",2454.37,2454.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 41222","SINAPI-I",41222,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN",13002.75,13002.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 41457","SINAPI-I",41457,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES","UN",1768.67,1768.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44537","SINAPI-I",44537,"POZOLANA DE CLASSE  C","T",353.57,353.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 14580","SINAPI-I",14580,"PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",94.53,94.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 20247","SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG",22.41,22.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 5070","SINAPI-I",5070,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)","KG",20.86,20.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 44074","SINAPI-I",44074,"PRIMER DE POLIURETANO","L",564.76,564.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39828","SINAPI-I",39828,"PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR","UN",608.08000000000004,608.08000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 36142","SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB","UN",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",8.42,8.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 43600","SINAPI-I",43600,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS","UN",58.13,58.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 13396","SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39760","SINAPI-I",39760,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39761","SINAPI-I",39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN",226.25,226.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 11234","SINAPI-I",11234,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM","UN"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM","UN"]
["SINAPI-I 11743","SINAPI-I",11743,"RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN",9.8800000000000008,9.8800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 20042","SINAPI-I",20042,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 20972","SINAPI-I",20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",128.57,128.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6034","SINAPI-I",6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 20055","SINAPI-I",20055,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",35.869999999999997,35.869999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 11674","SINAPI-I",11674,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN",22.29,22.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 6020","SINAPI-I",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 6014","SINAPI-I",6014,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 11752","SINAPI-I",11752,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN"]
["SINAPI-I 36530","SINAPI-I",36530,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN",433317.06,433317.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 6046","SINAPI-I",6046,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M","UN",470000,470000,null,"C"]
["SINAPI-I 4412","SINAPI-I",4412,"RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 4829","SINAPI-I",4829,"RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO","M",71.430000000000007,71.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 38401","SINAPI-I",38401,"RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO","UN",17.86,17.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10642","SINAPI-I",10642,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M","UN"]
["SINAPI-I 38390","SINAPI-I",38390,"ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO","UN",59.86,59.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11578","SINAPI-I",11578,"ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN",13.51,13.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11757","SINAPI-I",11757,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO","UN",28,28,null,"C"]
["SINAPI-I 7581","SINAPI-I",7581,"SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"","UN",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 4415","SINAPI-I",4415,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11622","SINAPI-I",11622,"SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS","KG",73.790000000000006,73.790000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 38123","SINAPI-I",38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO","KG",59.36,59.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39394","SINAPI-I",39394,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN"]
["SINAPI-I 44535","SINAPI-I",44535,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",57.83,57.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 6136","SINAPI-I",6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"","UN",333.5,333.5,null,"C"]
["SINAPI-I 39961","SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN",23,23,null,"CR"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO","KG",15,15,null,"C"]
["SINAPI-I 6166","SINAPI-I",6166,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (HORISTA)","H",20.2,22.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 12295","SINAPI-I",12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS","UN",3.06,3.06,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE(B3876,\" \",C3876)","v":"SINAPI-I 21044"},"SINAPI-I",21044,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2\")","UN",54.27,54.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 14149","SINAPI-I",14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA","CENTO"]
["SINAPI-I 37590","SINAPI-I",37590,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO","UN",17.329999999999998,17.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 42436","SINAPI-I",42436,"SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 6180","SINAPI-I",6180,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM","M2"]
["SINAPI-I 6189","SINAPI-I",6189,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",28.36,28.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43427","SINAPI-I",43427,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM","UN",2046.52,2046.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41620","SINAPI-I",41620,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN",203.69,203.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 41624","SINAPI-I",41624,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN",1018.48,1018.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2666","SINAPI-I",2666,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN",7.2,7.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 20964","SINAPI-I",20964,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",70.28,70.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 21071","SINAPI-I",21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN"]
["SINAPI-I 37736","SINAPI-I",37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 10423","SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L","UN",418.48,418.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11690","SINAPI-I",11690,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN",270.38,270.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 3589","SINAPI-I",3589,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",115.32,115.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 3586","SINAPI-I",3586,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",23.59,23.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40399","SINAPI-I",40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 38015","SINAPI-I",38015,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",214.06,214.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 12733","SINAPI-I",12733,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 6323","SINAPI-I",6323,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN",17.98,17.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 7105","SINAPI-I",7105,"TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",41.74,41.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38448","SINAPI-I",38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",233.38,233.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 6308","SINAPI-I",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",113.34,113.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 6312","SINAPI-I",6312,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",163.03,163.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 6311","SINAPI-I",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",163.03,163.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39327","SINAPI-I",39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",47.35,47.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 7129","SINAPI-I",7129,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.56,10.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 7133","SINAPI-I",7133,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",102.14,102.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39896","SINAPI-I",39896,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4\" X 22 X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 38875","SINAPI-I",38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 36362","SINAPI-I",36362,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38458","SINAPI-I",38458,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 7110","SINAPI-I",7110,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",50.84,50.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 7137","SINAPI-I",7137,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.38,10.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38910","SINAPI-I",38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7097","SINAPI-I",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 7143","SINAPI-I",7143,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",32.119999999999997,32.119999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39322","SINAPI-I",39322,"TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 20179","SINAPI-I",20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",44.52,44.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 40945","SINAPI-I",40945,"TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)","H",16.3,18.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 41092","SINAPI-I",41092,"TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)","MES",7243.22,8069.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39508","SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2",9.61,9.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7156","SINAPI-I",7156,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2",26.4,26.4,null,"C"]
["SINAPI-I 10933","SINAPI-I",10933,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M","M2",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 10937","SINAPI-I",10937,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M","M2",24.55,24.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 7170","SINAPI-I",7170,"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS","M2",2.48,2.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34468","SINAPI-I",34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",278.36,278.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 34417","SINAPI-I",34417,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN",19.739999999999998,19.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 7192","SINAPI-I",7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",100.94,100.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 7223","SINAPI-I",7223,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO)","UN",133.47999999999999,133.47999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 7227","SINAPI-I",7227,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO)","UN",319.61,319.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7233","SINAPI-I",7233,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)","UN",832.37,832.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39522","SINAPI-I",39522,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM","M2"]
["SINAPI-I 41097","SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)","MES",2964.74,3303.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1578","SINAPI-I",1578,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN",5.86,5.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39319","SINAPI-I",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",9.2799999999999994,9.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1585","SINAPI-I",1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",5.86,5.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1587","SINAPI-I",1587,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",7.55,7.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1590","SINAPI-I",1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",18.829999999999998,18.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 10617","SINAPI-I",10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN",6.93,6.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 154","SINAPI-I",154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","L",73.61,73.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7314","SINAPI-I",7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR","L",68.66,68.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 7292","SINAPI-I",7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE","L",37.99,37.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43648","SINAPI-I",43648,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO","L",27.25,27.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 7350","SINAPI-I",7350,"TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS","L",42.39,42.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 38075","SINAPI-I",38075,"TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",14.1,14.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40820","SINAPI-I",40820,"TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",3605.69,4017.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11826","SINAPI-I",11826,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN",61.29,61.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 11765","SINAPI-I",11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",88.01,88.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO","UN",2103.2399999999998,2103.2399999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 13984","SINAPI-I",13984,"TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN",86.02,86.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11822","SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"","UN",29.95,29.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7614","SINAPI-I",7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN",35824.76,35824.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 7610","SINAPI-I",7610,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN",15914.67,15914.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 36509","SINAPI-I",36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3","UN"]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG","UN"]
["SINAPI-I 42407","SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM","M",6.02,6.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39848","SINAPI-I",39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM","M"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M","M"]
["SINAPI-I 42575","SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M","M"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21150","SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M","M"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21013","SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 7698","SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 41934","SINAPI-I",41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)","M",539.57000000000005,539.57000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)","M",497.82,497.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 21123","SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",13.46,13.46,null,"C"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M"]
["SINAPI-I 39738","SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 12742","SINAPI-I",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 12745","SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 39664","SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 7753","SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M",492.26,492.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M",420.12,420.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M",746.89,746.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M",219.08,219.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 12576","SINAPI-I",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",201.57,201.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",392.54,392.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M",643.02,643.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM","M"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM","M"]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 38787","SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM","M"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",316.12,316.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",417.56,417.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 36374","SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M",46.78,46.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 9859","SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","M",10.55,10.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 9838","SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",10.94,10.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","M",46.54,46.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 20067","SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M",9.26,9.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",4.3099999999999996,4.3099999999999996,null,"C"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN",46.35,46.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3\"","UN",351.37,351.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12424","SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"","UN",79.98,79.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 9890","SINAPI-I",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"","UN",217.34,217.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.88,6.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 20973","SINAPI-I",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",110.23,110.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37991","SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",24.75,24.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO","UN",104.91,104.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11748","SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 10406","SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 21092","SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 6155","SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR","UN",22.66,22.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 38088","SINAPI-I",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",71.239999999999995,71.239999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 13726","SINAPI-I",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","UN"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR","UN"]
["SINAPI-I 13896","SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)","UN"]
["SINAPI-I 41073","SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)","MES",2587.19,2882.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",187.11,187.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34386","SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO","M2",400.95,400.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",320.48,320.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",400.23,400.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 4472","SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",36.33,36.33,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45087"},"SINAPI-I",45087,"KIT PECAS PRE MOLDADAS PARA RAMPA ACESSIVEL, DIMENSOES PADRAO DE 2,20 M X 1,20 M X 1,80 M","UN"]
["SINAPI-I 44364","SINAPI-I",44364,"MEIO BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - *12,5 X 12,5 X 7* CM","UN"]
["SINAPI-I 44982","SINAPI-I",44982,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M"]
["SINAPI-I 44381","SINAPI-I",44381,"QUADRO ELETRICO PARA 2 BOMBAS CENTRIFUGAS TRIFASICAS 1,5 CV, *22,5* CM DE ALTURA X *34,4* CM DE LARGURA X *42,5* CM DE PROFUNDIDADE, COMPLETO","UN"]
["SINAPI-I 45098","SINAPI-I",45098,"CONJUNTO DE BRISE / VENEZIANA EM REQUADRO DE ALUMINIO DESLIZANTE / DE CORRER PARA FACHADA, COM MARCO 150 CM X 265 CM, PAINEIS EM PERFIS FIXOS TUBULARES 25 MM X 50 MM, ESPACAMENTO 79 MM, TRILHO INTERNO SIMPLES, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44164","SINAPI-I",44164,"TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44853","SINAPI-I",44853,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44858","SINAPI-I",44858,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44862","SINAPI-I",44862,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 12 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44860","SINAPI-I",44860,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 6 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44871","SINAPI-I",44871,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44848","SINAPI-I",44848,"TUBETE PLASTICO PARA PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA ATE 15,2 MM","M"]
["SINAPI-I 44887","SINAPI-I",44887,"PLACA DE ACO CALANDRADA PARA ANCORAGEM PASSIVA, TIPO LACO OU \"U\", DE CABOS COM ATE 12 CORDOALHAS","UN"]
["SINAPI-I 44889","SINAPI-I",44889,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 35 MM","M"]
["SINAPI-I 44836","SINAPI-I",44836,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 190 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 12,70 MM","KG"]
["SINAPI-I 43999","SINAPI-I",43999,"CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)","UN"]
["SINAPI-I 41981","SINAPI-I",41981,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V","UN"]
["SINAPI-I 44007","SINAPI-I",44007,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON","UN"]
["SINAPI-I 45281","SINAPI-I",45281,"CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C  (NAO INCLUI LANCA)","UN"]
["SINAPI-I 45092","SINAPI-I",45092,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V","UN"]
["SINAPI-I 44442","SINAPI-I",44442,"MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W","UN"]
["SINAPI-I 44011","SINAPI-I",44011,"SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA","UN"]
["SINAPI-I 44830","SINAPI-I",44830,"CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E)","UN"]
["SINAPI-I 43899","SINAPI-I",43899,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 109 MM (4\") PARA CONEXAO DE DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43854","SINAPI-I",43854,"MANTA DE LA DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, SEM REVESTIMENTO EM NENHUMA DAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, ROLO COM LARGURA DE 1,20 M","M2"]
["SINAPI-I 43851","SINAPI-I",43851,"PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16\" X 1\" COM PORCA","UN"]
["SINAPI-I 43863","SINAPI-I",43863,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 314 MM (12\")","M"]
["SINAPI-I 43965","SINAPI-I",43965,"PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 43913","SINAPI-I",43913,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41807","SINAPI-I",41807,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41809","SINAPI-I",41809,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43921","SINAPI-I",43921,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43924","SINAPI-I",43924,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43959","SINAPI-I",43959,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44044","SINAPI-I",44044,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44336","SINAPI-I",44336,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44338","SINAPI-I",44338,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 43968","SINAPI-I",43968,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (150 X125 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44021","SINAPI-I",44021,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (250 X 200 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44030"},"SINAPI-I",44030,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44034","SINAPI-I",44034,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44726","SINAPI-I",44726,"BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA QUENTE, 93 ATE 150 W, VAZAO 40 A 50 L/MIN, ALTURA MANOMETRICA 6 MCA, FREQUENCIA 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 44715","SINAPI-I",44715,"PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES)","UN"]
["SINAPI-I 44718","SINAPI-I",44718,"ESTRUTURA SOLAR PARA TELHA CERAMICA, SUPORTE EM ALUMINIO *2,2* M, PARA 2 PLACAS SOLARES 2 X 1 M, 2 TRILHOS/PERFIS H EM ALUMINIO *0,03* X *2,20* M, 4 GANCHOS EM ALUMINIO, 6 FIXADORES EM INOX, 4 PARAFUSOS INOX","UN"]
["SINAPI-I 41961","SINAPI-I",41961,"SUPORTE METALICO REGULAVEL PARA INSTALACAO E FIXACAO DE TELA FACHADEIRA, COM ACESSORIOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44345","SINAPI-I",44345,"PAINEL DE GRADIL / TELA METALICA PARA GARDA-CORPO, PROTECAO PERIFERICA EM OBRAS, MALHA 100 X 100 MM, H = 1,20 M","M"]
["SINAPI-I 44284","SINAPI-I",44284,"MONTANTE METALICO FIXO EM VERGALHAO ENGASTADO NA LAJE","UN"]
["SINAPI-I 41962","SINAPI-I",41962,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","M2"]
["SINAPI-I 41960","SINAPI-I",41960,"SUPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECAO TERCIARIA PADRAO COM PERFIL EM \"U\" EM ACO DE 3 MM 2200 X 800 X 40 X 75 X 40 MM COM CAIBRO E PINO DE FIXACAO","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44051"},"SINAPI-I",44051,"GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO 13 X 16 MM","UN"]
["SINAPI-I 44294","SINAPI-I",44294,"LIQUIDO PENETRANTE - 320 G","UN"]
["SINAPI-I 45184","SINAPI-I",45184,"JANELA MAXIM-AR, L = 0,80 M, EM ALUMINIO BRANCO, COM BANDEIRA FIXA INFERIOR E VIDRO MINI BOREAL","M2"]
["SINAPI-I 44962","SINAPI-I",44962,"JANELA MADEIRA, 2F PANTOGRAFICA VENEZIANA E 2F VIDRO DE CORRER, *140 X 120* CM, BATENTE EM PINUS /EUCALIPTO /TAUARI /VIROLA OU EQUIVALENTE, COM GUARNICAO E FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM PINTURA)","UN"]
["SINAPI-I 44385","SINAPI-I",44385,"PAINEL ESTRUTURAL DE CONCRETO PRE-FABRICADO, *460 X 330 X 10,5* CM (L X A X C) PRE-FABRICADO *460 X 330 X 10,5* CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 44113","SINAPI-I",44113,"PILAR DE CONCRETO PRE-FABRICADO *40 X 40* CM","M3"]
["SINAPI-I 44196","SINAPI-I",44196,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA","UN"]
["SINAPI-I 45085","SINAPI-I",45085,"MONOBARRA DE ACO ROSQUEAVEL PARA TIRANTE DN = 32 MM, CARGA MAXIMA PROVISORIA 16 T, CARGA MAXIMA PERMANENTE DE 14 T, COMPRIMENTO MAXIMO DE 12 M","KG"]
["SINAPI-I 45081","SINAPI-I",45081,"LUVA DE EMENDA PARA BARRAS ROSQUEAVEIS, DIAMETRO 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 44232","SINAPI-I",44232,"CHAPA METALICA PERFURADA PARA FORRO 625 X 625 MM","M2"]
["SINAPI-I 44928","SINAPI-I",44928,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44933","SINAPI-I",44933,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,5 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44926","SINAPI-I",44926,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,0 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44920","SINAPI-I",44920,"ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,0 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44187","SINAPI-I",44187,"SUPORTE PINO, REDONDO, DE PAREDE, PARA FIXACAO DE CORRIMAO POR SOLDAGEM, EM ACO GALVANIZADO, COM BARRA DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 45006","SINAPI-I",45006,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO PAVER, COM ENCAIXE (GUIA DE TRAVAMENTO/FINCADINHA), COMP 45 CM, *19 X 08/08* CM (H X L1/L2)","UN"]
["SINAPI-I 45220","SINAPI-I",45220,"CAMERA 1080P IP, WIFI, 2 MP/ 3 MP, A PROVA DE INTEMPERIES, INFRAVERMELHO ATE 30 M, ROTACAO 360 GRAUS","UN"]
["SINAPI-I 45216","SINAPI-I",45216,"LUMINARIA LED DE SOBREPOR HERMETICA, *60 X 15* CM, INCLUSO DRIVER (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN"]
["SINAPI-I 43975","SINAPI-I",43975,"LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA TUBULAR, FLUORESCENTE OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1M","UN"]
["SINAPI-I 44793","SINAPI-I",44793,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 45183","SINAPI-I",45183,"LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W","UN"]
["SINAPI-I 44080","SINAPI-I",44080,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44081","SINAPI-I",44081,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44089","SINAPI-I",44089,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 40 MM (1 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 41232","SINAPI-I",41232,"CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 44696","SINAPI-I",44696,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 8 BARRAS - 2000 A","UN"]
["SINAPI-I 44100","SINAPI-I",44100,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 450 A","UN"]
["SINAPI-I 44698","SINAPI-I",44698,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 8 BARRAS - 2000 A","UN"]
["SINAPI-I 44107","SINAPI-I",44107,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 350 A","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44094"},"SINAPI-I",44094,"DISJUNTOR TIPO DR, TETRAPOLAR DE 40A","UN"]
["SINAPI-I 44353","SINAPI-I",44353,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 350A - L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 43935","SINAPI-I",43935,"SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44215","SINAPI-I",44215,"CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS","UN"]
["SINAPI-I 43843","SINAPI-I",43843,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 44156","SINAPI-I",44156,"CURVA 45 GRAUS DE BRONZE SEM ANEL DE SOLDA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 45104","SINAPI-I",45104,"UNIAO COM FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 45073","SINAPI-I",45073,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 20 MM X 3/4 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45065","SINAPI-I",45065,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45048","SINAPI-I",45048,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45040","SINAPI-I",45040,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM, DN 16 MM X 3/4 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45063","SINAPI-I",45063,"TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, DN 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45019","SINAPI-I",45019,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45026","SINAPI-I",45026,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45037","SINAPI-I",45037,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 43879","SINAPI-I",43879,"KIT BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, 190 X 100 CM (H X L), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, SEM COLOCACAO","UN"]
["SINAPI-I 44367","SINAPI-I",44367,"PERFIL GUIA SUPERIOR OU INFERIOR, FORMATO U, MODELO N20AE E N19AE, EM ACO GALVANIZADO PINTADO, LARGURA DE 35 MM, PARA DIVISORIA NAVAL","M"]
["SINAPI-I 44304","SINAPI-I",44304,"DIVISORIA SANITARIA PVC, CONFIGURACAO PAINEL + PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS, EXCLUSO INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44276","SINAPI-I",44276,"DIVISORIA PORTA/PAINEL MDF, LINHA 90 MM, *0,80 X 2,10* M - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADICAS E FECHADURA, EXCLUSO INSTALACAO","CJ"]
["SINAPI-I 41054","SINAPI-I",41054,"CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, 20 MM X 3/4\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41004","SINAPI-I",41004,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, 16 MM, POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 44202","SINAPI-I",44202,"FILTRO MINI T, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1\")","UN"]
["SINAPI-I 41000","SINAPI-I",41000,"LUVA / UNIAO DE REDUCAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 X 26 MM","UN"]
["SINAPI-I 44206","SINAPI-I",44206,"TUBO MULTICAMADA PEX COM PROTECAO ANTI UV, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (BRANCO)","M"]
["SINAPI-I 41010","SINAPI-I",41010,"TE CRIMPADO PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 44412","SINAPI-I",44412,"PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 44407","SINAPI-I",44407,"DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM","UN"]
["SINAPI-I 43350","SINAPI-I",43350,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44379","SINAPI-I",44379,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44700","SINAPI-I",44700,"COLAR TOMADA EM FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, SAIDA COM ROSCA, DN 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44016","SINAPI-I",44016,"INSTALADOR DE PISO ELEVADO (HORISTA)","H"]
["SINAPI-I 45268","SINAPI-I",45268,"LUMINARIA LED REFLETOR SOLAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W","UN"]
["SINAPI-I 45273","SINAPI-I",45273,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 600 W","UN"]
["SINAPI-I 44451","SINAPI-I",44451,"FLOREIRA CIRCULAR PRE-FABRICADA DE CONCRETO, DIMENSOES 60 CM X 40 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO","UN"]
["SINAPI-I 44163","SINAPI-I",44163,"MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *6,00* M","UN"]
["SINAPI-I 44161","SINAPI-I",44161,"MUDA DE ARVORE FRUTIFERA JABOTICABEIRA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *5* M","UN"]
["SINAPI-I 45259","SINAPI-I",45259,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 OU MAIS PAVIMENTOS, 8 UNIDADES POR PAV, UNIDADE HABITACIONAL COM APROXIMADAMENTE 48 M2, 2 QUARTOS E 1 BANHEIRO","M2"]
["SINAPI-I 44425","SINAPI-I",44425,"ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, METALICO EM TUBOS E CHAPAS EM ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO PRANCHA ESCORREGA DE 3,00 M","UN"]
["SINAPI-I 44423","SINAPI-I",44423,"GANGORRA PARA PARQUINHO, SIMPLES 1 PRANCHA (2 LUGARES), ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44913"},"SINAPI-I",44913,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO RETANGULAR, PODOTATIL, DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44973","SINAPI-I",44973,"FACHADA CORTINA VIDRO (PAVTO TIPO), MOD. 1,25 X 3,20, C/ ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, PLACAS DE VIDROS, MAXIM-AR, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARN. E TRAT. DE JUNTAS, SEM INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44974","SINAPI-I",44974,"FACHADA VIDRO (SPIDER-GLASS), 2,00 X 2,50 M, SPIDERS EM ACO INOX FIXADOS EM COLUNAS METALICAS, VIDRO TEMPERADO LAMINADO 16 MM. INCLUSO SPIDER, ROTULA, VIDRO, PARAFUSOS DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT. DE JUNTAS, SEM INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44429","SINAPI-I",44429,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 560 MM X 50,8 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44431","SINAPI-I",44431,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 90 MM X 8,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 43985","SINAPI-I",43985,"MOLDE DE PINTURA ALFANUMERICO EM CHAPA METALICA VAZADA, 100 MM","UN"]
["SINAPI-I 43870","SINAPI-I",43870,"LIXA EM FOLHA GRAO 80","UN"]
["SINAPI-I 43866","SINAPI-I",43866,"MASSA F12 PARA MADEIRA (REJUNTAMENTO)","KG"]
["SINAPI-I 44169","SINAPI-I",44169,"PERFIL DE ARREMATE DE RODAPE VINILICO COM MANTA","M"]
["SINAPI-I 44660","SINAPI-I",44660,"PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA AEREA PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO DE DIAMETRO 1\", CABOS DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1/4\" COM ELEVACAO MANUAL, FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA PAREDE","UN"]
["SINAPI-I 44657","SINAPI-I",44657,"TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM","UN"]
["SINAPI-I 44682","SINAPI-I",44682,"TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO","M"]
["SINAPI-I 44789","SINAPI-I",44789,"PLACA / CALCO / PAD DE BORRACHA NEOPRENE PARA ISOLAMENTO VIBRACOES E AMORTECIMENTO, *70* SHA, ESPESSURA DE 10 MM, 5,0 X 5,0 CM","UN"]
["SINAPI-I 44685","SINAPI-I",44685,"REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM","M2"]
["SINAPI-I 44484","SINAPI-I",44484,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 5\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 44487","SINAPI-I",44487,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 8\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 44729","SINAPI-I",44729,"BATE-RODAS DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44774","SINAPI-I",44774,"LAMINA DE DEFENSA METALICA TRIPLA ONDA (GUARD RAIL) PARA VIAS, PERFIL W DE 4 METROS (NAO INCLUI FIXADORES), COM NIVEL DE CONTENCAO H1","UN"]
["SINAPI-I 44739","SINAPI-I",44739,"PARAFUSO M16 EM ACO ZINCADO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, COMPRIMENTO 25 MM, DIAMETRO 16 MM","UN"]
["SINAPI-I 44760","SINAPI-I",44760,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO B PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) DUPLA","UN"]
["SINAPI-I 44732","SINAPI-I",44732,"LOMBADA DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44625","SINAPI-I",44625,"FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA DE ACO DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 44630","SINAPI-I",44630,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 12,5 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44634","SINAPI-I",44634,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 17 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44642","SINAPI-I",44642,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 26 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44646","SINAPI-I",44646,"SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 4,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44653","SINAPI-I",44653,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 6,0 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44361","SINAPI-I",44361,"CONJUNTO DE ESTAIS FLEXIVEIS COM CORDOALHAS, 8 METROS CADA ESTAIS X DN= 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 45114","SINAPI-I",45114,"CAIXA OU ABRIGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM PORTINHOLAS PARA ACESSO A INSTALACOES, MODELO RESIDENCIAL","UN"]
["SINAPI-I 45116","SINAPI-I",45116,"CAIXA OU ABRIGO EM POLIPROPILENO (PP) PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 43936","SINAPI-I",43936,"FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44121","SINAPI-I",44121,"BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO","UN"]
["SINAPI-I 43824","SINAPI-I",43824,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1 1/4\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43822","SINAPI-I",43822,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 3/4\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44590","SINAPI-I",44590,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44586","SINAPI-I",44586,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44605","SINAPI-I",44605,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 600 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44606","SINAPI-I",44606,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 700 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44965","SINAPI-I",44965,"MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO EM ACO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMINIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZAO *77 A 2540* M3/H, DN = 300 MM, PN 10","UN"]
["SINAPI-I 44554","SINAPI-I",44554,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44558","SINAPI-I",44558,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44563","SINAPI-I",44563,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44572","SINAPI-I",44572,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44577","SINAPI-I",44577,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI 105004","SINAPI",105004,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",112.25,116.38,null,null,0,0]
["SINAPI 104999","SINAPI",104999,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 89307","SINAPI",89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",96.56,100.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89480","SINAPI",89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",163.44999999999999,167.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103338","SINAPI",103338,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",114.78,118.44,null,null,3.8999999999999998E-3,3.8E-3]
["SINAPI 103337","SINAPI",103337,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",88.68,91.42,null,null,2.5000000000000001E-3,2.3999999999999998E-3]
["SINAPI 103358","SINAPI",103358,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",67.78,70.489999999999995,null,null,6.6E-3,6.4000000000000003E-3]
["SINAPI 103334","SINAPI",103334,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",136.03,142.54,null,null,6.4000000000000003E-3,6.1000000000000004E-3]
["SINAPI 103332","SINAPI",103332,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",110.6,116.71,null,null,2.8E-3,2.7000000000000001E-3]
["SINAPI 103356","SINAPI",103356,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",60.4,62.57,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 103345","SINAPI",103345,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",83.69,86.52,null,null,5.4000000000000003E-3,5.1999999999999998E-3]
["SINAPI 103324","SINAPI",103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",79.540000000000006,81.99,null,null,5.7000000000000002E-3,5.4999999999999997E-3]
["SINAPI 103318","SINAPI",103318,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",102.47,105.3,null,null,4.4000000000000003E-3,4.3E-3]
["SINAPI 101166","SINAPI",101166,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3",652.05999999999995,676.07,null,null,0,0]
["SINAPI 101161","SINAPI",101161,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",240.99,246.68,null,null,0,0]
["SINAPI 87384","SINAPI",87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",1787.67,1792.96,null,null,0,0]
["SINAPI 87393","SINAPI",87393,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",5648.44,5658.4,null,null,0,0]
["SINAPI 87404","SINAPI",87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",5228.33,5241.58,null,null,0,0]
["SINAPI 87386","SINAPI",87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",2105.7800000000002,2114.2600000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 100466","SINAPI",100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",518.03,523.17999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 87333","SINAPI",87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",565.91999999999996,577.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87331","SINAPI",87331,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",602.79,615.87,null,null,0,0]
["SINAPI 87335","SINAPI",87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",557.96,568.42999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 100467","SINAPI",100467,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3  (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87323","SINAPI",87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",3189.53,3196.77,null,null,0.86860000000000004,0.86670000000000003]
["SINAPI 87314","SINAPI",87314,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",515.15,522.55999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 100476","SINAPI",100476,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87372","SINAPI",87372,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",780.24,797.49,null,null,0,0]
["SINAPI 100489","SINAPI",100489,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",554.9,561.16,null,null,0,0]
["SINAPI 88630","SINAPI",88630,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",469.25,476.34,null,null,0,0]
["SINAPI 87326","SINAPI",87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",3117.21,3124.03,null,null,0.88270000000000004,0.88080000000000003]
["SINAPI 87355","SINAPI",87355,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",516.03,529.85,null,null,0,0]
["SINAPI 100481","SINAPI",100481,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",608.80999999999995,616.21,null,null,0,0]
["SINAPI 87302","SINAPI",87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",586.22,594.44000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 100473","SINAPI",100473,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",489.89,497.34,null,null,0,0]
["SINAPI 87319","SINAPI",87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",3085.72,3094.83,null,null,0.88560000000000005,0.88300000000000001]
["SINAPI 87351","SINAPI",87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",397.76,404.35,null,null,0,0]
["SINAPI 87304","SINAPI",87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",537.16,546.44000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87284","SINAPI",87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",429.79,437.41,null,null,0,0]
["SINAPI 87280","SINAPI",87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",424.82,434.99,null,null,0,0]
["SINAPI 95578","SINAPI",95578,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG",9.33,9.3800000000000008,null,null,8.6E-3,8.5000000000000006E-3]
["SINAPI 95580","SINAPI",95580,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",10.48,10.49,null,null,1.9E-3,1.9E-3]
["SINAPI 92921","SINAPI",92921,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.210000000000001,10.33,null,null,7.7999999999999996E-3,7.7000000000000002E-3]
["SINAPI 92924","SINAPI",92924,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.89,10.95,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 92770","SINAPI",92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.31,12.43,null,null,1.2999999999999999E-2,1.29E-2]
["SINAPI 92760","SINAPI",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.36,13.6,null,null,1.5699999999999999E-2,1.54E-2]
["SINAPI 92761","SINAPI",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.73,12.88,null,null,1.26E-2,1.24E-2]
["SINAPI 92885","SINAPI",92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.04,12.14,null,null,6.6E-3,6.6E-3]
["SINAPI 92881","SINAPI",92881,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG",10.56,10.56,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B6247,\" \",C6247)","v":"SINAPI 92803"},"SINAPI",92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG",9.77,9.7899999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 92800","SINAPI",92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022","KG",10.27,10.4,null,null,0,0]
["SINAPI 95602","SINAPI",95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN",25.81,27.85,null,null,0,0]
["SINAPI 95996","SINAPI",95996,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",1518.46,1520.88,null,null,2.64E-2,2.64E-2]
["SINAPI 94884","SINAPI",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",60.84,62.74,null,null,0,0]
["SINAPI 90741","SINAPI",90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.12,4.4400000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 90744","SINAPI",90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",5.64,6.08,null,null,0,0]
["SINAPI 90724","SINAPI",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",19.670000000000002,21.14,null,null,0,0]
["SINAPI 102269","SINAPI",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",147.77000000000001,158.55000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102265","SINAPI",102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",83.73,89.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102264","SINAPI",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",19.55,19.77,null,null,0,0]
["SINAPI 90703","SINAPI",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",179.9,180.26,null,null,0,0]
["SINAPI 90699","SINAPI",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",492.61,493.03,null,null,0,0]
["SINAPI 105380","SINAPI",105380,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",86.38,90.41,null,null,0,0]
["SINAPI 105393","SINAPI",105393,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",21.69,22.79,null,null,0,0]
["SINAPI 105261","SINAPI",105261,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",29.65,31.19,null,null,0,0]
["SINAPI 105399","SINAPI",105399,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",54.52,56.99,null,null,0,0]
["SINAPI 105402","SINAPI",105402,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",78.150000000000006,81.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 105381","SINAPI",105381,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",10.35,11.05,null,null,0,0]
["SINAPI 105341","SINAPI",105341,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",100.41,105.41,null,null,0,0]
["SINAPI 105300","SINAPI",105300,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",25.12,26.44,null,null,0,0]
["SINAPI 105304","SINAPI",105304,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",42.48,44.79,null,null,0,0]
["SINAPI 105273","SINAPI",105273,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",90.15,94.43,null,null,0,0]
["SINAPI 105390","SINAPI",105390,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",90.75,95.26,null,null,0,0]
["SINAPI 105383","SINAPI",105383,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",12.21,13.11,null,null,0,0]
["SINAPI 105347","SINAPI",105347,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",173.11,181.07,null,null,0,0]
["SINAPI 105284","SINAPI",105284,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",43.4,45.6,null,null,0,0]
["SINAPI 105323","SINAPI",105323,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",53.01,55.76,null,null,0,0]
["SINAPI 105343","SINAPI",105343,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",14.94,15.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105367","SINAPI",105367,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",29.09,31.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97177","SINAPI",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",64.41,67.69,null,null,0,0]
["SINAPI 97180","SINAPI",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",105.93,111.49,null,null,0,0]
["SINAPI 97192","SINAPI",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",122.59,129.05000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 97176","SINAPI",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",57.49,60.41,null,null,0,0]
["SINAPI 97143","SINAPI",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",6.69,7.03,null,null,0,0]
["SINAPI 97146","SINAPI",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",11.52,12.14,null,null,0,0]
["SINAPI 97149","SINAPI",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",16.38,17.309999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 97169","SINAPI",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",25.15,26.46,null,null,0,0]
["SINAPI 97154","SINAPI",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",35.46,37.22,null,null,0,0]
["SINAPI 97131","SINAPI",97131,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",13.8,14.55,null,null,0,0]
["SINAPI 97126","SINAPI",97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",2.85,3.05,null,null,0,0]
["SINAPI 105313","SINAPI",105313,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",3.59,3.83,null,null,0,0]
["SINAPI 97124","SINAPI",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",2,2.15,null,null,0,0]
["SINAPI 105294","SINAPI",105294,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",78.91,80.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105287","SINAPI",105287,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",22.14,22.74,null,null,0,0]
["SINAPI 105338","SINAPI",105338,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",403.77,404.28,null,null,0,0]
["SINAPI 105377","SINAPI",105377,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",44.7,45.37,null,null,0.68320000000000003,0.67310000000000003]
["SINAPI 105368","SINAPI",105368,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",41.33,41.83,null,null,0.7389,0.73009999999999997]
["SINAPI 104939","SINAPI",104939,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92860","SINAPI",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",65.83,67.510000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 92844","SINAPI",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",58.76,60.12,null,null,0,0]
["SINAPI 92821","SINAPI",92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",34.6,36.08,null,null,0,0]
["SINAPI 92825","SINAPI",92825,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",65.61,68.34,null,null,0,0]
["SINAPI 95570","SINAPI",95570,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",94.85,95.91,null,null,0.73839999999999995,0.73029999999999995]
["SINAPI 95569","SINAPI",95569,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",163.71,165.43,null,null,0.75239999999999996,0.74450000000000005]
["SINAPI 92835","SINAPI",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",244.34,244.96,null,null,0,0]
["SINAPI 92853","SINAPI",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",440.81,441.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92216","SINAPI",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",596.82000000000005,600.5,null,null,0,0]
["SINAPI 95565","SINAPI",95565,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",141.65,142.6,null,null,0,0]
["SINAPI 92212","SINAPI",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",309.97000000000003,312.07,null,null,0,0]
["SINAPI 94319","SINAPI",94319,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",77.55,79.209999999999994,null,null,0.70120000000000005,0.6865]
["SINAPI 104739","SINAPI",104739,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",85.01,86.09,null,null,0.10340000000000001,0.1021]
["SINAPI 94341","SINAPI",94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",70.56,71.069999999999993,null,null,7.7999999999999996E-3,7.7000000000000002E-3]
["SINAPI 93372","SINAPI",93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",15.65,16.18,null,null,3.5099999999999999E-2,3.4000000000000002E-2]
["SINAPI 104730","SINAPI",104730,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",12.63,12.91,null,null,4.3499999999999997E-2,4.2599999999999999E-2]
["SINAPI 104736","SINAPI",104736,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",8.56,8.8000000000000007,null,null,6.4299999999999996E-2,6.25E-2]
["SINAPI 105732","SINAPI",105732,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",252.29,252.98,null,null,3.8100000000000002E-2,3.7900000000000003E-2]
["SINAPI 105737","SINAPI",105737,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",341.67,342.37,null,null,2.4199999999999999E-2,2.4199999999999999E-2]
["SINAPI 105745","SINAPI",105745,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",122.42,122.86,null,null,3.6999999999999998E-2,3.6900000000000002E-2]
["SINAPI 105658","SINAPI",105658,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",220.21,221.19,null,null,4.9700000000000001E-2,4.9500000000000002E-2]
["SINAPI 105646","SINAPI",105646,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105653","SINAPI",105653,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105706","SINAPI",105706,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105691","SINAPI",105691,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",206.75,207.73,null,null,5.2900000000000003E-2,5.2699999999999997E-2]
["SINAPI 105701","SINAPI",105701,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",229.52,230.17,null,null,3.1199999999999999E-2,3.1099999999999999E-2]
["SINAPI 105718","SINAPI",105718,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",101.82,102.8,null,null,0.1077,0.1067]
["SINAPI 105601","SINAPI",105601,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105625","SINAPI",105625,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",162.47999999999999,163.05000000000001,null,null,4.0300000000000002E-2,4.02E-2]
["SINAPI 105575","SINAPI",105575,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",50.81,51.18,null,null,8.3400000000000002E-2,8.2799999999999999E-2]
["SINAPI 105623","SINAPI",105623,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",93.11,93.68,null,null,7.0300000000000001E-2,6.9900000000000004E-2]
["SINAPI 100572","SINAPI",100572,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",114.37,115.32,null,null,9.11E-2,9.0399999999999994E-2]
["SINAPI 105590","SINAPI",105590,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 102470","SINAPI",102470,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105757","SINAPI",105757,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96385","SINAPI",96385,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",12.22,12.54,null,null,0.30930000000000002,0.3014]
["SINAPI 105559","SINAPI",105559,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",10.38,10.67,null,null,0.31019999999999998,0.30180000000000001]
["SINAPI 105739","SINAPI",105739,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",343.31,344.1,null,null,2.6499999999999999E-2,2.64E-2]
["SINAPI 105748","SINAPI",105748,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",125.67,126.23,null,null,4.5600000000000002E-2,4.5400000000000003E-2]
["SINAPI 105669","SINAPI",105669,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",183.98,184.91,null,null,5.3999999999999999E-2,5.3699999999999998E-2]
["SINAPI 105662","SINAPI",105662,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",264.19,265.63,null,null,5.7799999999999997E-2,5.7500000000000002E-2]
["SINAPI 105637","SINAPI",105637,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105709","SINAPI",105709,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105676","SINAPI",105676,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105683","SINAPI",105683,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105689","SINAPI",105689,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105605","SINAPI",105605,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105572","SINAPI",105572,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",63.66,64.47,null,null,0.14149999999999999,0.13980000000000001]
["SINAPI 105574","SINAPI",105574,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",56.02,56.58,null,null,0.1101,0.109]
["SINAPI 105586","SINAPI",105586,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",138.19999999999999,140.06,null,null,0.14149999999999999,0.1396]
["SINAPI 105596","SINAPI",105596,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",109.55,110.91,null,null,0.12939999999999999,0.12790000000000001]
["SINAPI 105726","SINAPI",105726,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 102730","SINAPI",102730,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",12.17,12.35,null,null,8.9999999999999993E-3,8.8999999999999999E-3]
["SINAPI 102728","SINAPI",102728,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",14.47,14.8,null,null,1.4500000000000001E-2,1.4200000000000001E-2]
["SINAPI 102767","SINAPI",102767,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",34660.629999999997,35284.1,null,null,6.4000000000000003E-3,6.3E-3]
["SINAPI 102798","SINAPI",102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",82515.61,83908.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102784","SINAPI",102784,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",29670,30094.05,null,null,0,0]
["SINAPI 102792","SINAPI",102792,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",44939.96,45734.01,null,null,0,0]
["SINAPI 102776","SINAPI",102776,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",11320.68,11550.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102742","SINAPI",102742,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",13861.48,14103.44,null,null,6.7999999999999996E-3,6.6E-3]
["SINAPI 102739","SINAPI",102739,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",3794.68,3866.25,null,null,6.1000000000000004E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 102801","SINAPI",102801,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",73141.36,74389.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102788","SINAPI",102788,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",15807.78,16087.37,null,null,0,0]
["SINAPI 102785","SINAPI",102785,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",8742.0300000000007,8919.84,null,null,0,0]
["SINAPI 102727","SINAPI",102727,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2",96.85,100.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102115","SINAPI",102115,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",3248.37,3262.24,null,null,1.8E-3,1.8E-3]
["SINAPI 102133","SINAPI",102133,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 102138","SINAPI",102138,"MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",190.1,205.27,null,null,3.0099999999999998E-2,2.7900000000000001E-2]
[{"$f":"CONCATENATE(B7015,\" \",C7015)","v":"SINAPI 104940"},"SINAPI",104940,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIMENSÕES 100 CM X 78 CM X 50 CM. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98105","SINAPI",98105,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN",593.07000000000005,619.89,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 98102","SINAPI",98102,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020","UN",190.21,190.63,null,null,0,0]
["SINAPI 97886","SINAPI",97886,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",153.84,160.99,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 97881","SINAPI",97881,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",140.38,142.32,null,null,2.5999999999999999E-3,2.5999999999999999E-3]
["SINAPI 99251","SINAPI",99251,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",262.89,274.88,null,null,3.0999999999999999E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 99258","SINAPI",99258,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",221.85,231.64,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 99264","SINAPI",99264,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",692.67,719.24,null,null,1.4200000000000001E-2,1.37E-2]
["SINAPI 97899","SINAPI",97899,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101803","SINAPI",101803,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1061.9000000000001,1100.08,null,null,2.2000000000000001E-3,2.2000000000000001E-3]
["SINAPI 102623","SINAPI",102623,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",816.89,824.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102605","SINAPI",102605,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",289.75,290.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102615","SINAPI",102615,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",1295.0899999999999,1295.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102593","SINAPI",102593,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN",4.07,4.41,null,null,0,0]
["SINAPI 102601","SINAPI",102601,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN",6.93,7.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102598","SINAPI",102598,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN",6.59,7.14,null,null,0,0]
["SINAPI 103007","SINAPI",103007,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN",949.19,973.08,null,null,0.30549999999999999,0.29799999999999999]
["SINAPI 102993","SINAPI",102993,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",120.97,122.87,null,null,0.78710000000000002,0.77490000000000003]
["SINAPI 103000","SINAPI",103000,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M",115.52,118.87,null,null,0,0]
["SINAPI 102363","SINAPI",102363,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",171.56,175.01,null,null,0.52510000000000001,0.51480000000000004]
["SINAPI 101190","SINAPI",101190,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",60.96,62.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101199","SINAPI",101199,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",83.41,86.42,null,null,0,0]
["SINAPI 87905","SINAPI",87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",7.14,7.6,null,null,0,0]
["SINAPI 87896","SINAPI",87896,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",5.08,5.31,null,null,0.1181,0.113]
["SINAPI 104410","SINAPI",104410,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",4.6900000000000004,4.8899999999999997,null,null,9.3799999999999994E-2,0.09]
["SINAPI 87881","SINAPI",87881,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",6,6.12,null,null,0.68,0.66669999999999996]
["SINAPI 103686","SINAPI",103686,"CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",783.91,791.56,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103672","SINAPI",103672,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",727.72,730.59,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103675","SINAPI",103675,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",728.02,730.98,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 91101","SINAPI",91101,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",235.45,243.67,null,null,8.7300000000000003E-2,8.43E-2]
["SINAPI 91076","SINAPI",91076,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",344.99,366.54,null,null,5.9200000000000003E-2,5.57E-2]
["SINAPI 91091","SINAPI",91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",243.17,255.65,null,null,6.6900000000000001E-2,6.3600000000000004E-2]
["SINAPI 91098","SINAPI",91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",221.26,229.52,null,null,0.1003,9.6699999999999994E-2]
["SINAPI 91094","SINAPI",91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",165.63,170.11,null,null,7.1199999999999999E-2,6.9400000000000003E-2]
["SINAPI 104287","SINAPI",104287,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104292","SINAPI",104292,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104268","SINAPI",104268,"ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104273","SINAPI",104273,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104279","SINAPI",104279,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104308","SINAPI",104308,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 55 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104297","SINAPI",104297,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 104299","SINAPI",104299,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90953","SINAPI",90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",209.31,211.56,null,null,0,0]
["SINAPI 88476","SINAPI",88476,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",23.79,23.93,null,null,0.12690000000000001,0.12620000000000001]
["SINAPI 88472","SINAPI",88472,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",42.09,42.48,null,null,0,0]
["SINAPI 87684","SINAPI",87684,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",129.81,131.56,null,null,0,0]
["SINAPI 87633","SINAPI",87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",102.35,103.39,null,null,2.9499999999999998E-2,2.92E-2]
["SINAPI 87693","SINAPI",87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",137.32,138.6,null,null,0,0]
["SINAPI 87692","SINAPI",87692,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",51.34,53.1,null,null,0,0]
["SINAPI 87765","SINAPI",87765,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",52.77,55,null,null,0,0]
["SINAPI 87700","SINAPI",87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",49.64,51.13,null,null,0,0]
["SINAPI 103668","SINAPI",103668,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 93233","SINAPI",93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",5.63,5.63,null,null,0,0]
["SINAPI 89278","SINAPI",89278,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",12.64,12.64,null,null,0,0]
["SINAPI 90644","SINAPI",90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",6.91,6.91,null,null,0,0]
["SINAPI 102810","SINAPI",102810,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 96035","SINAPI",96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",288.19,290.23,null,null,0.39319999999999999,0.39040000000000002]
["SINAPI 89883","SINAPI",89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",379.75,381.79,null,null,0.122,0.12130000000000001]
["SINAPI 91645","SINAPI",91645,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",491.23,493.67,null,null,2.6200000000000001E-2,2.6100000000000002E-2]
["SINAPI 91395","SINAPI",91395,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",53.01,54.97,null,null,0.57950000000000002,0.55889999999999995]
["SINAPI 5824","SINAPI",5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",220.13,222.09,null,null,0.33179999999999998,0.32890000000000003]
["SINAPI 91533","SINAPI",91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",34.6,37.020000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95264","SINAPI",95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",6.34,6.34,null,null,0,0]
["SINAPI 90965","SINAPI",90965,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",8.42,8.42,null,null,1,1]
["SINAPI 103945","SINAPI",103945,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0,0]
["SINAPI 103944","SINAPI",103944,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",0,0]
["SINAPI 92044","SINAPI",92044,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",7.8,7.8,null,null,1,1]
["SINAPI 104716","SINAPI",104716,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",275.61,278.33,null,null,0,0]
["SINAPI 102899","SINAPI",102899,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",0,0]
["SINAPI 91486","SINAPI",91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",62.46,64.42,null,null,0.6431,0.62360000000000004]
["SINAPI 93415","SINAPI",93415,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",11.96,11.96,null,null,6.7699999999999996E-2,6.7699999999999996E-2]
["SINAPI 5689","SINAPI",5689,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",6.52,6.52,null,null,1,1]
["SINAPI 95873","SINAPI",95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI",14.75,14.75,null,null,1,1]
["SINAPI 93421","SINAPI",93421,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",82.67,82.67,null,null,0.13089999999999999,0.13089999999999999]
["SINAPI 104913","SINAPI",104913,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - CHP DIURNO. AF_01/2024","CHP",0,0]
["SINAPI 104710","SINAPI",104710,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 102851","SINAPI",102851,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",0,0]
["SINAPI 93402","SINAPI",93402,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",276.17,278.27999999999997,null,null,0.30099999999999999,0.29880000000000001]
["SINAPI 104520","SINAPI",104520,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022","CHP",0,0]
["SINAPI 102274","SINAPI",102274,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI",23.92,25.95,null,null,0,0]
["SINAPI 105917","SINAPI",105917,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHI DIURNO. AF_02/2025","CHI",0,0]
["SINAPI 90693","SINAPI",90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",58.07,60.47,null,null,0.54849999999999999,0.52669999999999995]
["SINAPI 88398","SINAPI",88398,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",1.1499999999999999,1.1499999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 103242","SINAPI",103242,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 96159","SINAPI",96159,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",91.48,93.88,null,null,0.71340000000000003,0.69510000000000005]
["SINAPI 92961","SINAPI",92961,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",5.43,5.43,null,null,1,1]
["SINAPI 103164","SINAPI",103164,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 103175","SINAPI",103175,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 92113","SINAPI",92113,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",1.08,1.08,null,null,0,0]
["SINAPI 93225","SINAPI",93225,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI",485.77,488.19,null,null,0,0]
["SINAPI 95702","SINAPI",95702,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",43.57,45.99,null,null,0,0]
["SINAPI 103224","SINAPI",103224,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",433.13,435.55,null,null,0,0]
["SINAPI 95620","SINAPI",95620,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",26.3,28.33,null,null,0,0]
["SINAPI 95709","SINAPI",95709,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",93.41,95.83,null,null,0,0]
["SINAPI 95276","SINAPI",95276,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",3.86,3.86,null,null,0.28499999999999998,0.28499999999999998]
["SINAPI 102981","SINAPI",102981,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 102892","SINAPI",102892,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",0,0]
["SINAPI 5680","SINAPI",5680,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",139.12,141.84,null,null,0,0]
["SINAPI 6880","SINAPI",6880,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",87.69,89.86,null,null,0.72460000000000002,0.70709999999999995]
["SINAPI 95631","SINAPI",95631,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",240.6,242.77,null,null,0.50219999999999998,0.49769999999999998]
["SINAPI 5879","SINAPI",5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",147.33000000000001,149.5,null,null,0.74909999999999999,0.73819999999999997]
["SINAPI 95270","SINAPI",95270,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",10.039999999999999,10.039999999999999,null,null,0.1215,0.1215]
["SINAPI 102947","SINAPI",102947,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 104098","SINAPI",104098,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0.12,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 88843","SINAPI",88843,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",223.53,225.95,null,null,0.50760000000000005,0.50219999999999998]
["SINAPI 5857","SINAPI",5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",231.78,234.2,null,null,0.88629999999999998,0.87719999999999998]
["SINAPI 96029","SINAPI",96029,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",48.61,51.03,null,null,0.45789999999999997,0.43619999999999998]
["SINAPI 89036","SINAPI",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",44.25,46.67,null,null,0.40450000000000003,0.38350000000000001]
["SINAPI 5829","SINAPI",5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",155.86000000000001,165.32,null,null,0.27329999999999999,0.2576]
["SINAPI 93433","SINAPI",93433,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",2837.27,2846.73,null,null,0.14680000000000001,0.14630000000000001]
["SINAPI 5841","SINAPI",5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",4.84,4.84,null,null,1,1]
["SINAPI 97621","SINAPI",97621,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",104.02,112.12,null,null,0,0]
["SINAPI 97625","SINAPI",97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",50.94,51.86,null,null,0,0]
["SINAPI 97626","SINAPI",97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",509.49,549.22,null,null,0,0]
["SINAPI 97661","SINAPI",97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",0.63,0.68,null,null,0,0]
["SINAPI 104800","SINAPI",104800,"REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",8.24,8.9,null,null,0,0]
["SINAPI 97640","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",1.83,1.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104799","SINAPI",104799,"REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",10.130000000000001,10.96,null,null,0,0]
["SINAPI 104798","SINAPI",104798,"REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",12.9,13.95,null,null,0,0]
["SINAPI 97651","SINAPI",97651,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",74.290000000000006,80.16,null,null,0,0]
["SINAPI 92713","SINAPI",92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H",0.05,0.05,null,null,0,0]
["SINAPI 92714","SINAPI",92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.3,0.3,null,null,0,0]
["SINAPI 89213","SINAPI",89213,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H",9.18,9.18,null,null,1,1]
["SINAPI 102948","SINAPI",102948,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102950","SINAPI",102950,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 89274","SINAPI",89274,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",1.48,1.48,null,null,0,0]
["SINAPI 90649","SINAPI",90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",10.55,10.55,null,null,0,0]
["SINAPI 90658","SINAPI",90658,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.92,3.92,null,null,0,0]
["SINAPI 5800","SINAPI",5800,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.63,0.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102809","SINAPI",102809,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",18.21,18.21,null,null,0,0]
["SINAPI 92142","SINAPI",92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.59,0.59,null,null,0,0]
["SINAPI 91382","SINAPI",91382,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",4.63,4.63,null,null,1,1]
["SINAPI 96032","SINAPI",96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H",5.14,5.14,null,null,1,1]
["SINAPI 89871","SINAPI",89871,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",14.37,14.37,null,null,0.24149999999999999,0.24149999999999999]
["SINAPI 91402","SINAPI",91402,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.65,3.65,null,null,1,1]
["SINAPI 7060","SINAPI",7060,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",42.3,42.3,null,null,1,1]
["SINAPI 92240","SINAPI",92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",55.12,55.12,null,null,8.6699999999999999E-2,8.6699999999999999E-2]
["SINAPI 91642","SINAPI",91642,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",6.88,6.88,null,null,9.5899999999999999E-2,9.5899999999999999E-2]
["SINAPI 91396","SINAPI",91396,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",29.71,29.71,null,null,1,1]
["SINAPI 53882","SINAPI",53882,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",37.68,37.68,null,null,1,1]
["SINAPI 104700","SINAPI",104700,"CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - JUROS. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 73340","SINAPI",73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",165.82,165.82,null,null,0,0]
["SINAPI 91355","SINAPI",91355,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H",7.42,7.42,null,null,1,1]
["SINAPI 91375","SINAPI",91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",19.82,19.82,null,null,1,1]
["SINAPI 91030","SINAPI",91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",157.16999999999999,157.16999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91532","SINAPI",91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",6.31,6.31,null,null,0,0]
["SINAPI 95263","SINAPI",95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",4.78,4.78,null,null,0,0]
["SINAPI 90995","SINAPI",90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",88.2,88.2,null,null,0,0]
["SINAPI 90960","SINAPI",90960,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",6.64,6.64,null,null,1,1]
["SINAPI 90963","SINAPI",90963,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",16.02,16.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102824","SINAPI",102824,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102826","SINAPI",102826,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",6.95,6.95,null,null,0,0]
["SINAPI 91279","SINAPI",91279,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.93,0.93,null,null,0,0]
["SINAPI 91282","SINAPI",91282,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",8.8800000000000008,8.8800000000000008,null,null,0,0]
["SINAPI 95126","SINAPI",95126,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",157.75,157.75,null,null,0,0]
["SINAPI 92114","SINAPI",92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.22,0.22,null,null,0,0]
["SINAPI 95719","SINAPI",95719,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",96.34,96.34,null,null,0,0]
["SINAPI 104712","SINAPI",104712,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",59.76,59.76,null,null,0,0]
["SINAPI 5628","SINAPI",5628,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H",12.13,12.13,null,null,0,0]
["SINAPI 88903","SINAPI",88903,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",64.94,64.94,null,null,0,0]
["SINAPI 91484","SINAPI",91484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",4.0999999999999996,4.0999999999999996,null,null,1,1]
["SINAPI 89233","SINAPI",89233,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",179.03,179.03,null,null,0,0]
["SINAPI 89237","SINAPI",89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H",81.77,81.77,null,null,1,1]
["SINAPI 88855","SINAPI",88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",3.31,3.31,null,null,1,1]
["SINAPI 95211","SINAPI",95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",10.19,10.19,null,null,0,0]
["SINAPI 93270","SINAPI",93270,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",25.92,25.92,null,null,1,1]
["SINAPI 83762","SINAPI",83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",9.11,9.11,null,null,1,1]
["SINAPI 104684","SINAPI",104684,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 73307","SINAPI",73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",6.84,6.84,null,null,1,1]
["SINAPI 93278","SINAPI",93278,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H",0.06,0.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102841","SINAPI",102841,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102842","SINAPI",102842,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 104706","SINAPI",104706,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 104906","SINAPI",104906,"GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",105.76,105.76,null,null,0,0]
["SINAPI 102849","SINAPI",102849,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",70.510000000000005,70.510000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 93400","SINAPI",93400,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",44.2,44.2,null,null,1,1]
["SINAPI 89262","SINAPI",89262,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",47.06,47.06,null,null,1,1]
["SINAPI 91629","SINAPI",91629,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",21.99,21.99,null,null,1,1]
["SINAPI 91633","SINAPI",91633,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",143.38999999999999,143.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 104518","SINAPI",104518,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022","H",0,0]
["SINAPI 95114","SINAPI",95114,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",1.88,1.88,null,null,0,0]
["SINAPI 104655","SINAPI",104655,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.74,0.74,null,null,0,0]
["SINAPI 95255","SINAPI",95255,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",1.67,1.67,null,null,0,0]
["SINAPI 92964","SINAPI",92964,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H",0.44,0.44,null,null,0,0]
["SINAPI 96061","SINAPI",96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",38.03,38.03,null,null,1,1]
["SINAPI 96241","SINAPI",96241,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017","H",28.26,28.26,null,null,1,1]
["SINAPI 88402","SINAPI",88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.82,0.82,null,null,0,0]
["SINAPI 88391","SINAPI",88391,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",3.41,3.41,null,null,0,0]
["SINAPI 90635","SINAPI",90635,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 88853","SINAPI",88853,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.27,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 7046","SINAPI",7046,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",0.37,0.37,null,null,0,0]
["SINAPI 53849","SINAPI",53849,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",89.67,89.67,null,null,0,0]
["SINAPI 92957","SINAPI",92957,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H",1.02,1.02,null,null,1,1]
["SINAPI 93404","SINAPI",93404,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",7.33,7.33,null,null,1,1]
["SINAPI 102937","SINAPI",102937,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103162","SINAPI",103162,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.73,0.73,null,null,0,0]
["SINAPI 103172","SINAPI",103172,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103166","SINAPI",103166,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 92108","SINAPI",92108,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.88,0.88,null,null,0,0]
["SINAPI 90671","SINAPI",90671,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",63.38,63.38,null,null,0,0]
["SINAPI 104692","SINAPI",104692,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023","H",0.21,0.21,null,null,0,0]
["SINAPI 91021","SINAPI",91021,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",11.95,11.95,null,null,0.32890000000000003,0.32890000000000003]
["SINAPI 102873","SINAPI",102873,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",128.13,128.13,null,null,0,0]
["SINAPI 95698","SINAPI",95698,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",5.57,5.57,null,null,0,0]
["SINAPI 103220","SINAPI",103220,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",146.41999999999999,146.41999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 103223","SINAPI",103223,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",37.56,37.56,null,null,0,0]
["SINAPI 103229","SINAPI",103229,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",93.26,93.26,null,null,0,0]
["SINAPI 102972","SINAPI",102972,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",89.24,89.24,null,null,0,0]
["SINAPI 91273","SINAPI",91273,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.52,0.52,null,null,0,0]
["SINAPI 102883","SINAPI",102883,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 95272","SINAPI",95272,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,null,1,1]
["SINAPI 88434","SINAPI",88434,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.48,6.48,null,null,0,0]
["SINAPI 90664","SINAPI",90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",6.68,6.68,null,null,0.99399999999999999,0.99399999999999999]
["SINAPI 89131","SINAPI",89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",13.75,13.75,null,null,0,0]
["SINAPI 102891","SINAPI",102891,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",1.39,1.39,null,null,0,0]
["SINAPI 89246","SINAPI",89246,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",232.06,232.06,null,null,1,1]
["SINAPI 5668","SINAPI",5668,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",49.1,49.1,null,null,0,0]
["SINAPI 88858","SINAPI",88858,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",7.21,7.21,null,null,0,0]
["SINAPI 53786","SINAPI",53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",54.67,54.67,null,null,0,0]
["SINAPI 7051","SINAPI",7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",44.43,44.43,null,null,1,1]
["SINAPI 5674","SINAPI",5674,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",40.11,40.11,null,null,1,1]
["SINAPI 73315","SINAPI",73315,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",61.21,61.21,null,null,0,0]
["SINAPI 93238","SINAPI",93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",2.59,2.59,null,null,1,1]
["SINAPI 95269","SINAPI",95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",8.82,8.82,null,null,0,0]
["SINAPI 91689","SINAPI",91689,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 89023","SINAPI",89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",3.82,3.82,null,null,1,1]
["SINAPI 89026","SINAPI",89026,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",183.16,183.16,null,null,0,0]
["SINAPI 104087","SINAPI",104087,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,null,0,0]
["SINAPI 102900","SINAPI",102900,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 89029","SINAPI",89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",33.58,33.58,null,null,1,1]
["SINAPI 88842","SINAPI",88842,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",83.71,83.71,null,null,0,0]
["SINAPI 5718","SINAPI",5718,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",113.84,113.84,null,null,0,0]
["SINAPI 53814","SINAPI",53814,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",254.96,254.96,null,null,1,1]
["SINAPI 96012","SINAPI",96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",103.58,103.58,null,null,0,0]
["SINAPI 96057","SINAPI",96057,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",72.17,72.17,null,null,0,0]
["SINAPI 7066","SINAPI",7066,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",103.58,103.58,null,null,0,0]
["SINAPI 102909","SINAPI",102909,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",4.4400000000000004,4.4400000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 93437","SINAPI",93437,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",9.99,9.99,null,null,1,1]
["SINAPI 5703","SINAPI",5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",25.94,25.94,null,null,0,0]
["SINAPI 5742","SINAPI",5742,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",29.55,29.55,null,null,0,0]
["SINAPI 93432","SINAPI",93432,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",2307.6,2307.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89015","SINAPI",89015,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",3.83,3.83,null,null,1,1]
["SINAPI 90582","SINAPI",90582,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",0.43,0.43,null,null,1,1]
["SINAPI 89253","SINAPI",89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",67.16,67.16,null,null,1,1]
["SINAPI 103932","SINAPI",103932,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",511.24,524.88,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103801","SINAPI",103801,"CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",622.44000000000005,637.83000000000004,null,null,1.2999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 104950","SINAPI",104950,"DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM DRAGLINE (CAÇAMBA: 0,76 M3/ 43 T). AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 104317","SINAPI",104317,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",5.99,6.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104322","SINAPI",104322,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",7.01,7.29,null,null,0,0]
["SINAPI 102724","SINAPI",102724,"DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",33.74,34.49,null,null,0,0]
["SINAPI 102694","SINAPI",102694,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",71.400000000000006,72.38,null,null,0.17030000000000001,0.16800000000000001]
["SINAPI 102696","SINAPI",102696,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",122.58,123.66,null,null,0,0]
["SINAPI 102684","SINAPI",102684,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",197.33,198.32,null,null,6.1600000000000002E-2,6.13E-2]
["SINAPI 102672","SINAPI",102672,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",160.76,162.54,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 102662","SINAPI",102662,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",86.54,87.2,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B8679,\" \",C8679)","v":"SINAPI 102717"},"SINAPI",102717,"ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3",139.47999999999999,140.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102711","SINAPI",102711,"JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",73.760000000000005,76.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102705","SINAPI",102705,"TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",62.7,62.73,null,null,0,0]
["SINAPI 98392","SINAPI",98392,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 185 MM (7\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98393","SINAPI",98393,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 209 MM (8\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98367","SINAPI",98367,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM CLAVO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98350","SINAPI",98350,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98385","SINAPI",98385,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 209 MM (8\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98335","SINAPI",98335,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97275","SINAPI",97275,"COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97292","SINAPI",97292,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97282","SINAPI",97282,"COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97288","SINAPI",97288,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97300","SINAPI",97300,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97283","SINAPI",97283,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97239","SINAPI",97239,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97244","SINAPI",97244,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97247","SINAPI",97247,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 700MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97263","SINAPI",97263,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B8807,\" \",C8807)","v":"SINAPI 97257"},"SINAPI",97257,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97264","SINAPI",97264,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400X300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97315","SINAPI",97315,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97322","SINAPI",97322,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103517","SINAPI",103517,"AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",3575.24,3583.21,null,null,0.97340000000000004,0.97119999999999995]
["SINAPI 103503","SINAPI",103503,"CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103496","SINAPI",103496,"COLETOR PARA AQUECIMENTO SOLAR, EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE, COM SUPORTE PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103523","SINAPI",103523,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",11937.85,11954.6,null,null,0.98380000000000001,0.98240000000000005]
["SINAPI 103512","SINAPI",103512,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103525","SINAPI",103525,"SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97040","SINAPI",97040,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024","M2",15.53,16.420000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 104986","SINAPI",104986,"GUARDA-CORPO DE CONCRETAGEM COM MONTANTES METÁLICOS FIXADOS NOS GARFOS DE FORMA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97033","SINAPI",97033,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS","M",86.7,88.37,null,null,0,0]
["SINAPI 97014","SINAPI",97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",64.47,65.64,null,null,0,0]
["SINAPI 97016","SINAPI",97016,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",61.01,61.94,null,null,0,0]
["SINAPI 104980","SINAPI",104980,"LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97043","SINAPI",97043,"LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 96996","SINAPI",96996,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97005","SINAPI",97005,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 3 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97006","SINAPI",97006,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO TERCIÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B8935,\" \",C8935)","v":"SINAPI 97059"},"SINAPI",97059,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA INTERMEDIÁRIO PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 95946","SINAPI",95946,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",12.86,13.09,null,null,7.0000000000000001E-3,6.8999999999999999E-3]
["SINAPI 95945","SINAPI",95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",15.87,16.29,null,null,8.2000000000000007E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 102075","SINAPI",102075,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4650.46,4765.4799999999996,null,null,2.8E-3,2.7000000000000001E-3]
["SINAPI 102087","SINAPI",102087,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",156.62,159.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101997","SINAPI",101997,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",213.53,216.4,null,null,0,0]
["SINAPI 101993","SINAPI",101993,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",286.42,289.08999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101985","SINAPI",101985,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",214.28,216.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102068","SINAPI",102068,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",261.36,272.25,null,null,0,0]
["SINAPI 102067","SINAPI",102067,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",391.1,403.64,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B8999,\" \",C8999)","v":"SINAPI 102052"},"SINAPI",102052,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",185.5,192.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102042","SINAPI",102042,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",282.02,291.85000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 102016","SINAPI",102016,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",288.51,301.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102014","SINAPI",102014,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",502.37,519.79999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 101975","SINAPI",101975,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",377.9,391.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102005","SINAPI",102005,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",223.08,230.9,null,null,0,0]
["SINAPI 101977","SINAPI",101977,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",301.20999999999998,313.33999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101128","SINAPI",101128,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",14.44,14.68,null,null,0.35249999999999998,0.34670000000000001]
["SINAPI 101126","SINAPI",101126,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",12.99,13.16,null,null,0.34100000000000003,0.33660000000000001]
["SINAPI 101146","SINAPI",101146,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",13.83,14,null,null,0.16850000000000001,0.16639999999999999]
["SINAPI 101130","SINAPI",101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",18.2,18.489999999999998,null,null,0.3901,0.38400000000000001]
["SINAPI 101149","SINAPI",101149,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",20.28,20.64,null,null,0.26429999999999998,0.25969999999999999]
["SINAPI 101206","SINAPI",101206,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",12.89,13.04,null,null,0.1009,9.9699999999999997E-2]
["SINAPI 101211","SINAPI",101211,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",19.510000000000002,19.68,null,null,0.10299999999999999,0.1021]
["SINAPI 101256","SINAPI",101256,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",20.05,20.27,null,null,0.32869999999999999,0.3251]
["SINAPI 101220","SINAPI",101220,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",17.14,17.3,null,null,0.105,0.104]
["SINAPI 101229","SINAPI",101229,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",26,26.21,null,null,0.1196,0.1187]
["SINAPI 101255","SINAPI",101255,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",11.51,11.64,null,null,0.28239999999999998,0.2792]
["SINAPI 101266","SINAPI",101266,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",11.53,11.67,null,null,0.2949,0.2913]
["SINAPI 101236","SINAPI",101236,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",21.87,22.07,null,null,0.11020000000000001,0.10920000000000001]
["SINAPI 101243","SINAPI",101243,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",26.3,26.5,null,null,0.1198,0.11890000000000001]
["SINAPI 101249","SINAPI",101249,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",14.37,14.49,null,null,0.1134,0.1125]
["SINAPI 101250","SINAPI",101250,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",15.94,16.079999999999998,null,null,0.1186,0.11749999999999999]
["SINAPI 101244","SINAPI",101244,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",16.489999999999998,16.62,null,null,0.10920000000000001,0.10829999999999999]
["SINAPI 102307","SINAPI",102307,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.67,11.95,null,null,0,0]
["SINAPI 102290","SINAPI",102290,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.66,8.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102302","SINAPI",102302,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.4,12.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102312","SINAPI",102312,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",10.6,10.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102301","SINAPI",102301,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",15.25,15.77,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B9191,\" \",C9191)","v":"SINAPI 102304"},"SINAPI",102304,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",10.5,10.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102319","SINAPI",102319,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",6.95,7.09,null,null,0,0]
["SINAPI 102285","SINAPI",102285,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.18,11.46,null,null,0,0]
["SINAPI 102313","SINAPI",102313,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",10.39,10.6,null,null,0,0]
["SINAPI 102294","SINAPI",102294,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",6.84,7.01,null,null,0,0]
["SINAPI 90105","SINAPI",90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.9,9.2100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 102355","SINAPI",102355,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",184.96,191.76,null,null,0.1593,0.15359999999999999]
["SINAPI 102350","SINAPI",102350,"ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA E MENOR QUE 70 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102360","SINAPI",102360,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",23.99,24.65,null,null,0,0]
["SINAPI 101603","SINAPI",101603,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",20.48,21.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101593","SINAPI",101593,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",89.8,92.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101584","SINAPI",101584,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",53.37,55.21,null,null,0,0]
["SINAPI 101578","SINAPI",101578,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",32.770000000000003,33.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101571","SINAPI",101571,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",29.48,31.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101574","SINAPI",101574,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",13.51,14.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101625","SINAPI",101625,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",146.66999999999999,149.69999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101622","SINAPI",101622,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",184.73,189.91,null,null,0,0]
["SINAPI 104188","SINAPI",104188,"INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO (GEOMECÂNICA E DE SUCÇÃO) PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS COM BOMBA SUBMERSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 104464","SINAPI",104464,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES PARA OBRAS ITINERANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN",0,0]
["SINAPI 94588","SINAPI",94588,"CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",72.16,74.58,null,null,0,0]
["SINAPI 105812","SINAPI",105812,"GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024","M",41,41.16,null,null,0,0]
["SINAPI 94559","SINAPI",94559,"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",712.82,727,null,null,0.74229999999999996,0.72789999999999999]
["SINAPI 100669","SINAPI",100669,"JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA (VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",916.08,927.14,null,null,0.65620000000000001,0.64839999999999998]
["SINAPI 100662","SINAPI",100662,"JANELA DE PVC BRANCO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 100X200 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100711","SINAPI",100711,"BATENTE DE AÇO GALVANIZADO, COM PERFIL PRÉ-FABRICADO, FIXADO COM ARGAMASSA, COM SOLDA, GRAPAS E FUROS PARA FERRAGENS INCLUSOS. AF_12/2019","M",0,0]
["SINAPI 100709","SINAPI",100709,"DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN",43.96,46.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91305","SINAPI",91305,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",101.49,103.49,null,null,0,0]
["SINAPI 91329","SINAPI",91329,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",790.5,808.16,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 91333","SINAPI",91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",866.07,884.5,null,null,2.2000000000000001E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 90848","SINAPI",90848,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",898.41,916.44,null,null,2.0999999999999999E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 91313","SINAPI",91313,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",858.69,878.73,null,null,2.2000000000000001E-3,2.2000000000000001E-3]
["SINAPI 91317","SINAPI",91317,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1305.4000000000001,1328.53,null,null,1.4E-3,1.4E-3]
["SINAPI 91014","SINAPI",91014,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",912.9,930.93,null,null,2.0999999999999999E-3,2E-3]
["SINAPI 100712","SINAPI",100712,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",873.18,893.22,null,null,2.2000000000000001E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 100693","SINAPI",100693,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1935.49,1958.08,null,null,0.56940000000000002,0.56289999999999996]
["SINAPI 91334","SINAPI",91334,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1413.78,1432.19,null,null,0.54300000000000004,0.53600000000000003]
["SINAPI 100675","SINAPI",100675,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1140.42,1142.2,null,null,0,0]
["SINAPI 90838","SINAPI",90838,"PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1379.71,1389.7,null,null,0,0]
["SINAPI 91338","SINAPI",91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",958.74,959.71,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B9447,\" \",C9447)","v":"SINAPI 90823"},"SINAPI",90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",503.05,507.44,null,null,0,0]
["SINAPI 91012","SINAPI",91012,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",515.30999999999995,519.70000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 94806","SINAPI",94806,"PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",647.71,650.23,null,null,0,0]
["SINAPI 101174","SINAPI",101174,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",79.86,83.3,null,null,0,0]
["SINAPI 101186","SINAPI",101186,"ESTACA RETANGULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (BARRETE), 60 X 250CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 101179","SINAPI",101179,"ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 38CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100893","SINAPI",100893,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",12.48,12.52,null,null,1.84E-2,1.84E-2]
["SINAPI 100890","SINAPI",100890,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",12.07,12.1,null,null,1.0800000000000001E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 102646","SINAPI",102646,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 100652","SINAPI",100652,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",290.01,291.49,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 100374","SINAPI",100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2809.55,2888.26,null,null,8.6099999999999996E-2,8.3699999999999997E-2]
["SINAPI 100359","SINAPI",100359,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1461.44,1506.23,null,null,0.04,3.8800000000000001E-2]
["SINAPI 100363","SINAPI",100363,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2790.11,2861.56,null,null,8.6699999999999999E-2,8.4500000000000006E-2]
["SINAPI 100379","SINAPI",100379,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",37.5,38.49,null,null,0,0]
["SINAPI 100386","SINAPI",100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2",43.09,44.2,null,null,1.09E-2,1.06E-2]
["SINAPI 92598","SINAPI",92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2043.25,2074.56,null,null,2.86E-2,2.8199999999999999E-2]
["SINAPI 92606","SINAPI",92606,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",924.95,937.8,null,null,6.3100000000000003E-2,6.2300000000000001E-2]
["SINAPI 92614","SINAPI",92614,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1606.37,1631.2,null,null,3.6400000000000002E-2,3.5799999999999998E-2]
["SINAPI 92563","SINAPI",92563,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2783.24,2870.7,null,null,5.3900000000000003E-2,5.2299999999999999E-2]
["SINAPI 92548","SINAPI",92548,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1436.26,1476.95,null,null,4.07E-2,3.95E-2]
["SINAPI 92559","SINAPI",92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1754.66,1812.86,null,null,3.3300000000000003E-2,3.2199999999999999E-2]
["SINAPI 92261","SINAPI",92261,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",574,593.01,null,null,0.1017,9.8500000000000004E-2]
["SINAPI 92257","SINAPI",92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",292.70999999999998,309.8,null,null,0.19950000000000001,0.1885]
["SINAPI 100394","SINAPI",100394,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",17.34,18.149999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 92579","SINAPI",92579,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",38.869999999999997,39.31,null,null,0,0]
["SINAPI 92541","SINAPI",92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",83.14,84.78,null,null,0,0]
["SINAPI 92540","SINAPI",92540,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",85.42,87.66,null,null,0,0]
["SINAPI 97723","SINAPI",97723,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PRÉ-LAJE TRELIÇADA PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97735","SINAPI",97735,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",2238.27,2345.77,null,null,1.2699999999999999E-2,1.21E-2]
["SINAPI 97733","SINAPI",97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",3106.25,3267.24,null,null,1.3299999999999999E-2,1.26E-2]
["SINAPI 98645","SINAPI",98645,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 50 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ATÉ 25 METROS. AF_02/2025","M3",0,0]
["SINAPI 98657","SINAPI",98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO, PARA LAMELAS ATÉ 0,80 M DE LARGURA. AF_02/2025","M",682.88,700.62,null,null,4.8800000000000003E-2,4.7500000000000001E-2]
["SINAPI 100337","SINAPI",100337,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PAINEL TRELIÇADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100353","SINAPI",100353,"MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105043","SINAPI",105043,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105052","SINAPI",105052,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105046","SINAPI",105046,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",70.8,71.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 105095","SINAPI",105095,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",127.22,128.84,null,null,0,0]
["SINAPI 105069","SINAPI",105069,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B9703,\" \",C9703)","v":"SINAPI 105064"},"SINAPI",105064,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",83.83,85.01,null,null,0,0]
["SINAPI 105068","SINAPI",105068,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",159.38999999999999,161.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 105091","SINAPI",105091,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M",131.16,132.66999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 105092","SINAPI",105092,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M",142.62,144.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105041","SINAPI",105041,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024","M",51.56,52.87,null,null,0,0]
["SINAPI 104877","SINAPI",104877,"EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",604.91,612.17999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 104844","SINAPI",104844,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",93.21,95.26,null,null,0.12670000000000001,0.124]
["SINAPI 104879","SINAPI",104879,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",80.040000000000006,81.739999999999995,null,null,0.1203,0.1178]
["SINAPI 104855","SINAPI",104855,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",64.69,66.09,null,null,0.1482,0.14510000000000001]
["SINAPI 104889","SINAPI",104889,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",60.61,61.74,null,null,0.10440000000000001,0.10249999999999999]
[{"$f":"CONCATENATE(B9767,\" \",C9767)","v":"SINAPI 104871"},"SINAPI",104871,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104885","SINAPI",104885,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104869","SINAPI",104869,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 32 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 105943","SINAPI",105943,"REQUADRO DE VÃOS PLACAS DE GRANITO FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025","M",0,0]
["SINAPI 96123","SINAPI",96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS","M",28.71,29.55,null,null,0,0]
["SINAPI 96114","SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",77.489999999999995,79.34,null,null,0,0]
["SINAPI 96111","SINAPI",96111,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",68.290000000000006,69.95,null,null,0,0]
["SINAPI 101807","SINAPI",101807,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",472.92,493.93,null,null,3.2000000000000002E-3,3.0999999999999999E-3]
["SINAPI 98089","SINAPI",98089,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",4870.43,5037.01,null,null,5.4000000000000003E-3,5.3E-3]
["SINAPI 98072","SINAPI",98072,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",3665.05,3795.96,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 98063","SINAPI",98063,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",4882.88,4917.6499999999996,null,null,9.7999999999999997E-3,9.7000000000000003E-3]
["SINAPI 98081","SINAPI",98081,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",13542.67,13986.94,null,null,1.8E-3,1.8E-3]
["SINAPI 98056","SINAPI",98056,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",7718.11,7761.46,null,null,6.3E-3,6.1999999999999998E-3]
["SINAPI 98087","SINAPI",98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",10767.5,11144.55,null,null,4.8999999999999998E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 98071","SINAPI",98071,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",13750.42,14242.66,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 96545","SINAPI",96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",15.85,16.27,null,null,8.2000000000000007E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 96555","SINAPI",96555,"CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",701.11,716.61,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 96523","SINAPI",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",83.15,89.7,null,null,0,0]
["SINAPI 96525","SINAPI",96525,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",54.2,55.92,null,null,0.53779999999999994,0.52129999999999999]
["SINAPI 96534","SINAPI",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",65.36,69.040000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 104927","SINAPI",104927,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",61.65,64.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 96542","SINAPI",96542,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",86.05,90.74,null,null,0,0]
["SINAPI 105520","SINAPI",105520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA CIRCULAR, COM INSTALAÇÃO NA FACE INTERNA E EXTERNA DA EXTRUTURA, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE. AF_07/2024","M2",0,0]
["SINAPI 92273","SINAPI",92273,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020","M",13.04,13.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92528","SINAPI",92528,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",86.67,88.49,null,null,5.1700000000000003E-2,5.0599999999999999E-2]
["SINAPI 92512","SINAPI",92512,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",103.32,105.83,null,null,4.3400000000000001E-2,4.2299999999999997E-2]
["SINAPI 103760","SINAPI",103760,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2",116.88,119.48,null,null,0,0]
["SINAPI 92514","SINAPI",92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",56.69,58.16,null,null,7.9000000000000001E-2,7.6999999999999999E-2]
["SINAPI 92498","SINAPI",92498,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",69.8,71.94,null,null,6.4199999999999993E-2,6.2300000000000001E-2]
["SINAPI 92433","SINAPI",92433,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",79.150000000000006,81.99,null,null,0,0]
["SINAPI 92417","SINAPI",92417,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",162.57,168.57,null,null,0,0]
["SINAPI 92443","SINAPI",92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",57.71,59.3,null,null,0,0]
["SINAPI 92409","SINAPI",92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",195.69,204.59,null,null,0,0]
["SINAPI 92453","SINAPI",92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",226.1,232.39,null,null,0,0]
["SINAPI 92446","SINAPI",92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",280.06,288.75,null,null,0,0]
["SINAPI 92478","SINAPI",92478,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",298.75,301.88,null,null,0,0]
["SINAPI 92472","SINAPI",92472,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",127.61,130.72999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 92460","SINAPI",92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",140.66,144.91,null,null,0,0]
["SINAPI 96252","SINAPI",96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2",153.12,155.03,null,null,0,0]
["SINAPI 105404","SINAPI",105404,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, PLÁSTICA. AF_05/2024","M2",0,0]
["SINAPI 92754","SINAPI",92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",569.79,581.07000000000005,null,null,0.13689999999999999,0.13420000000000001]
["SINAPI 92758","SINAPI",92758,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",631.21,637.38,null,null,0,0]
["SINAPI 104508","SINAPI",104508,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104511","SINAPI",104511,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104491","SINAPI",104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",4314.6000000000004,4319.71,null,null,0,0]
["SINAPI 87433","SINAPI",87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",28.56,29.77,null,null,0,0]
["SINAPI 87439","SINAPI",87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2",39.49,41.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104632","SINAPI",104632,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",46.89,49.48,null,null,0,0]
["SINAPI 104635","SINAPI",104635,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",53.26,56.38,null,null,0,0]
["SINAPI 102920","SINAPI",102920,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG",8.6,8.6999999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 89996","SINAPI",89996,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG",10.86,11.05,null,null,0,0]
["SINAPI 90281","SINAPI",90281,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",745.18,752.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89994","SINAPI",89994,"GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3",861.36,884.41,null,null,0,0]
["SINAPI 99861","SINAPI",99861,"GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2",571.78,599.57000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 99851","SINAPI",99851,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99842","SINAPI",99842,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94274","SINAPI",94274,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",46.07,47.09,null,null,0,0]
["SINAPI 104931","SINAPI",104931,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER, FINCADINHA, EM TRECHO CURVO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X08X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",0,0]
["SINAPI 94290","SINAPI",94290,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",50.27,51.56,null,null,0,0]
["SINAPI 94285","SINAPI",94285,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",82.07,83.3,null,null,0,0]
["SINAPI 94266","SINAPI",94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M",52.63,54.23,null,null,1.77E-2,1.7100000000000001E-2]
["SINAPI 94270","SINAPI",94270,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",91.82,93.97,null,null,1.5599999999999999E-2,1.52E-2]
["SINAPI 97604","SINAPI",97604,"CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97605","SINAPI",97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",81.14,82.11,null,null,0.8044,0.79490000000000005]
["SINAPI 100918","SINAPI",100918,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103782","SINAPI",103782,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",25.91,27.12,null,null,0,0]
["SINAPI 103788","SINAPI",103788,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105554","SINAPI",105554,"LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",13.8,14.4,null,null,0,0]
["SINAPI 97595","SINAPI",97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",97.38,98.95,null,null,0.8044,0.79159999999999997]
["SINAPI 98557","SINAPI",98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",38.729999999999997,39.72,null,null,0.68810000000000004,0.67090000000000005]
["SINAPI 98569","SINAPI",98569,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2",78.7,82.34,null,null,0,0]
["SINAPI 98563","SINAPI",98563,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2",36.08,37.57,null,null,0,0]
["SINAPI 98550","SINAPI",98550,"TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023","M2",0,0]
["SINAPI 98559","SINAPI",98559,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","M",6.75,6.89,null,null,0,0]
["SINAPI 91929","SINAPI",91929,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",7.07,7.21,null,null,0,0]
["SINAPI 91937","SINAPI",91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",13.2,14,null,null,0,0]
["SINAPI 92865","SINAPI",92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.72,13.52,null,null,0.2303,0.2167]
["SINAPI 91940","SINAPI",91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.31,16.37,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B10279,\" \",C10279)","v":"SINAPI 97564"},"SINAPI",97564,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.05,16.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 91901","SINAPI",91901,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",8.0299999999999994,8.52,null,null,0,0]
["SINAPI 91907","SINAPI",91907,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",13.59,14.3,null,null,0,0]
["SINAPI 91893","SINAPI",91893,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",13.92,14.79,null,null,0,0]
["SINAPI 91905","SINAPI",91905,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",11.98,12.69,null,null,0,0]
["SINAPI 91835","SINAPI",91835,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",19.440000000000001,20.27,null,null,0,0]
["SINAPI 91840","SINAPI",91840,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",21.01,21.95,null,null,0,0]
["SINAPI 91852","SINAPI",91852,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",8.0399999999999991,8.49,null,null,0,0]
["SINAPI 91841","SINAPI",91841,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",20.28,21.22,null,null,0,0]
["SINAPI 91862","SINAPI",91862,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",8.89,9.27,null,null,0,0]
["SINAPI 91865","SINAPI",91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",18.2,18.78,null,null,0,0]
["SINAPI 92028","SINAPI",92028,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.090000000000003,42.15,null,null,0,0]
["SINAPI 91961","SINAPI",91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",50.67,53.18,null,null,0,0]
["SINAPI 91984","SINAPI",91984,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.33,16.170000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 92023","SINAPI",92023,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",44.01,46.21,null,null,0,0]
["SINAPI 92027","SINAPI",92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",57.6,60.41,null,null,0,0]
["SINAPI 91972","SINAPI",91972,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",68.59,71.88,null,null,0,0]
["SINAPI 91975","SINAPI",91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",71.38,74.599999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 91874","SINAPI",91874,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",5.98,6.41,null,null,0,0]
["SINAPI 91885","SINAPI",91885,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10.99,11.78,null,null,0,0]
["SINAPI 91947","SINAPI",91947,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",7.93,8.26,null,null,0,0]
["SINAPI 91993","SINAPI",91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.98,43.27,null,null,0,0]
["SINAPI 92001","SINAPI",92001,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",29.1,30.42,null,null,0,0]
["SINAPI 92018","SINAPI",92018,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",62.55,65.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91995","SINAPI",91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",22.85,23.99,null,null,0,0]
["SINAPI 92010","SINAPI",92010,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",57.22,60.19,null,null,0,0]
["SINAPI 95783","SINAPI",95783,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95786","SINAPI",95786,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95791","SINAPI",95791,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",50.32,52.1,null,null,0,0]
["SINAPI 95800","SINAPI",95800,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95806","SINAPI",95806,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",20.76,21.75,null,null,0,0]
["SINAPI 104396","SINAPI",104396,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",17.88,18.739999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 95809","SINAPI",95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",30.36,31.98,null,null,0,0]
["SINAPI 95813","SINAPI",95813,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",14.56,14.95,null,null,0,0]
["SINAPI 104391","SINAPI",104391,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95768","SINAPI",95768,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104409","SINAPI",104409,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2\", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",0,0]
["SINAPI 104452","SINAPI",104452,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104446","SINAPI",104446,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 92981","SINAPI",92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",16.329999999999998,16.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101903","SINAPI",101903,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",528.01,529.47,null,null,0,0]
["SINAPI 97404","SINAPI",97404,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97398","SINAPI",97398,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97417","SINAPI",97417,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97413","SINAPI",97413,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93662","SINAPI",93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",59.51,59.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101892","SINAPI",101892,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",70.5,70.97,null,null,0,0]
["SINAPI 101897","SINAPI",101897,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1002.48,1007.24,null,null,0,0]
["SINAPI 93667","SINAPI",93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",70.209999999999994,70.599999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 93670","SINAPI",93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",75.3,76.010000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 97374","SINAPI",97374,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 97368","SINAPI",97368,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 101877","SINAPI",101877,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",50.78,51.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101872","SINAPI",101872,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97359","SINAPI",97359,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",3275.88,3289.02,null,null,0,0]
["SINAPI 101538","SINAPI",101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",65.05,65.87,null,null,4.3999999999999997E-2,4.3400000000000001E-2]
["SINAPI 101562","SINAPI",101562,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",26.29,26.3,null,null,0,0]
["SINAPI 101564","SINAPI",101564,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",54.89,54.89,null,null,0,0]
["SINAPI 101497","SINAPI",101497,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1630.95,1664.55,null,null,8.2000000000000007E-3,8.0999999999999996E-3]
["SINAPI 101496","SINAPI",101496,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1659.92,1690.51,null,null,8.0999999999999996E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 101509","SINAPI",101509,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",1794.49,1829.35,null,null,0.13850000000000001,0.1358]
["SINAPI 101507","SINAPI",101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2014.62,2048.9,null,null,6.7000000000000002E-3,6.6E-3]
["SINAPI 101524","SINAPI",101524,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1462.87,1478.79,null,null,0,0]
["SINAPI 101518","SINAPI",101518,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",854.77,869.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101536","SINAPI",101536,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1796.48,1813.74,null,null,0.1308,0.12959999999999999]
["SINAPI 101549","SINAPI",101549,"GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",17.239999999999998,17.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94766","SINAPI",94766,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",48.38,48.85,null,null,0,0]
["SINAPI 94707","SINAPI",94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",56.03,56.57,null,null,0,0]
["SINAPI 94713","SINAPI",94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",236.21,237.17,null,null,0,0]
["SINAPI 105215","SINAPI",105215,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",9.7899999999999991,9.93,null,null,0,0]
["SINAPI 105214","SINAPI",105214,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",44.87,45.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105141","SINAPI",105141,"BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",30.1,30.59,null,null,0,0]
["SINAPI 94613","SINAPI",94613,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 104 MM X 4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96738","SINAPI",96738,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",21.01,21.26,null,null,0.84770000000000001,0.8377]
["SINAPI 94732","SINAPI",94732,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",112.45,112.82,null,null,0,0]
["SINAPI 94474","SINAPI",94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",107.96,109.9,null,null,0,0]
["SINAPI 105194","SINAPI",105194,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",69.13,70.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 105197","SINAPI",105197,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",131.08000000000001,132.74,null,null,0,0]
["SINAPI 94741","SINAPI",94741,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",13.38,13.56,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B10791,\" \",C10791)","v":"SINAPI 94749"},"SINAPI",94749,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105204","SINAPI",105204,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",286.05,288.33999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 94681","SINAPI",94681,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",47.46,48.13,null,null,0,0]
["SINAPI 94621","SINAPI",94621,"CURVA EM COBRE, DN 104 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105158","SINAPI",105158,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",27.61,28.28,null,null,0,0]
["SINAPI 105160","SINAPI",105160,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",61.68,62.9,null,null,0,0]
["SINAPI 94744","SINAPI",94744,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",27.51,27.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94750","SINAPI",94750,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",180.28,181.21,null,null,0,0]
["SINAPI 96752","SINAPI",96752,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",32.6,33.51,null,null,0.66169999999999995,0.64370000000000005]
["SINAPI 94680","SINAPI",94680,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",42.12,42.79,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B10855,\" \",C10855)","v":"SINAPI 105221"},"SINAPI",105221,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",25.65,25.95,null,null,0,0]
["SINAPI 105153","SINAPI",105153,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",46.62,47.53,null,null,0.76339999999999997,0.74880000000000002]
["SINAPI 105180","SINAPI",105180,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.49,12.84,null,null,0,0]
["SINAPI 94612","SINAPI",94612,"LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",428.53,430.22,null,null,0.9516,0.94789999999999996]
["SINAPI 105145","SINAPI",105145,"LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",11.39,11.63,null,null,0,0]
["SINAPI 94731","SINAPI",94731,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",27.81,28.06,null,null,0,0]
["SINAPI 94863","SINAPI",94863,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",174.1,174.72,null,null,0,0]
["SINAPI 96743","SINAPI",96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",28.14,28.74,null,null,0.73880000000000001,0.72340000000000004]
["SINAPI 94669","SINAPI",94669,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",63.07,63.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94466","SINAPI",94466,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",43.12,44.23,null,null,0,0]
["SINAPI 105190","SINAPI",105190,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",25.93,26.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94622","SINAPI",94622,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",198.7,201.58,null,null,0.82420000000000004,0.81240000000000001]
["SINAPI 94758","SINAPI",94758,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",54.74,55.14,null,null,0,0]
["SINAPI 94723","SINAPI",94723,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",500.78,502.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94718","SINAPI",94718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",53.59,53.83,null,null,0,0]
["SINAPI 96726","SINAPI",96726,"TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",147.85,149.61000000000001,null,null,0.85570000000000002,0.84560000000000002]
["SINAPI 96723","SINAPI",96723,"TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",47.28,48.01,null,null,0.81240000000000001,0.8]
["SINAPI 94655","SINAPI",94655,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",119.03,120.63,null,null,0,0]
["SINAPI 94652","SINAPI",94652,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",34.1,34.630000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 94698","SINAPI",94698,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",65,66.09,null,null,0,0]
["SINAPI 96764","SINAPI",96764,"TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",276.45,279.33999999999997,null,null,0.87209999999999999,0.86299999999999999]
["SINAPI 96762","SINAPI",96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",103.38,104.93,null,null,0.81630000000000003,0.80430000000000001]
["SINAPI 94690","SINAPI",94690,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.58,10.94,null,null,0,0]
["SINAPI 96809","SINAPI",96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",17.12,17.739999999999998,null,null,0.57240000000000002,0.5524]
["SINAPI 96824","SINAPI",96824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",16.149999999999999,16.7,null,null,0.59809999999999997,0.57840000000000003]
["SINAPI 104531","SINAPI",104531,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104535","SINAPI",104535,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104526","SINAPI",104526,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96881","SINAPI",96881,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",223.34,225.22,null,null,0.84099999999999997,0.83399999999999996]
["SINAPI 96852","SINAPI",96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",19.78,20.36,null,null,0.65869999999999995,0.64]
["SINAPI 96850","SINAPI",96850,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",21.26,22.07,null,null,0.54190000000000005,0.52200000000000002]
["SINAPI 104566","SINAPI",104566,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104565","SINAPI",104565,"JOELHO ROSCA FÊMEA MÓVEL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96839","SINAPI",96839,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.51,24.43,null,null,0.53339999999999999,0.51329999999999998]
["SINAPI 96806","SINAPI",96806,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",79.56,81.17,null,null,0.75929999999999997,0.74419999999999997]
["SINAPI 104582","SINAPI",104582,"LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",17.29,17.829999999999998,null,null,0.627,0.60799999999999998]
["SINAPI 104579","SINAPI",104579,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",28.63,29.36,null,null,0.7,0.68259999999999998]
["SINAPI 104586","SINAPI",104586,"TAMPÃO / CAP, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104539","SINAPI",104539,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 X 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B11111,\" \",C11111)","v":"SINAPI 104545"},"SINAPI",104545,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104555","SINAPI",104555,"TÊ MISTURADOR, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104560","SINAPI",104560,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96866","SINAPI",96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",63.74,65.34,null,null,0.70240000000000002,0.68520000000000003]
["SINAPI 96861","SINAPI",96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",34.86,35.99,null,null,0.61619999999999997,0.5968]
["SINAPI 96811","SINAPI",96811,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",19.52,20.239999999999998,null,null,0.55530000000000002,0.53559999999999997]
["SINAPI 96662","SINAPI",96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",8.18,8.48,null,null,0.5575,0.53769999999999996]
["SINAPI 96661","SINAPI",96661,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",28.82,29.12,null,null,0.87439999999999996,0.86539999999999995]
["SINAPI 104196","SINAPI",104196,"CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",14.12,14.51,null,null,0.67,0.65200000000000002]
["SINAPI 96695","SINAPI",96695,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",90.25,91.83,null,null,0.78800000000000003,0.77449999999999997]
["SINAPI 104199","SINAPI",104199,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",6.4,6.79,null,null,0.27189999999999998,0.25629999999999997]
["SINAPI 96690","SINAPI",96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",26.52,27.6,null,null,0.50149999999999995,0.4819]
["SINAPI 96709","SINAPI",96709,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",99.86,101.35,null,null,0.81759999999999999,0.80559999999999998]
["SINAPI 96708","SINAPI",96708,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",78.180000000000007,79.41,null,null,0.80689999999999995,0.7944]
["SINAPI 96668","SINAPI",96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",16.04,16.3,null,null,0.80549999999999999,0.79259999999999997]
["SINAPI 96636","SINAPI",96636,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",38.200000000000003,40.15,null,null,0.37930000000000003,0.3609]
["SINAPI 96646","SINAPI",96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",21.96,22.58,null,null,0.65159999999999996,0.63370000000000004]
["SINAPI 96679","SINAPI",96679,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",54.23,55.06,null,null,0.81540000000000001,0.80310000000000004]
["SINAPI 104192","SINAPI",104192,"TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",25.49,26.36,null,null,0.58650000000000002,0.56710000000000005]
["SINAPI 96713","SINAPI",96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",42.65,44.1,null,null,0.58660000000000001,0.56730000000000003]
["SINAPI 96714","SINAPI",96714,"TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",61,62.78,null,null,0.64490000000000003,0.62660000000000005]
["SINAPI 89709","SINAPI",89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",19.84,20.420000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 89728","SINAPI",89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",12.46,12.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89733","SINAPI",89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",22.68,23.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89746","SINAPI",89746,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",27.42,28.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89739","SINAPI",89739,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",22.71,23.29,null,null,0,0]
["SINAPI 89724","SINAPI",89724,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",9.5,9.9499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 104347","SINAPI",104347,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",46.73,47.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89827","SINAPI",89827,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",19.73,19.89,null,null,0,0]
["SINAPI 89830","SINAPI",89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",37.590000000000003,38.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89778","SINAPI",89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",17.25,17.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89813","SINAPI",89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",5.79,5.88,null,null,0,0]
["SINAPI 89825","SINAPI",89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",17.34,17.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104356","SINAPI",104356,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",30.53,30.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89714","SINAPI",89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",34.82,36.39,null,null,0,0]
["SINAPI 89713","SINAPI",89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",31.27,32.619999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 103994","SINAPI",103994,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.52,13.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89595","SINAPI",89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.12,14.37,null,null,0,0]
["SINAPI 103947","SINAPI",103947,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.7,6.04,null,null,0,0]
["SINAPI 103962","SINAPI",103962,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.18,6.35,null,null,0,0]
["SINAPI 104014","SINAPI",104014,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.119999999999999,10.51,null,null,0,0]
["SINAPI 89407","SINAPI",89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.14,8.5500000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 89411","SINAPI",89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.57,10.050000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89510","SINAPI",89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.03,26.56,null,null,0,0]
["SINAPI 89360","SINAPI",89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.65,9.1199999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 103982","SINAPI",103982,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.76,23.44,null,null,0,0]
["SINAPI 89430","SINAPI",89430,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.05,12.37,null,null,0,0]
["SINAPI 89437","SINAPI",89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.41,23.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89414","SINAPI",89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.87,13.44,null,null,0,0]
["SINAPI 89515","SINAPI",89515,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",81.66,82.31,null,null,0,0]
["SINAPI 89358","SINAPI",89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.07,7.54,null,null,0,0]
["SINAPI 103980","SINAPI",103980,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",16.399999999999999,17.079999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 103955","SINAPI",103955,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.2799999999999994,9.73,null,null,0,0]
["SINAPI 89374","SINAPI",89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.69,9.9700000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 89593","SINAPI",89593,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.43,24.69,null,null,0,0]
["SINAPI 89560","SINAPI",89560,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",34.39,34.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89577","SINAPI",89577,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",36.340000000000003,36.64,null,null,0,0]
["SINAPI 103998","SINAPI",103998,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.86,14.28,null,null,0,0]
["SINAPI 89605","SINAPI",89605,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",20.21,20.55,null,null,0,0]
["SINAPI 89378","SINAPI",89378,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.42,6.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103988","SINAPI",103988,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12,12.45,null,null,0,0]
["SINAPI 103975","SINAPI",103975,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.14,17.57,null,null,0,0]
["SINAPI 89438","SINAPI",89438,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.1,9.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89628","SINAPI",89628,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",46.79,47.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89401","SINAPI",89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",9.8699999999999992,10.35,null,null,0,0]
["SINAPI 89447","SINAPI",89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",10.75,10.83,null,null,0,0]
["SINAPI 103979","SINAPI",103979,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",28.2,29.14,null,null,0,0]
["SINAPI 90374","SINAPI",90374,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",21.09,21.76,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B11559,\" \",C11559)","v":"SINAPI 104006"},"SINAPI",104006,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.72,24.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89382","SINAPI",89382,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.86,14.22,null,null,0,0]
["SINAPI 103990","SINAPI",103990,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",34.44,34.89,null,null,0,0]
["SINAPI 89656","SINAPI",89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.49,24.75,null,null,0,0]
["SINAPI 89666","SINAPI",89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.37,7.66,null,null,0,0]
["SINAPI 89655","SINAPI",89655,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.35,26.61,null,null,0,0]
["SINAPI 89831","SINAPI",89831,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",72.209999999999994,72.45,null,null,0,0]
["SINAPI 89720","SINAPI",89720,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.02,15.46,null,null,0,0]
["SINAPI 89734","SINAPI",89734,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",29.42,30.03,null,null,0,0]
["SINAPI 89789","SINAPI",89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",74.239999999999995,74.72,null,null,0,0]
["SINAPI 89781","SINAPI",89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.82,40.200000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89644","SINAPI",89644,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.88,25.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89672","SINAPI",89672,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.56,25.95,null,null,0,0]
["SINAPI 104026","SINAPI",104026,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",45.43,45.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89651","SINAPI",89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.22,7.48,null,null,0,0]
["SINAPI 89760","SINAPI",89760,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.45,23.85,null,null,0,0]
["SINAPI 89840","SINAPI",89840,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",202.27,202.79,null,null,0,0]
["SINAPI 104017","SINAPI",104017,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",48.29,49.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89697","SINAPI",89697,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.940000000000001,18.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89718","SINAPI",89718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",59.28,59.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89773","SINAPI",89773,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",162.83000000000001,162.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89768","SINAPI",89768,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.47,26.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89705","SINAPI",89705,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.44,27.22,null,null,0,0]
["SINAPI 89661","SINAPI",89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.54,25.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89482","SINAPI",89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN",38.49,39.25,null,null,0,0]
["SINAPI 89535","SINAPI",89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",41.81,42.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89531","SINAPI",89531,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",37.33,37.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89520","SINAPI",89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",15.71,15.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89514","SINAPI",89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",8.06,8.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89690","SINAPI",89690,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",87.14,88.42,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B11751,\" \",C11751)","v":"SINAPI 89698"},"SINAPI",89698,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",259.99,262.20999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 104171","SINAPI",104171,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",94.56,95.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89677","SINAPI",89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",75.69,76.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 89673","SINAPI",89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",34.65,35.17,null,null,0,0]
["SINAPI 89578","SINAPI",89578,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M",32.89,33.15,null,null,0,0]
["SINAPI 89667","SINAPI",89667,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",42.92,43.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89571","SINAPI",89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",68.44,69.05,null,null,0,0]
["SINAPI 89687","SINAPI",89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",51.15,51.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102240","SINAPI",102240,"DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102239","SINAPI",102239,"DIVISÓRIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102260","SINAPI",102260,"DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102252","SINAPI",102252,"PORTA/VIDRO PARA DIVISÓRIA (N2) - PAINEL DE PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 101915","SINAPI",101915,"CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",485.97,486.46,null,null,0,0]
["SINAPI 97550","SINAPI",97550,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",76.58,79.73,null,null,0.49399999999999999,0.47449999999999998]
["SINAPI 97517","SINAPI",97517,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",50.03,50.97,null,null,0.75609999999999999,0.74219999999999997]
["SINAPI 97489","SINAPI",97489,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",673.73,677.71,null,null,0.92420000000000002,0.91879999999999995]
["SINAPI 97527","SINAPI",97527,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",649.98,651.98,null,null,0.95799999999999996,0.95499999999999996]
["SINAPI 97484","SINAPI",97484,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",109.43,111.42,null,null,0.77180000000000004,0.75800000000000001]
["SINAPI 97488","SINAPI",97488,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",299.02,302.25,null,null,0.86180000000000001,0.85260000000000002]
["SINAPI 97457","SINAPI",97457,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",607.79,612.91,null,null,0.89300000000000002,0.88560000000000005]
["SINAPI 101905","SINAPI",101905,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",239.8,241.41,null,null,0,0]
["SINAPI 92675","SINAPI",92675,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",67.02,68.930000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 92679","SINAPI",92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",151.26,153.57,null,null,0,0]
["SINAPI 92699","SINAPI",92699,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",16.899999999999999,17.82,null,null,0,0]
["SINAPI 92703","SINAPI",92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",43.85,46.41,null,null,0,0]
["SINAPI 92386","SINAPI",92386,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",64.36,67.44,null,null,0,0]
["SINAPI 101934","SINAPI",101934,"JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",264.44,269.49,null,null,0,0]
["SINAPI 97506","SINAPI",97506,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",67.12,67.95,null,null,0.8357,0.82550000000000001]
["SINAPI 97475","SINAPI",97475,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",206.22,208.37,null,null,0.86309999999999998,0.85419999999999996]
["SINAPI 92944","SINAPI",92944,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",35.03,36.21,null,null,0,0]
["SINAPI 92927","SINAPI",92927,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",39.68,41.56,null,null,0,0]
["SINAPI 92920","SINAPI",92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",32.25,33.979999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 92907","SINAPI",92907,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",60.35,62.63,null,null,0,0]
["SINAPI 92908","SINAPI",92908,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",60.35,62.63,null,null,0,0]
["SINAPI 92951","SINAPI",92951,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",106.08,107.62,null,null,0,0]
["SINAPI 92953","SINAPI",92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",20.81,21.86,null,null,0,0]
["SINAPI 97540","SINAPI",97540,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",30.18,31.25,null,null,0.55400000000000005,0.53500000000000003]
["SINAPI 97470","SINAPI",97470,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",90.26,91.91,null,null,0.76400000000000001,0.75029999999999997]
["SINAPI 97474","SINAPI",97474,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",166.79,168.94,null,null,0.83069999999999999,0.82020000000000004]
["SINAPI 92695","SINAPI",92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",19.7,20.75,null,null,0,0]
["SINAPI 92668","SINAPI",92668,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",99.77,101.31,null,null,0,0]
["SINAPI 92376","SINAPI",92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",57.08,59.35,null,null,0,0]
["SINAPI 92694","SINAPI",92694,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",19.36,20.41,null,null,0,0]
["SINAPI 92665","SINAPI",92665,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",62.4,63.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92344","SINAPI",92344,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",57.14,59.42,null,null,0,0]
["SINAPI 92335","SINAPI",92335,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",94.03,94.97,null,null,0.88109999999999999,0.87239999999999995]
["SINAPI 92688","SINAPI",92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",38.950000000000003,40,null,null,0.67859999999999998,0.66069999999999995]
["SINAPI 101918","SINAPI",101918,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",216.78,218.96,null,null,0.87909999999999999,0.87029999999999996]
["SINAPI 92341","SINAPI",92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",102.99,104.68,null,null,0.80430000000000001,0.79139999999999999]
["SINAPI 92690","SINAPI",92690,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",70.209999999999994,71.28,null,null,0.81379999999999997,0.80159999999999998]
["SINAPI 92649","SINAPI",92649,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",125.25,126.07,null,null,0.92020000000000002,0.91420000000000001]
["SINAPI 97440","SINAPI",97440,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",152.59,155.5,null,null,0.76659999999999995,0.75219999999999998]
["SINAPI 97529","SINAPI",97529,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",78.569999999999993,79.84,null,null,0.79179999999999995,0.7792]
["SINAPI 97494","SINAPI",97494,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",246.57,249.86,null,null,0.82969999999999999,0.81869999999999998]
["SINAPI 97460","SINAPI",97460,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",740.68,747.5,null,null,0.88229999999999997,0.87429999999999997]
["SINAPI 92638","SINAPI",92638,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",73.19,76.95,null,null,0,0]
["SINAPI 92684","SINAPI",92684,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.78,89.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92357","SINAPI",92357,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",165.31,170.27,null,null,0,0]
["SINAPI 92906","SINAPI",92906,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",48.37,50.06,null,null,0,0]
["SINAPI 92895","SINAPI",92895,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",112.63,114.9,null,null,0,0]
["SINAPI 92890","SINAPI",92890,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",170.73,173.2,null,null,0,0]
["SINAPI 100846","SINAPI",100846,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE MULTICAMADA, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 32 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO SUPORTE MÚLTIPLO, FIXADA EM PAREDE EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100828","SINAPI",100828,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 25 MM X 1'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100832","SINAPI",100832,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 25 MM X 1'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100788","SINAPI",100788,"KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",563.54,576.89,null,null,0.46479999999999999,0.45400000000000001]
["SINAPI 100844","SINAPI",100844,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100807","SINAPI",100807,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",20.84,21.85,null,null,0.43230000000000002,0.41239999999999999]
["SINAPI 100791","SINAPI",100791,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",15.57,16.12,null,null,0.57869999999999999,0.55889999999999995]
["SINAPI 100793","SINAPI",100793,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",29.74,30.53,null,null,0.68700000000000006,0.66920000000000002]
["SINAPI 100838","SINAPI",100838,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 103279","SINAPI",103279,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103265","SINAPI",103265,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",22248.76,22270.18,null,null,0.98719999999999997,0.98629999999999995]
["SINAPI 103276","SINAPI",103276,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",15086.95,15109.92,null,null,0.98,0.97860000000000003]
["SINAPI 103249","SINAPI",103249,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",2485.15,2493.58,null,null,0.93079999999999996,0.92759999999999998]
["SINAPI 103246","SINAPI",103246,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",2189.08,2197.5100000000002,null,null,0.9214,0.91790000000000005]
["SINAPI 103277","SINAPI",103277,"AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",27907.93,27937.06,null,null,0.98719999999999997,0.98619999999999997]
["SINAPI 103288","SINAPI",103288,"RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN",12.94,13.9,null,null,0,0]
["SINAPI 97328","SINAPI",97328,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",44.13,44.32,null,null,0.9456,0.94159999999999999]
["SINAPI 103823","SINAPI",103823,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.18,17.96,null,null,0.43769999999999998,0.41870000000000002]
["SINAPI 103864","SINAPI",103864,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",21.35,22.13,null,null,0.52690000000000003,0.50839999999999996]
["SINAPI 93071","SINAPI",93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",178.47,179.07,null,null,0.95799999999999996,0.95479999999999998]
["SINAPI 93104","SINAPI",93104,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",19.02,19.329999999999998,null,null,0.79810000000000003,0.7853]
["SINAPI 103825","SINAPI",103825,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.83,28.51,null,null,0.69420000000000004,0.67769999999999997]
["SINAPI 103863","SINAPI",103863,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",34.15,34.72,null,null,0.79530000000000001,0.7823]
["SINAPI 103840","SINAPI",103840,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",21.62,22.15,null,null,0.69750000000000001,0.68079999999999996]
["SINAPI 93121","SINAPI",93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.21,30.56,null,null,0.85599999999999998,0.84619999999999995]
["SINAPI 103844","SINAPI",103844,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",34.869999999999997,35.6,null,null,0.74160000000000004,0.72640000000000005]
["SINAPI 92287","SINAPI",92287,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.8,18.11,null,null,0.78149999999999997,0.7681]
["SINAPI 92327","SINAPI",92327,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",24.06,24.88,null,null,0.57809999999999995,0.55910000000000004]
["SINAPI 92328","SINAPI",92328,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",36.4,37.47,null,null,0.64039999999999997,0.62209999999999999]
["SINAPI 93105","SINAPI",93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",24.81,25.18,null,null,0.81740000000000002,0.8054]
["SINAPI 103855","SINAPI",103855,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",53.57,54.29,null,null,0.83330000000000004,0.82230000000000003]
["SINAPI 93115","SINAPI",93115,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",88.55,89.26,null,null,0.90010000000000001,0.89290000000000003]
["SINAPI 93097","SINAPI",93097,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",13.05,13.59,null,null,0.48580000000000001,0.46650000000000003]
["SINAPI 93099","SINAPI",93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.75,24.57,null,null,0.5726,0.55349999999999999]
["SINAPI 93125","SINAPI",93125,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",139.66999999999999,140.47,null,null,0.92900000000000005,0.92369999999999997]
["SINAPI 103817","SINAPI",103817,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",480.73,481.3,null,null,0.98519999999999996,0.98399999999999999]
["SINAPI 93086","SINAPI",93086,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",554.91,555.32000000000005,null,null,0.9909,0.99019999999999997]
["SINAPI 103862","SINAPI",103862,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",615.16999999999996,616.04,null,null,0.98240000000000005,0.98099999999999998]
["SINAPI 103883","SINAPI",103883,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",11.02,11.61,null,null,0.35749999999999998,0.33939999999999998]
["SINAPI 103852","SINAPI",103852,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",16.329999999999998,17.05,null,null,0.45319999999999999,0.434]
["SINAPI 103895","SINAPI",103895,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.3,24.06,null,null,0.59309999999999996,0.57440000000000002]
["SINAPI 92298","SINAPI",92298,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",194.1,194.76,null,null,0.95740000000000003,0.95420000000000005]
["SINAPI 103889","SINAPI",103889,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.170000000000002,17.850000000000001,null,null,0.51249999999999996,0.49299999999999999]
["SINAPI 93090","SINAPI",93090,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",19.45,19.89,null,null,0.71050000000000002,0.69479999999999997]
["SINAPI 93070","SINAPI",93070,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",194.1,194.76,null,null,0.95740000000000003,0.95420000000000005]
["SINAPI 103833","SINAPI",103833,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",42.39,44.34,null,null,0.42959999999999998,0.41070000000000001]
["SINAPI 92308","SINAPI",92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",52.65,53.4,null,null,0.8296,0.81799999999999995]
["SINAPI 92323","SINAPI",92323,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",60.08,61.45,null,null,0.72699999999999998,0.71079999999999999]
["SINAPI 103872","SINAPI",103872,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",128.1,129.75,null,null,0.84599999999999997,0.83520000000000005]
["SINAPI 92306","SINAPI",92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",64.010000000000005,64.569999999999993,null,null,0.89690000000000003,0.8891]
["SINAPI 92276","SINAPI",92276,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",75.239999999999995,75.44,null,null,0.96840000000000004,0.96579999999999999]
["SINAPI 92284","SINAPI",92284,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",224.11,224.5,null,null,0.97989999999999999,0.97819999999999996]
["SINAPI 97339","SINAPI",97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",211.91,212.31,null,null,0.9778,0.97599999999999998]
["SINAPI 103866","SINAPI",103866,"TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",35.9,37.32,null,null,0.50719999999999998,0.4879]
["SINAPI 105130","SINAPI",105130,"EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M",23.74,24.99,null,null,0,0]
["SINAPI 105114","SINAPI",105114,"EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3",1580.6,1652.67,null,null,5.9999999999999995E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98451","SINAPI",98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",115.87,117.46,null,null,0,0]
["SINAPI 98446","SINAPI",98446,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",130.21,135.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105125","SINAPI",105125,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98460","SINAPI",98460,"PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2",56.66,58.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101955","SINAPI",101955,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101950","SINAPI",101950,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101951","SINAPI",101951,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 100324","SINAPI",100324,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3",174.3,178.37,null,null,0,0]
["SINAPI 96616","SINAPI",96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","M3",730.1,755.41,null,null,0,0]
["SINAPI 96620","SINAPI",96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024","M3",677.91,698.93,null,null,0,0]
["SINAPI 104036","SINAPI",104036,"COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",33.340000000000003,34.64,null,null,0.5111,0.4919]
["SINAPI 104046","SINAPI",104046,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",6.95,7.19,null,null,0.54679999999999995,0.52849999999999997]
["SINAPI 104059","SINAPI",104059,"LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",9.36,9.7100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 104056","SINAPI",104056,"REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",20.93,21.19,null,null,0,0]
["SINAPI 104075","SINAPI",104075,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104053","SINAPI",104053,"UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",7.67,7.9,null,null,0.62060000000000004,0.60250000000000004]
["SINAPI 99826","SINAPI",99826,"LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",1.38,1.49,null,null,0,0]
["SINAPI 99805","SINAPI",99805,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2",10.09,10.82,null,null,0,0]
["SINAPI 99809","SINAPI",99809,"LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",5.31,5.72,null,null,0,0]
["SINAPI 99807","SINAPI",99807,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",1.46,1.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101374","SINAPI",101374,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3527.65,3796.06,null,null,0,0]
["SINAPI 88242","SINAPI",88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.75,21.28,null,null,0,0]
["SINAPI 88245","SINAPI",88245,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.59,25.57,null,null,0,0]
["SINAPI 93569","SINAPI",93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",19284.939999999999,21436.09,null,null,0,0]
["SINAPI 100303","SINAPI",100303,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.2,20.68,null,null,0,0]
["SINAPI 90772","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.45,20.27,null,null,0,0]
["SINAPI 88251","SINAPI",88251,"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.71,21.24,null,null,0,0]
["SINAPI 101392","SINAPI",101392,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3933.45,4274.08,null,null,0,0]
["SINAPI 101396","SINAPI",101396,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3990.1,4316.1000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 95308","SINAPI",95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 95311","SINAPI",95311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101291","SINAPI",101291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",20.260000000000002,22.57,null,null,0,0]
["SINAPI 95314","SINAPI",95314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19,0.22,null,null,0,0]
["SINAPI 95420","SINAPI",95420,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",124.23,138.41,null,null,0,0]
["SINAPI 95316","SINAPI",95316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.49,0.55000000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 95321","SINAPI",95321,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14000000000000001,0.16,null,null,0,0]
["SINAPI 95323","SINAPI",95323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,0.2,null,null,0,0]
["SINAPI 101305","SINAPI",101305,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",39.869999999999997,44.42,null,null,0,0]
["SINAPI 95332","SINAPI",95332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.64,0.71,null,null,0,0]
["SINAPI 95422","SINAPI",95422,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",55.14,61.43,null,null,0,0]
["SINAPI 95417","SINAPI",95417,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",224.07,249.64,null,null,0,0]
["SINAPI 101322","SINAPI",101322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",29.39,32.75,null,null,0,0]
["SINAPI 95340","SINAPI",95340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,0.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101329","SINAPI",101329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",39.64,44.17,null,null,0,0]
["SINAPI 105536","SINAPI",105536,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE FÔRMAS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0,0]
["SINAPI 95348","SINAPI",95348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101337","SINAPI",101337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",14.59,16.260000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101341","SINAPI",101341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",17.79,19.829999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101343","SINAPI",101343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",35.99,40.1,null,null,0,0]
["SINAPI 95359","SINAPI",95359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.4,0.44,null,null,0,0]
["SINAPI 95365","SINAPI",95365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,0.19,null,null,0,0]
["SINAPI 101355","SINAPI",101355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",33.83,37.700000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101357","SINAPI",101357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",47.91,53.38,null,null,0,0]
["SINAPI 101360","SINAPI",101360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",33.36,37.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101365","SINAPI",101365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.1,29.08,null,null,0,0]
["SINAPI 95380","SINAPI",95380,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,0.25,null,null,0,0]
["SINAPI 95383","SINAPI",95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,0.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100299","SINAPI",100299,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.48,0.54,null,null,0,0]
["SINAPI 88266","SINAPI",88266,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.13,28.38,null,null,0,0]
["SINAPI 93565","SINAPI",93565,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",19732.66,21934.91,null,null,0,0]
["SINAPI 88269","SINAPI",88269,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.8,28.02,null,null,0,0]
["SINAPI 88441","SINAPI",88441,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.72,24.59,null,null,0,0]
["SINAPI 100308","SINAPI",100308,"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.19,26.22,null,null,0,0]
["SINAPI 88277","SINAPI",88277,"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.23,26.42,null,null,0,0]
["SINAPI 88279","SINAPI",88279,"MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",29.6,32.25,null,null,0,0]
["SINAPI 88282","SINAPI",88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.29,24.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101425","SINAPI",101425,"NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",2781.3,3049.07,null,null,0,0]
["SINAPI 88293","SINAPI",88293,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.22,28.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101434","SINAPI",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3996.6,4344.4399999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 88299","SINAPI",88299,"OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",36.229999999999997,39.770000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 88303","SINAPI",88303,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.15,26.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101443","SINAPI",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6387.99,7008.73,null,null,0,0]
["SINAPI 101446","SINAPI",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4550.05,4896.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101448","SINAPI",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4550.05,4896.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101452","SINAPI",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3438.51,3698.85,null,null,0,0]
["SINAPI 88323","SINAPI",88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.17,25.11,null,null,0,0]
["SINAPI 88321","SINAPI",88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",30.84,34.07,null,null,0,0]
["SINAPI 100289","SINAPI",100289,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.05,20.51,null,null,0,0]
["SINAPI 99059","SINAPI",99059,"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","M",57.68,60.34,null,null,0,0]
["SINAPI 99063","SINAPI",99063,"LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024","M",8.1300000000000008,8.64,null,null,2.5000000000000001E-3,2.3E-3]
["SINAPI 100850","SINAPI",100850,"ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93396","SINAPI",93396,"BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",739.54,748.09,null,null,0,0]
["SINAPI 100875","SINAPI",100875,"BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1198.3900000000001,1201.49,null,null,0.81499999999999995,0.81289999999999996]
["SINAPI 100872","SINAPI",100872,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",376.17,378.5,null,null,0.55800000000000005,0.55459999999999998]
["SINAPI 100860","SINAPI",100860,"CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",110.04,111.14,null,null,0,0]
["SINAPI 86887","SINAPI",86887,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",88.24,88.61,null,null,0,0]
["SINAPI 86943","SINAPI",86943,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",280.39999999999998,282.57,null,null,0,0]
["SINAPI 86942","SINAPI",86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",290.62,292.91000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 100874","SINAPI",100874,"PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",356.73,359.06,null,null,0.53390000000000004,0.53039999999999998]
["SINAPI 86874","SINAPI",86874,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",540.6,542.74,null,null,0,0]
["SINAPI 86923","SINAPI",86923,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",635.84,638.99,null,null,0,0]
["SINAPI 86929","SINAPI",86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",475.2,477.97,null,null,0,0]
["SINAPI 86909","SINAPI",86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",152.79,153.19,null,null,0,0]
["SINAPI 86910","SINAPI",86910,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",150.86000000000001,151.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100878","SINAPI",100878,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",690.13,693.64,null,null,0,0]
["SINAPI 101635","SINAPI",101635,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101639","SINAPI",101639,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101657","SINAPI",101657,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",380.44,381.72,null,null,5.2900000000000003E-2,5.2699999999999997E-2]
["SINAPI 105920","SINAPI",105920,"LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 104223","SINAPI",104223,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",109.9,112.7,null,null,0,0]
["SINAPI 87800","SINAPI",87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",98.4,100.65,null,null,0,0]
["SINAPI 87783","SINAPI",87783,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",113.81,116.93,null,null,0,0]
["SINAPI 87828","SINAPI",87828,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",106.62,110.21,null,null,0,0]
["SINAPI 104259","SINAPI",104259,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",139.4,143.76,null,null,0,0]
["SINAPI 104230","SINAPI",104230,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",82.86,87.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104250","SINAPI",104250,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",66.02,70.239999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 87823","SINAPI",87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",120.21,127.85,null,null,0,0]
["SINAPI 104203","SINAPI",104203,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",54,56.44,null,null,0.107,0.1024]
["SINAPI 104207","SINAPI",104207,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",40.51,42.08,null,null,9.1800000000000007E-2,8.8400000000000006E-2]
["SINAPI 104248","SINAPI",104248,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",61.83,63.96,null,null,8.3500000000000005E-2,8.0699999999999994E-2]
["SINAPI 104215","SINAPI",104215,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",71.069999999999993,74.69,null,null,0.1202,0.1143]
["SINAPI 104225","SINAPI",104225,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",65.959999999999994,69.12,null,null,0,0]
["SINAPI 87792","SINAPI",87792,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",37.21,38.92,null,null,0,0]
["SINAPI 87779","SINAPI",87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",64.069999999999993,67.489999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 104257","SINAPI",104257,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",82.04,86.83,null,null,0,0]
["SINAPI 87539","SINAPI",87539,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",66.11,67.239999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 87536","SINAPI",87536,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",32.97,34.479999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 104975","SINAPI",104975,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",25.71,27.08,null,null,0,0]
["SINAPI 87553","SINAPI",87553,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",20.57,21.51,null,null,0,0]
["SINAPI 104953","SINAPI",104953,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",64.819999999999993,65.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104964","SINAPI",104964,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",44.91,47.4,null,null,0,0]
["SINAPI 104963","SINAPI",104963,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",41.99,44.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104978","SINAPI",104978,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",32.89,34.85,null,null,0,0]
["SINAPI 103312","SINAPI",103312,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3\" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103306","SINAPI",103306,"INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103302","SINAPI",103302,"INSTALAÇÃO DE FLOREIRA CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103315","SINAPI",103315,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2",259,260.67,null,null,0,0]
["SINAPI 87852","SINAPI",87852,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",211.26,212.99,null,null,5.1000000000000004E-3,5.1000000000000004E-3]
["SINAPI 87850","SINAPI",87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",217.19,219.35,null,null,5.0000000000000001E-3,4.8999999999999998E-3]
["SINAPI 98520","SINAPI",98520,"APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024","M2",7.6,7.7,null,null,0,0]
["SINAPI 98507","SINAPI",98507,"PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98517","SINAPI",98517,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98513","SINAPI",98513,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100065","SINAPI",100065,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-196. AF_12/2024","KG",0,0]
["SINAPI 100064","SINAPI",100064,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024","KG",10.32,10.34,null,null,0.03,0.03]
["SINAPI 91593","SINAPI",91593,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS","KG",10.39,10.42,null,null,1.9199999999999998E-2,1.9199999999999998E-2]
["SINAPI 99434","SINAPI",99434,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",826.6,828.88,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 105538","SINAPI",105538,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105537","SINAPI",105537,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105828","SINAPI",105828,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",10.84,11.14,null,null,0,0]
["SINAPI 105816","SINAPI",105816,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",10.36,10.62,null,null,0,0]
["SINAPI 91515","SINAPI",91515,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",4.13,4.45,null,null,0,0]
["SINAPI 104417","SINAPI",104417,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",3.25,3.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104413","SINAPI",104413,"ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",4.4400000000000004,4.8,null,null,0,0]
["SINAPI 103082","SINAPI",103082,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96367","SINAPI",96367,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",173.51,175.84,null,null,8.8999999999999999E-3,8.8000000000000005E-3]
["SINAPI 96366","SINAPI",96366,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",161.74,163.78,null,null,8.0000000000000002E-3,7.9000000000000008E-3]
["SINAPI 96365","SINAPI",96365,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",177.74,180.14,null,null,1.7500000000000002E-2,1.7299999999999999E-2]
["SINAPI 103211","SINAPI",103211,"INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103202","SINAPI",103202,"INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103218","SINAPI",103218,"INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103210","SINAPI",103210,"INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",2280.6,2293.54,null,null,0.91679999999999995,0.91159999999999997]
["SINAPI 103192","SINAPI",103192,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2524.83,2530.06,null,null,0.96030000000000004,0.95830000000000004]
["SINAPI 103194","SINAPI",103194,"INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2801.53,2806.76,null,null,0.96419999999999995,0.96240000000000003]
["SINAPI 95003","SINAPI",95003,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 94992","SINAPI",94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",75.489999999999995,76.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101167","SINAPI",101167,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2",201.18,202.5,null,null,2.2800000000000001E-2,2.2700000000000001E-2]
[{"$f":"CONCATENATE(B13543,\" \",C13543)","v":"SINAPI 104384"},"SINAPI",104384,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020","M2",0,0]
["SINAPI 92396","SINAPI",92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",83.8,85.01,null,null,0,0]
["SINAPI 92406","SINAPI",92406,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",109.18,110.08,null,null,0,0]
["SINAPI 104437","SINAPI",104437,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92395","SINAPI",92395,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",106.96,107.72,null,null,0,0]
["SINAPI 97113","SINAPI",97113,"APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M2",1.97,1.99,null,null,0,0]
["SINAPI 97111","SINAPI",97111,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",253.03,254.61,null,null,0,0]
["SINAPI 97105","SINAPI",97105,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2",161.96,163.22,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103913","SINAPI",103913,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2",127.36,128.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103921","SINAPI",103921,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",0,0]
["SINAPI 101970","SINAPI",101970,"CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 101978","SINAPI",101978,"CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 104103","SINAPI",104103,"FACHADA EM VIDRO NO SISTEMA SPIDER GLASS, CONSIDERANDO MÓDULOS DE 2,00 X 2,50 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103594","SINAPI",103594,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103595","SINAPI",103595,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 180 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103620","SINAPI",103620,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103598","SINAPI",103598,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103588","SINAPI",103588,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103601","SINAPI",103601,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103633","SINAPI",103633,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103590","SINAPI",103590,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103650","SINAPI",103650,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103652","SINAPI",103652,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 88411","SINAPI",88411,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",4.32,4.43,null,null,0,0]
["SINAPI 96126","SINAPI",96126,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",16.57,17.420000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 96134","SINAPI",96134,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",48.18,51.01,null,null,0,0]
["SINAPI 88420","SINAPI",88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",22.72,23.31,null,null,0,0]
["SINAPI 88421","SINAPI",88421,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",27.48,28.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104647","SINAPI",104647,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104639","SINAPI",104639,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",10.5,11.07,null,null,0,0]
["SINAPI 88489","SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",11.9,12.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102193","SINAPI",102193,"LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021","M2",1.9,2.0099999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 102234","SINAPI",102234,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",20.27,21.16,null,null,0.43120000000000003,0.41299999999999998]
["SINAPI 102211","SINAPI",102211,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102230","SINAPI",102230,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",21.99,23.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102228","SINAPI",102228,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",22.4,23.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102213","SINAPI",102213,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",19.309999999999999,20.239999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 100716","SINAPI",100716,"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2",24.03,24.32,null,null,0.8236,0.81369999999999998]
["SINAPI 100733","SINAPI",100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",11.2,11.8,null,null,0,0]
["SINAPI 100739","SINAPI",100739,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",10.29,10.42,null,null,0,0]
["SINAPI 100759","SINAPI",100759,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",44.73,46.81,null,null,0,0]
["SINAPI 100761","SINAPI",100761,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",44.95,47.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100726","SINAPI",100726,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",25.03,26.38,null,null,0,0]
["SINAPI 100730","SINAPI",100730,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",22.54,22.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102499","SINAPI",102499,"ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2",2.84,2.95,null,null,0,0]
["SINAPI 102502","SINAPI",102502,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",0,0]
["SINAPI 102503","SINAPI",102503,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102492","SINAPI",102492,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2",24.37,25.32,null,null,0,0]
["SINAPI 102490","SINAPI",102490,"PINTURA DE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS COM VERNIZ DE POLIURETANO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102488","SINAPI",102488,"PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2",3.14,3.38,null,null,1.9099999999999999E-2,1.78E-2]
["SINAPI 98681","SINAPI",98681,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",33.03,34.14,null,null,6.7199999999999996E-2,6.5000000000000002E-2]
["SINAPI 101736","SINAPI",101736,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2",98.45,99.7,null,null,0,0]
["SINAPI 98675","SINAPI",98675,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, PARA RECEBER REVESTIMENTO TEXTIL. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101725","SINAPI",101725,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",274.77,287.26,null,null,0.34320000000000001,0.32829999999999998]
["SINAPI 101751","SINAPI",101751,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",284.07,285.56,null,null,0.86240000000000006,0.8579]
["SINAPI 101727","SINAPI",101727,"PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2",186.94,187.41,null,null,0,0]
["SINAPI 98686","SINAPI",98686,"RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M",40.82,43.06,null,null,0.27579999999999999,0.26150000000000001]
["SINAPI 100604","SINAPI",100604,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",643.49,656.54,null,null,1.0800000000000001E-2,1.06E-2]
["SINAPI 100607","SINAPI",100607,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",662.3,675.52,null,null,1.0500000000000001E-2,1.03E-2]
["SINAPI 100611","SINAPI",100611,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",837.3,857.32,null,null,8.3999999999999995E-3,8.2000000000000007E-3]
["SINAPI 100615","SINAPI",100615,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",1078.32,1107.6500000000001,null,null,6.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3]
["SINAPI 100594","SINAPI",100594,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",891.12,914.24,null,null,1.0999999999999999E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 100598","SINAPI",100598,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",1204.8699999999999,1237.4100000000001,null,null,9.7000000000000003E-3,9.4000000000000004E-3]
["SINAPI 100578","SINAPI",100578,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",493.04,503.23,null,null,1.3899999999999999E-2,1.3599999999999999E-2]
["SINAPI 100619","SINAPI",100619,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",564.76,573.37,null,null,0.44740000000000002,0.44069999999999998]
["SINAPI 99278","SINAPI",99278,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",423.29,425.93,null,null,0,0]
["SINAPI 97981","SINAPI",97981,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",1136.0899999999999,1180.48,null,null,0,0]
["SINAPI 99263","SINAPI",99263,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M",2253.59,2339.81,null,null,0,0]
["SINAPI 99261","SINAPI",99261,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M",1512.71,1570.35,null,null,0,0]
["SINAPI 99321","SINAPI",99321,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M",2766.93,2872.98,null,null,0,0]
["SINAPI 99311","SINAPI",99311,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M",3766.79,3911.43,null,null,0,0]
["SINAPI 99327","SINAPI",99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",4229.16,4391.6000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 97995","SINAPI",97995,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M",1316.87,1365.19,null,null,0,0]
["SINAPI 98023","SINAPI",98023,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M",2627.4,2724.4,null,null,0,0]
["SINAPI 98047","SINAPI",98047,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M",4191.7,4346.82,null,null,0,0]
["SINAPI 98043","SINAPI",98043,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M",3929.42,4074.8,null,null,0,0]
["SINAPI 99280","SINAPI",99280,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1894.47,1962.49,null,null,1.11E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 99275","SINAPI",99275,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",964.08,984.08,null,null,2E-3,2E-3]
[{"$f":"CONCATENATE(B14055,\" \",C14055)","v":"SINAPI 99244"},"SINAPI",99244,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",4795.32,4941.22,null,null,1.6500000000000001E-2,1.6E-2]
["SINAPI 99279","SINAPI",99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",5852.01,6035.8,null,null,1.6299999999999999E-2,1.5800000000000002E-2]
["SINAPI 99286","SINAPI",99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6521.34,6725.66,null,null,1.6500000000000001E-2,1.6E-2]
["SINAPI 99313","SINAPI",99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",15556.1,15966.28,null,null,1.9300000000000001E-2,1.8800000000000001E-2]
["SINAPI 98010","SINAPI",98010,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",4913.5,5059.9399999999996,null,null,1.61E-2,1.5599999999999999E-2]
["SINAPI 98014","SINAPI",98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6649.53,6844.75,null,null,1.6899999999999998E-2,1.6500000000000001E-2]
["SINAPI 98036","SINAPI",98036,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",12128.48,12453.69,null,null,1.84E-2,1.7999999999999999E-2]
["SINAPI 98046","SINAPI",98046,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",15942.52,16354.46,null,null,1.89E-2,1.84E-2]
["SINAPI 97955","SINAPI",97955,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN",3069.62,3132.14,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 97961","SINAPI",97961,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",2428.54,2490.34,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 97935","SINAPI",97935,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN",912.29,924.64,null,null,1.5E-3,1.5E-3]
["SINAPI 99318","SINAPI",99318,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",310.89,312.5,null,null,0,0]
["SINAPI 97975","SINAPI",97975,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",654.03,662.9,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 102487","SINAPI",102487,"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021","M3",553.65,571.80999999999995,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 94964","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",471.67,478.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94966","SINAPI",94966,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",512.12,518.58000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 94967","SINAPI",94967,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",589.80999999999995,596.66999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 104835","SINAPI",104835,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 104836","SINAPI",104836,"ARGAMASSA PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103773","SINAPI",103773,"ASSENTO COM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103770","SINAPI",103770,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103776","SINAPI",103776,"PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 97089","SINAPI",97089,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG",14.36,14.46,null,null,0,0]
["SINAPI 97087","SINAPI",97087,"CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021","M2",2.04,2.08,null,null,0,0]
["SINAPI 97096","SINAPI",97096,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021","M3",702.33,703.76,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103070","SINAPI",103070,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103062","SINAPI",103062,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103058","SINAPI",103058,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103072","SINAPI",103072,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",323.33999999999997,325.91000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 103056","SINAPI",103056,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 90468","SINAPI",90468,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",6.76,7.11,null,null,0,0]
["SINAPI 91166","SINAPI",91166,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE","M",4.75,4.88,null,null,0,0]
["SINAPI 91176","SINAPI",91176,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",19.23,19.89,null,null,0,0]
["SINAPI 91179","SINAPI",91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",19.23,19.89,null,null,0,0]
["SINAPI 104758","SINAPI",104758,"FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",12.97,14.06,null,null,0,0]
["SINAPI 104772","SINAPI",104772,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",2.14,2.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104761","SINAPI",104761,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",8.91,9.6300000000000008,null,null,0,0]
["SINAPI 104782","SINAPI",104782,"PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",73.42,73.930000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 90452","SINAPI",90452,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",22.13,22.64,null,null,0.67149999999999999,0.65639999999999998]
["SINAPI 91222","SINAPI",91222,"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M",7.41,8.0399999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 90443","SINAPI",90443,"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",6.67,7.23,null,null,0,0]
["SINAPI 104764","SINAPI",104764,"SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",19.98,20.6,null,null,0.28179999999999999,0.27329999999999999]
["SINAPI 96563","SINAPI",96563,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M",54.56,56.36,null,null,0.1835,0.17760000000000001]
["SINAPI 102469","SINAPI",102469,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 101856","SINAPI",101856,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",23.79,25.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101858","SINAPI",101858,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",24.28,25.79,null,null,0,0]
["SINAPI 104385","SINAPI",104385,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101849","SINAPI",101849,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",191.59,192.6,null,null,4.58E-2,4.5600000000000002E-2]
["SINAPI 101846","SINAPI",101846,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",169.73,170.58,null,null,4.36E-2,4.3400000000000001E-2]
["SINAPI 101838","SINAPI",101838,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",100.98,101.83,null,null,7.3300000000000004E-2,7.2700000000000001E-2]
["SINAPI 101825","SINAPI",101825,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",220.39,229.15,null,null,0,0]
["SINAPI 101816","SINAPI",101816,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",65.48,68.17,null,null,0,0]
["SINAPI 102098","SINAPI",102098,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3",2187.58,2209.9699999999998,null,null,2.0500000000000001E-2,2.0299999999999999E-2]
["SINAPI 93000","SINAPI",93000,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",262.42,263.32,null,null,0,0]
["SINAPI 92988","SINAPI",92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",57.19,57.49,null,null,0,0]
["SINAPI 93026","SINAPI",93026,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",66.34,68.63,null,null,0,0]
["SINAPI 97669","SINAPI",97669,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",17.66,18.21,null,null,0,0]
["SINAPI 93011","SINAPI",93011,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",46.87,47.49,null,null,0,0]
["SINAPI 103490","SINAPI",103490,"PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3",2838.37,2993.21,null,null,1.14E-2,1.0800000000000001E-2]
["SINAPI 98300","SINAPI",98300,"CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",5.75,6.01,null,null,0,0]
["SINAPI 98281","SINAPI",98281,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",8.01,8.52,null,null,0,0]
["SINAPI 98283","SINAPI",98283,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",9.2799999999999994,9.81,null,null,0,0]
["SINAPI 98274","SINAPI",98274,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",3.9,3.93,null,null,0,0]
["SINAPI 98293","SINAPI",98293,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",10.08,10.24,null,null,0,0]
["SINAPI 98269","SINAPI",98269,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",27.51,27.92,null,null,0,0]
["SINAPI 98401","SINAPI",98401,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",24.06,24.43,null,null,0,0]
["SINAPI 98593","SINAPI",98593,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",2523.75,2568,null,null,0.78439999999999999,0.77090000000000003]
["SINAPI 100563","SINAPI",100563,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",376.82,381.65,null,null,0.78180000000000005,0.77190000000000003]
["SINAPI 103405","SINAPI",103405,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",36.17,38.99,null,null,0,0]
["SINAPI 103409","SINAPI",103409,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",57.07,61.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103417","SINAPI",103417,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",57.88,62.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103422","SINAPI",103422,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",101.29,109.18,null,null,0,0]
["SINAPI 103414","SINAPI",103414,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",28.93,31.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103483","SINAPI",103483,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103469","SINAPI",103469,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103473","SINAPI",103473,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103480","SINAPI",103480,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103460","SINAPI",103460,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103449","SINAPI",103449,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103454","SINAPI",103454,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103428","SINAPI",103428,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",255.53,258.04000000000002,null,null,0.87419999999999998,0.86570000000000003]
["SINAPI 104806","SINAPI",104806,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103381","SINAPI",103381,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103387","SINAPI",103387,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",3094.05,3094.48,null,null,0.99660000000000004,0.99639999999999995]
["SINAPI 103391","SINAPI",103391,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",3030.08,3030.97,null,null,0.99270000000000003,0.99239999999999995]
["SINAPI 87244","SINAPI",87244,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2",265.75,268.89,null,null,0,0]
["SINAPI 104591","SINAPI",104591,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO  EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2",285.29000000000002,289.81,null,null,0,0]
["SINAPI 87275","SINAPI",87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",66.97,69.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104618","SINAPI",104618,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",361.31,364.71,null,null,0,0]
["SINAPI 104599","SINAPI",104599,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",74.099999999999994,76.45,null,null,0,0]
["SINAPI 87249","SINAPI",87249,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2",66.78,68.67,null,null,0,0]
["SINAPI 104595","SINAPI",104595,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",60.27,61.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104619","SINAPI",104619,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023","M",13.11,13.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103741","SINAPI",103741,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103734","SINAPI",103734,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103735","SINAPI",103735,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOMBADA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103738","SINAPI",103738,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRISMA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103699","SINAPI",103699,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103710","SINAPI",103710,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103712","SINAPI",103712,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103721","SINAPI",103721,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103730","SINAPI",103730,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103733","SINAPI",103733,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 96987","SINAPI",96987,"BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½\"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",120.1,124.35,null,null,4.7600000000000003E-2,4.5999999999999999E-2]
["SINAPI 104749","SINAPI",104749,"CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",17.64,18.309999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96991","SINAPI",96991,"CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96978","SINAPI",96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",78.63,78.77,null,null,0,0]
["SINAPI 96979","SINAPI",96979,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",112.59,112.76,null,null,0,0]
["SINAPI 96983","SINAPI",96983,"SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104993","SINAPI",104993,"CAIXA DE EMBUTIR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 104998","SINAPI",104998,"HIDRÔMETRO DN 1\", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",493.51,495.8,null,null,0.94399999999999995,0.93969999999999998]
["SINAPI 104992","SINAPI",104992,"HIDRÔMETRO DN 2\" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",1125.69,1128.71,null,null,0.96760000000000002,0.96499999999999997]
["SINAPI 95654","SINAPI",95654,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1985.98,2003.01,null,null,8.0299999999999996E-2,7.9600000000000004E-2]
["SINAPI 95658","SINAPI",95658,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",490.43,504.92,null,null,0.64039999999999997,0.622]
["SINAPI 95667","SINAPI",95667,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",783.39,806.24,null,null,0.64529999999999998,0.627]
["SINAPI 95671","SINAPI",95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",964.78,990.73,null,null,0.67269999999999996,0.65510000000000002]
["SINAPI 95646","SINAPI",95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",528.52,544.35,null,null,0.22140000000000001,0.215]
[{"$f":"CONCATENATE(B14823,\" \",C14823)","v":"SINAPI 98746"},"SINAPI",98746,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M",59.71,62.8,null,null,0,0]
["SINAPI 98749","SINAPI",98749,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M",72.09,75.290000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 98534","SINAPI",98534,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",308.87,322.33,null,null,0.19370000000000001,0.18559999999999999]
["SINAPI 98527","SINAPI",98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",209.77,220.48,null,null,0,0]
["SINAPI 94220","SINAPI",94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",61.01,62.27,null,null,0,0]
["SINAPI 100330","SINAPI",100330,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",18.84,19.66,null,null,0,0]
["SINAPI 100327","SINAPI",100327,"RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M",52.92,53.63,null,null,0.50149999999999995,0.49490000000000001]
["SINAPI 94448","SINAPI",94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",61.59,63.05,null,null,0,0]
["SINAPI 94442","SINAPI",94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",39.82,40.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94192","SINAPI",94192,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",49.98,50.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102110","SINAPI",102110,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",296,297.60000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 102102","SINAPI",102102,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",16343.02,16374.66,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 105414","SINAPI",105414,"CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105443","SINAPI",105443,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105412","SINAPI",105412,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105497","SINAPI",105497,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105438","SINAPI",105438,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105463","SINAPI",105463,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105425","SINAPI",105425,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105461","SINAPI",105461,"CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105470","SINAPI",105470,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105430","SINAPI",105430,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105489","SINAPI",105489,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105437","SINAPI",105437,"CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105434","SINAPI",105434,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105447","SINAPI",105447,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105446","SINAPI",105446,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105449","SINAPI",105449,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 100221","SINAPI",100221,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",28.34,30.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100215","SINAPI",100215,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",3.22,3.47,null,null,0,0]
["SINAPI 100212","SINAPI",100212,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",6.83,7.35,null,null,0,0]
["SINAPI 100199","SINAPI",100199,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.28999999999999998,0.31,null,null,0,0]
["SINAPI 100205","SINAPI",100205,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM",1315.58,1416.67,null,null,0,0]
["SINAPI 100228","SINAPI",100228,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",0.32,0.34,null,null,0.53120000000000001,0.5]
["SINAPI 100274","SINAPI",100274,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",25.01,26.93,null,null,0,0]
["SINAPI 100197","SINAPI",100197,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",1.76,1.9,null,null,0,0]
["SINAPI 100254","SINAPI",100254,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",35.340000000000003,38.06,null,null,0,0]
["SINAPI 100244","SINAPI",100244,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",3.58,3.86,null,null,0,0]
["SINAPI 100242","SINAPI",100242,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",17.670000000000002,19.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100263","SINAPI",100263,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",1.93,2.08,null,null,0,0]
["SINAPI 100261","SINAPI",100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",4.88,5.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100262","SINAPI",100262,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",3.02,3.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100271","SINAPI",100271,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",56.25,60.58,null,null,0,0]
["SINAPI 100258","SINAPI",100258,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",11.96,12.88,null,null,0,0]
["SINAPI 100259","SINAPI",100259,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",23.56,25.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100279","SINAPI",100279,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",0.69,0.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100233","SINAPI",100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.16,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 100232","SINAPI",100232,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.33,0.35,null,null,0,0]
["SINAPI 100234","SINAPI",100234,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.49,0.53,null,null,0,0]
["SINAPI 100265","SINAPI",100265,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.74,0.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100235","SINAPI",100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L",0.03,0.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100267","SINAPI",100267,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.48,1.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100231","SINAPI",100231,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.03,0.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100230","SINAPI",100230,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 100229","SINAPI",100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.01,0.01,null,null,0,0]
["SINAPI 100272","SINAPI",100272,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",1.1100000000000001,1.2,null,null,0,0]
["SINAPI 100269","SINAPI",100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.48,1.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100986","SINAPI",100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.17,9.26,null,null,0.40239999999999998,0.39850000000000002]
["SINAPI 101002","SINAPI",101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.1,6.16,null,null,0.40329999999999999,0.39939999999999998]
["SINAPI 100987","SINAPI",100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",10.72,10.81,null,null,0.1278,0.12670000000000001]
["SINAPI 101003","SINAPI",101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.14,7.19,null,null,0.1275,0.12659999999999999]
["SINAPI 100988","SINAPI",100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",11.39,11.48,null,null,0.1361,0.13500000000000001]
["SINAPI 101004","SINAPI",101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.59,7.65,null,null,0.13569999999999999,0.1346]
["SINAPI 100985","SINAPI",100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.47,7.58,null,null,0.44979999999999998,0.44330000000000003]
["SINAPI 101001","SINAPI",101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.9800000000000004,5.05,null,null,0.44979999999999998,0.44359999999999999]
["SINAPI 101008","SINAPI",101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",5.62,5.66,null,null,0.33100000000000002,0.3286]
["SINAPI 101007","SINAPI",101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",5.51,5.57,null,null,0.29580000000000001,0.29260000000000003]
["SINAPI 100982","SINAPI",100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.06,9.17,null,null,0.28699999999999998,0.28349999999999997]
["SINAPI 100998","SINAPI",100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.04,6.13,null,null,0.28639999999999999,0.28220000000000001]
["SINAPI 100983","SINAPI",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.2200000000000006,9.31,null,null,9.4399999999999998E-2,9.3399999999999997E-2]
["SINAPI 100999","SINAPI",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.17,6.24,null,null,9.4E-2,9.2899999999999996E-2]
["SINAPI 100984","SINAPI",100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.0500000000000007,9.14,null,null,0.10059999999999999,9.9599999999999994E-2]
["SINAPI 101000","SINAPI",101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.03,6.09,null,null,0.1012,0.1002]
["SINAPI 100981","SINAPI",100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.3000000000000007,9.4700000000000006,null,null,0.30320000000000003,0.29780000000000001]
["SINAPI 100997","SINAPI",100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.2,6.32,null,null,0.30159999999999998,0.2959]
["SINAPI 101010","SINAPI",101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",27.48,27.75,null,null,0.34499999999999997,0.34160000000000001]
["SINAPI 101009","SINAPI",101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",43.65,44.07,null,null,0.34520000000000001,0.34200000000000003]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.01,7.11,null,null,0.30099999999999999,0.29680000000000001]
["SINAPI 100994","SINAPI",100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.6500000000000004,4.71,null,null,0.2989,0.29509999999999997]
["SINAPI 100974","SINAPI",100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.5500000000000007,8.65,null,null,0.30409999999999998,0.30059999999999998]
["SINAPI 100990","SINAPI",100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.7,5.79,null,null,0.30349999999999999,0.29880000000000001]
["SINAPI 100979","SINAPI",100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.83,6.89,null,null,9.8100000000000007E-2,9.7199999999999995E-2]
["SINAPI 100995","SINAPI",100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.5599999999999996,4.6100000000000003,null,null,9.6500000000000002E-2,9.5399999999999999E-2]
["SINAPI 100975","SINAPI",100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.73,8.82,null,null,9.9699999999999997E-2,9.8599999999999993E-2]
["SINAPI 100991","SINAPI",100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.84,5.91,null,null,9.9299999999999999E-2,9.8100000000000007E-2]
["SINAPI 100980","SINAPI",100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.48,6.54,null,null,0.10489999999999999,0.104]
["SINAPI 100996","SINAPI",100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.3099999999999996,4.3499999999999996,null,null,0.10440000000000001,0.10340000000000001]
["SINAPI 100976","SINAPI",100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.58,8.67,null,null,0.1061,0.105]
["SINAPI 100992","SINAPI",100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.72,5.78,null,null,0.1066,0.1055]
["SINAPI 100977","SINAPI",100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.65,7.79,null,null,0.31630000000000003,0.31069999999999998]
["SINAPI 100993","SINAPI",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.0999999999999996,5.19,null,null,0.31569999999999998,0.31019999999999998]
["SINAPI 100973","SINAPI",100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.73,8.89,null,null,0.32300000000000001,0.31719999999999998]
["SINAPI 100989","SINAPI",100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.82,5.92,null,null,0.32129999999999997,0.31590000000000001]
["SINAPI 101467","SINAPI",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",18,18.36,null,null,0.2928,0.28699999999999998]
["SINAPI 101468","SINAPI",101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",16.46,16.79,null,null,0.2928,0.28710000000000002]
["SINAPI 101014","SINAPI",101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",41.13,41.94,null,null,0.29320000000000002,0.28760000000000002]
["SINAPI 101015","SINAPI",101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",33.78,34.46,null,null,0.29339999999999999,0.28760000000000002]
["SINAPI 101463","SINAPI",101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",45.03,45.92,null,null,0.29310000000000003,0.28749999999999998]
["SINAPI 101464","SINAPI",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",34.590000000000003,35.28,null,null,0.29310000000000003,0.28739999999999999]
["SINAPI 101465","SINAPI",101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",26.43,26.97,null,null,0.29320000000000002,0.28739999999999999]
["SINAPI 101466","SINAPI",101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",21.51,21.94,null,null,0.29289999999999999,0.28710000000000002]
["SINAPI 101013","SINAPI",101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",44.89,45.78,null,null,0.29320000000000002,0.28749999999999998]
["SINAPI 101477","SINAPI",101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",13.03,13.28,null,null,0.29320000000000002,0.28770000000000001]
[{"$f":"CONCATENATE(B15143,\" \",C15143)","v":"SINAPI 101478"},"SINAPI",101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",11.09,11.32,null,null,0.29220000000000002,0.28620000000000001]
["SINAPI 101017","SINAPI",101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",29.66,30.24,null,null,0.29299999999999998,0.28739999999999999]
["SINAPI 101018","SINAPI",101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",24.36,24.84,null,null,0.29310000000000003,0.28739999999999999]
["SINAPI 101469","SINAPI",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",36.840000000000003,37.57,null,null,0.29320000000000002,0.28749999999999998]
["SINAPI 101470","SINAPI",101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",29.25,29.83,null,null,0.29299999999999998,0.2873]
["SINAPI 101471","SINAPI",101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",25.09,25.59,null,null,0.29330000000000001,0.28760000000000002]
["SINAPI 101472","SINAPI",101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",19.53,19.920000000000002,null,null,0.29289999999999999,0.28710000000000002]
["SINAPI 101473","SINAPI",101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.11,28.67,null,null,0.29310000000000003,0.28739999999999999]
["SINAPI 101474","SINAPI",101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",20.12,20.52,null,null,0.29320000000000002,0.28749999999999998]
["SINAPI 101475","SINAPI",101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",17.84,18.2,null,null,0.29260000000000003,0.2868]
["SINAPI 101476","SINAPI",101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",15.91,16.23,null,null,0.29289999999999999,0.28710000000000002]
["SINAPI 101016","SINAPI",101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",39.11,39.89,null,null,0.29330000000000001,0.28749999999999998]
["SINAPI 101487","SINAPI",101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",96.87,98.79,null,null,0.29330000000000001,0.28760000000000002]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",83.82,85.48,null,null,0.29320000000000002,0.28760000000000002]
["SINAPI 101480","SINAPI",101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",65.900000000000006,67.209999999999994,null,null,0.29320000000000002,0.28749999999999998]
["SINAPI 101481","SINAPI",101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",47.6,48.55,null,null,0.29330000000000001,0.28749999999999998]
["SINAPI 101482","SINAPI",101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",35.58,36.28,null,null,0.29310000000000003,0.28749999999999998]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",36.92,37.65,null,null,0.29330000000000001,0.28760000000000002]
["SINAPI 101484","SINAPI",101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",191.35,195.15,null,null,0.29330000000000001,0.28760000000000002]
["SINAPI 101485","SINAPI",101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",146.88,149.80000000000001,null,null,0.29320000000000002,0.28749999999999998]
["SINAPI 101486","SINAPI",101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",132.31,134.94,null,null,0.29330000000000001,0.28749999999999998]
["SINAPI 101006","SINAPI",101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",21.26,21.43,null,null,0.33160000000000001,0.32900000000000001]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",19.010000000000002,19.190000000000001,null,null,0.29559999999999997,0.29289999999999999]
["SINAPI 102568","SINAPI",102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T",278.22000000000003,286,null,null,0.26769999999999999,0.26050000000000001]
["SINAPI 101479","SINAPI",101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",163.32,167.89,null,null,0.26779999999999998,0.26050000000000001]
["SINAPI 101019","SINAPI",101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",560.55999999999995,576.24,null,null,0.26779999999999998,0.26050000000000001]
["SINAPI 100938","SINAPI",100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",7.59,7.66,null,null,0.3926,0.38900000000000001]
["SINAPI 100942","SINAPI",100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",5.0599999999999996,5.1100000000000003,null,null,0.39129999999999998,0.38750000000000001]
["SINAPI 93588","SINAPI",93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.19,3.21,null,null,0.38869999999999999,0.38629999999999998]
["SINAPI 93594","SINAPI",93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.12,2.14,null,null,0.38679999999999998,0.38319999999999999]
["SINAPI 93589","SINAPI",93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.73,2.75,null,null,0.38829999999999998,0.38550000000000001]
["SINAPI 93595","SINAPI",93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.84,1.86,null,null,0.38590000000000002,0.38169999999999998]
["SINAPI 93590","SINAPI",93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.99,1,null,null,0.38379999999999997,0.38]
["SINAPI 93596","SINAPI",93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.66,0.67,null,null,0.37880000000000003,0.37309999999999999]
["SINAPI 95875","SINAPI",95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.5099999999999998,2.54,null,null,0.39040000000000002,0.38579999999999998]
["SINAPI 95878","SINAPI",95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.69,1.71,null,null,0.39050000000000001,0.38600000000000001]
["SINAPI 100943","SINAPI",100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.49,4.53,null,null,0.1225,0.12139999999999999]
["SINAPI 100939","SINAPI",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6.77,6.83,null,null,0.1241,0.123]
["SINAPI 93591","SINAPI",93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.83,2.85,null,null,0.1237,0.12280000000000001]
["SINAPI 93597","SINAPI",93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.88,1.9,null,null,0.12230000000000001,0.1211]
["SINAPI 93592","SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.4500000000000002,2.48,null,null,0.12239999999999999,0.121]
["SINAPI 93598","SINAPI",93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.62,1.64,null,null,0.1173,0.1159]
["SINAPI 93593","SINAPI",93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.9,0.9,null,null,0.1111,0.1111]
["SINAPI 93599","SINAPI",93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.59,0.61,null,null,0.1186,0.1148]
["SINAPI 95876","SINAPI",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.2200000000000002,2.2400000000000002,null,null,0.1216,0.1205]
["SINAPI 95879","SINAPI",95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.51,1.51,null,null,0.1192,0.1192]
["SINAPI 100940","SINAPI",100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5.79,5.83,null,null,0.13300000000000001,0.1321]
["SINAPI 100944","SINAPI",100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.88,3.9,null,null,0.13400000000000001,0.1333]
["SINAPI 95425","SINAPI",95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.41,2.4300000000000002,null,null,0.12859999999999999,0.12759999999999999]
["SINAPI 95428","SINAPI",95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.62,1.63,null,null,0.12959999999999999,0.1288]
["SINAPI 95426","SINAPI",95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.08,2.09,null,null,0.1298,0.12920000000000001]
["SINAPI 95429","SINAPI",95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.41,1.41,null,null,0.12770000000000001,0.12770000000000001]
["SINAPI 95427","SINAPI",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.79,0.79,null,null,0.1139,0.1139]
["SINAPI 95430","SINAPI",95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.49,0.49,null,null,0.12239999999999999,0.12239999999999999]
["SINAPI 95877","SINAPI",95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.91,1.92,null,null,0.13089999999999999,0.13020000000000001]
["SINAPI 95880","SINAPI",95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.28,1.29,null,null,0.125,0.124]
["SINAPI 100937","SINAPI",100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.91,9.0399999999999991,null,null,0.43880000000000002,0.4325]
["SINAPI 100941","SINAPI",100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",5.94,6.02,null,null,0.43769999999999998,0.43190000000000001]
["SINAPI 97912","SINAPI",97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.74,3.78,null,null,0.4385,0.43390000000000001]
["SINAPI 97916","SINAPI",97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.4900000000000002,2.5299999999999998,null,null,0.43780000000000002,0.43080000000000002]
["SINAPI 97913","SINAPI",97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.24,3.28,null,null,0.43830000000000002,0.43290000000000001]
["SINAPI 97917","SINAPI",97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.15,2.1800000000000002,null,null,0.43719999999999998,0.43120000000000003]
["SINAPI 97915","SINAPI",97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.19,1.2,null,null,0.42859999999999998,0.42499999999999999]
["SINAPI 97919","SINAPI",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.78,0.79,null,null,0.43590000000000001,0.4304]
[{"$f":"CONCATENATE(B15207,\" \",C15207)","v":"SINAPI 97914"},"SINAPI",97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.97,3.01,null,null,0.43769999999999998,0.43190000000000001]
["SINAPI 97918","SINAPI",97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.98,2.0099999999999998,null,null,0.43430000000000002,0.4279]
["SINAPI 100949","SINAPI",100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.77,6.85,null,null,0.3589,0.35470000000000002]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.84,2.87,null,null,0.35560000000000003,0.35189999999999999]
["SINAPI 100946","SINAPI",100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.46,2.48,null,null,0.35370000000000001,0.3508]
["SINAPI 100948","SINAPI",100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.89,0.91,null,null,0.35959999999999998,0.35160000000000002]
["SINAPI 100947","SINAPI",100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.2599999999999998,2.29,null,null,0.35399999999999998,0.3493]
["SINAPI 100954","SINAPI",100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",8.6199999999999992,8.6999999999999993,null,null,0.34449999999999997,0.34139999999999998]
["SINAPI 100950","SINAPI",100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.62,3.65,null,null,0.3453,0.34250000000000003]
["SINAPI 100951","SINAPI",100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.12,3.16,null,null,0.34620000000000001,0.34179999999999999]
["SINAPI 100953","SINAPI",100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.1399999999999999,1.1499999999999999,null,null,0.33329999999999999,0.33040000000000003]
["SINAPI 100952","SINAPI",100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.88,2.91,null,null,0.34029999999999999,0.33679999999999999]
["SINAPI 100964","SINAPI",100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.9600000000000009,9.0399999999999991,null,null,0.33150000000000002,0.32850000000000001]
["SINAPI 100960","SINAPI",100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.73,3.76,null,null,0.32979999999999998,0.3271]
["SINAPI 100961","SINAPI",100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.23,3.26,null,null,0.32819999999999999,0.32519999999999999]
["SINAPI 100963","SINAPI",100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.1599999999999999,1.17,null,null,0.3276,0.32479999999999998]
["SINAPI 100962","SINAPI",100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.95,2.98,null,null,0.32879999999999998,0.32550000000000001]
["SINAPI 100959","SINAPI",100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",11.91,12.03,null,null,0.29549999999999998,0.29260000000000003]
["SINAPI 100955","SINAPI",100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5,5.04,null,null,0.29399999999999998,0.29170000000000001]
["SINAPI 100956","SINAPI",100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.33,4.38,null,null,0.29559999999999997,0.29220000000000002]
["SINAPI 100958","SINAPI",100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.59,1.6,null,null,0.2893,0.28749999999999998]
["SINAPI 100957","SINAPI",100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.97,4.01,null,null,0.29470000000000002,0.2918]
["SINAPI 100970","SINAPI",100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.0499999999999998,2.06,null,null,2.4400000000000002E-2,2.4299999999999999E-2]
["SINAPI 100969","SINAPI",100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.42,2.4300000000000002,null,null,2.4799999999999999E-2,2.47E-2]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.77,0.77,null,null,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2]
["SINAPI 102332","SINAPI",102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.91,1.92,null,null,2.6200000000000001E-2,2.5999999999999999E-2]
["SINAPI 100965","SINAPI",100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.84,1.86,null,null,2.7199999999999998E-2,2.69E-2]
["SINAPI 100966","SINAPI",100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.59,1.6,null,null,1.89E-2,1.8800000000000001E-2]
["SINAPI 102331","SINAPI",102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,null,1.72E-2,1.72E-2]
["SINAPI 102330","SINAPI",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.48,1.49,null,null,2.0299999999999999E-2,2.01E-2]
["SINAPI 97804","SINAPI",97804,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104378","SINAPI",104378,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104379","SINAPI",104379,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104389","SINAPI",104389,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97801","SINAPI",97801,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104377","SINAPI",104377,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104376","SINAPI",104376,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97808","SINAPI",97808,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104381","SINAPI",104381,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104380","SINAPI",104380,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103138","SINAPI",103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",36.5,37.5,null,null,0.34470000000000001,0.33550000000000002]
["SINAPI 103151","SINAPI",103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",337.32,350.21,null,null,0.28149999999999997,0.27110000000000001]
["SINAPI 103152","SINAPI",103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",401.87,417.34,null,null,0.2802,0.26989999999999997]
["SINAPI 103139","SINAPI",103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",47.5,48.94,null,null,0.32840000000000003,0.31879999999999997]
["SINAPI 103140","SINAPI",103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",58.47,60.34,null,null,0.31809999999999999,0.30830000000000002]
["SINAPI 103141","SINAPI",103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",90.09,93.21,null,null,0.30249999999999999,0.29239999999999999]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",101.06,104.62,null,null,0.2994,0.28920000000000001]
["SINAPI 103143","SINAPI",103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",132.68,137.49,null,null,0.29330000000000001,0.28310000000000002]
["SINAPI 103144","SINAPI",103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",143.65,148.9,null,null,0.2918,0.28149999999999997]
["SINAPI 103145","SINAPI",103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",175.28,181.76,null,null,0.28860000000000002,0.27829999999999999]
["SINAPI 103146","SINAPI",103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",186.24,193.18,null,null,0.28770000000000001,0.27739999999999998]
["SINAPI 103147","SINAPI",103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",208.21,216,null,null,0.28620000000000001,0.27589999999999998]
["SINAPI 103148","SINAPI",103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",250.8,260.29000000000002,null,null,0.28410000000000002,0.2737]
["SINAPI 103137","SINAPI",103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",32.11,32.94,null,null,0.35470000000000002,0.3458]
["SINAPI 103149","SINAPI",103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",272.76,283.11,null,null,0.2833,0.27289999999999998]
["SINAPI 103150","SINAPI",103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",315.3,327.35000000000002,null,null,0.28199999999999997,0.27160000000000001]
["SINAPI 103106","SINAPI",103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",55.1,56.85,null,null,0.3211,0.31119999999999998]
["SINAPI 103119","SINAPI",103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",656.74,682.29,null,null,0.2777,0.26729999999999998]
["SINAPI 103120","SINAPI",103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",785.87,816.5,null,null,0.27710000000000001,0.26669999999999999]
["SINAPI 103107","SINAPI",103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",77.06,79.680000000000007,null,null,0.30759999999999998,0.2974]
["SINAPI 103108","SINAPI",103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",99.04,102.51,null,null,0.3,0.2898]
["SINAPI 103109","SINAPI",103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",162.25,168.24,null,null,0.28970000000000001,0.27939999999999998]
["SINAPI 103110","SINAPI",103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",184.21,191.07,null,null,0.28789999999999999,0.27750000000000002]
[{"$f":"CONCATENATE(B15271,\" \",C15271)","v":"SINAPI 103111"},"SINAPI",103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",247.45,256.79000000000002,null,null,0.2843,0.27389999999999998]
["SINAPI 103112","SINAPI",103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",269.39999999999998,279.62,null,null,0.28339999999999999,0.27300000000000002]
["SINAPI 103113","SINAPI",103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",332.64,345.35,null,null,0.28160000000000002,0.2712]
["SINAPI 103114","SINAPI",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",354.59,368.19,null,null,0.28110000000000002,0.2707]
["SINAPI 103115","SINAPI",103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",398.51,413.85,null,null,0.28029999999999999,0.26989999999999997]
["SINAPI 103116","SINAPI",103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",483.71,502.41,null,null,0.27910000000000001,0.26869999999999999]
["SINAPI 103105","SINAPI",103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",46.3,47.7,null,null,0.33,0.32029999999999997]
["SINAPI 103117","SINAPI",103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",527.63,548.05999999999995,null,null,0.2787,0.26829999999999998]
["SINAPI 103118","SINAPI",103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",612.80999999999995,636.62,null,null,0.27800000000000002,0.2676]
["SINAPI 103122","SINAPI",103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",73.709999999999994,76.2,null,null,0.309,0.29899999999999999]
["SINAPI 103135","SINAPI",103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",976.18,1014.35,null,null,0.27639999999999998,0.26600000000000001]
["SINAPI 103136","SINAPI",103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1169.8399999999999,1215.67,null,null,0.27600000000000002,0.2656]
["SINAPI 103123","SINAPI",103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",106.67,110.45,null,null,0.29809999999999998,0.28789999999999999]
["SINAPI 103124","SINAPI",103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",139.6,144.68,null,null,0.2923,0.28210000000000002]
["SINAPI 103125","SINAPI",103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",234.46,243.29,null,null,0.2848,0.27450000000000002]
["SINAPI 103126","SINAPI",103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",267.38,277.52,null,null,0.28349999999999997,0.27310000000000001]
["SINAPI 103127","SINAPI",103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",362.24,376.13,null,null,0.28089999999999998,0.27050000000000002]
["SINAPI 103128","SINAPI",103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",395.17,410.36,null,null,0.28029999999999999,0.26989999999999997]
["SINAPI 103129","SINAPI",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",490.02,508.97,null,null,0.27910000000000001,0.26869999999999999]
["SINAPI 103130","SINAPI",103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",522.95000000000005,543.20000000000005,null,null,0.2787,0.26829999999999998]
["SINAPI 103131","SINAPI",103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",588.83000000000004,611.69000000000005,null,null,0.2782,0.26779999999999998]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",716.62,744.53,null,null,0.27739999999999998,0.26700000000000002]
["SINAPI 103121","SINAPI",103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",60.54,62.5,null,null,0.31669999999999998,0.30669999999999997]
["SINAPI 103133","SINAPI",103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",782.5,813.01,null,null,0.27710000000000001,0.26669999999999999]
["SINAPI 103134","SINAPI",103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",910.29,945.85,null,null,0.27660000000000001,0.26619999999999999]
["SINAPI 103090","SINAPI",103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",12.92,13.43,null,null,0.27860000000000001,0.2681]
["SINAPI 103103","SINAPI",103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",126.24,131.5,null,null,0.26150000000000001,0.251]
["SINAPI 103104","SINAPI",103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",150.96,157.25,null,null,0.26119999999999999,0.25069999999999998]
["SINAPI 103091","SINAPI",103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",18.13,18.850000000000001,null,null,0.27189999999999998,0.26150000000000001]
["SINAPI 103092","SINAPI",103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",23.34,24.29,null,null,0.26860000000000001,0.2581]
["SINAPI 103093","SINAPI",103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",35.67,37.130000000000003,null,null,0.26769999999999999,0.25719999999999998]
["SINAPI 103094","SINAPI",103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",40.92,42.58,null,null,0.26640000000000003,0.25600000000000001]
["SINAPI 103095","SINAPI",103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",53.23,55.4,null,null,0.26640000000000003,0.25600000000000001]
["SINAPI 103096","SINAPI",103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",58.46,60.86,null,null,0.26569999999999999,0.25519999999999998]
["SINAPI 103097","SINAPI",103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",70.790000000000006,73.69,null,null,0.26569999999999999,0.25530000000000003]
["SINAPI 103098","SINAPI",103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",76.02,79.12,null,null,0.2651,0.25469999999999998]
["SINAPI 103099","SINAPI",103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",86.45,89.99,null,null,0.2641,0.25369999999999998]
["SINAPI 103100","SINAPI",103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",92.2,96.02,null,null,0.26279999999999998,0.25230000000000002]
["SINAPI 103089","SINAPI",103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",10.83,11.25,null,null,0.28160000000000002,0.27110000000000001]
["SINAPI 103101","SINAPI",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",101.51,105.74,null,null,0.2621,0.25169999999999998]
["SINAPI 103102","SINAPI",103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",116.92,121.77,null,null,0.2621,0.25159999999999999]
["SINAPI 101112","SINAPI",101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",890.12,922.32,null,null,4.4999999999999997E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 101113","SINAPI",101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1006.03,1029.3800000000001,null,null,4.0000000000000001E-3,3.8999999999999998E-3]
["SINAPI 101098","SINAPI",101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1095.3399999999999,1135.29,null,null,4.1999999999999997E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1201.76,1233.1400000000001,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101102","SINAPI",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",882.44,895.74,null,null,2.41E-2,2.3800000000000002E-2]
["SINAPI 101110","SINAPI",101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",984.92,989.23,null,null,2.1600000000000001E-2,2.1499999999999998E-2]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1004.98,1039.6400000000001,null,null,4.4999999999999997E-3,4.3E-3]
["SINAPI 101107","SINAPI",101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1108.1600000000001,1134.56,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101103","SINAPI",101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",831.42,843.86,null,null,2.3699999999999999E-2,2.3400000000000001E-2]
["SINAPI 101111","SINAPI",101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",931.21,935.02,null,null,2.12E-2,2.1100000000000001E-2]
["SINAPI 101096","SINAPI",101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1241.5999999999999,1295.47,null,null,4.0000000000000001E-3,3.8E-3]
["SINAPI 101104","SINAPI",101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1351.65,1396.53,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 101100","SINAPI",101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",924.19,939.64,null,null,2.7900000000000001E-2,2.7400000000000001E-2]
["SINAPI 101108","SINAPI",101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",1029.53,1035.48,null,null,2.5000000000000001E-2,2.4899999999999999E-2]
["SINAPI 101097","SINAPI",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1176.95,1225.08,null,null,4.1999999999999997E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 101105","SINAPI",101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1285.4000000000001,1324.68,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101101","SINAPI",101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",903.45,918.13,null,null,2.6499999999999999E-2,2.6100000000000002E-2]
["SINAPI 101109","SINAPI",101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",1007.43,1012.76,null,null,2.3800000000000002E-2,2.3599999999999999E-2]
["SINAPI 96393","SINAPI",96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3",165.02,165.18,null,null,8.3999999999999995E-3,8.3999999999999995E-3]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3",232.03,232.19,null,null,5.8999999999999999E-3,5.8999999999999999E-3]
["SINAPI 104363","SINAPI",104363,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104360","SINAPI",104360,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104358","SINAPI",104358,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B15335,\" \",C15335)","v":"SINAPI 104362"},"SINAPI",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104361","SINAPI",104361,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104359","SINAPI",104359,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 96395","SINAPI",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3",324.48,324.75,null,null,4.3E-3,4.3E-3]
["SINAPI 104373","SINAPI",104373,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104374","SINAPI",104374,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 105034","SINAPI",105034,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",41.28,42.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105033","SINAPI",105033,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",57.55,58.88,null,null,0,0]
["SINAPI 93205","SINAPI",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",69.12,70.760000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 105032","SINAPI",105032,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",33.43,33.96,null,null,0,0]
["SINAPI 105031","SINAPI",105031,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",48.72,49.56,null,null,0,0]
["SINAPI 93199","SINAPI",93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",50.03,51.1,null,null,0,0]
["SINAPI 105030","SINAPI",105030,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",39.54,40.47,null,null,3.3399999999999999E-2,3.2599999999999997E-2]
["SINAPI 105029","SINAPI",105029,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",46.76,47.95,null,null,2.8199999999999999E-2,2.75E-2]
["SINAPI 93197","SINAPI",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",53.99,55.42,null,null,2.4400000000000002E-2,2.3800000000000002E-2]
["SINAPI 105040","SINAPI",105040,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",28.96,30.52,null,null,1.0999999999999999E-2,1.0500000000000001E-2]
["SINAPI 105039","SINAPI",105039,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",42.82,45.12,null,null,1.12E-2,1.06E-2]
["SINAPI 105038","SINAPI",105038,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",59.51,62.68,null,null,1.1299999999999999E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 105028","SINAPI",105028,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",20.71,21.1,null,null,6.3700000000000007E-2,6.2600000000000003E-2]
["SINAPI 105027","SINAPI",105027,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",23.58,24.06,null,null,5.6000000000000001E-2,5.4899999999999997E-2]
["SINAPI 93194","SINAPI",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",26.87,27.4,null,null,4.9099999999999998E-2,4.82E-2]
["SINAPI 93200","SINAPI",93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M",10.130000000000001,10.84,null,null,0,0]
["SINAPI 93203","SINAPI",93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M",13.62,13.74,null,null,0,0]
["SINAPI 93202","SINAPI",93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",25.96,27.27,null,null,0,0]
["SINAPI 105026","SINAPI",105026,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",41.51,42.3,null,null,0,0]
["SINAPI 105025","SINAPI",105025,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",58.46,59.69,null,null,0,0]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",70.37,71.95,null,null,0,0]
["SINAPI 105024","SINAPI",105024,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",49.86,51.34,null,null,2.6499999999999999E-2,2.5700000000000001E-2]
["SINAPI 105023","SINAPI",105023,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",60.46,62.34,null,null,2.18E-2,2.12E-2]
["SINAPI 93187","SINAPI",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",71.040000000000006,73.3,null,null,1.8599999999999998E-2,1.7999999999999999E-2]
["SINAPI 105037","SINAPI",105037,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",29.1,30.66,null,null,1.0999999999999999E-2,1.04E-2]
["SINAPI 105036","SINAPI",105036,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",43,45.31,null,null,1.12E-2,1.06E-2]
["SINAPI 105035","SINAPI",105035,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",59.66,62.86,null,null,1.12E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 105022","SINAPI",105022,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",21.01,21.41,null,null,6.2799999999999995E-2,6.1699999999999998E-2]
["SINAPI 105021","SINAPI",105021,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",23.91,24.4,null,null,5.5199999999999999E-2,5.4100000000000002E-2]
["SINAPI 93184","SINAPI",93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",27.56,28.11,null,null,4.7899999999999998E-2,4.7E-2]
["SINAPI 102149","SINAPI",102149,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102150","SINAPI",102150,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102145","SINAPI",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102146","SINAPI",102146,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102147","SINAPI",102147,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102148","SINAPI",102148,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102143","SINAPI",102143,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102144","SINAPI",102144,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102171","SINAPI",102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",522.29999999999995,524.28,null,null,0.1515,0.15090000000000001]
["SINAPI 102172","SINAPI",102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",508.05,509.56,null,null,0.1206,0.1203]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",282.88,285.33999999999997,null,null,0.34260000000000002,0.33960000000000001]
["SINAPI 102160","SINAPI",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",173.19,175.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102177","SINAPI",102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1908.7,1913.48,null,null,2.07E-2,2.07E-2]
["SINAPI 102174","SINAPI",102174,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102178","SINAPI",102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",2185.66,2190.02,null,null,1.61E-2,1.61E-2]
["SINAPI 102175","SINAPI",102175,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102176","SINAPI",102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",961.57,966.81,null,null,4.7199999999999999E-2,4.7E-2]
["SINAPI 102173","SINAPI",102173,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102163","SINAPI",102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",363.07,365.53,null,null,0.26690000000000003,0.2651]
["SINAPI 102153","SINAPI",102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",253.38,255.41,null,null,0,0]
["SINAPI 102165","SINAPI",102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",352.19,354.17,null,null,0.22470000000000001,0.22339999999999999]
["SINAPI 102155","SINAPI",102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",262.66000000000003,264.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102167","SINAPI",102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",414.5,416.01,null,null,0.1479,0.14729999999999999]
["SINAPI 102157","SINAPI",102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",345.17,346.42,null,null,0,0]
["SINAPI 102169","SINAPI",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",461.55,462.54,null,null,8.5699999999999998E-2,8.5500000000000007E-2]
["SINAPI 102159","SINAPI",102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",416.81,417.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102161","SINAPI",102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",289.57,292.02999999999997,null,null,0.3347,0.33179999999999998]
["SINAPI 102151","SINAPI",102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",179.88,181.91,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B15399,\" \",C15399)","v":"SINAPI 102162"},"SINAPI",102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",309.62,312.08,null,null,0.313,0.3105]
["SINAPI 102164","SINAPI",102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",308.45999999999998,310.44,null,null,0.25650000000000001,0.25490000000000002]
["SINAPI 102154","SINAPI",102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",218.93,220.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102166","SINAPI",102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",320.94,322.45,null,null,0.191,0.19009999999999999]
["SINAPI 102156","SINAPI",102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",251.61,252.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",400.97,402.09,null,null,0.1133,0.113]
["SINAPI 102158","SINAPI",102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",349.58,350.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102152","SINAPI",102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",199.93,201.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102181","SINAPI",102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",543.25,547.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102179","SINAPI",102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",399.77,404.77,null,null,0,0]
["SINAPI 102180","SINAPI",102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",459.98,464.73,null,null,0,0]
["SINAPI 102189","SINAPI",102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN",239.11,245.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102188","SINAPI",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",925.97,931.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102185","SINAPI",102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",3994.45,4015.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102184","SINAPI",102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1992.16,2002.39,null,null,0,0]
["SINAPI 102187","SINAPI",102187,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102183","SINAPI",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",2181.56,2194.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102182","SINAPI",102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1085.57,1091.6199999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102191","SINAPI",102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2",19.46,21,null,null,0,0]
["SINAPI 102190","SINAPI",102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2",16.02,17.28,null,null,0,0]
["SINAPI 102192","SINAPI",102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2",13.89,14.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89354","SINAPI",89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",636.92999999999995,639.11,null,null,0,0]
["SINAPI 103041","SINAPI",103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",17.940000000000001,18.2,null,null,0,0]
["SINAPI 103042","SINAPI",103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",22.19,22.57,null,null,0,0]
["SINAPI 103043","SINAPI",103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",20.71,20.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103044","SINAPI",103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.95,28.33,null,null,0,0]
["SINAPI 103039","SINAPI",103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.74,62.68,null,null,0,0]
["SINAPI 103038","SINAPI",103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",56.71,57.43,null,null,0,0]
["SINAPI 103037","SINAPI",103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",42.37,42.89,null,null,0,0]
["SINAPI 103036","SINAPI",103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.52,21.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103040","SINAPI",103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",91.75,92.94,null,null,0,0]
["SINAPI 90371","SINAPI",90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",26.81,27.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103047","SINAPI",103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",22.27,22.57,null,null,0,0]
["SINAPI 94489","SINAPI",94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.41,27.69,null,null,0,0]
["SINAPI 94490","SINAPI",94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",40.520000000000003,40.799999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 94491","SINAPI",94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",55.37,55.77,null,null,0,0]
["SINAPI 94492","SINAPI",94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",56.92,57.32,null,null,0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",104.49,105.15,null,null,0,0]
["SINAPI 94497","SINAPI",94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",78.569999999999993,79.510000000000005,null,null,0.85440000000000005,0.84430000000000005]
["SINAPI 94794","SINAPI",94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",123.47,124.8,null,null,0.86939999999999995,0.86009999999999998]
["SINAPI 94496","SINAPI",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.98,62.7,null,null,0.8579,0.84799999999999998]
["SINAPI 94793","SINAPI",94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",116.13,117.24,null,null,0.88380000000000003,0.87539999999999996]
["SINAPI 94495","SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",45.51,46.03,null,null,0.85719999999999996,0.84750000000000003]
["SINAPI 94792","SINAPI",94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",84.99,85.9,null,null,0.86850000000000005,0.85929999999999995]
["SINAPI 89352","SINAPI",89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",26.6,26.86,null,null,0.88080000000000003,0.87229999999999996]
["SINAPI 89986","SINAPI",89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.31,61.95,null,null,0.87180000000000002,0.86280000000000001]
["SINAPI 94499","SINAPI",94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",213.63,215.24,null,null,0.90769999999999995,0.90090000000000003]
["SINAPI 94498","SINAPI",94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",108.27,109.46,null,null,0.86360000000000003,0.85419999999999996]
["SINAPI 94500","SINAPI",94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",259.44,261.45,null,null,0.90490000000000004,0.89800000000000002]
["SINAPI 89353","SINAPI",89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",29.54,29.92,null,null,0.83650000000000002,0.82589999999999997]
["SINAPI 89987","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",69.81,70.59,null,null,0.86380000000000001,0.85419999999999996]
["SINAPI 94501","SINAPI",94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",520.47,523.03,null,null,0.93989999999999996,0.93530000000000002]
["SINAPI 89351","SINAPI",89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",24.65,25.03,null,null,0.80410000000000004,0.79179999999999995]
["SINAPI 89349","SINAPI",89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",19.77,20.03,null,null,0.8397,0.82879999999999998]
["SINAPI 89984","SINAPI",89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",62.88,63.52,null,null,0.875,0.86619999999999997]
["SINAPI 89985","SINAPI",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",66.38,67.16,null,null,0.85670000000000002,0.8468]
["SINAPI 103045","SINAPI",103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",8.85,9.11,null,null,0,0]
["SINAPI 103046","SINAPI",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.03,21.41,null,null,0,0]
["SINAPI 103048","SINAPI",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",16.78,17.079999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 103049","SINAPI",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",18.260000000000002,18.54,null,null,0,0]
["SINAPI 103029","SINAPI",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.630000000000003,34.01,null,null,0.85640000000000005,0.8468]
["SINAPI 103019","SINAPI",103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",199.72,201.33,null,null,0,0]
["SINAPI 103050","SINAPI",103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021","UN",22.4,23.75,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B15463,\" \",C15463)","v":"SINAPI 103051"},"SINAPI",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021","UN",27.02,28.72,null,null,0,0]
["SINAPI 103052","SINAPI",103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN",36.76,38.840000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 94799","SINAPI",94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",180.3,181.9,null,null,0,0]
["SINAPI 94798","SINAPI",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",146.91,148.13999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 94797","SINAPI",94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",88.46,89.37,null,null,0,0]
["SINAPI 94795","SINAPI",94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",37.21,37.64,null,null,0,0]
["SINAPI 94800","SINAPI",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",231.49,233.55,null,null,0,0]
["SINAPI 94796","SINAPI",94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",42.57,43.24,null,null,0,0]
["SINAPI 99635","SINAPI",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",217.26,220.52,null,null,0,0]
["SINAPI 103018","SINAPI",103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",178.26,181.1,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",109.75,110.69,null,null,0.89580000000000004,0.88819999999999999]
["SINAPI 95251","SINAPI",95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",90.39,91.11,null,null,0.90249999999999997,0.89539999999999997]
["SINAPI 95250","SINAPI",95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.24,61.76,null,null,0.89390000000000003,0.88629999999999998]
["SINAPI 95248","SINAPI",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",38.29,38.549999999999997,null,null,0.91720000000000002,0.91100000000000003]
["SINAPI 95253","SINAPI",95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",166.37,167.56,null,null,0.91120000000000001,0.90480000000000005]
["SINAPI 95249","SINAPI",95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",45.37,45.75,null,null,0.89349999999999996,0.8861]
["SINAPI 99622","SINAPI",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",318.51,319.45,null,null,0.96409999999999996,0.96120000000000005]
["SINAPI 99621","SINAPI",99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",283.58,284.3,null,null,0.96889999999999998,0.96650000000000003]
["SINAPI 99620","SINAPI",99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",190.04,190.56,null,null,0.96579999999999999,0.96319999999999995]
["SINAPI 103008","SINAPI",103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",114.6,114.86,null,null,0.97230000000000005,0.97009999999999996]
["SINAPI 99624","SINAPI",99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",634.94000000000005,636.54999999999995,null,null,0.96889999999999998,0.96650000000000003]
["SINAPI 99623","SINAPI",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",444.98,446.17,null,null,0.96679999999999999,0.96419999999999995]
["SINAPI 99625","SINAPI",99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",874.41,876.42,null,null,0.9718,0.96960000000000002]
["SINAPI 99619","SINAPI",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",139.87,140.25,null,null,0.96550000000000002,0.96289999999999998]
["SINAPI 99626","SINAPI",99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1349.26,1351.82,null,null,0.9768,0.97499999999999998]
["SINAPI 99631","SINAPI",99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",174.92,175.86,null,null,0.93459999999999999,0.92959999999999998]
["SINAPI 99630","SINAPI",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",150.71,151.43,null,null,0.9415,0.93710000000000004]
["SINAPI 99629","SINAPI",99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",101.08,101.6,null,null,0.93569999999999998,0.93089999999999995]
["SINAPI 99627","SINAPI",99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",84.29,84.55,null,null,0.96240000000000003,0.95940000000000003]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",401.41,403.02,null,null,0.95089999999999997,0.94710000000000005]
["SINAPI 99632","SINAPI",99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",252.96,254.15,null,null,0.94159999999999999,0.93720000000000003]
["SINAPI 99633","SINAPI",99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",545.89,547.9,null,null,0.95479999999999998,0.95130000000000003]
["SINAPI 99628","SINAPI",99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",91.4,91.78,null,null,0.94720000000000004,0.94320000000000004]
["SINAPI 99634","SINAPI",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",935.9,938.46,null,null,0.96660000000000001,0.96389999999999998]
["SINAPI 103013","SINAPI",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",163.97,164.44,null,null,0.96519999999999995,0.96240000000000003]
["SINAPI 103012","SINAPI",103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",152.71,153.06,null,null,0.97119999999999995,0.96899999999999997]
["SINAPI 103011","SINAPI",103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",96.67,96.92,null,null,0.96640000000000004,0.96389999999999998]
["SINAPI 103015","SINAPI",103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",438.26,439.07,null,null,0.97750000000000004,0.97570000000000001]
["SINAPI 103014","SINAPI",103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",247.11,247.71,null,null,0.97009999999999996,0.96779999999999999]
["SINAPI 103016","SINAPI",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",599.63,600.63,null,null,0.97950000000000004,0.9778]
["SINAPI 103010","SINAPI",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",86.9,87.08,null,null,0.97230000000000005,0.97030000000000005]
["SINAPI 103017","SINAPI",103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1049.24,1050.52,null,null,0.98509999999999998,0.9839]
["SINAPI 103033","SINAPI",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103032","SINAPI",103032,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103030","SINAPI",103030,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103031","SINAPI",103031,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103035","SINAPI",103035,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103034","SINAPI",103034,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103024","SINAPI",103024,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103023","SINAPI",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103022","SINAPI",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103020","SINAPI",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103026","SINAPI",103026,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103025","SINAPI",103025,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103021","SINAPI",103021,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103027","SINAPI",103027,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103028","SINAPI",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103563","SINAPI",103563,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103564","SINAPI",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103565","SINAPI",103565,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103566","SINAPI",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103567","SINAPI",103567,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103568","SINAPI",103568,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103569","SINAPI",103569,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE(B15527,\" \",C15527)","v":"SINAPI 103570"},"SINAPI",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103571","SINAPI",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103562","SINAPI",103562,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103573","SINAPI",103573,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103585","SINAPI",103585,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103586","SINAPI",103586,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103574","SINAPI",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103575","SINAPI",103575,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103577","SINAPI",103577,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103578","SINAPI",103578,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103579","SINAPI",103579,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103580","SINAPI",103580,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103581","SINAPI",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103582","SINAPI",103582,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103572","SINAPI",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103583","SINAPI",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103584","SINAPI",103584,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103557","SINAPI",103557,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103558","SINAPI",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103559","SINAPI",103559,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103560","SINAPI",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103561","SINAPI",103561,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103529","SINAPI",103529,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103530","SINAPI",103530,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103531","SINAPI",103531,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103532","SINAPI",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103533","SINAPI",103533,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103534","SINAPI",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103535","SINAPI",103535,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103527","SINAPI",103527,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103536","SINAPI",103536,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103528","SINAPI",103528,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103541","SINAPI",103541,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103542","SINAPI",103542,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103543","SINAPI",103543,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103544","SINAPI",103544,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103545","SINAPI",103545,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103537","SINAPI",103537,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103546","SINAPI",103546,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103538","SINAPI",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103549","SINAPI",103549,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103550","SINAPI",103550,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103551","SINAPI",103551,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103552","SINAPI",103552,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103554","SINAPI",103554,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103555","SINAPI",103555,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103547","SINAPI",103547,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103548","SINAPI",103548,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":142,"n_cols":16,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[140,8,140,9],[141,8,141,9],[140,4,140,7],[141,4,141,7],[139,1,139,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3272.25},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3300.9700000000003},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição 01"},"Composição","01","INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO","UN",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":3272.25},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":3300.9700000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":3272.25},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":3300.9700000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1093",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":411.18},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":411.18},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":137.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":137.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":366},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"H"},160.63999999999999,173.2,8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":12677},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","1020",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"M"},1021,1021,100,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":10.210000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":10.210000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B14,\" \",$C14),Banco!$A:$A,0)","v":784},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","1022",{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"M"},558,558,200,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":2.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":2.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B15,\" \",$C15),Banco!$A:$A,0)","v":789},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","39809",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"UN"},180.04,180.04,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":180.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":180.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":960},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","2388",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"UN"},61.84,61.84,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":61.84},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":61.84},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":1743},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","2392",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"UN"},154.26,154.26,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":77.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":77.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":1748},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"H"},192.56,208.72,8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":24.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":26.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":12897},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","40401",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"M"},143,143,50,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":2.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":2.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":1848},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","4119",{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":"M"},257.85000000000002,257.85000000000002,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":85.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":85.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":2852},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","39795",{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!D22)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!E22)-1),\"\")","v":"UN"},56.34,56.34,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!I22)-4)),0)","v":56.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!J22)-4)),0)","v":56.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B22,\" \",$C22),Banco!$A:$A,0)","v":3658},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L22),$H22=\"\",$H22=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K22,$K$1:$K22,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!O22)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!P22)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","7524",{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!D23)-1),\"\")","v":"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!E23)-1),\"\")","v":"UN"},75.540000000000006,75.540000000000006,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!I23)-4)),0)","v":37.770000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!J23)-4)),0)","v":37.770000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B23,\" \",$C23),Banco!$A:$A,0)","v":4312},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L23),$H23=\"\",$H23=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K23,$K$1:$K23,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!O23)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!P23)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K24,-1,0),$K$1:$K24,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B25,\" \",$C25)","v":"Composição 02"},"Composição","02","INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO","UN",{"$f":"IF($L25>0,SUM(OFFSET(F25,1,0,$L25),0))","v":2356.56},{"$f":"IF($L25>0,SUM(OFFSET(G25,1,0,$L25),0))","v":2407.9900000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F25),0,F25)","v":2356.56},{"$f":"IF(ISERROR(G25),0,G25)","v":2407.9900000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K25,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K25+1,K:K,0))-ROW(L25)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I25<>0,J25<>0),N25=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","41638",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H26*ROUND(I26,2),2)","v":630.17999999999995},{"$f":"TRUNC($H26*ROUND(J26,2),2)","v":630.17999999999995},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":210.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":210.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":241},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"H"},114.84,124.08,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":19.14},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":20.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":12678},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","98104",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"UN"},341.01,356.24,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":341.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":356.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":7025},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":1.6000000000000001E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":1.5E-3}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"H"},138.30000000000001,150.24,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":23.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":25.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":12901},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"M"},277.5,277.5,50,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":5.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":5.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":24},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","97740",{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":"M3"},454.69,466.75,0.22620000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":2010.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":2063.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":9626},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":6.2799999999999995E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":6.1199999999999997E-2}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":"H"},38.520000000000003,41.48,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":13000},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","11831",{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2\" OU 3/4\" COM BICO PARA MANGUEIRA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"UN"},72.08,72.08,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":18.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":18.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":4354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","9836",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"M"},181.92,181.92,12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":15.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":15.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B34,\" \",$C34),Banco!$A:$A,0)","v":4669},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!O34)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!P34)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","9868",{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":"M"},51.72,51.72,12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":4.3099999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":4.3099999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B35,\" \",$C35),Banco!$A:$A,0)","v":4688},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!O35)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!P35)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","9869",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"M"},55.8,55.8,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":9.3000000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":9.3000000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B36,\" \",$C36),Banco!$A:$A,0)","v":4689},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K37,-1,0),$K$1:$K37,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B38,\" \",$C38)","v":"Composição 03"},"Composição","03","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO 25MPA, LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)","M",{"$f":"IF($L38>0,SUM(OFFSET(F38,1,0,$L38),0))","v":73.95},{"$f":"IF($L38>0,SUM(OFFSET(G38,1,0,$L38),0))","v":74.569999999999993},null,{"$f":"IF(ISERROR(F38),0,F38)","v":73.95},{"$f":"IF(ISERROR(G38),0,G38)","v":74.569999999999993},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K38,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K38+1,K:K,0))-ROW(L38)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I38<>0,J38<>0),N38=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38405",{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H39*ROUND(I39,2),2)","v":48.16},{"$f":"TRUNC($H39*ROUND(J39,2),2)","v":48.16},8.0199999999999994E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":600.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":600.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B39,\" \",$C39),Banco!$A:$A,0)","v":1243},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","90680",{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"CHP"},10.96,11.02,2.7400000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":400.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":402.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B40,\" \",$C40),Banco!$A:$A,0)","v":7597},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":0.20399999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":0.20280000000000001}]
[null,"SINAPI","90681",{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"CHI"},8.67,8.8000000000000007,5.2499999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":165.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":167.62},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":7596},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0.22570000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0.2225}]
[null,"SINAPI","97913",{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"M3XKM"},0.09,0.09,2.9499999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":3.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":3.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":15203},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0.43830000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0.43290000000000001}]
[null,"SINAPI","100973",{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"M3"},0.77,0.78,8.8400000000000006E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":8.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":8.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":15131},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0.32300000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0.31719999999999998}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"H"},4.6500000000000004,5,0.24149999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":13000},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","90778",{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"H"},0.65,0.72,5.4999999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":119.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":132.66999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":12907},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B47,\" \",$C47)","v":"Composição 04"},"Composição","04","MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURACAO PARA EXECUCAO DE FUNDACAO ATÉ 300KM","UN",{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":40.299999999999997},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":41.14},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":40.299999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":41.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","90681",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":8.26},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":8.3800000000000008},0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":165.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":167.62},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":7596},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0.22570000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0.2225}]
[null,"SINAPI","100948",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"TXKM"},32.04,32.76,36,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":15212},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0.35959999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0.35160000000000002}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K50,-1,0),$K$1:$K50,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B51,\" \",$C51)","v":"Composição 05"},"Composição","05","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","KG",{"$f":"IF($L51>0,SUM(OFFSET(F51,1,0,$L51),0))","v":13.450000000000001},{"$f":"IF($L51>0,SUM(OFFSET(G51,1,0,$L51),0))","v":13.56},null,{"$f":"IF(ISERROR(F51),0,F51)","v":13.450000000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G51),0,G51)","v":13.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K51,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K51+1,K:K,0))-ROW(L51)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I51<>0,J51<>0),N51=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88240",{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H52*ROUND(I52,2),2)","v":0.01},{"$f":"TRUNC($H52*ROUND(J52,2),2)","v":0.01},8.0000000000000004E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":18.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":20.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B52,\" \",$C52),Banco!$A:$A,0)","v":12651},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"H"},0.61,0.67,2.3699999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":28.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B53,\" \",$C53),Banco!$A:$A,0)","v":12934},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88317",{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"H"},0.12,0.13,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":24.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":26.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B54,\" \",$C54),Banco!$A:$A,0)","v":13004},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","93287",{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"CHP"},0.24,0.24,6.9999999999999999E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":353.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":356.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B55,\" \",$C55),Banco!$A:$A,0)","v":7503},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0.87480000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0.86780000000000002}]
[null,"SINAPI","93288",{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"CHI"},0.08,0.09,5.0000000000000001E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":179.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":181.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":7502},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0.83199999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0.81899999999999995}]
[null,"SINAPI","100716",{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"M2"},1.89,1.91,7.8899999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":24.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":24.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":13790},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0.8236},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0.81369999999999998}]
[null,"SINAPI","100719",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":"M2"},0.82,0.83,7.8899999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":10.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":10.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B58,\" \",$C58),Banco!$A:$A,0)","v":13818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!O58)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!P58)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","02",{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":"KG"},0.01,0.01,1.81773E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":6.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":6.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B59,\" \",$C59),Banco!$A:$A,0)","v":25},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!O59)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!P59)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","03",{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"KG"},0.05,0.05,6.4238999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":8.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":8.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B60,\" \",$C60),Banco!$A:$A,0)","v":26},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","4777",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"KG"},4.26,4.26,0.51673250000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":8.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":8.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":1020},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","10966",{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"KG"},5.3,5.3,0.56602569999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":9.3800000000000008},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":9.3800000000000008},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B62,\" \",$C62),Banco!$A:$A,0)","v":3294},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","10997",{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"TRUNC($H63*ROUND(I63,2),2)","v":0.06},{"$f":"TRUNC($H63*ROUND(J63,2),2)","v":0.06},1.8E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":34.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":34.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B63,\" \",$C63),Banco!$A:$A,0)","v":1830},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K64,-1,0),$K$1:$K64,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B65,\" \",$C65)","v":"Composição 06"},"Composição","06","CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,43 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO","M",{"$f":"IF($L65>0,SUM(OFFSET(F65,1,0,$L65),0))","v":64.39},{"$f":"IF($L65>0,SUM(OFFSET(G65,1,0,$L65),0))","v":64.679999999999993},null,{"$f":"IF(ISERROR(F65),0,F65)","v":64.39},{"$f":"IF(ISERROR(G65),0,G65)","v":64.679999999999993},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K65,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K65+1,K:K,0))-ROW(L65)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I65<>0,J65<>0),N65=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","93282",{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"TRUNC($H66*ROUND(I66,2),2)","v":0.06},{"$f":"TRUNC($H66*ROUND(J66,2),2)","v":7.0000000000000007E-2},2.7000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":27.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":7494},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","93281",{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":"CHP"},0.05,0.05,2E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":28.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B67,\" \",$C67),Banco!$A:$A,0)","v":7495},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88323",{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":"H"},1.83,1.98,7.9000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":23.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":25.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B68,\" \",$C68),Banco!$A:$A,0)","v":13009},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":"H"},1.79,1.92,9.2999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":13000},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","04",{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":"CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,43 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":"M"},50.17,50.17,1.08,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":46.454999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":46.454999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B70,\" \",$C70),Banco!$A:$A,0)","v":27},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!O70)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!P70)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","11029",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4\" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"CJ"},10.49,10.49,6.36,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":1.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":1.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B71,\" \",$C71),Banco!$A:$A,0)","v":2269},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!O71)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!P71)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K72,-1,0),$K$1:$K72,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B73,\" \",$C73)","v":"Composição 07"},"Composição","07","LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 100W","UN",{"$f":"IF($L73>0,SUM(OFFSET(F73,1,0,$L73),0))","v":128.22999999999999},{"$f":"IF($L73>0,SUM(OFFSET(G73,1,0,$L73),0))","v":130.19999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F73),0,F73)","v":128.22999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G73),0,G73)","v":130.19999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K73,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K73+1,K:K,0))-ROW(L73)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I73<>0,J73<>0),N73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H74*ROUND(I74,2),2)","v":13.23},{"$f":"TRUNC($H74*ROUND(J74,2),2)","v":14.34},0.55000000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":24.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":26.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B74,\" \",$C74),Banco!$A:$A,0)","v":12897},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":"H"},11.04,11.9,0.55000000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B75,\" \",$C75),Banco!$A:$A,0)","v":12677},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","12296",{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":"UN"},3.96,3.96,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":3.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":3.96},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B76,\" \",$C76),Banco!$A:$A,0)","v":3869},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","05",{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":"LÂMPADA LED BULBO 100W SOQUETE E-27/E-40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H77*ROUND(I77,2),2)","v":100},{"$f":"TRUNC($H77*ROUND(J77,2),2)","v":100},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":100},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":100},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B77,\" \",$C77),Banco!$A:$A,0)","v":28},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K78,-1,0),$K$1:$K78,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B79,\" \",$C79)","v":"Composição 08"},"Composição","08","PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO","UN",{"$f":"IF($L79>0,SUM(OFFSET(F79,1,0,$L79),0))","v":773.5},{"$f":"IF($L79>0,SUM(OFFSET(G79,1,0,$L79),0))","v":775.03},null,{"$f":"IF(ISERROR(F79),0,F79)","v":773.5},{"$f":"IF(ISERROR(G79),0,G79)","v":775.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K79,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K79+1,K:K,0))-ROW(L79)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I79<>0,J79<>0),N79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88242",{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H80*ROUND(I80,2),2)","v":19.75},{"$f":"TRUNC($H80*ROUND(J80,2),2)","v":21.28},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":19.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":21.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B80,\" \",$C80),Banco!$A:$A,0)","v":12655},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","10848-1",{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":"UN"},753.75,753.75,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":753.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":753.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B81,\" \",$C81),Banco!$A:$A,0)","v":29},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Composição 09"},"Composição","09","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)","M2",{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":176.20999999999998},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":178.23},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":176.20999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":178.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","103674",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":40.99},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":41.23},5.5E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":745.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":749.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B84,\" \",$C84),Banco!$A:$A,0)","v":7198},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":2.9999999999999997E-4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":2.9999999999999997E-4}]
[null,"SINAPI","92768",{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"KG"},15.95,16.309999999999999,1.1850000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":13.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":13.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B85,\" \",$C85),Banco!$A:$A,0)","v":6217},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":3.4200000000000001E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":3.3399999999999999E-2}]
[null,"SINAPI","92273",{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":"M"},10.69,10.93,0.82,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":13.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":13.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B86,\" \",$C86),Banco!$A:$A,0)","v":9913},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":"H"},5.29,5.7,0.27500000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B87,\" \",$C87),Banco!$A:$A,0)","v":13000},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":"H"},9.06,9.83,0.38800000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":23.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":25.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":12703},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","44379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":"M2"},59.9,59.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":59.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":59.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":31},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","40304",{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":"KG"},0.92,0.92,3.6999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":24.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":24.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B90,\" \",$C90),Banco!$A:$A,0)","v":3604},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","6193",{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H91*ROUND(I91,2),2)","v":33.409999999999997},{"$f":"TRUNC($H91*ROUND(J91,2),2)","v":33.409999999999997},1.72,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":19.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":19.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B91,\" \",$C91),Banco!$A:$A,0)","v":3903},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K92,-1,0),$K$1:$K92,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B93,\" \",$C93)","v":"Composição 10"},"Composição","10","PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M2",{"$f":"IF($L93>0,SUM(OFFSET(F93,1,0,$L93),0))","v":459.40999999999997},{"$f":"IF($L93>0,SUM(OFFSET(G93,1,0,$L93),0))","v":468.74999999999994},null,{"$f":"IF(ISERROR(F93),0,F93)","v":459.40999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G93),0,G93)","v":468.74999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K93,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K93+1,K:K,0))-ROW(L93)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I93<>0,J93<>0),N93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88627",{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H94*ROUND(I94,2),2)","v":2.61},{"$f":"TRUNC($H94*ROUND(J94,2),2)","v":2.67},4.1625000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":628.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":641.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B94,\" \",$C94),Banco!$A:$A,0)","v":6052},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!O94)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!P94)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","567",{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":"M"},37.200000000000003,37.200000000000003,2.9137499999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":12.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":12.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B95,\" \",$C95),Banco!$A:$A,0)","v":1017},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!O95)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!P95)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","94807",{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"UN"},323.58999999999997,325.02999999999997,0.54730000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":591.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":593.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":9458},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"H"},66.62,72.2,2.7749999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":24.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":26.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":12998},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H98*ROUND(I98,2),2)","v":29.39},{"$f":"TRUNC($H98*ROUND(J98,2),2)","v":31.65},1.5262500000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B98,\" \",$C98),Banco!$A:$A,0)","v":13000},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K99,-1,0),$K$1:$K99,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B100,\" \",$C100)","v":"Composição 11"},"Composição","11","PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS","M2",{"$f":"IF($L100>0,SUM(OFFSET(F100,1,0,$L100),0))","v":24.71},{"$f":"IF($L100>0,SUM(OFFSET(G100,1,0,$L100),0))","v":26.020000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F100),0,F100)","v":24.71},{"$f":"IF(ISERROR(G100),0,G100)","v":26.020000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K100,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K100+1,K:K,0))-ROW(L100)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I100<>0,J100<>0),N100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88252",{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H101*ROUND(I101,2),2)","v":6.69},{"$f":"TRUNC($H101*ROUND(J101,2),2)","v":7.21},0.35,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":19.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":20.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B101,\" \",$C101),Banco!$A:$A,0)","v":12688},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","5318",{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":"DILUENTE AGUARRAS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":"L"},0.89,0.89,0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":17.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":17.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B102,\" \",$C102),Banco!$A:$A,0)","v":1712},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","3767",{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"UN"},0.53,0.53,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":1.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":1.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":2578},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":"H"},10.18,10.97,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":25.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":27.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":12989},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","7292",{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":"L"},{"$f":"TRUNC($H105*ROUND(I105,2),2)","v":6.42},{"$f":"TRUNC($H105*ROUND(J105,2),2)","v":6.42},0.16919999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":37.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":37.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":4290},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B107,\" \",$C107)","v":"Composição 12"},"Composição","12","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":192.41},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":194.35000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":192.41},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":194.35000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","86904",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":160.88},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":161.93},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":160.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":161.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":13083},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","86884",{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"UN"},10.23,10.6,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":10.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":10.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B109,\" \",$C109),Banco!$A:$A,0)","v":13075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","86883",{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"UN"},12.03,12.24,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":12.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":12.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B110,\" \",$C110),Banco!$A:$A,0)","v":13095},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","86879",{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H111*ROUND(I111,2),2)","v":9.27},{"$f":"TRUNC($H111*ROUND(J111,2),2)","v":9.58},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":9.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":9.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B111,\" \",$C111),Banco!$A:$A,0)","v":13137},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K112,-1,0),$K$1:$K112,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B113,\" \",$C113)","v":"Composição 13"},"Composição","13","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM","UN",{"$f":"IF($L113>0,SUM(OFFSET(F113,1,0,$L113),0))","v":301.85000000000002},{"$f":"IF($L113>0,SUM(OFFSET(G113,1,0,$L113),0))","v":304.19},null,{"$f":"IF(ISERROR(F113),0,F113)","v":301.85000000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G113),0,G113)","v":304.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K113,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K113+1,K:K,0))-ROW(L113)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I113<>0,J113<>0),N113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88242",{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H114*ROUND(I114,2),2)","v":5.9},{"$f":"TRUNC($H114*ROUND(J114,2),2)","v":6.35},0.29880000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":19.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":21.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B114,\" \",$C114),Banco!$A:$A,0)","v":12655},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","07",{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":"BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":"UN"},134.76,134.76,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":134.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":134.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B115,\" \",$C115),Banco!$A:$A,0)","v":33},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","4351",{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":"UN"},138.66,138.66,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":23.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":23.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":3216},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H117*ROUND(I117,2),2)","v":22.53},{"$f":"TRUNC($H117*ROUND(J117,2),2)","v":24.42},0.94850000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":23.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":25.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":12987},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B119,\" \",$C119)","v":"Composição 14"},"Composição","14","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO ADAPTADO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":502.04},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":505.3},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":502.04},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":505.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":21.31},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":23.15},0.92490000000000006,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":23.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":25.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B120,\" \",$C120),Banco!$A:$A,0)","v":12901},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"H"},17.7,19.12,0.92490000000000006,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":19.14},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":20.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":12678},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","08",{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":"ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":"UN"},462.68,462.68,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":462.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":462.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B122,\" \",$C122),Banco!$A:$A,0)","v":34},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","3148",{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H123*ROUND(I123,2),2)","v":0.35},{"$f":"TRUNC($H123*ROUND(J123,2),2)","v":0.35},1.9199999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":18.399999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":18.399999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B123,\" \",$C123),Banco!$A:$A,0)","v":2107},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K124,-1,0),$K$1:$K124,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B125,\" \",$C125)","v":"Composição 15"},"Composição","15","CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L125>0,SUM(OFFSET(F125,1,0,$L125),0))","v":35.819999999999993},{"$f":"IF($L125>0,SUM(OFFSET(G125,1,0,$L125),0))","v":36.72},null,{"$f":"IF(ISERROR(F125),0,F125)","v":35.819999999999993},{"$f":"IF(ISERROR(G125),0,G125)","v":36.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K125,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K125+1,K:K,0))-ROW(L125)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I125<>0,J125<>0),N125=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","98463",{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":"SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H126*ROUND(I126,2),2)","v":12.15},{"$f":"TRUNC($H126*ROUND(J126,2),2)","v":12.71},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":24.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":25.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":14765},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":5.8799999999999998E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":5.6300000000000003E-2}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":"H"},2.2999999999999998,2.4900000000000002,9.5699999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":24.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":26.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B127,\" \",$C127),Banco!$A:$A,0)","v":12897},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":"H"},1.92,2.0699999999999998,9.5699999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B128,\" \",$C128),Banco!$A:$A,0)","v":12677},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","857",{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H129*ROUND(I129,2),2)","v":19.45},{"$f":"TRUNC($H129*ROUND(J129,2),2)","v":19.45},1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":18.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":18.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B129,\" \",$C129),Banco!$A:$A,0)","v":758},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B131,\" \",$C131)","v":"Composição 16"},"Composição","16","ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4\", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":32.730000000000004},{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(G131,1,0,$L131),0))","v":33.58},null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":32.730000000000004},{"$f":"IF(ISERROR(G131),0,G131)","v":33.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","91170",{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(I132,2),2)","v":10.83},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(J132,2),2)","v":11.33},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":10.83},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":11.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":14270},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"H"},2.39,2.59,9.9299999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":24.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":26.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":12897},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"H"},1.99,2.14,9.9299999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":21.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B134,\" \",$C134),Banco!$A:$A,0)","v":12677},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!O134)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!P134)-6)),0)","v":0}]
[null,"Cotação","09",{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H135*ROUND(I135,2),2)","v":17.52},{"$f":"TRUNC($H135*ROUND(J135,2),2)","v":17.52},1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":16.690000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":16.690000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B135,\" \",$C135),Banco!$A:$A,0)","v":35},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!O135)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!P135)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K136,-1,0),$K$1:$K136,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B137,\" \",$C137)","v":"Composição 17"},"Composição","17","ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS, COM DIAMETROS ATE 4\"","M",{"$f":"IF($L137>0,SUM(OFFSET(F137,1,0,$L137),0))","v":5.25},{"$f":"IF($L137>0,SUM(OFFSET(G137,1,0,$L137),0))","v":5.66},null,{"$f":"IF(ISERROR(F137),0,F137)","v":5.25},{"$f":"IF(ISERROR(G137),0,G137)","v":5.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K137,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K137+1,K:K,0))-ROW(L137)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I137<>0,J137<>0),N137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H138*ROUND(I138,2),2)","v":5.25},{"$f":"TRUNC($H138*ROUND(J138,2),2)","v":5.66},0.27300000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":19.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":20.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":13000},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K139,-1,0),$K$1:$K139,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2025-04-11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"LARISSA TORRES MALDONADO LIMA",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"70336/MS",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":123,"n_cols":13,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[113,3,113,8],[107,3,107,8],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[96,7,96,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[93,3,93,8],[100,5,100,6],[100,7,100,8],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,5,96,6],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[47,7,47,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[48,3,48,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[55,3,55,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[122,6,122,8],[122,4,122,5],[121,1,121,2],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[69,3,69,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[75,3,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[62,3,62,8],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[72,7,72,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[81,3,81,8],[87,3,87,8],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[91,3,91,4],[119,3,119,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[101,3,101,8],[99,3,99,4],[99,5,99,6],[99,7,99,8],[100,3,100,4]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.55},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.55},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001","33.610.575/0001-85","IRMÃOS HENZEL PRÉ-FABRICADOS LTDA ",null,"(67) 3272-4391",null,"(67) 3272-4391",null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002","05.697.762/0001-02","SIDROMETAL",null,"(67) 3272-6500",null,"(67) 3272-6500",null,"E",null,"F"]
[null,"E003","10.799.853/0001-99","CONCREART PRÉ-FABRICADOS",null,"(67) 3014-5229",null,"comercial@concreartms.com.br ",null,"E",null,"F"]
[null,"E004","07.850.117/0001-03","CONSTRU & CIA LTDA",null,"(67) 3272-1520",null,"lojavolmei@uol.com.br",null,"E",null,"F"]
[null,"E005","15.459.431/0028-08","SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E006","11.044.897/0001-71","PICA PAU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO",null,"(67) 3272-6243",null,"comercial@picapaums.com.br",null,"E",null,"F"]
[null,"E007","02.580.316/0006-30","ATIVA LOCAÇÃO",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E008","01.332.001/0003-68","REGIONAL TELHA",null,"(67) 3027-7705",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E009","22.417.301/0001-58","SANA CHAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA",null,"(67) 99234-4124",null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E010","26.301.490/0001-50","NAPORT INDUSTRIA DE PORTAS E PORTÕES LTDA",null,"(67) 98434-6102",null,"comercial@naport.com.br",null,"E",null,"F"]
[null,"E011","03.075.014/0001-62","TRELICAMP",null,"(67) 3341-7052",null,"trelicampvendas@hotmail.com",null,"E",null,"F"]
[null,"E012","09.418.691/0001-12","CARBON STEEL",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E013","01.438.784/0001-05","LEROY MERLIN",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E014","SINAPI","REFERÊNCIA 02-2025",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E015","AGESUL","REFERÊNCIA 01-2025",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,"F"]
[null,"E016","SBC","REFERÊNCIA 06-2025",null,"SITE",null,"SITE",null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C41:I41)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H44=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B44,\" \",$C44)","v":"Cotação 01"},"Cotação","01","MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM","M",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F45,1,0,ROW(C49)-ROW(C45)-1)),AVERAGE(OFFSET(F45,1,0,ROW(C49)-ROW(C45)-1)))*IF(H44=\"\",1,VLOOKUP(H44,INDICES,8))","v":5.55},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":1},{"$f":"ROW(C49)-ROW(C45)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CONSTRU & CIA LTDA"},null,4.3499999999999996,null,"13/03/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA"},null,8.7200000000000006,null,"12/03/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PICA PAU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO"},null,5.55,null,"12/03/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H52=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B52,\" \",$C52)","v":"Cotação 02"},"Cotação","02","CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F53,1,0,ROW(C56)-ROW(C53)-1)),AVERAGE(OFFSET(F53,1,0,ROW(C56)-ROW(C53)-1)))*IF(H52=\"\",1,VLOOKUP(H52,INDICES,8))","v":6.93},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":2},{"$f":"ROW(C56)-ROW(C53)-1","v":2},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E012",{"$f":"IF(C54<>\"\",VLOOKUP(C54,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CARBON STEEL"},null,6.93,null,"09/04/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J54),$J$1:$J54,0)-1,0)),ISNUMBER(F54),INDEX($M$1:$M54,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M54))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H59=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F59),M59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B59,\" \",$C59)","v":"Cotação 03"},"Cotação","03","CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F60,1,0,ROW(C63)-ROW(C60)-1)),AVERAGE(OFFSET(F60,1,0,ROW(C63)-ROW(C60)-1)))*IF(H59=\"\",1,VLOOKUP(H59,INDICES,8))","v":8.92},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":3},{"$f":"ROW(C63)-ROW(C60)-1","v":2},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F59),M59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F59),M59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E012",{"$f":"IF(C61<>\"\",VLOOKUP(C61,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CARBON STEEL"},null,8.92,null,"09/04/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J61),$J$1:$J61,0)-1,0)),ISNUMBER(F61),INDEX($M$1:$M61,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M61))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C62<>\"\",VLOOKUP(C62,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J62),$J$1:$J62,0)-1,0)),ISNUMBER(F62),INDEX($M$1:$M62,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M62))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F59),M59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F59),M59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H66=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B66,\" \",$C66)","v":"Cotação 04"},"Cotação","04","CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,43 MM","M",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F67,1,0,ROW(C70)-ROW(C67)-1)),AVERAGE(OFFSET(F67,1,0,ROW(C70)-ROW(C67)-1)))*IF(H66=\"\",1,VLOOKUP(H66,INDICES,8))","v":46.454999999999998},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":4},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C67)-1","v":2},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REGIONAL TELHA"},null,52.91,null,"09/04/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CONSTRU & CIA LTDA"},null,40,null,"13/03/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B73,\" \",$C73)","v":"Cotação 05"},"Cotação","05","LÂMPADA LED BULBO 100W SOQUETE E-27/E-40","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C76)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C76)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":100},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":5},{"$f":"ROW(C76)-ROW(C74)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PICA PAU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO"},null,100,null,"10/04/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H79=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B79,\" \",$C79)","v":"Cotação 10848-1"},"Cotação","10848-1","PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F80,1,0,ROW(C82)-ROW(C80)-1)),AVERAGE(OFFSET(F80,1,0,ROW(C82)-ROW(C80)-1)))*IF(H79=\"\",1,VLOOKUP(H79,INDICES,8))","v":753.75},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"ROW(C82)-ROW(C80)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E014",{"$f":"IF(C81<>\"\",VLOOKUP(C81,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REFERÊNCIA 02-2025"},null,753.75,null,"02-2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J81),$J$1:$J81,0)-1,0)),ISNUMBER(F81),INDEX($M$1:$M81,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M81))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H85=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B85,\" \",$C85)","v":"Cotação 10776"},"Cotação","10776","LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F86,1,0,ROW(C88)-ROW(C86)-1)),AVERAGE(OFFSET(F86,1,0,ROW(C88)-ROW(C86)-1)))*IF(H85=\"\",1,VLOOKUP(H85,INDICES,8))","v":662.1},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"ROW(C88)-ROW(C86)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E014",{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REFERÊNCIA 02-2025"},null,662.1,null,"02-2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H91=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B91,\" \",$C91)","v":"Cotação 44379"},"Cotação","44379","LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F92,1,0,ROW(C94)-ROW(C92)-1)),AVERAGE(OFFSET(F92,1,0,ROW(C94)-ROW(C92)-1)))*IF(H91=\"\",1,VLOOKUP(H91,INDICES,8))","v":59.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":8},{"$f":"ROW(C94)-ROW(C92)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E014",{"$f":"IF(C93<>\"\",VLOOKUP(C93,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REFERÊNCIA 02-2025"},null,59.9,null,"02-2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J93),$J$1:$J93,0)-1,0)),ISNUMBER(F93),INDEX($M$1:$M93,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M93))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H97=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B97,\" \",$C97)","v":"Cotação 06"},"Cotação","06","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 12,00 X 20,00 M, INCLUSO COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F98,1,0,ROW(C102)-ROW(C98)-1)),AVERAGE(OFFSET(F98,1,0,ROW(C102)-ROW(C98)-1)))*IF(H97=\"\",1,VLOOKUP(H97,INDICES,8))","v":104600},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":9},{"$f":"ROW(C102)-ROW(C98)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"IRMÃOS HENZEL PRÉ-FABRICADOS LTDA "},null,{"$f":"79945+24655","v":104600},null,"07/06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C100<>\"\",VLOOKUP(C100,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SIDROMETAL"},null,98000,null,"05/06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J100),$J$1:$J100,0)-1,0)),ISNUMBER(F100),INDEX($M$1:$M100,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M100))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C101<>\"\",VLOOKUP(C101,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CONCREART PRÉ-FABRICADOS"},null,116850,null,"26/06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J101),$J$1:$J101,0)-1,0)),ISNUMBER(F101),INDEX($M$1:$M101,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M101))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H105=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F105),M105=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B105,\" \",$C105)","v":"Cotação 07"},"Cotação","07","BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F106,1,0,ROW(C108)-ROW(C106)-1)),AVERAGE(OFFSET(F106,1,0,ROW(C108)-ROW(C106)-1)))*IF(H105=\"\",1,VLOOKUP(H105,INDICES,8))","v":134.76},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":10},{"$f":"ROW(C108)-ROW(C106)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F105),M105=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F105),M105=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REFERÊNCIA 01-2025"},null,134.76,null,"01-2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F105),M105=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F105),M105=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H111=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B111,\" \",$C111)","v":"Cotação 08"},"Cotação","08","ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F112,1,0,ROW(C114)-ROW(C112)-1)),AVERAGE(OFFSET(F112,1,0,ROW(C114)-ROW(C112)-1)))*IF(H111=\"\",1,VLOOKUP(H111,INDICES,8))","v":462.68},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":11},{"$f":"ROW(C114)-ROW(C112)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C113<>\"\",VLOOKUP(C113,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REFERÊNCIA 01-2025"},null,462.68,null,"01-2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J113),$J$1:$J113,0)-1,0)),ISNUMBER(F113),INDEX($M$1:$M113,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M113))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H117=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B117,\" \",$C117)","v":"Cotação 09"},"Cotação","09","ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4\"","M",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F118,1,0,ROW(C120)-ROW(C118)-1)),AVERAGE(OFFSET(F118,1,0,ROW(C120)-ROW(C118)-1)))*IF(H117=\"\",1,VLOOKUP(H117,INDICES,8))","v":16.690000000000001},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":12},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C118)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"REFERÊNCIA 06-2025"},null,16.690000000000001,null,"06-2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2025-04-11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,"LARISSA TORRES MALDONADO LIMA",null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 107,52% HORISTA e 64,80% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 86,39% HORISTA e 47,92% MENSALISTA","NACIONAL","CAMPO GRANDE","SINAPI FORMATO 2025","03/2025","","11/04/2025"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"eletroduto rigido galvanizado 3/4"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI-I","41493","ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", ESPESSURA DE 1,50 MM","M"]
[null,"SINAPI","104406","ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4\", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M","0","0"]